## 资产条码打印机招标参数

**注：本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。**

1. **采购货物清单及项目预算**

**项目预算**：3.2万，**最高限价**：3.2万

**货物清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | RFID打印机 | 台 | 1 | 无 |
|  | RFID抗金属标签和RFID非抗金属标签 | 张 | 按需 | 无 |

1. **技术参数**

## RFID打印机

|  |  |
| --- | --- |
| 打印方式 | 直热/热转印 |
| ★分辨率 | ≥300dpi |
| 最大打印速度 | ≤8英寸/秒 |
| ★最大打印宽度 | ≤105.7 mm |
| ★标签规格 | 热转印：25mm-114mma(热转印)/热敏：25mm-118mm（含底纸） |
| ★内存 | ≥128MB FLASH或≥128MB DRAM |
| ★RFID模块 | 标配UHF RFID功能 默认频段：920.625-924.375MHz（CN）可用标签：EPC C1GEN2,ISO-18000-6C |
| ★设置模式 | 支持电脑、手机APP在线调试 |
| 字体 | 英文/数字/假名点阵字体：Times Roman,Helvetica,Presentation,LetterGothic,PrestigeElite,Courier,OCR,Gothic包括但不限于21种，英文平滑字体（≥4种），价格字体（≥3种），中文点阵字体（≥1种），支持加载OTF/TTF字体（UTF-8） |
| 条形码 | 一维码：ANS, JAN13, EANS (及扩展2种类型） ， EAN13(及扩展2种类型） UPC-E (及扩展2种类型） ， UPC-A(及扩展2种类型） ， MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE12S, EAN12S, Industrial 2 to 5, 客户条码POSTNET, KIX CODE. RM4SCC, GS1 DataBar, MATRIX 2 of 5 for NEC等二维码：Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, Security QR code, Aztec, GS1 Data Matrix |
| ★接口类型（标配） | USB2.0，USB Hose,LAN10/100Base,Bluetooth,NFC |
| ★整机维护 | 打印头，滚轴，传感器组件采用免工具更换设计 |
| 可选附件 | 切刀模块，剥离模块、串口卡、无线卡，扩展I/O卡、时钟卡，并口卡连续纸引导器 |

## RFID标签

2.1数量预估，RFID抗金属标签约250枚、RFID非抗金属标签约1000枚（后续按需购买）

2.2 ★适配RFID打印机，并适配医院现有RFID打印机

1. **商务要求**

## 1．★ 项目实施完成期限及地点

1.1 交货期限：合同签订后30日内。

1.2 交货地点：四川省妇幼保健院指定地点。

**2．付款方法和条件：**

按合同约定执行。

**3. 质保期：**不少于2年。

## 4. 验收标准：

1）中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2）以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。