附件1

防盗门、防盗窗采购项目市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：防盗门、防盗窗

2.项目位置：四川妇幼保健院晋阳本部

二、参数要求

（一）防盗门（1套）

1.防盗基本要求：带天地锁、带指纹及密码锁

2.防盗等级需求：甲级门带锁

3.防盗门的洞口尺寸大概为：2050毫米\*870毫米

4.防盗门右锁左内开，门边框材质厚度2.0毫米以上，门面板材质厚度需在1.8毫米以上；

5.需到现场实地复核尺寸，颜色参考现有门颜色；

6.需拆除原有的门及后期恢复、新门安装。

（二）防盗窗（1扇）

1.防盗窗基本要求：不锈钢201材质、材质厚度为1.2毫米以上；

2.防盗窗洞口尺寸大概为：1160毫米\*1740毫米；

3.防盗窗安装要求：靠窗扇外口安装；

4.可到现场实地复核尺寸；

5.需拆除原有的窗及后期恢复，新窗安装。

三、项目要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、型号等。

附件2

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：