**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**电梯维保采购项目**

**采购公告**

**采购编号：SCFY-HQ202403-002（磋）**

潜在供应商：

我院将召开“电梯维保采购项目”院内采购会议，会议由后勤保障部组织。届时，请投标人准时参加，务必提供公司资质文件（密封盖章）、采购投标文件（密封盖章）、报价一览表（密封盖章）等资料，具体事项如下：

1. **会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14：30**
2. **会议地点：四川省妇幼保健院（晋阳院区）-综合楼五楼小会议室**

3.采购方式说明：

3.1本次采购拟采用竞争性磋商方式，评审小组成员由后勤保障部及院外专家共5名人员组成。根据投标人制作的《采购投标文件》(一式5份)、现场最终报价函以及磋商情况予以评标，推荐成交投标人。评审结束7个工作日内，医院将中标结果通知投标人。

3.2请仔细阅读《采购文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3如果本次采购项目，存在不符合市场调查、资格主体异常、过程违规等情况，可以暂不采购，无义务向投标人解释具体原因。

**4.投标人的要求（其中4.2.1-4.2.5为资格证明文件）（需单独密封）：**

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

4.2投标人应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

**4.2.1有效的三证合一营业执照（副本）；**

**4.2.2法定代表人身份授权书（原件，格式见附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；**

**4.2.3 具有国家质量技术监督部门颁发《中华人民共和国特种设备生产可证》电梯安装（含修理）A1或A2资质（V≥2.5m/s）（原件备查）；**

**4.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人提供承诺函；**

**4.2.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，投标人提供承诺函。**

4.2.6投标人应能够按照采购人要求及时签署合同，按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期等。

1. 报价要求：

5.1以人民币报价；报价请按照“报价一览表”（格式见附件2-1）的格式填写;

5.2报价表中的价格应包括劳务、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

6.付款方式：按照合同约定进度付款。

7.拟参会供应商需于2024年5月9日（星期四）下午14：30前提供**（4.2.1-4.2.5）**条要求的资质证明文件，进行资格审查。

8.会议安排：

8.1　2024年5月9日（星期四）下午14：30以前，投标人必须携带“采购资质文件”（一式一份，密封盖章）“报价一览表”（一式一份，密封盖章）、《采购投标文件》（一式五份，正本1份,副本4份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）密封盖章（按采购公告中产品分包密封）至综合楼五楼小会议室。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“报价一览表”的恕不接受。

8.2后勤保障部负责组织评审专家审核投标人的资格，并填写《院内自行采购资格审查表》。

8.3会前，后勤保障部组织成立磋商小组，主持人宣布磋商步骤，强调磋商工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、磋商文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.4　2024年5月9日（星期四）下午14：30，投标人进入会场，后勤保障部通报资格审查情况，宣布参加评审的投标商名单；

8.5后勤保障部汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。7个工作日内，将磋商结果在医院官方网站上公示。  
9.其它说明：

9.1采购投标文件(一式五份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购投标文件装订顺序》（见附件3）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章，并按要求密封。

9.2确定的成交投标人需在约定时间内完成此次采购项目交付。

9.3项目参数、要求（见附件1）及报价表的解释权归后勤保障部，联系人：赵老师028-65978223。

9.4后勤保障部采购事宜联系人：罗老师028-65978238。

10.参会供应商法人或授权代表需携带身份证原件。

附件：

1：采购需求

2：主要表格格式

3：采购投标文件装订顺序

4：反商业贿赂承诺书

5：纪律承诺书

其它附件：

现有电梯设备明细。

**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院电梯维保项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号。

**二、四川省妇幼保健院电梯维保要求**

（一）四川省妇幼保健院电梯维保工程清单

电梯维护保养工程量：升降电梯24台（含物流电梯2台），扶手电梯6台。其中：

1. 1#楼4台升降梯、6台扶手电梯；
2. 2#楼升降电梯2台；
3. 3#楼升降电梯1台；
4. 4#楼升降电梯1台；
5. 5#楼物流电梯2台升降梯11台；
6. 抚琴院区升降电梯1台。

（7）发热门诊升降电梯2台

（二）本项目为维保价为全包价（包所有配件费用）且要求维保单位我院所有电梯配件需要备货处理，包括电梯年度检测费用。项目最高限价为人民币490000元。附件内容作为本项目的评审依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（三）单位要求

1、参与投标的投标人必须具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）或（三证合一）。

2、具有国家质量技术监督部门颁发《中华人民共和国特种设备生产可证》电梯安装（含修理）A1或A2资质（V≥2.5m/s）（原件备查）。

3、零部件供应保证：有专用库房，常年备有易损部件。

4、证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的第三方审计报告，如第三方的企业信用等级证书、审计报告等；

5、证明有切实有效的科学管理体系的证明文件。

6、服务良好的第三方证明文件，如满意度等级、服务星级证书。

7、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；如计量工具、仪器的检验证明、专业技能人才等。

8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录：

9、其它见正文。

**三、项目维保要求**

1.保证电梯安全运行。

2.在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作的需要。

3.在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4.日常维护保养应遵守的标准：

（1）中华人民共和国特种设备安全法

（2）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

（3）电梯维修规范GB/T 18775-2009

（4）电梯维护保养规范 [DB51/T 2239-2016](javascript:viewDetailSubmit(document.forms[0],792526,'DB11/%20418-2007'))

（5）四川省电梯安全监督管理办法

（6）电梯安装使用维护说明书

（7）维保合同

以上规章、标准均以最新有效版本为准。

5.维保单位应系统有计划的实施保养,检查润滑和调校，至少15日历天1次的例行保养，保证所有机组的正常运行。保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交使用单位签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。建立每部电梯的维保记录，在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告，并及时维修。

6.维保单位应在年检前派符合资格的年检负责人对设备进行一次全面检查，检查及时更换需要更换的零部件，并负责对接当地技78监局安全检测机构进行每年一度的年检,对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

维保单位应保证使用单位通过年检，并承担所以年度检测费用。

1. 维保单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。免费提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料以及需要更换的零配件。更换的零配件必须是原厂家的合格产品。

8.维保单位提供工作时间驻场服务（8:00-18:00），至少两名具备资质维保人员，维保单位提供365天24小时的例行维保服务和应急召修服务，在非正常时间内进行维修保养服务时，不加收费用。电梯发生故障时，工作时间立即到场，夜间维保单位在接到使用单位通知后20分钟内必须赶到现场处理，维保单位需在单位附近提供驻场人员的住宿条件。

9.若发生下列情况之一的，在结算时按比例扣除该部电梯的维保费用：

（1）未按合同完成保养任务，扣除2000元；

（2）电梯发生故障，维保单位在20分钟内没有到达现场解决问题，一次扣除维保费1000元；

（3）非使用单位原因造成的电梯非正常运行或因故障连续停止运行1天以上，超过一天，扣除维保费1000元。

(4)工作时间内维保单位驻场人未按照院内要求驻场服务情况，发现一次扣除1000元。

10.实施维护保养的工作人员应为维保单位的正式员工（提供社保证明），必须持证上岗（提供有效的特种设备作业人员资格证书复印件，加盖单位印章），并提供姓名、联系方式等给使用单位。如维保单位要更换维保人员，须经使用单位审核同意方可更换。

11.根据使用单位实际需要提供电梯操作的系统培训。使用单位有重大活动时，维保单位需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

12.维保单位承担所维保电梯发生的非人为因素（不可抗力除外）引起的一切事故责任。如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，更换配件的费用双方另行协商确定。

13.对更换下来的电子器件应由使用单位保管或由使用单位与维保单位共同销毁。

14.维保单位协助使用单位制定电梯安全管理制度、制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练。

15.维保单位有责任依照国家有关法规的规定，为其参与本项目的所有人员提供劳动安全保障措施。维保单位应为由于维保单位任何人员的伤亡可能导致的损失和索赔投保，并能使使用单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

17.电/直梯定期维护保养项目内容及要求

垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1 半月维保项目（内容）和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2 季度维保项目（内容）和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3 半年维保项目（内容）和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

表A-4 年度维保项目（内容）和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

1. **主要配件清单**

**主要配件清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 摩擦轮 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 2 | 锁梯板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 3 | 扶梯制动器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 4 | 速度传感器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 5 | 轿厢通讯板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 6 | 轿厢扩展板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 7 | 对讲副机 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 8 | 编码器过滤板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 9 | 门机变频器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 10 | 外呼板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 11 | 门刀控制器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 12 | 转换板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 13 | 语音报站 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 14 | 门机控制器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 15 | 编码器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 16 | 光幕 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 17 | 涨紧轮 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 18 | 缓冲器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 19 | LED灯 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 20 | 梯级 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 21 | 压带轮 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 22 | 涨紧链 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 23 | 转向链 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 24 | 五方通话 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 25 | 平层感应器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 26 | 扶梯踏板检测开关 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 27 | LONIOS接口印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 28 | LONDAG接口印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 29 | LREP2 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 30 | BPL | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 31 | 蓄电池（3.5AH 12VDC） | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 32 | GW2.QM | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 33 | TA4L1(680VA)变压器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 34 | TA4L2(940VA)变压器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 35 | TAB变压器（730VA） | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 36 | RV140电动机风扇 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 37 | NGAE2/3开关电源 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 38 | FENS主滤波器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 39 | FEL照明滤波器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 40 | NGSK | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 41 | ESE机房检修盒 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 42 | SKE1.M安全回路板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 43 | MBB3.M印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 44 | GCIO360.Q印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 45 | EBLON1.Q印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 46 | EBLON2.Q印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 47 | EBLON68.Q印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 48 | ASILOG | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 49 | 相序继电器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 50 | 带3个可配置口的印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 51 | 处理器印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 52 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 53 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 54 | 制动抱闸印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 55 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 56 | 电源分配印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 57 | PCB NWIO | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 58 | 轿厢接口印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 59 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 60 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 61 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 62 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 63 | 限速器电气远程开关 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 64 | ELSCO橡胶导轮 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 65 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 66 | 监控对讲机 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 67 | 手动疏散装置 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 68 | 底坑照明盒 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 69 | 风扇组件 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 70 | V30AP光幕组件 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 71 | 墙式供电模块 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 72 | 开关电源 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 73 | 接触器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 74 | 印板 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 75 | 曳引主机 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 76 | 变频器 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 77 | 曳引轮 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 78 | 曳引钢丝绳 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |
| 79 | 控制柜 | 按实物为准 | 与现有电梯品牌一致 |  |

备注：本次招标为全包价，以上仅为项目电梯的主要配件类型，投标方须承诺提供项目电梯维修所需要的所有配件、部件（人为损坏除外），否则投标文件无效 。

告知：因我院电梯投入使用时间较长，配件磨损比较严重，电梯品牌为迅达电梯，现有住院部电梯四台和门诊楼电梯两台电梯钢丝绳需更换（注：住院楼楼高53米，门诊楼25米），门诊楼扶梯梯级链需2条需更换（注：20米），3-4楼1条扶手带需更换（注：35米），维保单位在合同生效后按照要求更换。门诊楼扶梯使用时间已经12年，电梯各部件磨损严重，其它电梯运行情况维保单位自行评估，维保单位在进场后需对电梯进行一次检修。以上所有费用全包含在投标价格内，并在报价中体现相关费用组成。

**五、维保服务期限**

维保服务期2年，合同一年一签，到期时使用单位根据维保单位服务情况、满意度考核表决定是否续签合同。出现重大责任事故或者维保单位严重违反合同约定时，使用单位有权随时解除合同。

**六、投标文件的评审**

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

不正当竞争预防措施：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。（注：供应商报价低于最高限价85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）根据上述评标原则，分值安排如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **标 准** | **内 容** | **评分因素** |
| 1 | 投标报价（20分） | 投标报价（20分） | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×20。报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。 | 注：投标人报价明显低于市场价格或其他投标人的有效报价，有可能影响维保质量或不能诚信履约的，评标委员会有权要求提供书面说明或相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效报价。 |
| 2 | 综合能力（14分） | 综合能力（14分） | 1、企业有专用库房，常年备有易损部件，具备得3分，未提供证明不得分。  2、具有有效期内ISO9001，ISO14001，IS18000质量管理体系，全部的6分，具备一项得2分，没有不得分。  3、具备四川省电梯维护保养星级服务（五星）水平证书，可得5分。 | 共同评分因素 |
| 3 | 公司业绩和社保、操作证证明（29分） | 业绩（12分） | 提供项目类似业绩合同：截止目前在维保有效期维保合同（以合同维保有效计算），单个合同40台及以上的公共区域（学校、医院、机场、酒店等公共区域项目）类垂直电梯和自动扶梯维护合同。以上每提供一份3分，最高评分12分 注： 以上业绩需提供合同复印件并加盖公章，原件备查。 | 共同评分因素 |
| 社保且操作证证明（17分） | 1.投标人管理与技术综合能力：项目负责人具备机电、机械或电气工程等相关专业职称证书，1个得4分，最多得8分，不提供不得分。 2.拟配置本项目维保人员中每一名三年及以上从业经验特种设备作业人员证书的得3分，最多得9分。  3.委派至少两名驻场人员。  注：须提供人员清单及人员相关连续6个月社保证明及从业三年以上工作证明和相关作业人员证书，并加盖公章。 | 共同评分因素 |
| 4 | 维保方案和管理体系（37分） | 维保方案（12分） | 1、内容完整，包括但不限于设施设备维保方案、定期巡检方案、维保人员配置方案、紧急故障处理方案等工作作业方案。优，得9-12分；良得5-8分；一般，得1-4分。未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 | 技术评分因素 |
| 应急预案（12分） | 根据投标人应急预案的科学性、周密性及可操作性，重要环节控制措施的详尽性进行综合比较评分：内容合理且优秀得12-9分；内容良好得8-5分；内容一般得4-1分,未提供不得分；未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 | 技术评分因素 |
| 售后质量保障措施（9分） | 针对本项目的售后保障措施，具体内容包括不限于：1.维护内容；2.售后服务流程方案，内容合理且优秀得9-7分；内容良好得6-4分；内容一般得1-3分,未提供不得分。 |  |
| 技术保障（4分） | 具有迅达电梯制作商的品牌技术支持保障，提供得4分，无见证材料0分。 | 共同评分因素 |

（满分：100分）

**七、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话028-65978223

**附件2 主要表格**

**2-1**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3. “报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**2-2**

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**2-3**

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

**2-4**

**商务、技术、服务响应/偏离表**

**供应商名称：**

**采购编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列★技术相关条款如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。

若磋商文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

**2-5**

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**2-6**

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日