**2024年年度办公用品、五金类、库房物资**

**等配送服务采购需求**

一、采购项目基本情况

项目名称：2024年年度办公用品、五金类、库房物资等配送服务采购

项目预算及最高限价：300万元

二、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目未专门面向中小企业采购。

1. 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

（一）项目概述

1.项目概况：本项目共1个包，采购四川省妇幼保健院办公用品、日用品、五金用品等综合配送服务供应商1名。

2.项目清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 01包 | 1-1 | 办公用品、日用品、五金用品等综合配送服务 | 其他未列明行业 |

（二）技术、服务要求

1.采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **技术参数（(以下涉及的固定数值处可偏离±5%，如有最新标准按最新标准执行)** | **★单价限价（元）** | **节能/环境 标志产品** |
| 1 | 304不锈钢方钩 | 个 | 材质：304不锈钢，方底40\*40-90mm | 52.57 |  |
| 2 | 弹盖垃圾桶1 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE,长340\*宽220\*高470mm | 92.00 |  |
| 3 | 5号国旗 | 个 | 材质：纳米防水，5号（64\*96cm） | 10.51 |  |
| 4 | 手推垃圾桶 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE；壁厚：6mm；颜色：绿色，碳灰；尺寸：1200\*780\*1180mm | 1306.40 |  |
| 5 | 弹盖垃圾桶2 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE；长440\*宽320\*高720mm | 128.80 |  |
| 6 | 脚踏垃圾桶1 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE；容量：500\*400\*680mm,带缓降 | 164.29 |  |
| 7 | A4线夹 | 个 | 材质：PP,A4 | 4.73 |  |
| 8 | LED灯管1 | 根 | 1、产品规格900mm； 2、产品功率16W； 3、光通量2400Lm； 4、100-240V宽电压； 5、出光角度240°； 6、驱动内置； 7、系统效率130Lm/W； 8、功率因数1.0； 9、显色指数Ra80)±3%； 10、色温6500K； 12、通过高压和浪涌测试 | 42.06 | 优先采购环境标志产品 |
| 9 | led灯管2 | 根 | 1.2m长、暖光、T81、产品规格1200mm； 2、产品功率16W； 3、100-240V宽电压； 4、出光角度240°； 5、驱动内置； 6、系统效率130Lm/W； 7、功率因数1.0； 8、显色指数Ra80)±3%； 9、色温6500K； 10、通过高压和浪涌测试 | 30.91 | 优先采购环境标志产品 |
| 10 | LED护眼灯 | 个 | LED、14w白光；灯珠：全光谱灯珠；;材质：ABS塑料 | 128.80 |  |
| 11 | LED节能灯1 | 个 | 球泡，40W/E27/白光；色温：冷光 | 157.71 | 优先采购节能产品 |
| 12 | led节能灯2 | 个 | 球泡，23W/E27/白光;色温：冷光 | 128.80 | 优先采购节能产品 |
| 13 | LED洁净平板灯 | 个 | 白光600\*600MM，上层放射膜，中层导光板，底层扩散板，边框材质：铝材。 | 166.91 | 优先采购环境标志产品 |
| 14 | LED面板灯 | 个 | 白光(1、外观尺寸1200mm\*300mm；2、产品功率48W；3、光通量2600Lm；4、直下式发光；5、功率因数0.9；6、显色指数Ra80(R9>0)；7、系统效率100lm/w；8、眩光控制UGR21；9、文波电流4%；10、色容差4)±3%；11、色温5000K | 308.86 | 优先采购环境标志产品 |
| 15 | LED灭蚊灯 | 个 | 30瓦、照射面积大约60m² | 315.43 |  |
| 16 | LED平板灯1 | 个 | 1、1200\*600㎜、白光； 2、产品功率48W； 3、、直下式发光； 4、功率因数0.9； 5、显色指数Ra80(R9>0)； 6、眩光控制UGR21； 7、文波电流4%； 8、色容差4)±3%； 9、色温5000K | 312.80 |  |
| 17 | LED平板灯2 | 个 | 1、600\*600mm、白光； 2、产品功率48W； 3、光通量2600Lm； 4、直下式发光； 5、功率因数0.9； 6、显色指数Ra80(R9>0)； 7、系统效率100lm/w； 8、眩光控制UGR21； 9、文波电流4%； 10、色容差4)±3%； 11、色温5000K | 282.57 |  |
| 18 | LED消防应急灯 | 个 | 电压：AC220V;功率：7W；外壳防护等级：IP30;输出光通量：》50lm;5寸、应急时间90m | 70.97 |  |
| 19 | PDU机柜插座 | 个 | 孔位：10位，功率：10A， 2500W,长度1.8米 | 315.43 |  |
| 20 | POLO衫 | 件 | 材质：纯棉，S,M,L码, | 99.89 |  |
| 21 | ppr变接头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN40\*50mm | 11.83 |  |
| 22 | PPR变径三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN50\*32mm | 19.71 |  |
| 23 | PPR变径直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN63\*50mm | 19.71 |  |
| 24 | PPR堵头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 2.63 |  |
| 25 | ppr法兰盘 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN50mm | 43.37 |  |
| 26 | PPR法兰芯 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN110mm | 61.77 |  |
| 27 | PPR管剪 | 把 | 材质：CR-V锻造钢，净重≥0.78KG，PPR管子专用剪刀 | 85.38 |  |
| 28 | PPR冷水管 | 根 | 材质：PPR口径：DN20MM壁厚≥10.1MM介质：冷水，承载压力≥16KG | 39.43 |  |
| 29 | PPR内丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 34.17 |  |
| 30 | PPR球阀 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 23.66 |  |
| 31 | PPR热水管1 | 根 | 材质：PPR口径：DN32MM壁厚：≥10.5MM介质：热水承载压力≥20KG | 102.51 |  |
| 32 | PPR热水管2 | 根 | 材质：PPR口径：DN75MM壁厚：≥8.4MM介质：冷水承载压力≥16KG壁厚：≥12.5介质：热水承载压力≥20KG | 453.43 |  |
| 33 | PPR热水管3 | 根 | 材质：PPR口径：DN50MM壁厚：≥10.5MM介质：热水承载压力≥20KG | 203.71 |  |
| 34 | PPR热水管4 | 根 | 材质：PPR口径：DN63MM壁厚：≥10.5MM介质：热水承载压力≥20KG | 258.91 |  |
| 35 | PPR外丝直接1 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 28.91 |  |
| 36 | PPR外丝直接2 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN40mm | 46.00 |  |
| 37 | PPR外丝直接3 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN63mm | 94.63 |  |
| 38 | PPR外丝直接4 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN15\*14mm | 89.37 |  |
| 39 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN15mm | 2.63 |  |
| 40 | PPR闸阀1 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN32mm | 57.83 |  |
| 41 | PPR闸阀2 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN50mm | 111.71 |  |
| 42 | PPR直接1 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度， DN20mm | 2.63 |  |
| 43 | PPR直接2 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度 | 63.09 |  |
| 44 | PP棉滤芯 | 个 | 材质：PP，适用于F40加长型 | 335.14 |  |
| 45 | PU桌垫1 | 张 | 材质：PU,长60\*宽110cm | 131.43 |  |
| 46 | PU桌垫2 | 张 | 材质：PU,长60\*宽120cm | 144.57 |  |
| 47 | PVC地板胶水 | 个 | 材质：胶黏剂，1kg/瓶 | 111.71 |  |
| 48 | PVC防水围裙 | 个 | 材质：PVC,长≧100\*宽≧80mm | 51.26 |  |
| 49 | PVC管件 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，DN50mm | 5.26 |  |
| 50 | PVC三通 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，DN160 mm | 26.22 |  |
| 51 | PVC停车柱 | 个 | 材质：PVC材料，反光晶格；高度≧60cm | 79.35 |  |
| 52 | PVC线管 | 根 | 材质：阻燃PVC，国标，DN25mm | 12.49 |  |
| 53 | PVC直接1 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，DN25mm | 0.53 |  |
| 54 | PVC直接2 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，DN160mm | 19.71 |  |
| 55 | TP-3滤芯 | 个 | 材质：PP，适用于TP-3套装 | 437.00 |  |
| 56 | U盘1 | 个 | 移动优盘，容量：64G | 69.66 |  |
| 57 | U盘2 | 个 | 移动优盘，容量：32G | 55.20 |  |
| 58 | Y型法兰过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN80MM，公称压力：1.6Mpa | 722.86 |  |
| 59 | Y型过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN32MM，公称压力：1.6Mpa | 49.94 |  |
| 60 | 落地风扇 | 个 | 风速档位3挡可调,5片扇叶 | 260.23 |  |
| 61 | 安全阀 | 个 | A44Y-16P公称通径DN25MM阀体材质：外体CF8，内部阀芯304不锈钢，使用温度≤200°含校验 | 2024.00 |  |
| 62 | 白板1 | 个 | 颜色，白色，面板带磁，可吸附磁钉，擦板，长≧350\*宽≧500mm | 77.54 |  |
| 63 | 白板2 | 个 | 颜色，白色，面板带磁，可吸附磁钉，擦板，长≧600\*宽≧900mm | 103.83 |  |
| 64 | 白板3 | 个 | 颜色，白色，面板带磁，可吸附磁钉，擦板，长≧1200\*宽≧800mm | 103.83 |  |
| 65 | 白板4 | 个 | 颜色，白色，面板带磁，可吸附磁钉，擦板，长≧150\*宽≧100cm | 235.26 |  |
| 66 | 白板笔 | 支 | 书写规格：2.0mm,黑色,红色，蓝色 | 1.84 |  |
| 67 | 白板刷 | 个 | 材质：PP原料，110\*50mm | 5.34 |  |
| 68 | 白盖板 | 个 | 材质：PVC,86型通用型 | 0.66 |  |
| 69 | 白鞋 | 双 | 材质：皮革，女鞋、36,-40码 | 207.00 |  |
| 70 | 百洁布 | 包 | 材质：海绵+纤维5片/包 。 | 19.71 |  |
| 71 | 板车1 | 个 | PP车板，背板加强筋，橡胶脚轮，70\*47cm | 525.71 |  |
| 72 | 板车2 | 个 | PP车板，背板加强筋，橡胶脚轮，60\*90cm | 630.86 |  |
| 73 | 板车3 | 辆 | PP车板，背板加强筋，橡胶脚轮，70\*50cm | 552.00 |  |
| 74 | 板夹 | 个 | PP材质、A4 | 18.40 |  |
| 75 | 包边磁性门帘 | 平方米 | 高透明PVC树脂材质，强力磁吸，加厚配重板，厚度：2mm | 203.71 |  |
| 76 | 保健箱 | 个 | 塑料材质：长28.8\*宽22\*高20cm | 85.43 |  |
| 77 | 保温管1 | 个 | 材质：橡塑，阻燃，DN12\*长度1.9cm | 6.57 |  |
| 78 | 保温管2 | 个 | 材质：橡塑，阻燃，DN19\*长度1.9cm | 9.20 |  |
| 79 | 保温棉 | 个 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN32mm | 7.89 |  |
| 80 | 保温桶 | 个 | 材质：外壳PP原料，内胆304不锈钢，容量：2L | 216.86 |  |
| 81 | 保温箱 | 个 | 材质：pp塑料，保温夹层，容量：6升 | 216.86 |  |
| 82 | 保鲜袋加厚 | 个 | 材质：食品用PE材料,长≧35\*宽≧25cm | 23.66 |  |
| 83 | 保鲜膜45cm | 个 | 食品用PE材料，宽45cm、透明 | 72.29 |  |
| 84 | 保险柜1 | 个 | 材质：全钢板；门板：实心，箱体厚度：4mm以下，长60\*宽40cm | 1274.86 |  |
| 85 | 保险柜2 | 个 | 材质：全钢板；门板：实心，箱体厚度：4mm以下，长35\*宽38cm | 1051.43 |  |
| 86 | 保险柜3 | 个 | 材质：全钢板；门板：实心，箱体厚度：4mm以下，长30\*宽30\*高38cm | 630.86 |  |
| 87 | 抱枕套1 | 个 | 面料：混纺；长≧45\*宽≧45cm | 15.77 |  |
| 88 | 抱枕套2 | 个 | 面料：混纺；≧长65\*宽≧65cm | 42.06 |  |
| 89 | 杯垫 | 个 | 材质：PP塑料，55度恒温加热、耐高温 | 46.00 |  |
| 90 | 杯子笔记本套装 | 套 | 保温杯（500ml）+笔记本（A5型） | 131.43 |  |
| 91 | 背式喷壶 | 个 | 材质：加厚塑料，手动，容量：16L | 124.86 |  |
| 92 | 电箱背条 | 根 | 材质：金属，2米/根 | 32.86 |  |
| 93 | 被套 | 床 | 纯棉格子；长≧2.0m\*宽≧1.5m | 112.70 |  |
| 94 | 被套纯绵 | 床 | 纯棉绿色；长≧2.0m\*宽≧1.5m | 207.00 |  |
| 95 | 闭门器 | 个 | 材质：不锈钢加大号/承重200KG、360° | 460.00 |  |
| 96 | 壁式纸盒 | 个 | 塑料，长36.7\*宽27.2\*高12cm | 72.29 |  |
| 97 | 便携标签机 | 台 | 长300\*宽200\*高100（PT-E155B）mm | 509.94 |  |
| 98 | 便携式验钞仪 | 个 | 长73\*宽195\*高111mm（33302s） | 427.14 |  |
| 99 | 便携药箱 | 个 | 塑料，长≧22\*宽≧18.2\*高≧15.9cm | 31.54 |  |
| 100 | 标本袋1 | 个 | 材质：pp塑料，长≧17\*宽≧25cm | 0.46 |  |
| 101 | 标本袋 2 | 个 | 材质：pp塑料，长≧24\*宽≧35cm | 0.63 |  |
| 102 | 标签盒 | 个 | CABS材质、5个装 | 78.86 |  |
| 103 | 冰柜 | 台 | 单温区；顶开门；卧式；三级能效；容量：826L | 7360.00 | 优先采购节能产品 |
| 104 | 冰箱1 | 台 | 面板材质PCM;1级能效；直冷；容量：50L | 1294.57 | 优先采购节能产品 |
| 105 | 冰箱2 | 台 | 面板材质：彩晶玻璃；风冷；2级能效；容量：190L | 3154.29 | 优先采购节能产品 |
| 106 | 冰箱3 | 个 | 面板材质PCM;1级能效；直冷；容量：45L | 762.29 | 优先采购节能产品 |
| 107 | 冰箱温度计 | 个 | ABS材质，电子液晶显示，测温范围：-50-70度 | 15.77 |  |
| 108 | 病历夹 | 个 | 双面 ABS 材料、压板程 45 度 斜角、页夹内牙设计、标记 标签设计A4加厚塑料 | 52.57 |  |
| 109 | 玻璃钢垃圾桶 | 个 | 玻璃钢材质；长25\*宽31\*高43cm | 122.23 |  |
| 110 | 玻璃结构胶 | 个 | 防霉，300ml,24瓶/件 | 34.17 |  |
| 111 | 玻璃绳 | 个 | 材质：PP，，抗拉力：约40KG， 150g/个 | 1.84 |  |
| 112 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀，DN25-15 | 15.77 |  |
| 113 | 不干胶标签 | 本 | A4，纯木浆材质；D25,亮面152格 | 71.76 |  |
| 114 | 不锈钢板车 | 个 | 不锈钢材质，橡胶脚轮，长1200\*宽700cm | 985.71 |  |
| 115 | 不锈钢保温桶 | 个 | 不锈钢内胆，容量：66L | 394.29 |  |
| 116 | 不锈钢壁挂支架304 | 个 | 304不锈钢材质、长度58cm | 220.80 |  |
| 117 | 不锈钢波纹管 | 根 | 304不锈钢。DN15mm\*200MM，压力16KG | 39.43 |  |
| 118 | 不锈钢卷纸盒 | 个 | 材质：不锈钢，颜色：亮光，尺寸：115\*254\*265mm | 98.57 |  |
| 119 | 不锈钢二分类垃圾桶 | 个 | 材质：不锈钢，长35\*宽35\*高75cm | 637.43 |  |
| 120 | 不锈钢饭勺 | 个 | 304不锈钢、长度19.2cm.勺宽4cm | 9.20 |  |
| 121 | 不锈钢份数盒1 | 个 | 304不锈钢、长32\*宽26\*高15cm | 92.00 |  |
| 122 | 不锈钢份数盒2 | 个 | 304不锈钢、长32\*宽26\*高10cm | 92.00 |  |
| 123 | 不锈钢挂衣钩1 | 个 | 304不锈钢、6个钩 | 36.80 |  |
| 124 | 不锈钢挂衣钩2 | 个 | 304不锈钢、5个钩 | 35.49 |  |
| 125 | 不锈钢挂衣钩3 | 个 | 304不锈钢、4个钩 | 34.17 |  |
| 126 | 不锈钢挂衣钩4 | 个 | 304不锈钢、7个钩 | 46.00 |  |
| 127 | 不锈钢锅架 | 个 | 304不锈钢、高度25cm | 39.43 |  |
| 128 | 不锈钢剪刀 | 把 | 304不锈钢、长度18cm | 52.57 |  |
| 129 | 不锈钢烤鸭钩 | 个 | 304不锈钢、连环勾 | 13.14 |  |
| 130 | 不锈钢栏杆 | 个 | 304不锈钢、长度2米 | 157.71 |  |
| 131 | 不锈钢料缸 | 个 | 304不锈钢、DN180mm | 39.43 |  |
| 132 | 不锈钢卤菜展示盘 | 个 | 304不锈钢、长32\*宽22cm | 39.43 |  |
| 133 | 不锈钢排水沟盖板 | 个 | 304不锈钢、长度58\*宽30cm | 111.71 |  |
| 134 | 不锈钢盆 | 个 | 304不锈钢、深度：36cm | 52.57 |  |
| 135 | 不锈钢热水瓶 | 个 | 真空玻璃内胆/不锈钢壶身，容量3.2L | 111.71 |  |
| 136 | 不锈钢水壶 | 个 | 304不锈钢材质、容量2.1L | 168.23 |  |
| 137 | 不锈钢汤桶 | 个 | 304不锈钢材质、容量35cm | 170.86 |  |
| 138 | 不锈钢汤桶架带轮 | 个 | 304不锈钢材质、桶内深度50cm | 297.03 |  |
| 139 | 不锈钢味料盒 | 个 | 304不锈钢材质、8格 | 157.71 |  |
| 140 | 不锈钢味料勺 | 个 | 304不锈钢材质、长7cm | 10.51 |  |
| 141 | 不锈钢线槽板 | 个 | 304不锈钢材质、宽度5cm\*长度2米 | 32.86 |  |
| 142 | 不锈钢鞋架1 | 个 | 304不锈钢材质、100cm\*3层 | 216.86 |  |
| 143 | 不锈钢鞋架2 | 个 | 304不锈钢材质、4层60cm | 177.43 |  |
| 144 | 不锈钢休息椅支架 | 个 | 304不锈钢材质、单眼 | 296.24 |  |
| 145 | 不锈钢研钵 | 个 | 304不锈钢材质、长98\*宽87cm | 109.09 |  |
| 146 | 不锈钢雨篦子 | 个 | 304不锈钢材质、长48\*宽58\*高2.0cm | 151.14 |  |
| 147 | 不锈钢蒸笼 | 个 | 304不锈钢材质、50cm,4层+2盖子 | 131.43 |  |
| 148 | 布铝箔胶带 | 卷 | 60米/卷、包烟道专用 | 11.83 |  |
| 149 | 布鞋套 | 个 | 材质：棉布，均码 | 4.60 |  |
| 150 | 擦手纸 | 包 | 原料成分：100%原生木浆；香味：自然无香；尺寸：单层两折215\*225mm；240抽/包 | 21.62 |  |
| 151 | 擦手纸盒 | 个 | 材质：不锈钢；尺寸：36.7\*27.2\*12cm | 115.00 |  |
| 152 | 财务装订机 | 个 | 装订厚度500页 | 1311.66 |  |
| 153 | 彩灯 | 个 | Led 灯，10米/根 | 31.54 |  |
| 154 | 彩钢门锁 | 个 | 材质：不锈钢，锁体长度4.5cm-厚度5.5cm | 36.80 |  |
| 155 | 彩色四分类不锈钢垃圾桶 | 套 | 材质：201不锈钢原色；长127\*宽36\*高90cm；新国标四分类。 | 1281.42 |  |
| 156 | 菜板 | 个 | 材质：PE；DN45\*厚度8cm | 262.86 |  |
| 157 | 槽铝 | 个 | 材质：铝材外形尺寸：50MM\*6米,厚度：5MM±3% | 105.14 |  |
| 158 | 草坪 | 平方 | 材质：PP，长度：3.0加密、绿色 | 46.00 |  |
| 159 | 插线板1 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，3个2孔，3个3孔，3米 | 67.95 |  |
| 160 | 插线板2 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，3个2孔，3个3孔，1.8米 | 36.14 |  |
| 161 | 插线排 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，三个五孔一个两孔 | 44.69 |  |
| 162 | 插座安全防护盖 | 个 | 材质PVC，86型防水 | 19.71 |  |
| 163 | 茶水桶 | 个 | 材质：PP塑料，21\*20.5cm | 30.23 |  |
| 164 | 超强桶 | 个 | 材质：PP原料，22型 | 60.46 |  |
| 165 | 成人纸尿裤 | 片 | 吸水量：1250ml,臀围：95-120cm,腰围：82-128cm,S,M,L,XL,10片/包 | 7.23 |  |
| 166 | 冲洗水壶 | 个 | 材质：不锈钢容量：5L | 85.43 |  |
| 167 | 充电插头 | 个 | 三角插头，大于等于 2A | 21.03 |  |
| 168 | 充电电子秤 | 个 | 材质：全新ABS材料；精度正负0.1g | 247.09 |  |
| 169 | 充电线套装 | 套 | 材质：PP原料，铜芯线，3m、30瓦 | 77.54 |  |
| 170 | 抽锁 | 个 | 材质铜镀铬,锁体尺寸：长30\*宽30mm | 7.89 |  |
| 171 | 抽屉分隔板 | 个 | 材质：PP塑料37\*7cm | 63.09 |  |
| 172 | 抽屉式收纳盒 | 个 | 材质：PP塑料，容量：53L | 361.43 |  |
| 173 | 抽屉锁 | 个 | 材质铜镀铬,DN22 | 7.75 |  |
| 174 | 抽屉箱 | 个 | 材质：塑料，长270\*宽185\*高1000cm | 23.66 |  |
| 175 | 出库单 | 本 | 三联，规格：175\*87mm | 3.29 |  |
| 176 | 初效过滤器1 | 个 | 材质：除尘无纺布；长573\*宽608\*高20mm | 151.80 |  |
| 177 | 初效过滤器2 | 个 | 材质：除尘无纺布；长493\*宽798\*高20mm | 164.68 |  |
| 178 | 初效过滤器3 | 个 | 材质：除尘无纺布；长493\*宽608\*高20mm | 151.80 |  |
| 179 | 初效过滤器4 | 个 | 材质：除尘无纺布；长573\*宽790\*高20mm | 177.56 |  |
| 180 | 初效过滤器5 | 个 | 材质：除尘无纺布；长573\*宽945\*高20mm | 197.80 |  |
| 181 | 除尘垫1 | 张 | 材质：PE;颜色：蓝色；裂度延伸系数：（%）250以上；粘贴强度：（g/25mm）:300-1000;长60\*宽45cm | 0.79 |  |
| 182 | 除尘垫2 | 张 | 材质：PE;颜色：蓝色；裂度延伸系数：（%）250以上；粘贴强度：（g/25mm）:300-1000;长115\*宽65cm | 1.58 |  |
| 183 | 除螨仪 | 个 | 功率：350W,线长度≧4m | 315.43 |  |
| 184 | 厨师服 | 套 | 纯棉长袖，M,L,XL码 | 128.80 |  |
| 185 | 厨师服短袖 | 件 | 纯棉短袖，M,L,XL码 | 72.29 |  |
| 186 | 储存物箱 | 个 | 材质：PP原料，透明,39\*26\*20cm | 49.94 |  |
| 187 | 储物箱1 | 个 | 材质：PP原料，，72\*54\*45cm | 150.88 |  |
| 188 | 储物箱2 | 个 | 材质：PP原料，40升 | 92.00 |  |
| 189 | 储物箱3 | 个 | 材质：PP原料，60升 | 105.14 |  |
| 190 | 储物箱4 | 个 | 材质：PP原料，135升 | 194.51 |  |
| 191 | 储物箱5 | 个 | 材质：PP原料，100升 | 164.68 |  |
| 192 | 储物箱6 | 个 | 材质：PP原料，790\*580\*490mm | 157.71 |  |
| 193 | 储物箱7 | 个 | 材质：PP原料，725\*545\*455mm | 151.14 |  |
| 194 | 储物箱8 | 个 | 材质：PP原料，100L | 164.29 |  |
| 195 | 储物箱9 | 个 | 材质：PP原料，645\*485\*400mm | 138.00 |  |
| 196 | 储物箱10 | 个 | 材质：PP原料，，透明，525\*380\*329mm | 102.51 |  |
| 197 | 储物箱11 | 个 | 材质：PP原料，透明，390\*260\*200mm | 59.80 |  |
| 198 | 储物箱12 | 个 | 材质：PP原料，640\*450\*380mm | 128.80 |  |
| 199 | 穿墙钻花 | 个 | 材质:不锈钢，DN35 | 32.86 |  |
| 200 | 穿衣镜 | 张 | 材质：玻璃，尺寸150\*40cm | 322.00 |  |
| 201 | 传阅文件夹 | 个 | 材质：PP；金属单夹；A4 | 6.26 |  |
| 202 | 窗口不锈钢插板 | 个 | 材质：不锈钢，1850\*400mm | 1117.14 |  |
| 203 | 窗口对讲机 | 个 | 材质：外壳PP，频率：100Hz-12KHZ,线长2.4米，12V,3W | 604.57 |  |
| 204 | 床单 | 张 | 纯棉格子，长≧2.2×宽≧1.5m | 96.27 |  |
| 205 | 床垫 | 张 | 材质：棕垫，长200\*宽90m | 571.71 |  |
| 206 | 纯棉凉被 | 床 | 面料：全棉，填充物：聚酯纤维，，长≧2.3\*宽≧1.8m | 342.86 |  |
| 207 | 纯棉毛巾 | 张 | 材质：纯棉，长25cm\*宽25cm | 13.80 |  |
| 208 | 纯棉长袖 | 套 | 纯棉，S,M,L码 | 89.37 |  |
| 209 | 粗沙 | 方 | 粗砂 | 460.00 |  |
| 210 | 大标签 | 张 | 封面材质：普通纸，封面硬度：软面抄，背胶，自粘性标贴，9个/张 | 0.45 |  |
| 211 | 大号纸篓 | 个 | 材质：PP原料，DN28cm | 19.71 |  |
| 212 | 大锁针 | 盒 | 材质：镀镍铬，4#，500枚/盒 | 24.84 |  |
| 213 | 大圆桶 | 个 | 材质：PP原料，220l | 128.80 |  |
| 214 | 带盖提水桶 | 个 | 材质：PP原料，DN35cm | 32.86 |  |
| 215 | 带钩铁膨胀 | 个 | 材质：金属，镀锌8mm | 3.94 |  |
| 216 | 单联打印纸 | 包 | 1000张/包，1/1,1/2,1/3 | 115.00 |  |
| 217 | 单门冰箱 | 个 | 面板材质PCM;1级能效；直冷，100升 | 1268.29 | 优先采购节能产品 |
| 218 | 弹盖垃圾桶3 | 个 | 材质：抗冲击高强度HDPE，5L | 32.86 |  |
| 219 | 弹盖垃圾桶4 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE；黑色，380\*270\*580mm | 111.71 |  |
| 220 | 弹盖垃圾桶医疗5 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE；黄色医疗，380\*270\*580mm | 111.71 |  |
| 221 | 弹簧式安全阀 | 个 | A27W-169-DN32含检测费 | 2365.71 |  |
| 222 | 挡车器 | 个 | 材质：耐磨橡胶，长55\*高15cm；颜色：黑色+黄色 | 32.86 |  |
| 223 | 档案盒1 | 个 | 材质：PP原料，A4；厚度，7.5cm | 13.14 |  |
| 224 | 档案盒2 | 个 | 材质：PP原料，A4；厚度，10cm | 23.66 |  |
| 225 | 档案盒3 | 个 | 材质：PP原料，A4；厚度，5.5cm | 6.83 |  |
| 226 | 档案盒4 | 个 | 材质：PP原料，A4；厚度，3.5cm | 5.91 |  |
| 227 | 道路划线漆 | 桶 | 颜色：白色。容量：22L/桶 | 742.57 |  |
| 228 | 地架1 | 个 | 碳钢材质、900\*700mm | 591.43 |  |
| 229 | 地架2 | 个 | 碳钢材质120\*60\*20cm | 604.57 |  |
| 230 | 地刷 | 个 | 材质：塑料、长度、25cm | 10.51 |  |
| 231 | 灯笼1 | 个 | 材质：加厚植绒面料；颜色：大红色；高度、48cm | 39.43 |  |
| 232 | 灯笼2 | 个 | 材质：加厚植绒面料；颜色：大红色；高度、1m | 124.94 |  |
| 233 | 灯笼3 | 个 | 材质：加厚植绒面料；颜色：大红色；高度、1.2m | 151.80 |  |
| 234 | 灯笼6 | 个 | 材质：植绒面料；颜色：大红色；四连串、暖光 | 11.17 |  |
| 235 | 灯笼灯 | 个 | LED,2w白光 | 19.71 |  |
| 236 | 低压复合开关 | 个 | 额定电压：380V;额定电流：100A | 946.29 |  |
| 237 | 低噪音离心风机 | 个 | 风量：1500m3/h；电压：220V；转速：1450r/转；功率：0.25KW；噪声：34dB(A) | 2760.00 |  |
| 238 | 电池1 | 对 | 碱性电池，无汞，1.5V,7号,1250mA | 10.07 |  |
| 239 | 电池2 | 个 | 碱性电池，无汞，1.5V,2号,3500mA | 20.37 |  |
| 240 | 电池3 | 对 | 碱性电池，无汞，1.5V,5号,3150mA | 12.37 |  |
| 241 | 电池4 | 粒 | 碱性电池，无汞，9V，1350mA | 22.67 |  |
| 242 | 电池 5 | 粒 | 碱性电池，无汞，1.5V,1号,5000mA | 24.15 |  |
| 243 | 电吹风 | 个 | 功率：1800W,6挡调控 | 208.97 |  |
| 244 | 电磁炉 | 个 | 功率：2100W、9档火力调节 | 309.12 |  |
| 245 | 电炖蛊 | 个 | 功率：380W，一蛊5胆 | 261.54 |  |
| 246 | 电饭锅 | 个 | 功率：2650W,内胆DN36cm,18L | 611.14 |  |
| 247 | 电焊面罩 | 个 | 手持式面罩，25\*30\*17.5mm | 19.71 |  |
| 248 | 电话座机 | 个 | 来电储存；来电制式：FSK/DTMF双制式； | 124.86 |  |
| 249 | 电胶布 | 个 | 黑色、2公分宽，40米/卷 | 5.26 |  |
| 250 | 电井锁芯 | 个 | 材质:不锈钢锁芯，尺寸：DN30 | 13.14 |  |
| 251 | 电开水器 | 个 | 额定电压：380v；额定电流：9.2A;功率：6000W；防水等级：IPX0；容量：40L | 1307.71 |  |
| 252 | 电缆1 | 米 | 国标2.5平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 3.68 |  |
| 253 | 电缆2 | 米 | RVV3\*4，国标铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 21.42 |  |
| 254 | 电缆3 | 米 | 国标6平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 10.68 |  |
| 255 | 电缆4 | 米 | 国标4平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 5.13 |  |
| 256 | 电缆5 | 米 | yjv/3\*6 ， 国标铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 35.49 |  |
| 257 | 电缆线6 | 米 | 4\*25+1, 国标铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 169.54 |  |
| 258 | 电热蚊香液 | 瓶 | 电热≥36ml 炔丙菊酯配方， 直插电式。 | 19.71 |  |
| 259 | 电容60 | 个 | 25HF | 72.29 |  |
| 260 | 电水壶双层 | 个 | 材质：外壳PP原料，内胆;304不锈钢，容积，1.7L | 243.14 |  |
| 261 | 电筒 | 个 | 材质：铝合金 ，LED，尺寸：≧90\*30mm | 110.73 |  |
| 262 | 电源线 | 米 | 国标标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。3\*1.5 | 5.72 |  |
| 263 | 电子台秤 | 个 | 精确≦O.1g正负≦0.02 | 230.00 |  |
| 264 | 垫絮+棉布套 | 床 | 材质：纯棉长2000\*宽900mm，4斤 | 191.89 |  |
| 265 | 垫絮套 | 个 | 材质：棉布2000\*900mm | 76.23 |  |
| 266 | 吊扇 | 个 | 5挡，85W，扇叶3叶，140cm | 308.86 |  |
| 267 | 钉锤 | 个 | 金属材质，木柄，1P | 36.80 |  |
| 268 | 订书钉1 | 盒 | 镀镍铬，24/6订书钉500枚/盒 | 1.66 |  |
| 269 | 订书钉2 | 盒 | 镀镍铬，23/10,500枚/盒 | 1.84 |  |
| 270 | 订书钉3 | 盒 | 镀镍铬，23/13,1000枚/盒 | 3.68 |  |
| 271 | 订书机 | 个 | 装订张数：2-20张； | 19.71 |  |
| 272 | 定时器 | 个 | 四通道 | 72.29 |  |
| 273 | 洞洞鞋 | 双 | 材质：EVA注压鞋；底高：≧2.0cm；36-44码 | 74.91 |  |
| 274 | 豆浆袋 | 包 | 材质：PP原料，1袋\*200包 | 2.37 |  |
| 275 | 堵漏剂 | 包 | ≧2KG/包 | 49.94 |  |
| 276 | 镀锌方管1 | 根 | 材质：镀锌钢管80\*80\*3.0/6米1根 | 519.14 |  |
| 277 | 镀锌方管2 | 根 | 材质：镀锌钢管50\*50\*3.0/6米1根 | 387.71 |  |
| 278 | 镀锌方管3 | 根 | 材质：镀锌钢管40\*40\*2.0/6米1根 | 164.29 |  |
| 279 | 镀锌方管4 | 根 | 材质：镀锌钢管30\*30\*1.5/6米1根 | 124.86 |  |
| 280 | 蹲便器冲水弯 | 个 | 材质：PP原料，DN32 | 39.43 |  |
| 281 | 多功能急救药箱 | 个 | 铝合金材质，长≧33\*宽≧23\*高≧26.5cm | 322.00 |  |
| 282 | 多功能取杯器 | 个 | 塑料材质，28.8\*10.3mm | 72.29 |  |
| 283 | 多士炉 | 个 | 功率：≧600W,6档可调 | 322.00 |  |
| 284 | 儿童椅 | 张 | 材质：PP；靠背椅，33\*36\*52cm | 65.71 |  |
| 285 | 阀控式UPS电池 | 块 | 铅酸蓄电池，12V | 260.23 |  |
| 286 | 阀控式电池 | 块 | 铅酸蓄电池，120V100AH | 1223.60 |  |
| 287 | 法兰盲板 | 个 | 材质：PVC,DN200/8孔 | 304.91 |  |
| 288 | 法兰盘接头 | 个 | 材质：PVC,DN40 | 164.29 |  |
| 289 | 法兰橡胶软接头 | 个 | 材质：PVC,DN150 | 322.00 |  |
| 290 | 凡士林护手霜 | 支 | 成分：矿脂，甘油，硬脂酸，100ML | 36.80 |  |
| 291 | 反渗透滤芯1 | 个 | 材质:PP,适用于滤芯R200 | 654.51 |  |
| 292 | 反渗透滤芯2 | 根 | 材质:PP,QZ-RW304/100加仑 | 1035.66 |  |
| 293 | 反渗透陶氏模 | 个 | 材质:PP,F40加长型1752s-ro | 854.29 |  |
| 294 | 方钢龙骨 | 米 | 材质：镀锌钢管，20\*20mm | 98.57 |  |
| 295 | 方块地垫 | 张 | 材质：PP泡沫垫600\*600mm | 19.71 |  |
| 296 | 方盆加厚 | 个 | 材质：PP，46\*36cm | 49.94 |  |
| 297 | 方筛 | 个 | 材质：PP，28\*20cm | 12.49 |  |
| 298 | 防盗门锁 | 个 | 304不锈钢加厚5.0cm | 361.43 |  |
| 299 | 防腐木条 | 根 | 防腐，尺寸860\*40\*1500cm | 341.71 |  |
| 300 | 防滑垫 | 张 | 材质：PP，防滑设计， 37\*70cm | 46.00 |  |
| 301 | 防滑垫橡胶 | 张 | 材质：PP原料 40X70cm | 155.09 |  |
| 302 | 防漏板 | 个 | 材质：PP原料，340\*340\*65mm | 190.57 |  |
| 303 | 防晒膜 | 平米 | 材质：PP塑料膜1500\*500cm | 86.74 |  |
| 304 | 防水沙袋 | 个 | 材质：加厚帆布，30\*70cm | 11.32 |  |
| 305 | 防撞条 | 个 | 材质：耐磨橡胶60\*10cm | 30.23 |  |
| 306 | 飞机合页 | 个 | 不锈钢材质，厚度1.2 | 19.71 |  |
| 307 | 手机 | 个 | 重量：120g；屏幕尺寸：2.4英寸 | 625.60 |  |
| 308 | 肥皂 | 块 | 透明皂200克 | 4.21 |  |
| 309 | 分格箱 | 个 | 材质：PP原料，宽25\*高510mm | 34.17 |  |
| 310 | 分隔架 | 个 | 材质：PP原料，3格 | 32.86 |  |
| 311 | 粉笔 | 盒 | 100支/盒 | 9.66 |  |
| 312 | 复合肥 | 袋 | ≧40KG/袋 | 449.88 |  |
| 313 | 复合滤芯 | 套 | 适用于VL-10L | 933.14 |  |
| 314 | 复苏盒 | 个 | 材质：PP原料，，绿色，10L | 72.29 |  |
| 315 | 感应洗手液器 | 个 | 自动感应出液，容量：≧1000ML | 670.29 |  |
| 316 | 干湿温度计 | 个 | 材质：ABS+金属铝圈+玻璃；颜色：银色；湿度范围：20-100%RH； | 18.40 |  |
| 317 | 钢钉 | 盒 | 材质:镀锌，长度5公分 | 19.71 |  |
| 318 | 钢化桶 | 个 | 材质：PP原料；DN32cm | 19.71 |  |
| 319 | 钢钎 | 根 | 不锈钢材质；22\*100cm | 125.12 |  |
| 320 | 钢丝密码锁 | 个 | 材质：不锈钢材料，DN25 | 13.14 |  |
| 321 | 钢丝球 | 个 | 材质：410不锈钢，15g | 1.58 |  |
| 322 | 高筒雨鞋 | 个 | 材质：PVC；高度26cm；尺码：36-44码 | 64.40 |  |
| 323 | 高压喷头 | 套 | 含挂件、5米水管、喷头 | 287.83 |  |
| 324 | 告示贴 | 个 | 5色，尺寸：76\*76mm | 2.23 |  |
| 325 | 隔热膜 | 平米 | 塑料膜，150\*500cm | 82.80 |  |
| 326 | 刮玻器 | 个 | 材质：PP,长度27\*35CM | 85.43 |  |
| 327 | 挂壁文件夹 | 个 | 材质：PP,10页 | 216.86 |  |
| 328 | 挂式收纳篮 | 个 | 材质：塑料，尺寸：26\*18\*38cm | 19.71 |  |
| 329 | 挂钟 | 个 | 材质：ABS+玻璃；钟面DN30cm | 89.37 |  |
| 330 | 广式方筛 | 个 | 材质：塑料；尺寸：40\*31cm | 19.71 |  |
| 331 | 硅胶挡水条 | 张 | 材质：PVC；长2\*宽4.5cm | 111.71 |  |
| 332 | 过滤式呼吸面罩 | 个 | 材质：阻燃棉布，反光铝箔，环保硅胶，3C,TZL30 | 63.09 |  |
| 333 | 哈夫接头1 | 个 | 材质：PE,DN110 | 453.43 |  |
| 334 | 哈夫弯头2 | 个 | 材质：PE,DN110 | 157.71 |  |
| 335 | 喊话器 | 个 | 材质：ABS+PP;待机:7小时；电池容量：1200毫安 | 98.57 |  |
| 336 | 黑漆 | 桶 | 15kg，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 348.29 |  |
| 337 | 黑色印台 | 个 | 黑色，尺寸:≧130\*≧80cm，4倍压缩泡棉 | 19.71 |  |
| 338 | 恒温智能混水阀套装 | 套 | 材质：黄铜，，多层电镀，，陶瓷阀芯，恒温安装孔距：33-43MM | 782.00 |  |
| 339 | 烘焙秤 | 个 | 精度≦0.1g | 205.03 |  |
| 340 | 红旗灯笼挂饰 | 个 | 材质：植绒面料；颜色：大红色；尺寸：80# | 161.00 |  |
| 341 | 候诊椅坐垫+靠背 | 套 | 材质：塑料+泡沫，46\*32cm | 178.25 |  |
| 342 | 呼叫提示器 | 个 | 3W,118\*130mm | 716.68 |  |
| 343 | 蝴蝶钩 | 个 | 材质：不锈钢；DN14 | 7.23 |  |
| 344 | 蝴蝶合页 | 个 | 不锈钢，大小：5寸 | 39.43 |  |
| 345 | 户外休息背靠椅 | 张 | 材质：铸铁椅脚+防腐木；尺寸：1.5\*4\*4 | 854.29 | 优先采购环境标志产品 |
| 346 | 户外休息长凳 | 张 | 材质：铸铁椅脚+防腐木；尺寸：1.5\*4\*4 | 722.86 | 优先采购环境标志产品 |
| 347 | 护颈枕 | 个 | 尺寸：46\*33cm | 61.77 |  |
| 348 | 护目镜 | 付 | 紫外线200-2000nm | 244.46 |  |
| 349 | 护眼学习台灯 | 个 | 九段调光 4w | 210.29 |  |
| 350 | 花篮螺栓 | 个 | 材质：不锈钢材质，M6 | 7.89 |  |
| 351 | 花露水 | 瓶 | 180ml | 35.49 |  |
| 352 | 滑撑 | 把 | 材质：不锈钢，长度45cm | 72.29 |  |
| 353 | 化工桶 | 个 | 材质：PP塑料，25L | 76.23 |  |
| 354 | 画笔套装 | 套 | 24色 | 63.09 |  |
| 355 | 话筒 | 个 | 无线话筒 | 207.66 |  |
| 356 | 换鞋凳 | 个 | 塑料泡沫凳30\*30\*30cm | 170.86 |  |
| 357 | 黄铜排气阀 | 个 | 材质：黄铜，DN32 | 63.09 |  |
| 358 | 回墨印油 | 瓶 | 材质：水性，红色，28ml | 34.96 |  |
| 359 | 回形针 | 盒 | 材质：镀镍，8#，100枚/盒 | 8.00 |  |
| 360 | 会计凭证封面 | 本 | 材质：牛皮纸；A4，150克 | 2.89 |  |
| 361 | 会计凭证盒 | 个 | 材质：牛皮纸；长310\*宽220mm | 5.26 |  |
| 362 | 活动扳手 | 个 | 材质：高碳钢，12寸 | 46.00 |  |
| 363 | 活页夹 | 个 | 材质：PP原料，四孔 | 24.31 |  |
| 364 | 火钳 | 把 | 材质：不锈钢，长度48cm | 18.40 |  |
| 365 | 货架1 | 个 | 碳钢材质;3层，长1.5m\*宽50cm | 1288.00 | 优先采购环境标志产品 |
| 366 | 货架2 | 个 | 碳钢材质；长940\*宽700\*高150mm | 722.86 | 优先采购环境标志产品 |
| 367 | 计算器 | 个 | 颜色:黑色；尺寸：149\*120\*50mm。LED液晶显示屏，大型塑料按键 | 20.24 |  |
| 368 | 记号笔 | 支 | 双头记号笔 | 1.31 |  |
| 369 | 加厚食品袋 | 袋 | 材质：塑料，30\*48cm 每袋≧20个 | 15.77 |  |
| 370 | 加厚型不锈钢合页 | 个 | 材质：不锈钢；长度150mm | 102.51 |  |
| 371 | 加厚折叠行军床 | 个 | 可折叠，长度183cm | 322.00 |  |
| 372 | 加湿器 | 个 | JSQ-C45S9 | 243.14 |  |
| 373 | 加长手套 | 个 | 材质：塑料，尺寸：长≧700\*宽≧125mm | 124.86 |  |
| 374 | 尖嘴钳 | 个 | 规格：6寸;材质：钳体铬钒钢材质，工业级合金刃口，硬度超过HRC55.剪切锋利，表面电泳处理;防锈能力强。剪切能力不低于16MM钢线 | 59.14 |  |
| 375 | 减压阀 | 个 | YQTS-711 | 985.71 |  |
| 376 | 剪刀 | 个 | 材质：不锈钢，长≧160mm\*≧90mm | 3.94 |  |
| 377 | 键盘膜 | 个 | 材质：塑料膜；44.6\*14cm | 46.00 |  |
| 378 | 胶棒 | 支 | 固体胶，21g | 1.66 |  |
| 379 | 胶水 | 瓶 | 液体胶水，50ml | 1.38 |  |
| 380 | 胶条 | 个 | 材质：塑料；2m\*4.5cm | 19.71 |  |
| 381 | 角钢 | 根 | 材质：不锈钢，长6米 | 173.49 |  |
| 382 | 脚踏垃圾桶2 | 个 | 材质：抗冲击高强度HDPE;CHICUN :403\*380\*408mm | 115.00 |  |
| 383 | 脚踏式垃圾桶3 | 个 | 材质：抗冲击高强度HDPE;CHICUN :500\*400\*680mm | 164.29 |  |
| 384 | 脚踏式垃圾桶4 | 个 | 材质：抗冲击高强度HDPE;CHICUN :410\*395\*600mm | 128.80 |  |
| 385 | 洁厕王 | 个 | 无磷配方，除锈除垢，500ml | 78.86 |  |
| 386 | 洁净工作鞋 | 双 | 材质：EVA，耐磨，防滑设计， 35-44码 | 149.50 |  |
| 387 | 精美台历 | 本 | 尺寸108\*180\*49mm | 118.29 |  |
| 388 | 精品钢化凳 | 个 | 材质：塑料凳，355\*275\*460mm | 48.63 |  |
| 389 | 颈椎按摩仪 | 个 | 5W/5V | 427.14 |  |
| 390 | 净水器前置滤芯 | 个 | 适用于F40加长型 | 264.17 |  |
| 391 | 静音闭门器 | 个 | 材质：不锈钢，三挡可调 | 84.90 |  |
| 392 | 静音套装木门锁 | 个 | 材质：不锈钢锁体，尺寸：72\*134cm | 341.71 |  |
| 393 | 镜子1 | 张 | 材质：玻璃，1200\*2000cm | 2162.00 |  |
| 394 | 镜子2 | 张 | 材质：玻璃，600\*1000\*5cm | 295.71 |  |
| 395 | 镜子3 | 张 | 材质：玻璃，50\*1500cm | 458.16 |  |
| 396 | 聚合氯化铝 | 袋 | 25Kg/袋 | 164.29 |  |
| 397 | 卡箍1 | 个 | DN200 ，材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 8.54 |  |
| 398 | 卡箍2 | 个 | DN160，材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 6.57 |  |
| 399 | 开水器底座 | 个 | 不锈钢材质,30\*60cm | 663.71 |  |
| 400 | 开水器电路板 | 块 | 适用于19L开水器 | 828.00 |  |
| 401 | 开水器压力开关 | 个 | 适用于VL-10L | 335.14 |  |
| 402 | 抗菌屏风 | 个 | 材质：抗菌无纺布， 4折屏风 | 1133.57 |  |
| 403 | 烤火器 | 个 | DN350mm，功率：≧700W | 368.00 |  |
| 404 | 可降解餐盒1 | 箱 | 淀粉可降解材质，200套/箱，四格 | 420.57 |  |
| 405 | 可降解餐盒2 | 箱 | 淀粉可降解材质，200套/箱，三格 | 381.14 |  |
| 406 | 可降解餐盒3 | 箱 | 淀粉可降解材质，200套/箱，五格 | 473.14 |  |
| 407 | 克秤 | 个 | ≧7kg，精度0.1克 | 85.43 |  |
| 408 | 空调挡板 | 张 | 塑料：1200\*200mm | 198.46 |  |
| 409 | 空调开关 | 个 | 适用于中央空调 | 190.57 |  |
| 410 | 空调万能遥控器 | 个 | 适用于中央空调 | 78.86 |  |
| 411 | 空调叶片 | 片 | 适用于3286 | 230.00 |  |
| 412 | 空调扎带 | 件 | 材质：PP，50卷/件 | 308.94 |  |
| 413 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V， 2P\*32A | 42.06 |  |
| 414 | 扣式文件袋 | 个 | 材质：PP原料，透明，A4 | 1.05 |  |
| 415 | 快干印台 | 个 | 材质：泡棉，塑料外壳；颜色：红色；圆形，外直径≧60mm,内直径≧50mm | 11.83 |  |
| 416 | 筷子 | 个 | 材质：合金 | 1.31 |  |
| 417 | 筷子筒 | 个 | 材质:不锈钢，5寸 | 46.00 |  |
| 418 | 宽胶带 | 个 | 材质：BOPP；颜色：透明；宽度≧4.5cm | 8.94 |  |
| 419 | 矿泉水 | 瓶 | 550ml | 2.67 |  |
| 420 | 扩音器 | 个 | 输出功率：5W；有效距离：10m；充电电压：USB5V；无线耳麦 | 453.43 |  |
| 421 | 垃圾袋1 | 袋 | 材质：塑料；95\*110cm；20扎\*50根/袋 | 611.14 | 优先采购环境标志产品 |
| 422 | 垃圾袋2 | 把 | 塑料22\*35 cm；35根/把 | 6.57 | 优先采购环境标志产品 |
| 423 | 拉杆夹1 | 个 | 材质：塑料，A4 | 1.97 |  |
| 424 | 拉杆夹2 | 个 | 材质：塑料，A4，80页 | 3.94 |  |
| 425 | 拉杆箱 | 个 | 材质牛津布；30寸 | 506.00 |  |
| 426 | 拉铆钉 | 盒 | 材质：不锈钢，尺寸5.2\*16cm | 27.60 |  |
| 427 | 雷达感应灯 | 个 | LED灯，功率：18W | 60.46 |  |
| 428 | 冷藏保温箱 | 个 | 含密封罐2个，19孔试管架2个，冰排6个，12升，尺寸：400\*240\*300mm | 703.14 |  |
| 429 | 冷风机风扇 | 个 | 三挡可调，上加水，左右送风，送风角度90度，900w | 5125.71 |  |
| 430 | 冷热混合水龙头开关 | 个 | 不锈钢材质DN32 | 311.49 |  |
| 431 | 冷水机面板 | 个 | 380V，适用于中央空调 | 789.36 |  |
| 432 | 礼盒装马克杯 | 套 | 陶瓷杯，375ml | 39.43 |  |
| 433 | 理线带 | 个 | 材质：无纺布，长度10米/卷 | 51.26 |  |
| 434 | 立式冷柜 | 台 | 电子控温，噪声：36dB(A),尺寸：595\*635\*1676mm；容积：226升 | 7333.71 |  |
| 435 | 连体垃圾桶 | 个 | 材质：塑料，容积：40升 | 128.80 |  |
| 436 | 链子锁 | 个 | 材质：金属，长度120cm | 59.14 |  |
| 437 | 凉菜防尘罩 | 个 | 材质：PP，63\*44cm | 78.86 |  |
| 438 | 留样盒 | 个 | 材质：PP,400ml | 5.26 |  |
| 439 | 六角螺栓 | 盒 | 材质：镀锌，M6\*20mm | 28.91 |  |
| 440 | 漏电保护开关1 | 个 | 4\*32A/380v，面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm， | 177.43 |  |
| 441 | 漏电保护开关2 | 个 | 32A2P面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm， | 90.69 |  |
| 442 | 漏电保护开关3 | 个 | 3\*63A 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm， | 90.69 |  |
| 443 | 漏电保护开关4 | 个 | 2P20A 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:20A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm， | 59.14 |  |
| 444 | 漏面勺 | 个 | 204不锈钢，DN22cm | 32.86 |  |
| 445 | 录音笔1 | 台 | 32G,70\*22\*11mm | 787.26 |  |
| 446 | 录音笔2 | 个 | 16G,64,5\*20\*17mm | 601.94 |  |
| 447 | 录音笔3 | 个 | 32G, 95.4\*23.3\*15.5mm | 1018.57 |  |
| 448 | 录音电话 | 个 | 4G，屏幕背光，尺寸：212\*178\*117mm； | 499.43 |  |
| 449 | 螺杆 | 根 | 不锈钢材质14\*50mm | 5.26 |  |
| 450 | 螺栓 | 个 | 不锈钢材质M16\*70mm | 2.63 |  |
| 451 | 螺栓松动剂 | 瓶 | 容量：450ML | 15.77 |  |
| 452 | 螺纹钢筋 | 根 | 材质：不锈钢，DN12 | 32.86 |  |
| 453 | 马桶便捷套 | 个 | 塑料膜240\*235\*123mm | 19.06 |  |
| 454 | 马桶冲洗水枪 | 个 | 大功率,长度3m | 322.00 |  |
| 455 | 马桶配件 | 个 | 材质：塑料,220 mm | 72.29 |  |
| 456 | 马桶刷 | 个 | 材质：塑料，高50cm | 39.43 |  |
| 457 | 毛巾1 | 张 | 纯棉， 白色30\*30cm | 7.36 |  |
| 458 | 毛巾2 | 张 | 纯棉蓝色30\*70cm | 11.17 |  |
| 459 | 毛巾架 | 个 | 材质：铝合金，太空铝，长度60cm | 124.86 |  |
| 460 | 毛拖鞋 | 个 | 棉拖鞋,36-44码 | 49.94 |  |
| 461 | 毛毡板 | 个 | 材质：聚酯纤维，长120\*宽80cm | 220.80 |  |
| 462 | 美缝剂 | 袋 | 5KG/袋 | 72.29 |  |
| 463 | 美工刀 | 把 | 不锈钢刀片，长度≧15mm | 11.83 |  |
| 464 | 门控系统 | 个 | 防水人脸识别a30 | 762.29 |  |
| 465 | 门铃1 | 个 | 材质：ABS塑料；防水防尘：IP44；一拖三 | 315.43 |  |
| 466 | 门铃2 | 个 | 材质：ABS塑料；防水防尘：IP44一拖一 | 124.86 |  |
| 467 | 门铃3 | 个 | 材质：ABS塑料；防水防尘：IP44一拖二 | 177.43 |  |
| 468 | 门碰 | 个 | 材质：锌合金；表面处理：拉丝，DN46 | 6.57 |  |
| 469 | 米尺 | 个 | 材质：PS；颜色：透明；长度≧30cm | 2.50 |  |
| 470 | 密码挂锁 | 个 | 材质：铝合金，颜色：黑色；42\*80mm | 23.66 |  |
| 471 | 密码链子锁 | 个 | 材质：链条采用合金钢，密码锁体采用合金钢锁芯，密码轮采用环保ABS塑料；1.2米 | 92.00 |  |
| 472 | 棉带 | 个 | 三分纯棉材质，宽度1cm,50米/把 | 9.07 |  |
| 473 | 棉絮1 | 床 | 新疆1级棉花2米\*1.5 5斤 | 144.57 |  |
| 474 | 棉絮2 | 床 | 新疆1级棉花2米\*0.9米 4斤 | 115.66 |  |
| 475 | 棉絮3 | 床 | 新疆1级棉花3斤 2米\*1.5米 | 89.37 |  |
| 476 | 免漆板 | 张 | 尺寸：1200\*2400\*2mm | 157.71 |  |
| 477 | 明盒 | 个 | 材质：PVC， 86型 | 1.84 |  |
| 478 | 明装回路箱 | 个 | 材质：冷轧钢板，4位，165\*175\*80mm | 46.00 |  |
| 479 | 木柄线漏DN20 | 个 | 材质：304不锈钢，DN20 | 23.66 |  |
| 480 | 木排拖 | 把 | 材质：棉线，拖把长度30cm | 59.14 |  |
| 481 | 木头开孔器 | 个 | 材质：不锈钢，孔径：16-60mm | 13.14 |  |
| 482 | 沐浴软垫 | 张 | 材质：皮革+泡沫垫，厚度5cm | 394.29 |  |
| 483 | 沐浴软管 | 根 | 材质:金属软管，长度1.5米 | 23.66 |  |
| 484 | 耐力板1 | 张 | 材质：亚克力3000\*1000mm | 630.86 |  |
| 485 | 尼龙安全网 | 个 | 材质：尼龙，DN50 | 74.91 |  |
| 486 | 尼龙扎带 | 包 | 材质：尼龙，4\*200cm | 11.17 |  |
| 487 | 泥沙 | 袋 | 55kg/袋 | 26.31 |  |
| 488 | 腻子膏 | 件 | 20KG/件 | 39.43 |  |
| 489 | 牛筋加厚型手套 | 个 | 材质：塑料，长≧30cm | 19.71 |  |
| 490 | 牛皮纸档案袋 | 个 | 材质：牛皮纸，1807s | 1.18 |  |
| 491 | 牛皮纸档案盒 | 个 | 材质：牛皮纸，700g | 7.23 |  |
| 492 | 纽扣电池1 | 粒 | 3V，无汞，型号2032 | 10.51 |  |
| 493 | 纽扣电池 2 | 粒 | 3V，无汞，10克，型号2450 | 6.57 |  |
| 494 | 暖暖杯 | 套 | 陶瓷杯55度 | 98.57 |  |
| 495 | 刨笔刀 | 个 | 材质：不锈钢刀片，塑料外壳，SP210 | 2.37 |  |
| 496 | 泡酒瓶 | 个 | 材质：玻璃瓶19L | 111.71 |  |
| 497 | 配比桶 | 个 | 材质：塑料，10L | 49.94 |  |
| 498 | 喷壶 | 个 | 材质：塑料，5L，手压式直线喷水，喷雾型喷水 | 23.66 |  |
| 499 | 喷瓶 | 个 | 材质：塑料，100ml | 3.94 |  |
| 500 | 喷水壶 | 个 | 材质：塑料，500ml | 10.51 |  |
| 501 | 膨胀钩 | 个 | 不锈钢材质：8\*6 | 10.51 |  |
| 502 | 皮围裙 | 个 | 材质：塑料，110\*90cm | 32.20 |  |
| 503 | 皮鞋 | 双 | 材质：牛皮，36-44码 | 197.14 |  |
| 504 | 片碱 | 袋 | 25kg/袋，颜色：白色，片装，99%纯度 | 378.51 |  |
| 505 | 平板式微波炉 | 个 | 触摸按键，输出功率700W；输入功率：1150W；容积20L | 650.57 |  |
| 506 | 屏风架 | 个 | 不锈钢材质四折屏风架，适用于抗菌屏风 | 588.80 | 优先采购环境标志产品 |
| 507 | 普通台历 | 本 | 尺寸10.5\*18cm | 72.29 |  |
| 508 | 启钉器 | 个 | 适用于：24/6、26/6 订书钉；起钉，自带安全锁扣，尺寸：55\*11\*45mm | 3.29 |  |
| 509 | 启动电池 | 个 | 200ah | 1002.80 |  |
| 510 | 铅笔 | 支 | 笔芯材质：石墨，规格：HB | 1.18 |  |
| 511 | 签约本 | 本 | 尺寸：A4；材质：绒面 | 39.43 |  |
| 512 | 签字笔1 | 支 | 笔头：按动1.0mm子弹头；颜色：黑色；长度：151mm | 3.68 |  |
| 513 | 签字笔2 | 支 | 笔头：按动0.5mm子弹头；颜色：黑色；长度：151mm | 3.15 |  |
| 514 | 签字笔笔芯1 | 支 | 笔芯：按动0.5mm子弹头；颜色：黑色；笔芯长度：110mm | 1.58 |  |
| 515 | 签字笔笔芯2 | 支 | 笔芯：按动1.0mm子弹头；颜色：黑色；笔芯长度：110mm | 1.84 |  |
| 516 | 签字笔笔芯3 | 支 | 材质：PP;笔芯规格 :0.38MM;笔芯长度：128mm | 0.92 |  |
| 517 | 前开式收纳箱 | 个 | 材质：塑料，尺寸43\*32\*30cm | 57.83 |  |
| 518 | 强光手电筒 | 个 | 功率5W，充电式 | 72.29 |  |
| 519 | 强化地板 | 平方 | 材质：强化复合木地板; 厚度：1.0cm | 133.40 |  |
| 520 | 强力粘钩 | 个 | 材质：不锈钢，承重50斤 | 19.71 |  |
| 521 | 墙壁风扇 | 个 | 档位：3档，功率：60W；5叶 | 348.29 |  |
| 522 | 桥架 | 个 | 材质：镀锌板，长150\*宽100\*厚1.2 | 85.43 |  |
| 523 | 桥架水平弯 | 个 | 材质：镀锌板，1.2cm | 76.23 |  |
| 524 | 切碎机 | 个 | 一键按压启动，双层立体四刀片，玻璃容器，容积2L | 207.66 |  |
| 525 | 卷纸 | 卷 | 主要成分：100%原生木浆；香型：天然无香；≧240米/卷 | 26.68 |  |
| 526 | 球墨井盖 | 个 | 材质：球磨铸铁，尺寸450\*750mm | 893.71 |  |
| 527 | 圈丝地垫 | 平方 | 材质：PVC原料；厚度：约1.5cm；尺寸：1.2\*18M | 500.25 |  |
| 528 | 全铜挂锁 | 个 | 材质：全铜，尺寸：32 | 12.49 |  |
| 529 | 全自动伞 | 把 | 材质：不锈钢骨架，伞面防水尼龙布，8骨,102cm | 166.91 |  |
| 530 | 热熔头 | 个 | 材质：不锈钢，DN50 | 19.71 |  |
| 531 | 热水器发温控器 | 个 | R2331/含温控探头 | 893.71 |  |
| 532 | 乳胶圈 | 筒 | 材质：橡胶，100g | 12.49 |  |
| 533 | 软白板 | 个 | 材质：PET书写膜；颜色：白的；尺寸：1200\*1000cm | 194.51 |  |
| 534 | 软波纹管 | 卷 | 材质：PE；100m/卷 | 72.29 |  |
| 535 | 软抄 | 本 | A5 页数≧30页 | 2.30 |  |
| 536 | 软尺 | 个 | 材质：塑料，≧120cm | 1.84 |  |
| 537 | 锐器盒托架 | 个 | 材质：不锈钢，适用于5L锐器盒 | 49.94 |  |
| 538 | 三联屏风 | 个 | 不锈钢材质三联 | 1288.00 |  |
| 539 | 伞形取暖器 | 个 | 功率2200W | 1051.43 |  |
| 540 | 纱窗 | 个 | 材质：塑料；长1200\*宽900mm | 420.57 |  |
| 541 | 设备牌 | 个 | 长30\*宽20mm | 23.66 |  |
| 542 | 升降圆凳 | 个 | 主体材质：金属；坐面材质：皮革；带滚轮，可旋转，升降；DN32CM | 591.43 |  |
| 543 | 生化柜隔板1 | 张 | 长36\*宽51CM | 374.57 |  |
| 544 | 生化柜隔板2 | 张 | 长36\*宽100CM | 427.14 |  |
| 545 | 石膏找平粉 | 袋 | 10KG/袋 | 46.00 |  |
| 546 | 食品袋1 | 袋 | 材质：塑料≧15cm | 322.00 |  |
| 547 | 食品袋2 | 袋 | 材质：塑料30cm | 420.57 |  |
| 548 | 食品袋3 | 袋 | 材质：塑料≧24cm | 361.43 |  |
| 549 | 收边角 | 根 | 2.5cm\*2米 | 59.14 |  |
| 550 | 收据 | 本 | 单栏三联，尺寸:176\*83mm | 2.63 |  |
| 551 | 收纳盒 | 个 | 材质：塑料，16.5\*22.5cm | 22.34 |  |
| 552 | 收纳盒大号 | 个 | 材质：塑料，28\*14cm | 46.00 |  |
| 553 | 收纳箱1 | 个 | 材质：塑料51\*39cm | 76.23 |  |
| 554 | 收纳箱2 | 个 | 材质：塑料40\*50\*26cm、53L | 375.89 |  |
| 555 | 收纳箱3 | 个 | 材质：塑料36\*47\*19cm | 205.03 |  |
| 556 | 收纳箱4 | 个 | 材质：塑料25\*50\*18cm | 310.17 |  |
| 557 | 收纳箱5 | 个 | 材质：塑料25\*50\*24.5cm | 323.31 |  |
| 558 | 收纳箱8 | 个 | 材质：塑料6.5L | 27.60 |  |
| 559 | 收银支架 | 个 | 材质：铝合金，可前后翻转，带锁防盗，平板支架 | 295.71 |  |
| 560 | 手持稳定器 | 个 | 材质：铝合金，1.2W,285\*125\*103mm | 1051.56 |  |
| 561 | 手机避污袋 | 袋 | 材质：塑料，尺寸：10\*20mm,100个/袋 | 0.53 |  |
| 562 | 手术帽 | 个 | 材质：纯棉,均码 | 46.00 |  |
| 563 | 手提包1 | 个 | 材质：涤纶+PU皮，380\*285\*50mm | 86.74 |  |
| 564 | 疏散引导箱 | 个 | 长59\*宽27\*高82cm | 391.66 |  |
| 565 | 输液盒1 | 个 | 材质：环保PP，颜色：蓝色/白色，大号41cm | 23.66 |  |
| 566 | 输液盒2 | 个 | 材质：环保PP，颜色：蓝色/白色，小号30cm | 15.82 |  |
| 567 | 树篦子 | 个 | 材质：高强度HDPE;长1.2\*宽1.2m | 210.29 |  |
| 568 | 数字集群对讲机 | 个 | 5G全网通，N12双卡，公网对讲机，13800mAh | 410.06 |  |
| 569 | 数字钳形表1 | 个 | 钳口开口28mm;交流电流：0.001A-600A,尺寸：194\*75\*35mm，600A | 151.14 |  |
| 570 | 数字钳形表2 | 个 | 钳口开口42mm;交流电流：0.001A-1000A,尺寸：272\*81\*43mm，1000A | 203.71 |  |
| 571 | 刷子 | 把 | 材质:塑料，椭圆形 | 11.70 |  |
| 572 | 双面胶带 | 个 | 材质：棉纸，宽9mm | 0.66 |  |
| 573 | 双色电缆 | 米 | 材质：国标纯铜，99.99%无氧铜，优质PVC绝缘材质，单芯纯铜，100米/卷，ZC-BV2.5mm² | 3.68 |  |
| 574 | 双桶双头煮面炉 | 个 | 电压：220V，双电50型，，双头，DN50cm | 6551.71 |  |
| 575 | 水洗棉被 | 床 | 材质：水洗棉，3斤；1.5\*2米 | 250.70 |  |
| 576 | 水性环氧地坪漆 | 公斤 | 材质：水性；味道：无味；涂料光泽：半哑光，可调色 | 73.60 |  |
| 577 | 水质检测笔 | 个 | 测量范围：0-4999ppm；分辨率：1PPM，测量精度：±10%F.S | 115.00 |  |
| 578 | 四角定位贴 | 个 | 材质：塑料，115\*65cm | 98.57 |  |
| 579 | 四芯护套线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，4芯\*2.5平方 | 19.45 |  |
| 580 | 松香水 | 公斤 | 成分：乙酸丁酯40-45%,二甲苯55-60%；执行标准：GB/T25251-2010 | 27.60 |  |
| 581 | 速干衣 | 件 | 材质：涤纶（聚酯纤维），短袖，M,S,L码 | 72.29 |  |
| 582 | 塑壳开关 | 个 | 材质：塑料；防护等级：IP20；63A | 177.43 |  |
| 583 | 塑料大方筐 | 个 | 材质：塑料，长48cm | 28.91 |  |
| 584 | 塑料方筐 | 个 | 材质：塑料，30\*16cm | 12.49 |  |
| 585 | 塑料盒 | 个 | 材质：塑料，9.4x6.8cm | 3.94 |  |
| 586 | 塑料壶 | 个 | 材质：材质：塑料，20L | 63.09 |  |
| 587 | 塑料筐1 | 个 | 材质：塑料，40X30cm | 19.71 |  |
| 588 | 塑料筐2 | 个 | 材质：塑料，32X24cm | 13.14 |  |
| 589 | 塑料筐3 | 个 | 材质：塑料；尺寸：29.8\*21.5\*8cm | 24.31 |  |
| 590 | 塑料筐4 | 个 | 材质：塑料，12\*12cm | 5.26 |  |
| 591 | 塑料垃圾桶 | 个 | 材质：塑料，圆形，DN28cm | 15.77 |  |
| 592 | 塑料排拖 | 把 | 材质：不锈钢杆，棉线，长度：38cm | 59.14 |  |
| 593 | 塑料盆1 | 个 | 材质：塑料，DN23cm | 10.51 |  |
| 594 | 塑料盆2 | 个 | 材质：塑料，DN34cm | 32.86 |  |
| 595 | 塑料书架 | 套 | 材质：塑料，尺寸：1.6M\*0.5M | 387.71 |  |
| 596 | 塑料圆凳 | 个 | 材质：塑料，大号31\*27\*26cm | 22.34 |  |
| 597 | 塑文件方筐 | 个 | 材质：PP，颜色：蓝色，尺寸：250\*257\*275mm | 22.43 |  |
| 598 | 碎纸机 | 台 | 进纸尺寸：220mm(A4),碎纸效果：2\*12mm;单次碎纸8张，箱体容积20L | 1159.20 |  |
| 599 | 锁针 | 盒 | 材质：镀镍混合材料，3号，100枚/盒 | 32.86 |  |
| 600 | 台牌 | 个 | 材质：塑料,22×10cm | 17.09 |  |
| 601 | 台式文件夹 | 个 | 材质：PP塑料和钢制支架组成，插纸规格：A4，10页，尺寸：340\*100\*520mm | 519.14 |  |
| 602 | 逃生绳 | 根 | 长度：20米，国标，3C认证 | 207.00 |  |
| 603 | 陶瓷茶杯 | 个 | 材质：陶瓷，容量：400 ml | 37.46 |  |
| 604 | 陶瓷台下盆 | 个 | 材质：陶瓷，尺寸：550\*28 | 289.14 |  |
| 605 | 套扫把 | 个 | 材质：PP+尼龙，加厚加密开绒，尺寸：30\*92cm | 59.14 |  |
| 606 | 特厚黄色水桶 | 个 | 材质：塑料，颜色：黄色，容量：32L | 59.14 |  |
| 607 | 梯子 | 个 | 材质：铝合金，高≧2.0米 | 391.66 |  |
| 608 | 提词器 | 个 | 广角大屏幕，22\*20cm | 210.29 |  |
| 609 | 天方地园 | 个 | 材质：塑料，尺寸：300\*300mm | 59.14 |  |
| 610 | 天然皂粉 | 袋 | 360克/袋 | 13.14 |  |
| 611 | 条筛 | 个 | 材质：塑料，尺寸： 31\*14cm | 8.54 |  |
| 612 | 铁板 | 张 | 材质：镀锌钢板，尺寸：10\*10cm | 32.86 |  |
| 613 | 铁板车 | 个 | 材质：不锈钢板车，尺寸：60\*90cm | 657.14 |  |
| 614 | 铁架子 | 个 | 材质：碳钢，尺寸：120×64cm | 654.51 |  |
| 615 | 铁明盒 | 个 | 材质：镀锌铁盒，86型 | 1.97 |  |
| 616 | 铁票夹 | 个 | 材质：纯金属，颜色：银色，尺寸：145\*70\*50mm | 10.51 |  |
| 617 | 铁锁扣 | 个 | 材质：镀锌可锻铸铁，DN20 | 0.66 |  |
| 618 | 铁弯头 | 个 | 材质：镀锌可锻铸铁，DN20 | 2.02 |  |
| 619 | 铁线管 | 个 | 材质：镀锌可锻铸铁， | 23.66 |  |
| 620 | 铁直接 | 个 | 材质：镀锌可锻铸铁， | 0.66 |  |
| 621 | 铜焊条 | 根 | 材质：优质磷铜扁焊条，DN6 | 6.57 |  |
| 622 | 铜螺纹管 | 根 | 材质：紫铜，尺寸：DN19 | 39.43 |  |
| 623 | 铜芯线1 | 米 | 国标10平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 15.53 |  |
| 624 | 铜芯线2 | 米 | 国标6平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 10.75 |  |
| 625 | 头花 | 个 | 材质：涤纶（聚酯纤维） | 15.73 |  |
| 626 | 透明胶 | 个 | 材质：BOPP,高透明，宽度12mm\*12.8m\*38um | 0.66 |  |
| 627 | 拖布池 | 个 | 材质：陶瓷，尺寸：45\*53\*34cm | 657.14 |  |
| 628 | 拖鞋 | 双 | 材质：鞋面EVA，鞋底EVA,35-44码 | 25.76 |  |
| 629 | 万年历电子时钟 | 个 | 产品材质：钢化玻璃；产品外壳：ABS环保材质，电源：外置5V,1A, ,尺寸：45\*22cm | 348.29 |  |
| 630 | 万向管 | 个 | 材质：不锈钢接头，硅胶软管，高弯DN32 | 197.14 |  |
| 631 | 网式文件袋 | 个 | 材质：PVC，规格：A4，尺寸:330\*235MM | 3.68 |  |
| 632 | 茶水分离杯 | 个 | 材质：316不锈钢内胆与茶漏，食品级硅橡胶密封圈，容积330ml | 130.11 |  |
| 633 | 温控探头 | 个 | Pt100 | 236.57 |  |
| 634 | 温奶器 | 个 | 二合一，高度265mm | 257.60 |  |
| 635 | 温湿度计1 | 个 | 材质;ABS;颜色：白色；88\*75mm | 23.66 |  |
| 636 | 温湿度计2 | 个 | 材质;ABS;颜色：白色；130\*126mm | 49.94 |  |
| 637 | 文件袋 | 个 | 材质：塑料，扣式，尺寸：33\*23cm | 1.05 |  |
| 638 | 文件柜隔板 | 个 | 材质：塑料，尺寸：83\*28.5cm | 144.57 |  |
| 639 | 文件夹 | 个 | 材质：PP,透明，A4,二页，尺寸：245\*313mm | 1.05 |  |
| 640 | 污物车 | 个 | 材质：不锈钢钢架，尼龙布，圆形，55\*86cm | 466.57 |  |
| 641 | 五芯护套线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，5芯\*2.5平方 | 36.80 |  |
| 642 | 吸管 | 包 | 材质：PP(聚丙烯)，100支/包 | 5.52 |  |
| 643 | 吸水垫 | 平方 | 材质：粗细两种聚丙烯纤维，底部是PVC第，厚度：7.8mm;重量：5.2lb/yd2;吸水，1.2\*18M/卷 | 500.25 |  |
| 644 | 洗洁精 | 桶 | 表面活性剂，专用餐具洗涤剂助剂，抑菌剂， ≧3.8kg/桶 | 58.88 |  |
| 645 | 洗手池 | 个 | 材质:洗手盆陶瓷，柜体强化板，尺寸：120\*60\*80cm | 2891.43 |  |
| 646 | 洗手盆台下盆 | 个 | 材质：陶瓷，尺寸：50\*37\*17cm | 630.86 |  |
| 647 | 洗漱架带围栏 | 个 | 材质：太空铝铝合金，长度30\*13cm | 72.29 |  |
| 648 | 洗衣粉 | 包 | 不含磷，≧250克/袋 | 4.60 |  |
| 649 | 洗澡水温计 | 个 | 材质：ABS,尺寸：9.5\*12.5cm | 36.80 |  |
| 650 | 显示屏底座 | 个 | 材质：不锈钢，尺寸，适用于32-100英寸 | 302.29 |  |
| 651 | 线鼻子 | 个 | 材质：镀锡，尺寸：DN18 | 2.63 |  |
| 652 | 半圆线槽板 | 个 | 材质：PVC,尺寸:50\*2000mm | 21.69 |  |
| 653 | 线手套 | 个 | 材质：650棉线 | 3.29 |  |
| 654 | 香囊袋 | 个 | 材质：涤棉，宽8\*长10cm | 3.94 |  |
| 655 | 橡导电缆1 | 米 | 5芯\*4MM，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃， | 42.06 |  |
| 656 | 橡导电缆2 | 米 | 3芯\*6MM，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃， | 38.11 |  |
| 657 | 橡胶圈 | 包 | 材质：橡胶，50g/包 | 6.57 |  |
| 658 | 橡皮擦 | 个 | 颜色：黄色，尺寸：32\*20\*11mm,4B | 1.05 |  |
| 659 | 消洗灵 | 包 | 净含量：0.5ml/g;去污漂白，强力杀菌，消毒洗涤。≧400克/袋 | 5.34 |  |
| 660 | 小标签 | 张 | 封面材质：普通纸，封面硬度：软面抄，，背胶，自粘性标贴，40个/张 | 0.26 |  |
| 661 | 电热水器 | 个 | 容量40L | 1932.00 | 强制采购节能产品 |
| 662 | 小方巾 | 张 | 材质：纯棉，22\*22cm | 3.55 |  |
| 663 | 小方框 | 个 | 材质：塑料，尺寸：22\*16cm | 7.89 |  |
| 664 | 小圆桶 | 个 | 材质：PP，颜色：红色，3.5L | 11.83 |  |
| 665 | 写字板 | 个 | 材质：PP塑料，A5 | 13.14 |  |
| 666 | 新风软管 | 个 | 材质；PVC铝箔管，管径：DN200 | 23.66 |  |
| 667 | 袖套加厚防水 | 对 | 材质：PVC，加厚防水， | 15.77 |  |
| 668 | 寻线仪 | 个 | 网诺寻线仪，接口：RJ11,RJ45,电源规格：2个 9V干电池，60V | 124.86 |  |
| 669 | 压力表 | 个 | 材质：壳体不锈钢，，精度等级：1.6级，（轴向）yo-100/0.25MPA | 147.20 |  |
| 670 | 压力喷壶 | 个 | 手压式直线喷水，喷雾型喷水，材质：塑料，容积：2L | 27.60 |  |
| 671 | 亚克力镜子 | 张 | 材质：亚克力，厚度:2MM,40\*120cm | 103.83 |  |
| 672 | 燕尾螺丝 | 袋 | 材质：精钢镀锌， 400颗/盒，DN50 | 85.43 |  |
| 673 | 氧气瓶铝合金箱 | 个 | 材质;铝合金，2L | 637.43 |  |
| 674 | 氧气瓶推车 | 个 | 适用于40L氧气瓶 | 657.14 |  |
| 675 | 氧气压力表1 | 个 | 材质：壳体不锈钢，，精度等级：1.6级0-1.6mpa | 578.29 |  |
| 676 | 氧气压力表2 | 个 | 材质：壳体不锈钢，，精度等级：1.6级0-2.5mpa | 578.29 |  |
| 677 | 摇盖垃圾桶 | 个 | 材质：高密度HDPE, 5L | 34.17 |  |
| 678 | 遥控电池 | 粒 | 3V，无汞，执行标准：GB/T8897.2, | 10.51 |  |
| 679 | 药品分割器 | 个 | 材质：PP原料，一分四 | 11.83 |  |
| 680 | 药品收纳箱 | 个 | 材质：PP原料，大号19\*21\*34cm | 256.29 |  |
| 681 | 钥匙挂锁 | 把 | 材质:全铜，32mm | 19.71 |  |
| 682 | 钥匙牌 | 套 | 材质：加厚钢板，50位 | 69.66 |  |
| 683 | 钥匙盘 | 个 | 材质：加厚钢板，30位 | 76.23 |  |
| 684 | 钥匙圆盘 | 个 | 材质：加厚钢板，正圆30位 | 81.49 |  |
| 685 | 液体灭蚊器 | 个 | PTC恒温加热器，高品质原木芯棒，电灭蚊器 | 24.31 |  |
| 686 | 一次性床罩1 | 个 | 材质：无纺布基材，吸水材料，塑料薄膜。长≧90\*宽≧240cm | 8.54 |  |
| 687 | 一次性床罩2 | 床 | 材质：无纺布基材，吸水材料，塑料薄膜，长≧100\*宽≧240cm | 9.20 |  |
| 688 | 一次性床罩被套被枕 | 套 | 材质：无纺布基材，吸水材料，塑料薄膜，长100\*宽245cm | 28.91 |  |
| 689 | 一次性床罩婴儿 | 床 | 材质：无纺布基材，吸水材料，塑料薄膜，长60\*宽80cm | 4.60 |  |
| 690 | 一次性纯棉女性内裤 | 个 | 材质：纯棉，不添加荧光剂，一次性，S,M,L码 | 32.86 |  |
| 691 | 一次性筷子 | 箱 | 5.0圆棒筷 ≧500双/箱 | 111.71 |  |
| 692 | 一次性勺子 | 箱 | 材质：PP原料，1箱\*50包\*20双 | 85.43 |  |
| 693 | 一次性手套 | 箱 | 材质：PP原料，100包\*90支/箱 | 282.57 |  |
| 694 | 一次性纸杯 | 个 | 一次性 容量≧180ml，≧200g/m2,PP原料，采用高温灭菌设计，杯底易取设计 | 0.18 |  |
| 695 | 衣架 | 个 | 材质：PE+金属，肩幅：38.5cm,铁衣架 | 2.76 |  |
| 696 | 医疗废物转运桶 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE,轮子：橡胶实心轮胎；轴：镀锌钢材，730\*590\*1010mm塑料 | 591.43 |  |
| 697 | 医药箱 | 个 | 材质：PP原料，33\*22\*20cm | 98.44 |  |
| 698 | 医用收纳箱1 | 个 | 材质：PP原料，高款26.2\*17\*15cm | 24.97 |  |
| 699 | 医用收纳箱2 | 个 | 材质：PP原料，高款30.5\*20.2\*17.5cm | 32.86 |  |
| 700 | 移动白板 | 个 | 材质：多层烤漆面板，蜂窝结构板芯，360°调节，高度调节，可升降，1.5M\*1M | 506.00 |  |
| 701 | 移动电视支架 | 个 | 材质：不锈钢加强底座，适用于32-75英寸 | 591.43 |  |
| 702 | 移动垃圾桶 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE,轮子：橡胶实心轮胎；轴：镀锌钢材，长540\*宽490\*高800mm | 335.14 |  |
| 703 | 椅子套 | 个 | 材质：纯棉，分体椅套 | 39.43 |  |
| 704 | 义诊健康包 | 个 | 口罩，医用纱布，棉签，酒精，创可贴，湿纸巾 | 38.11 |  |
| 705 | 引线器 | 个 | 材质：钢塑，三层实心弹簧，长度5米 | 15.77 |  |
| 706 | 隐形门合页 | 个 | 材质：304不锈钢 | 236.57 |  |
| 707 | 印台 | 个 | 材质：泡棉，塑料外壳；颜色：红色；长方形，长≧130\*宽≧110\*高80mm | 13.80 |  |
| 708 | 印章 | 个 | 材质：塑料PP,自带油墨，宽7\*长16cm | 32.86 |  |
| 709 | 印章油 | 瓶 | 材质：颜料，树脂有机溶剂，红色，10ml | 19.71 |  |
| 710 | 应急灯 | 个 | 铅酸电池，40颗LED灯珠，4.2W，容量：4000Mah,240\*110mm | 164.29 |  |
| 711 | 婴儿棉絮 | 床 | 材质：新疆一级棉花，长≧1000\*宽≧1000mm | 92.00 |  |
| 712 | 婴儿沐浴露 | 瓶 | 成分：蚕丝胶蛋白，柠檬酸；规格：≧300ml | 103.04 |  |
| 713 | 婴儿牛油果润肤油 | 瓶 | 成分：矿油，鳄梨油，硬脂酸甘草亭酸酯，规格：≧200ml | 90.69 |  |
| 714 | 婴儿游泳裤 | 条 | 材质：游泳专用吸水芯体，吸水不膨胀，3D立体防漏，S,M,L码 | 10.51 |  |
| 715 | 荧光笔 | 支 | 隐形写下无形、光照可显、 粗细双头 规格：2mm/4mm长151mm | 13.14 |  |
| 716 | 硬抄 | 本 | 16K胶装设计 | 11.83 |  |
| 717 | 油画纯棉袜 | 双 | 材质：纯棉，均码 | 17.09 |  |
| 718 | 游泳膀圈 | 个 | 材质：PVC，双层四室设计，防漏气阀，S,M,L码 | 181.37 |  |
| 719 | 鱼尾减速带 | 个 | 材质;耐磨橡胶，尺寸：400\*500\*60mm | 176.11 |  |
| 720 | 雨篦子 | 个 | 材质；铸铁，尺寸：400\*500mm | 315.43 |  |
| 721 | 雨花石 | 袋 | 天然鹅卵石，尺寸2cm | 111.71 |  |
| 722 | 雨伞架 | 个 | 材质：不锈钢材质，颜色：白色，100\*70cm | 1025.14 |  |
| 723 | 雨伞套 | 个 | 材质：PP原料，≧2丝(500个/扎) | 0.24 |  |
| 724 | 雨鞋 | 双 | 中筒绒里鞋面采用橡胶，内里加绒保暖，鞋底采用橡胶防设计，36-44码 | 65.71 |  |
| 725 | 雨衣 | 套 | 加厚环保PVC材质2XL-4XL | 78.86 |  |
| 726 | 浴巾1 | 张 | 材质：100%纯棉，70\*70cm | 69.00 |  |
| 727 | 浴巾2 | 张 | 材质：100%纯棉，70\*140cm | 102.35 |  |
| 728 | 浴室三角蓝 | 个 | 材质：太空铝铝合金，银色，双层，300\*45\*210 mm | 164.29 |  |
| 729 | 浴衣 | 个 | 材质：新疆长绒棉，均码 | 155.09 |  |
| 730 | 浴足盆袋子 | 个 | 材质：PP原料，尺寸65\*55cm | 0.39 |  |
| 731 | 原子印油 | 瓶 | 红、蓝采用颜料，树脂等原材料，色泽鲜艳，印迹清晰，不褪色，瓶口采用螺旋纹设计，瓶盖为凹槽设计。材质：油性，，印记速干，清晰，耐水，颜色：红色，10ml | 3.68 |  |
| 732 | 圆盘密胺1 | 个 | 材质：密胺，DN24cm | 26.29 |  |
| 733 | 圆盘密胺2 | 个 | 材质：密胺，DN 20cm | 19.71 |  |
| 734 | 圆盘密胺3 | 个 | 材质：密胺，DN 18cm | 18.40 |  |
| 735 | 圆碗1 | 箱 | 材质：食用级PP，450ml、透明，450套/箱 | 184.00 |  |
| 736 | 圆碗2 | 箱 | 材质：食用级PP，1000ml、透明，300套/箱 | 184.00 |  |
| 737 | 圆碗3 | 箱 | 材质：食用级PP，1200ml、透明200套/箱 | 197.14 |  |
| 738 | 圆形脚踏垃圾桶 | 个 | 材质：抗冲击高密度HDPE,容量：5.5L | 76.23 |  |
| 739 | 圆形井盖 | 个 | 材质：纯高分子复合树脂，不含沙砾。尺寸DN750\*6.5dm | 472.88 |  |
| 740 | 圆珠笔芯 | 支 | 通用标准芯，0.7mm，蓝色 | 0.66 |  |
| 741 | 约束带 | 根 | 材质：高密度海绵，手腕单根 | 72.45 |  |
| 742 | 约束带手腕脚腕 | 套 | 材质：高密度海绵，双手腕，双脚腕 | 243.14 |  |
| 743 | 运动鞋 | 双 | 材质：涤纶网面，防滑，尺码：36-44码 | 197.14 |  |
| 744 | 杂物收纳箱1 | 个 | 材质：PP原料，宽型34\*24cm | 36.80 |  |
| 745 | 杂物收纳箱2 | 个 | 材质：PP原料，窄型28\*12cm | 19.71 |  |
| 746 | 早产儿鸟巢 | 个 | 材质：皮革+海绵，S码 | 194.51 |  |
| 747 | 澡盆袋 | 个 | 材质：PP原料，1250\*1250mm | 1.45 |  |
| 748 | 噪音测试仪 | 个 | 测试范围：30-130db,3米探头 | 630.86 |  |
| 749 | 栅栏 | 个 | 材质：201不锈钢，500\*1500cm | 473.14 |  |
| 750 | 粘钩 | 板 | 材质：PP原料，2个/板 | 5.91 |  |
| 751 | 粘贴笔 | 个 | 中性笔，重量：≧18.3g,尺寸：15.9\*4cm,黑色，0.5mm, 透明 | 2.89 |  |
| 752 | 展示柜 | 个 | 功率：110W，直冷，，电流0.75A，尺寸：650\*570\*1750mm,容积338L | 1306.40 |  |
| 753 | 长柄水瓢 | 个 | 材质：304不锈钢，DN20 | 39.43 |  |
| 754 | 长柄鞋刷 | 把 | 材质：PP原料，长度18cm | 6.57 |  |
| 755 | 长方形托盘 | 个 | 材质：搪瓷，45\*31cm | 68.34 |  |
| 756 | 长双夹 | 个 | 材质：PP原料，A4，金属双夹 | 7.89 |  |
| 757 | 长尾夹1 | 盒 | 彩色高强度夹，夹口要求弧形设计，25mm彩色 ≧40个/盒 | 11.83 |  |
| 758 | 长尾夹2 | 盒 | 彩色高强度夹，夹口要求弧形设计，19mm彩色 ≧40个/盒 | 8.67 |  |
| 759 | 长尾夹3 | 盒 | 彩色高强度夹，夹口要求弧形设计，50mm彩色 ≧10个/盒 | 17.48 |  |
| 760 | 长尾夹4 | 盒 | 彩色高强度夹，夹口要求弧形设计，32mm彩色 ≧20个/盒 | 12.49 |  |
| 761 | 帐篷 | 顶 | 支架材质：不锈钢，超强软胶布，尺寸：1.5m\*1.5m | 650.44 |  |
| 762 | 折叠床 | 个 | 框架材质：金属；面料材质：牛津布；不许组装，10脚 | 387.71 |  |
| 763 | 枕套1 | 个 | 材质：纯棉，0.75\*0.45m | 17.74 |  |
| 764 | 枕套2 | 个 | 材质：纯棉，35\*45cm | 22.84 |  |
| 765 | 枕芯1 | 个 | 面料材质：聚酯纤维，填充物：聚酯纤维；1000g | 75.57 |  |
| 766 | 枕芯2 | 个 | 面料材质：聚酯纤维，填充物：聚酯纤维；35\*45cm | 51.75 |  |
| 767 | 枕芯3 | 个 | 面料材质：聚酯纤维，填充物：聚酯纤维；1200g | 98.74 |  |
| 768 | 证件卡1 | 个 | 材质：PVC原料，透明硬胶套，A2,106\*82mm | 0.92 |  |
| 769 | 证件卡2 | 个 | 材质：PVC原料，白色硬胶套，99\*78mm | 7.23 |  |
| 770 | 证件卡夹子 | 个 | 材质：PVC原料14\*77mm | 1.71 |  |
| 771 | 纸尿裤 | 包 | 吸水量：1250ml,臀围：95-120cm,腰围：82-128cm,S,M,L,XL,10片/包 | 92.00 |  |
| 772 | 指甲钳 | 个 | 材质：不锈钢 | 9.20 |  |
| 773 | 指纹锁 | 个 | 材质：金属专用锁体，可设置密码 | 352.36 |  |
| 774 | 置物架 | 个 | 材质：优质钢管，表面喷塑，黑色，三层带轮，60\*32\*75cm, | 194.51 | 优先采购环境标志产品 |
| 775 | 中毛牙刷 | 个 | 材质：中毛 | 3.68 |  |
| 776 | 中心温度计 | 个 | 材质：ABS环保树脂，食品级304不锈钢，一键背光，精度0.1° | 72.29 |  |
| 777 | 中型货架 | 个 | 材质：碳钢，颜色：灰色，尺寸：1000\*40\*2000cm | 763.60 | 优先采购环境标志产品 |
| 778 | 重型订书机 1 | 个 | 装订厚度：210页 | 256.29 |  |
| 779 | 重型订书针1 | 盒 | 材质：镀镍铬，23/15，1000枚/盒 | 9.20 |  |
| 780 | 重型订书针2 | 盒 | 材质：镀镍铬，23/17，1000枚/盒 | 11.04 |  |
| 781 | 重型货架 | 个 | 材质：碳钢，颜色：灰色，尺寸:200\*50\*200cm | 1248.57 | 优先采购环境标志产品 |
| 782 | 煮蛋器 | 个 | 上盖材质：PC，隔板材质：PP，功率：280W，PTC加热，尺寸：250\*220\*138mm | 155.09 |  |
| 783 | 专用相纸 | 包 | 6寸，108张/包，高光，2个色带， | 315.56 |  |
| 784 | 装订机钻头 | 个 | 材质：不锈钢，装订厚度：0-30 mm,手动， | 126.17 |  |
| 785 | 装订铆管 | 盒 | ∮4.8mm L1000mm 尼龙材质， | 110.40 |  |
| 786 | 资料册1 | 个 | A4 PP材质，100页 | 28.91 |  |
| 787 | 资料册2 | 个 | A4 PP材质，30页 | 6.90 |  |
| 788 | 资料册3 | 个 | A4 PP材质，60页 | 8.56 |  |
| 789 | 紫铜管1 | 个 | 材质：紫铜管，12\*0.7mm | 28.91 |  |
| 790 | 紫铜管2 | 个 | 材质：紫铜管，19\*0.9mm | 55.20 |  |
| 791 | 紫外线灯管 | 个 | 材质：石英管16W，紫外线＋臭氧双重杀菌，灯管长度≥121cm，紫外线强度117uw/cm2， T8 | 81.49 |  |
| 792 | 紫外线灯架 | 个 | 30W，支架材质铝合金，304不锈钢支架衔接配件，304吊链2米，PC材质防滑角 | 65.71 |  |
| 793 | 自动烘手机 | 个 | 材质：ABS材料,功率：1500W， | 525.71 |  |
| 794 | 自封袋 | 包 | 材质：PP原料，尺寸20\*14cm，50个/包 | 9.86 |  |
| 795 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：精钢镀锌， 400颗/盒，4\*20 4\*16 3.5\*16mm | 22.34 |  |
| 796 | 自喷漆 | 个 | 面漆，亮光，混合漆，不可调色，200g/瓶 | 36.80 |  |
| 797 | 阻燃铜芯线 | 卷 | 国标4平方毫米铜芯线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 466.57 |  |
| 798 | 钻尾螺丝 | 盒 | 材质：精钢镀锌， 400颗/盒，4\*25mm | 32.86 |  |
| 799 | 防爆活动扳手 | 把 | 1.规格：12寸； 2.材质：铍青铜； 3.提供防爆合格证； ▲4.自由落锤实验：未引爆实验气体（提供第三方检测报告） | 805.00 |  |
| 800 | 智能马桶盖 | 个 | 材质：PE膜/ABS,尺寸：520mm\*460mm\*170mm，双层U型坐圈，按键/感应换套，带冲洗功能。 ▲产品要求：①符合GB4706.1-2005、GB4706.53-2008、JC/T764-2008,②防触电保护类别为Ⅱ类，③防护等级IPX4，④摇摆试验：负荷≥1335N，周期≥25000次，试验后无破损、铰链正常。（提供第三方检验报告作为佐证）。 | 1932.00 | 核心产品 |
| 801 | OBE降解垃圾袋(中) | 把 | 材质：矿石生物酶，尺寸：≥85\*90cm，单面厚度≥0.028mm，≥50根/把； ▲产品要求：单面厚度：≥0.028mm，厚度极限偏差≦0.008mm；厚度平均偏差≦±9%；有效宽度极限偏差≦＋30mm，≦-25mm；有效长度极限偏差≦＋25mm，≦-32.5mm；（需要提供检验检测报告作为佐证，检验检测报告需具有CNAS或CMA认证且报告带有二维码可识别下载查看报告源文件）。 | 66.13 | 核心产品 |
| 802 | OBE降解垃圾袋(大) | 把 | 材质：矿石生物酶，尺寸：≥100\*130cm，≥25根/把； 产品具有抗渗漏性能。 ▲产品要求：单面厚度：≥0.03mm，厚度极限偏差≦±0.008mm；厚度平均偏差≦±9%；有效宽度极限偏差≦＋30mm，≦-25mm；有效长度极限偏差≦＋25mm，≦-32.5mm；（需要提供检验检测报告作为佐证，检验检测报告需具有CNAS或CMA认证且报告带有二维码可识别下载查看报告源文件）。 | 58.08 | 核心产品 |
| 803 | 大排拖 | 把 | 1.排拖手把杆和支架焊接为一体式，杆子参数:总长: ≥135cm、杆子壁厚: ≥1 mm ，直径≥20 mm； 2.杆子材质:镀锌管； 3.铁支架参数:长：≥58cm、宽: ≥12.5cm、钢筋粗: ≥0.6cm，表面处理:电镀； 4.布套参数: 长: ≥61cm、宽:≥16.5cm（不包含棉纱宽度）、棉纱单边宽≥7cm左右、重量: ≥300g； 5.布套材质:布料: ≥150D×300D斜纹涤布，棉纱:特白纱，棉纱成分:黏胶、大化、棉； 6.▲产品黏胶含量：≥29.0%，尼龙含量：≥9.2%，大化含量：≥14.3%，棉含量：≥45.1%，布料涤纶含量：≥99.5%以上纤维含量，需要提供材质检测报告。 | 46.00 |  |
| 804 | 坐便器 | 个 | 一体成型，高温烧制，吸水率小于0.5%，釉面饱满细腻平滑，无裂纹。虹吸式节能冲水。 | 1023.50 | 强制采购节能产品 |
| 805 | 蹲便器 | 个 | 一体成型，高温烧制，吸水率小于0.5%，釉面饱满细腻平滑，无裂纹。虹吸式节能冲水。 | 322.00 | 强制采购节能产品 |
| 806 | 蹲便器 | 个 | 一体成型，高温烧制，吸水率小于0.5%，釉面饱满细腻平滑，无裂纹。 | 293.25 | 强制采购节能产品 |
| 807 | 小便器 | 个 | 一体成型，高温烧制，吸水率小于0.8%，釉面饱满细腻平滑，无裂纹。 | 552.00 | 强制采购节能产品 |
| 808 | 小便器 | 个 | 一体成型，高温烧制，吸水率小于0.5%，釉面饱满细腻平滑，无裂纹。 | 1127.00 | 强制采购节能产品 |
| 809 | 单水龙头（平嘴） | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 46.00 | 强制采购节能产品 |
| 810 | 加长单水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 63.25 | 强制采购节能产品 |
| 811 | 洗衣机水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 46.00 | 强制采购节能产品 |
| 812 | 单淋浴混合水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 342.70 | 强制采购节能产品 |
| 813 | 带下出水淋浴混合水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 517.50 | 强制采购节能产品 |
| 814 | 单孔面盆冷热水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 322.00 | 强制采购节能产品 |
| 815 | 双孔面盆冷热水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 333.50 | 强制采购节能产品 |
| 816 | 单孔单冷面盆水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 178.25 | 强制采购节能产品 |
| 817 | 抽拉冷热水龙头 | 个 | DN15，出水高度245mm(±2%)，高350mm(±2%)，出水管材质304不锈钢，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，锌合金加厚手柄 | 782.00 | 强制采购节能产品 |
| 818 | 抽拉冷热水龙头 | 个 | DN15，出水高度245mm(±2%)，高350mm(±2%)，出水管材质304不锈钢，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，锌合金加厚手柄 | 747.50 | 强制采购节能产品 |
| 819 | 菜盆水龙头 | 个 | DN15，出水高度245mm(±2%)，高350mm(±2%)，出水管材质304不锈钢，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，锌合金加厚手柄 | 322.00 | 强制采购节能产品 |
| 820 | 钥匙水龙头 | 个 | DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 46.00 | 强制采购节能产品 |
| 821 | 钥匙水龙头 | 个 | DN20，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 51.75 | 强制采购节能产品 |
| 822 | 白聚酯漆 | 组 | 抗甲醛耐黄变亚光白面(新)，抗甲醛，耐变黄，净味，环保。含稀释剂1.5KG，固化剂0.7KG。主漆2.8KG | 710.64 | 优先采购环境标志产品 |
| 823 | 半亚光聚酯漆 | 组 | 抗甲醛耐黄变半亚光白面(新)，抗甲醛，耐变黄，净味，环保。含稀释剂1.5KG，固化剂0.7KG。主漆2.8KG | 603.12 | 优先采购环境标志产品 |
| 824 | 醇酸调和漆(白) | 桶 | 22kg,外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 684.25 | 优先采购环境标志产品 |
| 825 | 醇酸调和漆(黑) | 桶 | 17kg，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 504.11 | 优先采购环境标志产品 |
| 826 | 醇酸调和漆(大红) | 桶 | 17kg，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 618.62 | 优先采购环境标志产品 |
| 827 | 醇酸调和漆(蓝色) | 桶 | 20KG，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 660.51 | 优先采购环境标志产品 |
| 828 | 醇酸调和漆(黄) | 桶 | 20KG，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 687.04 | 优先采购环境标志产品 |
| 829 | 醇酸调和漆(绿) | 桶 | 19KG，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 650.74 | 优先采购环境标志产品 |
| 830 | 醇酸调和漆(灰) | 桶 | 20KG，外用醇酸磁漆，硬度≥0.5，粘度(涂-1粘度计)S≥70-200，遮盖力：21G/CM3由硝化棉，醇酸树脂，颜料，增塑剂，有机溶剂调制而成. | 592.09 | 优先采购环境标志产品 |
| 831 | 镀铬喷漆 | 瓶 | 环保PP材质塑胶喷嘴，铝制阀门，食品级囊袋，真空高压罐 | 38.12 | 优先采购环境标志产品 |
| 832 | 划线漆 | 桶 | 颜色：黄色。容量：≥3KG | 110.46 | 优先采购环境标志产品 |
| 833 | 黄色马路划线漆 | 桶 | 5公斤/桶 | 130.01 | 优先采购环境标志产品 |
| 834 | 净味乳胶漆 | 桶 | 竹炭因子(5合1)净味环保，无添加。抗碱，防霉，可调色。符合A+环保标准。(含调色费)18L/桶。 | 755.61 | 优先采购环境标志产品 |
| 835 | 内墙乳胶漆 | 桶 | 强效遮盖，防霉防菌，耐擦洗佳，净味，可调色。18L/桶 | 396.87 | 优先采购环境标志产品 |
| 836 | 喷漆枪 | 把 | 口径：2.0，喷幅：15.5-25CM，喷壶容量：400毫升，喷涂气压：0.24MPA，涂料供给方式：重力式产品尺寸：≥14CM\*18.5CM，喷壶材质：铝 | 190.61 |  |
| 837 | 色浆 | 瓶 | 红，绿，黄色，1KG/瓶 | 63.54 |  |
| 838 | 色浆 | 瓶 | 红，绿，黄色，2KG/瓶 | 131.96 |  |
| 839 | 水性防锈漆 | 桶 | 净味，水性环保，铁木通用，可调色20L/桶 | 412.51 | 优先采购环境标志产品 |
| 840 | 水性全净味内墙乳胶漆 | 桶 | 理论用量：8-10平方/KG/单遍清水调漆，无刺激性气味。净味环保。遮盖力强。高光白色-25kg | 896.51 | 优先采购环境标志产品 |
| 841 | 松香水 | 公斤 | ≧20公斤/桶 | 57.50 |  |
| 842 | 外墙乳胶漆 | 桶 | 防霉抗澡，恒久耐候，耐候保色，耐沾污优，20KG/桶±3%含调色 | 502.71 | 优先采购环境标志产品 |
| 843 | 自动彩喷漆 | 瓶 | 全效环保，净含量≥230G | 38.12 | 优先采购环境标志产品 |
| 844 | 自喷除锈剂 | 瓶 | 每瓶≥500ml | 46.92 |  |
| 845 | 银粉漆 | 桶 | 9kg | 350.51 | 优先采购环境标志产品 |
| 846 | 304不锈钢螺栓 | 套 | 材质：304不锈钢，16\*80MM含平弹帽 | 14.66 |  |
| 847 | 304不锈钢螺栓 | 套 | 材质：304不锈钢，20\*80MM含平弹帽 | 33.24 |  |
| 848 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M8\*20mm | 0.98 |  |
| 849 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M16\*80mm | 3.91 |  |
| 850 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M10\*70mm | 1.96 |  |
| 851 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M20\*180mm | 10.75 |  |
| 852 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M20\*160mm | 9.78 |  |
| 853 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M18\*60mm | 5.87 |  |
| 854 | 螺栓 | 套 | 10.9S级钢结构螺栓，表面镀锌处理，M20\*70mm | 6.84 |  |
| 855 | 空心砖专用膨胀螺栓 | 套 | 外层材质：塑料，内层材质：304不锈钢，外观尺寸：10\*80MM | 14.66 |  |
| 856 | 空心砖专用膨胀螺栓 | 套 | 外层材质：塑料，内层材质：304不锈钢，外观尺寸：8\*65MM | 7.82 |  |
| 857 | 镀锌螺丝 | 盒 | 材质：精钢镀锌，8cm400颗/盒 | 71.36 |  |
| 858 | 镀锌螺丝 | 盒 | 材质：精钢镀锌，6cm，500颗/盒 | 71.36 |  |
| 859 | 镀锌螺丝 | 盒 | 材质：精钢镀锌，4cm，600颗/盒 | 67.45 |  |
| 860 | 带钩膨胀 | 颗 | Φ10\*120MM。轴粗：8MM，管闭厚1.8MM，管粗14MM，螺帽80\*16MM，外垫圈18\*22MM，内垫圈：20\*14MM | 2.93 |  |
| 861 | 带钩膨胀 | 颗 | Φ12\*120MM，轴粗：10MM，管闭厚1.8MM，管粗16MM，螺帽8.5\*18.5MM，外垫圈1.8\*22MM，内垫圈：2.5\*17MM | 3.91 |  |
| 862 | 飞机膨胀 | 颗 | M6，铁 | 2.93 |  |
| 863 | 飞机膨胀 | 颗 | M8，铁 | 4.89 |  |
| 864 | 飞机膨胀 | 袋 | 材质：阻燃塑料，尺寸≥3.5MM\*50MM，300颗/袋 | 53.76 |  |
| 865 | 钢排钉 | 大盒 | 55#钢材质搭配镍铬元素，表面镀锌工艺，耐腐蚀，长度25MM，数量≥700支/盒 | 10.75 |  |
| 866 | 金属带钩膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标Φ6mm | 3.91 |  |
| 867 | 金属带钩膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标Φ10mm\*12CM | 2.93 |  |
| 868 | 金属膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标8MM | 1.96 |  |
| 869 | 金属膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标10MM | 2.93 |  |
| 870 | 金属膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标6mm | 0.98 |  |
| 871 | 金属膨胀 | 颗 | 材质：钢镀锌，国标12mm | 3.91 |  |
| 872 | 金属膨胀 | 颗 | 材质：钢制镀锌14MM | 5.87 |  |
| 873 | 水泥钉 | 盒 | 表面镀锌处理，长度10MM-100MM，200根/盒 | 14.66 |  |
| 874 | 直钉 | 盒 | F-50，5000发/盒 | 17.60 |  |
| 875 | 直钉 | 盒 | 材质：拉丝镀锌，长度：30MM，≥5000发 | 14.66 |  |
| 876 | 直钉 | 盒 | F15，数量≥5000发 | 10.75 |  |
| 877 | 直钉 | 盒 | F20，数量≥5000发 | 13.69 |  |
| 878 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌4\*12MM，500颗/盒 | 43.01 |  |
| 879 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌4\*16MM，500颗/盒 | 43.99 |  |
| 880 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌4\*20MM，500颗/盒 | 45.94 |  |
| 881 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌4\*30MM，500颗/盒 | 46.92 |  |
| 882 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌3.5MM\*20MM，800支/盒 | 73.31 |  |
| 883 | 自攻螺丝 | 盒 | 材质：钢镀锌，3.5MM\*40MM，800支/盒 | 84.07 |  |
| 884 | 不锈钢十字沉孔膨胀 | 袋 | 材质：304b不锈钢，6\*60 | 9.64 |  |
| 885 | 沉头十字螺丝 | 盒 | m6\*10mm、1700颗/盒 | 251.36 |  |
| 886 | 镀锌螺栓 | 套 | M10\*50/带平弹母 | 2.79 |  |
| 887 | 镀锌螺栓 | 套 | M16\*120/带平弹母 | 6.98 |  |
| 888 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m6\*60mm | 0.98 |  |
| 889 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m6\*80mm | 1.25 |  |
| 890 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m6\*100mm | 1.39 |  |
| 891 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m8\*100mm | 2.09 |  |
| 892 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m10\*100mm | 2.79 |  |
| 893 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，m10\*80mm | 2.79 |  |
| 894 | 蓝白镀锌外膨胀螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，M8\*60mm | 1.18 |  |
| 895 | 六角螺栓 | 个 | 材质：镀锌钢，m8\*30mm | 0.98 |  |
| 896 | 螺栓 | 个 | 材质：镀锌钢，m16\*65mm | 3.50 |  |
| 897 | 螺栓 | 个 | 材质：镀锌钢，16\*65mm | 3.50 |  |
| 898 | 螺栓 | 个 | 材质：镀锌钢，18\*100mm | 6.28 |  |
| 899 | 膨胀螺栓 | 个 | 材质：镀锌钢，M12\*80mm | 2.09 |  |
| 900 | 平头内六角螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，8\*18mm | 0.69 |  |
| 901 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M3\*20 | 0.10 |  |
| 902 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M3\*40 | 0.31 |  |
| 903 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M4\*20 | 0.17 |  |
| 904 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M4\*50 | 0.37 |  |
| 905 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M5\*25 | 0.25 |  |
| 906 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M5\*50 | 0.51 |  |
| 907 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M6\*45 | 0.56 |  |
| 908 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M8\*30 | 0.70 |  |
| 909 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M8\*60 | 1.12 |  |
| 910 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M10\*20 | 0.98 |  |
| 911 | 平头十字螺丝螺母套装 | 个 | 材质：镀锌钢，M10\*50 | 1.54 |  |
| 912 | 平头十字自攻螺丝 | 个 | 材质：镀锌钢，5\*80 | 96.36 |  |
| 913 | 十字沉头钻尾螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，4.2\*32 | 27.93 |  |
| 914 | 十字沉头钻尾螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，4.2\*25 | 27.93 |  |
| 915 | 十字沉头钻尾螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，4.2\*19 | 27.93 |  |
| 916 | 塑料膨胀 | 袋 | 全新阻燃塑料，M6\*30 | 12.57 |  |
| 917 | 塑料膨胀 | 袋 | 全新阻燃塑料，M6\*40 | 37.71 |  |
| 918 | 塑料膨胀 | 袋 | 全新阻燃塑料，M5\*60 | 9.50 |  |
| 919 | 外六角螺丝 | 个 | m6\*16件套组合螺母平垫弹垫 | 0.31 |  |
| 920 | 外六角螺丝 | 个 | m6\*25件套组合螺母平垫弹垫 | 0.37 |  |
| 921 | 外六角螺丝 | 个 | m6\*40件套组合螺母平垫弹垫 | 0.41 |  |
| 922 | 外六角螺丝 | 个 | m6\*65件套组合螺母平垫弹垫 | 0.63 |  |
| 923 | 圆头螺钉 | 个 | 材质：镀锌钢，M6\*35 | 0.49 |  |
| 924 | 自攻螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，m2.5\*20/黑，300颗/袋 | 23.74 |  |
| 925 | 自攻螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，M3\*40/黑，300颗/袋 | 23.74 |  |
| 926 | 自攻螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，m3.5\*40/黑，300颗/袋 | 23.74 |  |
| 927 | 自攻螺丝 | 袋 | 材质：镀锌钢，M3.5\*20/黑，300颗/袋 | 23.74 |  |
| 928 | PPR热熔器 | 套 | 功率1600W，220V，升温时间＜10分钟内，DN15-DN110MM | 592.37 |  |
| 929 | 玻璃胶枪 | 把 | 额定压力150KG，简体材质：钢制，手柄材质：尼龙+玻纤，最大推进行程12mm，最小推进行程2.3mm | 38.12 |  |
| 930 | 不锈钢开孔器 | 支 | 材质304不锈钢，DN16mm | 22.48 |  |
| 931 | 不锈钢开孔器 | 支 | 材质304不锈钢，DN20mm | 27.37 |  |
| 932 | 不锈钢开孔器 | 支 | 材质304不锈钢，DN25mm | 29.33 |  |
| 933 | 瓷砖钻头 | 支 | 六角柄，硬质瓷砖钻头Φ6mm | 27.37 |  |
| 934 | 瓷砖钻头 | 支 | 六角柄，硬质瓷砖钻头Φ8mm | 30.30 |  |
| 935 | 电笔 | 把 | 数显式电笔。测量范围：12V至220V。长度≥130MM带LED显示. | 22.48 |  |
| 936 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ6\*160(MM) | 11.73 |  |
| 937 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ8\*160(MM) | 16.62 |  |
| 938 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ10MM\*160MM | 21.51 |  |
| 939 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ12MM\*160MM | 25.42 |  |
| 940 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ14MM\*210MM | 30.30 |  |
| 941 | 电锤钻头 | 根 | 材质：钨钢合金，带排屑凹槽，钻体表面圈磨制加工和防锈处理，防滑三角柄Φ16MM\*210MM | 32.26 |  |
| 942 | 电焊条 | KG | 口径φ2.5mm\*长度300mm碳钢材质 | 14.66 |  |
| 943 | 电焊条 | KG | 口径φ3.2mm\*长度350mm碳钢材质 | 14.66 |  |
| 944 | 电缆拖线盘 | 个 | 产品尺寸：≥903\*350\*152MM，净重：≥9.67KG，功能：大功率，过热保护，漏电保护，配置：1位16A五孔+3位10A五孔，接线规格：3\*2.5平方，30米，盘卷最大负载：1300W，退卷最大负载：3600W | 1474.07 |  |
| 945 | 电缆拖线盘 | 个 | 产品尺寸：≥903\*350\*152MM，净重：≥9.67KG，功能：大功率，过热保护，漏电保护，配置：1位16A五孔+3位10A五孔，接线规格：3\*1.5平方，30米，盘卷最大负载：1300W，退卷最大负载：3600W | 852.38 |  |
| 946 | 管钳 | 把 | 长度：≥250mm，材质：CR-V锻造钢，净重≥0.78KG | 128.05 |  |
| 947 | 管钳 | 把 | 长度：≥300mm，材质：CR-V锻造钢，净重≥1.04KG | 161.29 |  |
| 948 | 焊锡膏 | 瓶 | 重量≥100G，规格：≥5CM\*5.7Cm | 19.55 |  |
| 949 | 焊锡丝 | 卷 | 63A,直径1.2MM，产品成分：55%锡45%铅，工作温度：300-330度，产品外观：银白色金属，助焊剂含量：1.8-2.2%，产品熔点：183度 | 130.01 |  |
| 950 | 焊锡丝 | 卷 | 63A,直径1.0MM，产品成分：55%锡45%铅，工作温度：300-330度，产品外观：银白色金属，助焊剂含量：1.8-2.2%，产品熔点：183度 | 103.62 |  |
| 951 | 合金锯片 | 片 | 尺寸外观尺寸≥305MM\*96齿 | 893.44 |  |
| 952 | 合金锯片 | 片 | 尺寸外观尺寸≥120MM\*24齿 | 328.44 |  |
| 953 | 活动扳手 | 把 | 材质：高碳钢，外观尺寸≥150\*19mm | 53.76 |  |
| 954 | 活动扳手 | 把 | 材质：高碳钢，外观尺寸≥200\*24mm | 59.63 |  |
| 955 | 活动扳手 | 把 | 材质：高碳钢，外观尺寸≥250\*30mm | 73.31 |  |
| 956 | 尖铲 | 把 | 材质：锰钢，外形尺寸≥39MM\*28MM\*150Mm带木柄，带木柄 | 57.67 |  |
| 957 | 尖嘴钳 | 把 | 规格：6寸;材质：钳体铬钒钢材质，工业级合金刃口，硬度超过HRC55.剪切锋利，表面电泳处理;防锈能力强。剪切能力不低于16MM钢线 | 69.40 |  |
| 958 | 尖嘴钳 | 把 | 规格：8寸;材质：钳体铬钒钢材质，工业级合金刃口，硬度超过HRC55.剪切锋利，双面电泳处理;防锈能力强。剪切能力不低于16MM钢线 | 76.25 |  |
| 959 | 锯条 | 盒 | 材质：碳钢，细齿，50片/盒，12寸 | 15.64 |  |
| 960 | 锯条 | 盒 | 材质：碳钢，中齿,50片/盒,12寸 | 15.64 |  |
| 961 | 锯条 | 盒 | 材质：碳钢，粗齿,50片/盒,12寸 | 15.64 |  |
| 962 | 开孔器 | 个 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。口径≥DN20MM | 23.46 |  |
| 963 | 开孔器 | 个 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。口径≥DN25MM | 43.01 |  |
| 964 | 开孔器 | 个 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。口径≥DN32MM | 44.97 |  |
| 965 | 开孔器 | 个 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。DN≥40MM | 54.74 |  |
| 966 | 开孔器 | 个 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。DN≥50MM | 74.29 |  |
| 967 | 开孔器 | 毫米 | 材质：钨碳硬质合金。阶梯定心钻，配弹簧自动弹出切割废料。Φ6-65mm | 7.82 |  |
| 968 | 两用扳手 | 把 | 材质：CR-V钢。镀铬镍表面。长度≥220MM | 43.01 |  |
| 969 | 两用扳手 | 把 | 材质：CR-V钢。镀铬镍表面。长度≥230MM | 49.85 |  |
| 970 | 两用扳手 | 把 | 材质：CR-V精抛光棘开两用快扳手，商品尺寸≥164\*25MM | 43.01 |  |
| 971 | 两用扳手 | 把 | 材质：CR-V精抛光棘开两用快扳手，商品尺寸≥182\*27MM | 49.85 |  |
| 972 | 麻花钻 | 根 | 材质：合金钢φ8mm | 24.44 |  |
| 973 | 麻花钻 | 根 | 材质：合金钢φ10mm | 33.24 |  |
| 974 | 麻花钻 | 支 | 材质:合金钢，Φ5.2MM | 10.75 |  |
| 975 | 麻花钻 | 支 | 材质:合金钢，Φ7MM | 19.55 |  |
| 976 | 麻花钻 | 支 | 材质：合金钢,1.0MM-4.2MM | 7.82 |  |
| 977 | 铆钉 | 盒 | 材质：铝，Φ4\*10MM | 68.43 |  |
| 978 | 铆钉枪 | 个 | 4种规格拉铆钉头(2.4MM，3.2MM，4.0MM，4.8MM)外形尺寸≥311MM\*148MM\*33MM | 83.09 |  |
| 979 | 内六角扳手 | 把 | 采用S2高级合金钢制造，硬度达HRC60±2.细砂丁表面处理，3MM/加长球头 | 9.78 |  |
| 980 | 切割机木工片 | 片 | 材质;合金钢产品尺寸≥直径DN250MM\*厚度2.0MM | 57.67 |  |
| 981 | 热风枪 | 个 | 功率：2000W，一档温度50-450°，二档温度90-600°，风量300-500IPM，开关控制：2个档位，温度调节：无极旋钮，电源线：3米，外形尺寸≥200\*34(MM) | 155.42 |  |
| 982 | 三抓吸玻器 | 个 | 主体材料：铝合金吸盘胶垫直径≥128MM吸盘手柄材质：尼龙玻纤吸盘。净重≥1.7KG最大吸力≥210KG。 | 214.07 |  |
| 983 | 十字螺丝刀 | 把 | 合金钢制造，表面镀珍珠铬，刀头发黑带磁性，橡胶双材料手柄，外观尺寸：325MM\*35MM(±3%) | 38.12 |  |
| 984 | 十字螺丝刀 | 把 | 合金钢制造，表面镀珍珠铬，刀头发黑带磁性，橡胶双材料手柄，外观尺寸：375MM\*35MM(±3%) | 43.01 |  |
| 985 | 水钻筒 | 个 | 材质：金刚石水钻筒120\*400mm | 434.99 |  |
| 986 | 水钻筒 | 个 | 材质：金刚石水钻筒，150\*500mm | 740.95 |  |
| 987 | 外热式长寿电烙铁 | 把 | 功率：40W，天然云母发热芯，带便携式烙铁支架，适配多种型号焊嘴，手柄散热快 | 73.31 |  |
| 988 | 云石切割片 | 张 | 尺寸≥180\*25\*24MM，干切 | 68.43 |  |
| 989 | 不锈钢专用钻花 | 支 | 4.2mm | 11.17 |  |
| 990 | 不锈钢专用钻花 | 支 | 5.5mm | 15.36 |  |
| 991 | 不锈钢专用钻头 | 支 | DN6 | 16.76 |  |
| 992 | 不锈钢专用钻头 | 支 | DN8 | 25.14 |  |
| 993 | 不锈钢钻头 | 支 | DN4 | 6.98 |  |
| 994 | 不锈钢钻头 | 支 | DN5 | 9.78 |  |
| 995 | 不锈钢钻头 | 支 | DN6 | 13.96 |  |
| 996 | 不锈钢钻头 | 支 | DN8 | 19.55 |  |
| 997 | 铲刀 | 把 | 2寸 | 5.59 |  |
| 998 | 铲刀 | 把 | 3寸 | 6.28 |  |
| 999 | 铲刀 | 把 | 5寸 | 7.68 |  |
| 1000 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN4 | 4.19 |  |
| 1001 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN6 | 5.59 |  |
| 1002 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN8 | 7.68 |  |
| 1003 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN10 | 9.78 |  |
| 1004 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN12 | 11.87 |  |
| 1005 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN14 | 20.94 |  |
| 1006 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN16 | 23.74 |  |
| 1007 | 高速钢麻花钻头 | 个 | DN18 | 26.53 |  |
| 1008 | 松香助焊剂 | 盒 | 25g/盒 | 6.98 |  |
| 1009 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M6\*110 | 8.38 |  |
| 1010 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M6\*150 | 8.38 |  |
| 1011 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M10\*200 | 11.17 |  |
| 1012 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M12\*200 | 11.17 |  |
| 1013 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M14\*200 | 12.57 |  |
| 1014 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M14\*350 | 18.16 |  |
| 1015 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M16\*350 | 20.94 |  |
| 1016 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M18\*200 | 13.96 |  |
| 1017 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M20\*350 | 22.34 |  |
| 1018 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M22\*200 | 25.14 |  |
| 1019 | 圆柄冲击钻头 | 个 | M25\*200 | 27.93 |  |
| 1020 | 大便冲洗阀 | 套 | B25主体材质62精铜，延时自闭阀芯，按键式，表面镀铬，进水螺纹：G3/4，配DN32MM出水管 | 252.20 | 优先采购节能产品 |
| 1021 | 脚踏延时冲洗阀 | 套 | 材质：精铜，外观尺寸：191MM\*140MM，延时自动回位。十级电镀，3-6秒速冲 | 454.54 | 优先采购节能产品 |
| 1022 | 冲洗阀弯头 | 个 | 材质：精铜镀铬。带装饰盖，DN25MM | 64.52 |  |
| 1023 | 冲洗阀弯头 | 个 | 材质：精铜镀铬。带装饰盖，DN20mm | 57.67 |  |
| 1024 | 多功能手提花洒 | 套 | 材质：精铜镀铬，硅胶出水孔，五种出水模式可调 | 193.55 |  |
| 1025 | 大便感应器 | 个 | 材质：黄铜，表面处理：PVD电镀，外形尺寸：≥130MM\*130MM，红外线感应 | 474.09 |  |
| 1026 | 小便感应器 | 个 | 材质：黄铜，表面处理：PVD电镀，暗装外形尺寸：≥130MM\*130MM，红外线感应 | 474.09 |  |
| 1027 | 小便感应器 | 个 | 材质：黄铜，表面处理：PVD电镀，明装外形尺寸≥103MM\*75MM，红外线感应 | 475.07 |  |
| 1028 | 调温阀 | 个 | 材质：精铜镀铬，锁定恒温防止脉动，调温范围20℃-60℃， | 193.55 |  |
| 1029 | 翻板面盆下水器 | 个 | 材质：精铜主体，304不锈钢引管，厚度2.0MM外形尺寸：200\*65MM，DN32mm。磁磨砂盖 | 103.62 |  |
| 1030 | 防臭下水管 | 根 | 材质：精铜，前端防臭。长度41-91cm可伸缩，带螺纹接口 | 68.43 |  |
| 1031 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。2000mm | 119.26 |  |
| 1032 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈，1200MM | 99.71 |  |
| 1033 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压16MPA，内置聚四氟垫圈。1500MM | 103.62 |  |
| 1034 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。800MM | 73.31 |  |
| 1035 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。600MM | 60.61 |  |
| 1036 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。400MM | 46.92 |  |
| 1037 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。500MM | 53.76 |  |
| 1038 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。1000MM | 83.09 |  |
| 1039 | 金属软管 | 根 | 材质：304不锈钢，接头：304不锈钢快速接头，加长304套管，加密加粗304不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压1.6MPA，内置聚四氟垫圈。300MM | 41.06 |  |
| 1040 | 不锈钢地漏 | 个 | 材质：304不锈钢，DN100mm | 86.02 |  |
| 1041 | 不锈钢地漏 | 个 | 材质：304不锈钢，尺寸150\*150mm | 92.86 |  |
| 1042 | 防爆波纹管 | 根 | 材质：铜镀铬，尺寸≥15\*200MM | 38.12 |  |
| 1043 | 防爆波纹管 | 根 | 材质：铜镀铬，尺寸≥15\*300MM | 43.01 |  |
| 1044 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*200MM，压力16KG | 17.60 |  |
| 1045 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*300MM压力16KG | 20.53 |  |
| 1046 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*400MM压力16KG | 24.44 |  |
| 1047 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*500MM压力16KG | 27.37 |  |
| 1048 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*600MM压力16KG | 30.30 |  |
| 1049 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*800MM压力16KG | 34.21 |  |
| 1050 | 不锈钢波纹管 | 根 | 材质：304不锈钢。DN15mm\*1000MM压力16KG | 46.92 |  |
| 1051 | 立式脚踏阀 | 套 | 材质：精铜镀铬，精铜阀芯，产品尺寸：≥265mm\*78mm | 307.91 |  |
| 1052 | 冷热水混水阀 | 套 | 材质：全铜一体铸造，壁厚3mm，冷水温度5-29度，热水温度50-80度，热水温度<99度，调温范围35-55度，DN15MM | 166.18 | 优先采购节能产品 |
| 1053 | 淋浴混合阀 | 套 | 材质：精铜镀铬，外光尺寸≥210MM\*29MM\*120.5MM,长度≥2M不锈钢软管，DN150MM全铜镀铬花洒 | 447.70 | 优先采购节能产品 |
| 1054 | 淋浴软管 | 根 | 长度1500mm，材质：铜镀铬接头，缠绕管厚度2.0mm | 95.80 |  |
| 1055 | 马桶底座密封圈 | 个 | 材质：丁晴胶，外观尺寸：200\*80mm | 30.30 |  |
| 1056 | 马桶盖 | 套 | 材质：环保纳米脲醛，重量≥2.64KG，尺寸≥宽36\*长74cm， | 149.56 |  |
| 1057 | 马桶盖 | 套 | 缓降式，带静音，材质：环保纳米脲醛，外观尺寸≥48cm\*36cm | 474.09 |  |
| 1058 | 马桶拉杆带按钮 | 根 | 全铜长度350MM，加厚实心合金手柄，侧面扳手铜杆可拆卸，多层电镀加工，带全铜链条 | 57.67 |  |
| 1059 | 马桶吸盘器 | 个 | 商品尺寸:44CM\*16CM.重量380G，材质：塑料+弹力橡胶 | 43.99 |  |
| 1060 | 面盆伸缩排水管 | 根 | 材质，工程塑料，尺寸≥1000MM\*32MM | 12.71 |  |
| 1061 | 全铜地漏 | 个 | 防臭型100MM\*100MM | 161.29 |  |
| 1062 | 热水器混水阀 | 套 | 材质：精铜镀铬，38°恒温，可调温，外形尺寸≥115MM\*92MM | 144.67 |  |
| 1063 | 三角阀 | 个 | 螺纹G1/2;介质：冷水;阀体：精铜材质，表面抛光电镀，陶瓷阀芯，螺牙长度105牙;产品高度≥96MM | 64.52 |  |
| 1064 | 三角阀 | 个 | 螺纹G1/2;介质：热水;阀体：精铜材质，表面抛光电镀，陶瓷阀芯，螺牙长度10.5牙;产品高度≥96MM | 69.40 |  |
| 1065 | 生料带 | 大圈 | 2CM\*1MM30米/圈，聚四氟乙烯材质，耐老化，强密封，工作温度：-180度至260度， | 11.73 |  |
| 1066 | 疏通机软轴 | 米 | 材质：65#锰钢，直径8MM，4.5米/根 | 54.74 |  |
| 1067 | 疏通机软轴 | 米 | 材质：65#锰钢，直径16MM，20米/盘 | 73.31 |  |
| 1068 | 水箱 | 个 | 顶按式，静音设计，4.2/6L双档，最大排水量9L,ABS镀铬按钮，长≥430MM,宽≥380MM,厚≥130MM | 328.44 |  |
| 1069 | 拖布池 | 套 | 材质：高温陶瓷，技术：微晶智洁釉，外形尺寸≥54CM\*48.5CM\*49.5CM，内深：27CM±3%带不锈钢排水头 | 376.34 |  |
| 1070 | 无障碍扶手 | 套 | 材质：304不锈钢，厚度：≥.2.5MM，外管材质：5Mmhg抗菌尼龙，承重≥300KG。外观尺寸≥93CM\*60CM\*60CM(含安装费) | 278.59 |  |
| 1071 | 洗眼器 | 套 | 材质：304不锈钢\*2.5MM双眼洗眼器. | 1075.25 |  |
| 1072 | 洗衣机地漏 | 套 | 材质：铜镀铬，带三通。外形尺寸：100MM\*100MM | 66.47 |  |
| 1073 | 洗衣机下水管 | 根 | 胶体材质：EVA，长度2米，直径≥：35M，含ABS转接头，铜制卡箍 | 22.48 |  |
| 1074 | 小便斗 | 个 | 挂式，1400°(±3%)高温陶瓷。尺寸≥650MM\*385MM | 292.27 | 优先采购节能产品 |
| 1075 | 单孔柱盆 | 个 | 高温陶瓷光滑釉面，一体成形，圆弧安全角，磨砂后背，长≥575MM,宽≥495MM,高≥805MM | 450.63 |  |
| 1076 | 肥皂架 | 个 | 材质：铜镀铬，产品尺寸≥450MM\*150MM\*80MM | 73.31 |  |
| 1077 | 铝合金三角篮 | 个 | 产品材质:铝合金，表面处理:亚光，规格尺寸≥217mm\*217mm\*45mm， | 161.29 |  |
| 1078 | 双层不锈钢置物架 | 个 | 产品材质:SUS304不锈钢，表面处理:不锈钢镜光 | 249.26 |  |
| 1079 | 双层太空铝篮 | 个 | 产品材质:铝合金，表面处理:亚光，尺寸≥190mm\*632mm\*239mm | 462.36 |  |
| 1080 | 太空铝活动浴巾架 | 个 | 产品材质:铝合金，表面处理:亚光，浴巾架，规格≥600×239×185mm | 571.84 |  |
| 1081 | 卫生间无障碍坐便器扶手 | 套 | 材质：SU304不锈钢+ABS，直径DN35MM，底座厚度≥6毫米，产品尺寸≥60CM\*71.5CM | 284.45 |  |
| 1082 | 置物架 | 个 | 产品材质:SUS304不锈钢，表面处理:不锈钢镜光，规格≥600mm\*239mm\*185mm | 415.44 |  |
| 1083 | 80/断桥把手 | 只 | 锌合金烤漆，右100/Y | 73.31 |  |
| 1084 | 闭门器 | 台 | 材质：铸铝，适合门重45-80KG，带液压缓冲，静音型 | 222.87 |  |
| 1085 | 玻璃门拉手 | 付 | L600MM\*800MM，304不锈钢厚度≥3.0MM | 221.89 |  |
| 1086 | 玻璃门拉手 | 付 | L600MM\*600MM，304不锈钢厚度≥3.0MM | 180.84 |  |
| 1087 | 玻璃门拉手 | 付 | 材质：不锈钢，厚度2.0MM。拉丝电镀工艺，Φ40MM\*800MM | 221.89 |  |
| 1088 | 玻璃门锁 | 把 | 304不锈钢锁体，铜锁芯 | 57.67 |  |
| 1089 | 玻璃展柜锁 | 把 | 锌合金，Φ19MM | 23.46 |  |
| 1090 | 不锈钢板扣 | 副 | 材质：304不锈钢，56\*19\*2mm | 7.82 |  |
| 1091 | 不锈钢板扣 | 副 | 材质：304不锈钢，77\*26\*2.5mm | 9.78 |  |
| 1092 | 不锈钢板扣 | 副 | 材质：304不锈钢，外观尺寸：≥128\*32\*2.0mm | 11.73 |  |
| 1093 | 不锈钢板扣 | 副 | 材质：304不锈钢，外观尺寸：≥157\*39\*2.5mm | 15.64 |  |
| 1094 | 不锈钢防火门拉手 | 付 | 材质：304不锈钢，厚度≥1.5MM，产品尺寸≥Φ25\*275(MM) | 18.57 |  |
| 1095 | 不锈钢合页 | 付 | 304不锈钢厚度3.0型，长度≥100MM | 6.84 |  |
| 1096 | 不锈钢合页 | 付 | 材质：304不锈钢，长度≥75MM | 9.78 |  |
| 1097 | 不锈钢合页 | 付 | 材质：304不锈钢，长度≥200MM | 25.42 |  |
| 1098 | 不锈钢合页 | 付 | 材质：304不锈钢长度：≥25MM | 2.93 |  |
| 1099 | 不锈钢合页 | 付 | 材质：304不锈钢长度：≥50MM | 5.87 |  |
| 1100 | 不锈钢合页 | 付 | 材质：304不锈钢，尺寸：≥100mm\*100mm\*6mm | 53.76 |  |
| 1101 | 不锈钢锁扣 | 个 | 材质：304不锈钢，35-51(MM) | 15.64 |  |
| 1102 | 不锈钢锁扣 | 个 | 材质：304不锈钢，25-38(MM) | 11.73 |  |
| 1103 | 不锈钢压把锁 | 把 | 纯铜锁芯，材质304不锈钢，表面处理不锈钢拉丝，尺寸≥200\*51\*125mm | 190.61 |  |
| 1104 | 不锈钢压把锁 | 把 | 双舌铜锁芯，材质锌合金，拉丝银色，重量1.1KG。≥170\*60MM单舌 | 130.01 |  |
| 1105 | 不锈钢衣钩 | 个 | 材质201,6勾 | 37.15 |  |
| 1106 | 不锈钢子母合页 | 付 | 材质不锈钢，外观尺寸≥100\*80\*5mm | 25.42 |  |
| 1107 | 抽屉锁 | 把 | 型号：DN19MM\*25MM，材质铜镀铬 | 11.73 |  |
| 1108 | 抽屉锁 | 把 | 型号：DN16MM\*25MM，材质铜镀铬 | 10.75 |  |
| 1109 | 传递窗把手 | 副 | 材质：304不锈钢，厚度3MM，重量≥335克 | 68.43 |  |
| 1110 | 大弯合页 | 付 | 材质：冷轧钢，产品颜色：光铬，静音缓冲，大角度，带液压，尺寸≥：61\*114mm，重量89G | 5.87 |  |
| 1111 | 柜门合页 | 副 | 材质：冷轧钢，产品颜色：光铬，静音缓冲，大角度，带液压，尺寸≥61\*114mm，重量≥89G，直臂 | 6.84 |  |
| 1112 | 柜门合页 | 副 | 材质：冷轧钢，产品颜色：光铬，静音缓冲，大角度，带液压，尺寸≥61\*114mm，重量≥89G，中弯 | 6.84 |  |
| 1113 | 单衣挂钩 | 个 | 材质铜镀铬，尺寸≥5CM\*4CM\*0.5CM | 7.82 |  |
| 1114 | 定向轮 | 个 | 材质：聚氨酯，直径≥100MM，轮宽≥50MM，承重≥480KG，轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204，安装高度≥196MM，定向 | 57.67 |  |
| 1115 | 万向轮带刹车 | 个 | 材质：高强度聚氨酯，直径：100MM，轮宽≥50MM，承重≥480KG，轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204，安装高度≥196MM，定向 | 57.67 |  |
| 1116 | 定向轮 | 个 | 材质：高强度聚氨酯；直径≥150MM,轮宽≥50MM;承重≥480KG；轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204;安装高度≥196MM，定向 | 127.08 |  |
| 1117 | 万向轮带刹车 | 个 | 材质：高强度聚氨酯;直径：150MM,轮宽≥50MM;承重480KG；轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204;安装高度196MM万向 | 123.17 |  |
| 1118 | 定向轮 | 个 | 材质：聚氨酯;直径≥200MM,轮宽≥50MM;承重550KG；轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204;安装高度196MM | 225.80 |  |
| 1119 | 万向轮带刹车 | 个 | 材质：高强度聚氨酯;直径：200MM,轮宽≥50MM;承重550KG；轴承：双滚珠轴承，轴承型号6204;安装高度196MM | 225.80 |  |
| 1120 | 防盗门锁 | 把 | 面板材质：304不锈钢，厚度≥5.0MM，锁芯材质：精铜，钥匙数量8把，重量≥3.0KG，5轨道锁芯。 | 376.34 |  |
| 1121 | 防盗门锁体 | 把 | 材质：不锈钢，双快方舌锁体，尺寸：≥240mm\*90mm | 130.01 |  |
| 1122 | 防盗门锁芯 | 把 | 材质：精铜，L-90MM | 99.71 |  |
| 1123 | 防盗门锁芯 | 套 | 材质：精铜，L-130MM | 130.01 |  |
| 1124 | 防盗门锁芯 | 把 | 材质：精铜，L-75MM | 53.76 |  |
| 1125 | 防火门锁芯 | 个 | 材质：实心精铜，超C叶片精铜，含钥匙。双工程端里外防盗，坚固铸铁拔片，闭门锁芯防技术开启 | 13.69 |  |
| 1126 | 隔帘轨道 | 米 | 材质：铝合金，厚度3.0MM铝，L型 | 43.01 |  |
| 1127 | 隔帘轨道 | 米 | 材质：铝合金，厚度3.0MM铝，U型 | 43.01 |  |
| 1128 | 隔帘轨道 | 米 | 材质：铝合金，厚度3.0MM铝，直轨 | 43.01 |  |
| 1129 | 隔帘轨道 | 米 | 材质：铝合金，厚度3.0MM铝，弯轨道 | 43.01 |  |
| 1130 | 柜锁 | 个 | 材质：铜镀铬直径19\*25mm | 10.75 |  |
| 1131 | 柜锁 | 个 | 材质：铜镀铬直径16\*30mm | 10.75 |  |
| 1132 | 柜锁 | 把 | 材质：铜镀铬直径19\*30mm | 12.71 |  |
| 1133 | 蝴蝶单钩 | 个 | 材质：铜镀铬，外观尺寸≥6cm\*5cm | 9.78 |  |
| 1134 | 活动角码 | 个 | 材质：铝合金，规格：50MM | 3.91 |  |
| 1135 | 活动角码 | 个 | 材质：铝合金，规格：55MM | 4.89 |  |
| 1136 | 加重钢制平板车 | 辆 | 承重：≥500KG，尺寸：≥670CM\*1200MM\*1200MM，扶手直径：32MM，板材厚度≥1.5MM，脚轮：5寸静音。材质：不锈钢 | 893.44 |  |
| 1137 | 加重钢制平板车 | 辆 | 承重：≥350KG，尺寸：≥400MM\*600MM\*600MM，扶手直径≥32MM，板材厚度≥1.5MM，脚轮：3寸静音。材质：不锈钢 | 552.29 |  |
| 1138 | 加重钢制平板车 | 辆 | 承重：≥400KG，尺寸：≥600MM\*900MM\*900MM，扶手直径：32MM，板材厚度≥1.5MM，脚轮：4寸静音。材质：不锈钢 | 740.95 |  |
| 1139 | 家具角铁 | 个 | 材质：钢镀锌，外型尺寸≥40\*40\*3MM | 0.98 |  |
| 1140 | 卷帘门锁 | 把 | 精钢材质，B级防盗锁芯 | 43.01 |  |
| 1141 | 链条锁 | 个 | 铜锁芯，铜钥匙十字钥匙，锁直径≥3CM，长度≥120CM，铜钥匙 | 23.46 |  |
| 1142 | 门铃 | 个 | 防水等级：IP55，工作频率：433赫兹传输，电源电压：发射器12V23A，接收器220V，外壳ABS环保材料，450米远距离 | 130.01 |  |
| 1143 | 门碰 | 个 | 304拉丝银 | 25.42 |  |
| 1144 | 门锁 | 把 | 材质：铜，锁芯材质：黄铜，颜色：黑色古铜，外观尺寸≥243\*50MM | 434.99 |  |
| 1145 | 门锁 | 把 | 外形尺寸：≥355mm\*75mm，D级防盗防撬铜锁芯，304不锈钢锁体，内外双把手，内衬加厚钢板 | 404.69 |  |
| 1146 | 球形锁 | 把 | 把手材质合金锁舌类型：斜舌，锁舌材质合金，铜锁芯，适配门厚度35-50mm，5831球形锁安装中心距：60-70mm | 75.27 |  |
| 1147 | 三节抽屉滑轨 | 副 | 材质冷轧钢喷白漆，基材厚度≥1.5mm，轨道宽度≥45mm，轨道厚度≥1.2MM，承重≥30KG，带静音阻尼器，尺寸≥350MM | 19.55 |  |
| 1148 | 三节抽屉滑轨 | 副 | 材质冷轧钢喷白漆，基材厚度≥1.5mm，轨道宽度≥45mm，轨道厚度≥1.2MM，承重≥30KG，带静音阻尼器,尺寸≥500MM | 33.24 |  |
| 1149 | 三节抽屉滑轨 | 副 | 材质冷轧钢喷白漆，基材厚度≥1.5mm，轨道宽度≥45mm，轨道厚度≥1.2MM，承重≥30KG，带静音阻尼器尺寸≥400MM | 20.53 |  |
| 1150 | 三节抽屉滑轨 | 副 | 材质冷轧钢喷白漆，基材厚度≥1.5mm，轨道宽度达≥45mm，轨道厚度≥1.2MM，承重≥30KG，带静音阻尼器尺寸≥300MM | 17.60 |  |
| 1151 | 塑钢门锁 | 把 | 材质：弹珠材质铁，锁芯及把手材质铝合金 | 190.61 |  |
| 1152 | 铁链 | 米 | 表面热镀锌处理，直径：6mm | 12.71 |  |
| 1153 | 铁链 | 米 | 表面热镀锌处理，直径：8MM | 17.60 |  |
| 1154 | 铁皮柜锁 | 个 | 材质；全铜镀铬.产品尺寸≥22\*30MM | 15.64 |  |
| 1155 | 铁皮柜锁 | 个 | 材质；全铜镀铬.产品尺寸≥16\*30MM | 14.66 |  |
| 1156 | 铁皮柜锁 | 把 | 材质；全铜镀铬.产品尺寸≥19mm\*25mm | 14.66 |  |
| 1157 | 铁皮柜锁 | 把 | 材质；全铜镀铬.产品尺寸≥19\*20MM | 13.69 |  |
| 1158 | 铁皮油桶 | 个 | 10L，重量≥1.6KG | 46.92 |  |
| 1159 | 铁皮油桶 | 个 | 20L，重量≥2.5KG | 68.43 |  |
| 1160 | 铁皮油桶 | 个 | 30L重量≥3.0KG | 70.38 |  |
| 1161 | 铁皮油桶 | 个 | 40L重量≥4.0KG | 110.46 |  |
| 1162 | 挂锁 | 套 | 材质：304不锈钢，外形尺寸60MM\*50MM(±3%) | 25.42 |  |
| 1163 | 链条锁 | 套 | 材质：钢镀锌，外型尺寸：≥8MM\*60CM，带锁 | 43.01 |  |
| 1164 | 球形锁 | 把 | 把手材质合金锁舌类型：斜舌，锁舌材质合金，铜锁芯，适配门厚度35-50mm，内外开锁安装中心距：60-70mm，内外可开 | 88.95 |  |
| 1165 | 推拉门锁 | 把 | 材质：304不锈钢，重量≥140G，尺寸≥30MM\*85MM | 25.42 |  |
| 1166 | 不锈钢椅子扶手 | 套 | 材质：304不锈钢，外形尺寸≥600MM\*440MM | 201.37 |  |
| 1167 | 不锈钢椅子脚 | 套 | 材质：304不锈钢，外形尺寸≥680MM\*400MM | 201.37 |  |
| 1168 | 月牙锁 | 个 | 铜锁芯 | 6.84 |  |
| 1169 | 装饰镜钉 | 个 | 材质：304不锈钢，铜脚，直径25mm | 3.63 |  |
| 1170 | TPR重型定向轮带刹车 | 个 | 材质：TPR橡胶，直径：DN100MM | 88.95 |  |
| 1171 | TPR重型万向轮带刹车 | 个 | 材质：TPR橡胶，直径：DN100MM | 90.91 |  |
| 1172 | 安全帽 | 个 | 材质：ABS，通风口设计，外形尺寸≥23MM\*29.5MM\*19MM，净重≥476G | 53.76 |  |
| 1173 | 安全绳 | 米 | 材质：高强尼龙;承受力：≥500KG;直径：≥Φ30MM | 9.78 |  |
| 1174 | 窗花纸 | ㎡ | 材质：PET环保材质，宽度≧1米，厚度≥2.0MM | 22.48 |  |
| 1175 | 滚筒 | 个 | 材质：羊毛+金属，尺寸≥24.5CM\*23CM\*3CM | 53.76 |  |
| 1176 | 滚筒 | 个 | 材质：羊毛+金属，毛深度2CM，外观尺寸≥35CM\*24CM\*7CM | 27.37 |  |
| 1177 | 警示带 | 卷 | 材质PVC，厚度(MM)0.15±0.01，接着力(KN/m)≥2.0，规格值(±0.05)，断裂伸长率(%)≥150，产品尺寸≥60MM\*50M | 43.01 |  |
| 1178 | 绝缘手套 | 双 | 材质：乳胶，试验验电压10KV，外形尺寸≥31CM\*19CM | 92.86 |  |
| 1179 | 绝缘靴 | 双 | 材质：乳胶，试验验电压10KV，靴子高度大于等于38CM，38-44码 | 122.19 |  |
| 1180 | 免钉胶 | 瓶 | 强力型，承重强，密封嘴可多次使用，出胶顺滑无起泡，粘性好，耐用防水防霉，中性环保，有机硅合成橡胶制成，50ML/瓶 | 25.42 |  |
| 1181 | 泡棉双面胶 | 卷 | 材质：PE，产品尺寸：≥20MM\*5.5M，厚度≥1MM，3\*3CM承重≥500G | 24.44 |  |
| 1182 | 砂布 | 张 | 尺寸：210MM\*270MM，280目材质，全树脂防潮，静电檀砂 | 0.98 |  |
| 1183 | 松动剂 | 瓶 | 350ML/瓶 | 21.51 |  |
| 1184 | 透明胶带 | 圈 | 宽度50MM\*10M | 0.98 |  |
| 1185 | 万能胶 | 桶 | 20KG/桶±3%，净味环保万能胶 | 271.75 |  |
| 1186 | 线手套 | 双 | 9股纯棉纱，1000G\*23cm，加密款 | 3.91 |  |
| 1187 | 香蕉水 | 瓶 | 2kg/瓶 | 15.64 |  |
| 1188 | 液体生料带 | 瓶 | 耐压温度范围4mpa/-55°至150°，粘度8000-16000mpa.s | 40.08 |  |
| 1189 | 云石胶 | 桶 | 快干型，3KG/桶 | 78.20 |  |
| 1190 | 云石胶固化剂 | 支 | 1000ML/支 | 28.35 |  |
| 1191 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，产品材质：尼龙66，承受拉力：80KG-90KG，4\*250mm，250条/袋 | 38.12 |  |
| 1192 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，产品材质：尼龙66，承受拉力：80KG，尺寸≥5mm\*350mm，500条/袋 | 73.31 |  |
| 1193 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，产品材质：尼龙66，承受拉力：80KG-90KG，材质：A级尼龙，500条／袋尺寸：4MM\*300MM | 52.79 |  |
| 1194 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，承受拉力：80KG-90KG，材质：A级尼龙，350条／袋尺寸：5MM\*250MM | 53.76 |  |
| 1195 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，材质：A级尼龙，250条／袋尺寸：8MM\*350MM | 87.98 |  |
| 1196 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，材质：A级尼龙，250条／袋尺寸：5MM\*500MM | 87.98 |  |
| 1197 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，材质：A级尼龙，250条／袋尺寸：8MM\*500MM | 68.43 |  |
| 1198 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，承受拉力：80KG-90KG，材质：A级尼龙，100条／袋尺寸：10MM\*650MM | 88.95 |  |
| 1199 | 扎带 | 袋 | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80度，材质：A级尼龙1000条／袋，尺寸3MM\*200MM | 38.12 |  |
| 1200 | 纸粘带 | 圈 | 20MM\*20M | 12.71 |  |
| 1201 | 纸粘带 | 圈 | 10MM\*5M | 1.96 |  |
| 1202 | 一次性伞套 | 个 | 40mm | 0.14 |  |
| 1203 | 一次性伞套 | 个 | 70mm | 0.21 |  |
| 1204 | 围帘S钩 | 包 | 围帘 | 20.94 |  |
| 1205 | 下水道疏通剂 | 瓶 | 3kg | 64.24 |  |
| 1206 | 下水管道密封圈防臭塞 | 个 | DN50 | 13.27 |  |
| 1207 | 羊毛刷 | 个 | 3寸 | 4.19 |  |
| 1208 | 羊毛刷 | 个 | 4寸 | 8.38 |  |
| 1209 | 羊毛刷 | 个 | 5寸 | 12.57 |  |
| 1210 | 羊毛刷 | 个 | 3寸 | 4.19 |  |
| 1211 | 鱼线 | 卷 | 鱼线 | 25.14 |  |
| 1212 | LEDT5灯管 | 套 | (1、产品规格1000mm；2、产品功率14W；3、光通量2400Lm；4、100-240V宽电压；5、出光角度240°；6、驱动内置；7、系统效率130Lm/W；8、功率因数1.0；9、显色指数Ra80)±3%；10、色温6500K；12、通过高压和浪涌测试 | 32.26 |  |
| 1213 | LEDT5灯管 | 套 | (1、产品规格600mm；2、产品功率8W；3、光通量2400Lm；4、100-240V宽电压；5、出光角度240°；6、驱动内置；7、系统效率130Lm/W；8、功率因数1.0；9、显色指数Ra80)±3%；10、色温6500K；11、通过高压和浪涌测试 | 29.33 |  |
| 1214 | LEDT8灯管 | 支 | (1、产品规格1200mm;2、功率要求18W-18.5；3、出光角度240°±0.5°；4、显色指数R805、光通量2000Lm；6、系统效110Lm/W；7、功率因数1.0)±3%，8、色温6500K；9、通过高压和浪涌测试 | 51.81 |  |
| 1215 | LEDT8灯管 | 支 | (1、产品规格600mm；2、功率要求：8W，3、出光角度240°；4、显色指数Ra80；5、光通量800Lm；6、系统效率100Lm/W；7、功率因数1.0)±3%；8、色温6500K；9、通过高压和浪涌测试 | 36.17 |  |
| 1216 | LEDT8红外感应灯管 | 支 | 1、产品规格1200mm；2、功率要求16W(60秒无人车经过自动调至微亮，功率降低至2.4-3.6W)；3、出光角度240°；4、探测半径5米；5、显色指数Ra80；6、色温6500K；7、系统效率110Lm/W；8、功率因数109、通过高压和浪涌测试 | 81.13 |  |
| 1217 | LED电源 | 个 | 室外防水型12V，50A，600W | 149.56 |  |
| 1218 | LED电源 | 个 | 外壳材质：铝型材，输出电流0-33A，输出功率400W | 120.23 |  |
| 1219 | LED电源 | 个 | 外壳材质：铝型材，输出电流0-33A，输出功率400W，12V户外 | 262.95 |  |
| 1220 | LED灯带 | 米 | LED型 | 30.30 |  |
| 1221 | LED净化灯 | 个 | 600\*600MM，上层放射膜，中层导光板，底层扩散板，边框材质：铝材。 | 190.61 |  |
| 1222 | LED净化灯 | 个 | 300\*1200MM上层放射膜，中层导光板，底层扩散板，边框材质：铝材。 | 229.71 |  |
| 1223 | LED净化灯 | 个 | 300\*600上层放射膜，中层导光板，底层扩散板，边框材质：铝材。 | 180.84 |  |
| 1224 | LED马路弯灯 | 个 | 材质：铁喷塑（天蓝色），灯罩直径≥40CM不锈钢杆≥50CM，罩子为喇叭口型 | 180.84 |  |
| 1225 | LED面板灯 | 个 | (1、外观尺寸300mm\*300mm；2、产品功率12W；3、光通量800Lm；4、侧发光；5、功率因数0.5；6、显色指数Ra80；7、系统效率65lm/w；8、眩光控制UGR21；9、色容差4)±3%；10、色温6500K | 105.57 | 优先采购环境标志产品 |
| 1226 | LED面板灯 | 个 | (1、外观尺寸300mm\*1200mm；2、产品功率36W；3、光通量2600Lm；4、直下式发光；5、功率因数0.9；6、显色指数Ra80(R9>0)；7、系统效率100lm/w；8、眩光控制UGR21；9、文波电流4%；10、色容差4)±3%；11、色温6500K | 267.84 | 优先采购环境标志产品 |
| 1227 | LED面板灯 | 个 | (1、外观尺寸600mm\*600mm；2、产品功率36W；3、光通量2600Lm；4、直下式发光；5、功率因数0.9；6、显色指数Ra80(R9>0)；7、系统效率100lm/w；8、眩光控制UGR21；9、文波电流4%；10、色容差4)±3%；11、色温6500K | 232.65 | 优先采购环境标志产品 |
| 1228 | LED面板灯 | 个 | (1、外观尺寸600mm\*1200mm；2、产品功率60W；3、光通量5200Lm；4、直下式发光；5、功率因数0.9；6、显色指数Ra80(R9>0)；7、系统效率100lm/w；8、眩光控制UGR21；9、文波电流4%；10、色容差4)±3%；11、色温6500K | 553.27 | 优先采购环境标志产品 |
| 1229 | LED球泡 | 支 | 5W，流明800lm，E27螺口，无炫光，色温6500K | 28.35 |  |
| 1230 | LED球泡 | 支 | 9.5W流明800lm，E27螺口，无炫光，色温6500K | 44.97 |  |
| 1231 | LED球泡 | 支 | 13W，流明1200lm，E27螺口，无炫光，色温6500K | 57.67 |  |
| 1232 | LED球泡灯 | 个 | (1、产品规格(E27/E14接口)4W；2、光通量350LM；3、显色指数Ra80)±3%；4、色温6500K；5、系统效率100Lm/W±3% | 15.64 |  |
| 1233 | LED球泡灯 | 个 | (1、产品规格(E27接口)6W；2、光通量500LM；3、显色指数Ra80)±3%；4、色温6500K；5、系统效率100Lm/W±3% | 19.55 |  |
| 1234 | LED球泡灯 | 个 | (1、产品规格(E27接口)7W；2、光通量600LM；3、显色指数Ra80)±3%；4、色温6500K；5、系统效率90lm/W±3% | 20.53 |  |
| 1235 | LED球泡灯 | 个 | (1、产品规格(E27接口)9W；2、光通量900LM；3、显色指数Ra80)±3%；4、色温6500K；5、系统效率100lm/W±3% | 22.48 |  |
| 1236 | LED筒灯 | 个 | 1、开口尺寸Φ90MM±3%；2、产品功率6W±3%；3、光通量600Lm±3%；4、系统效率85lm/W±3%；5、显色指数Ra80±3%；6、功率因数0.75±3%；7、色容差4±3%；8、色温6500K | 46.92 | 优先采购节能产品、优先采购环境标志产品 |
| 1237 | LED筒灯 | 个 | 1、(产品开口尺寸Φ125MM；2、产品功率10W；3、光通量900Lm；4、系统效率80lm/W；5、显色指数Ra80；6、功率因数0.75；7、色容差4)±3%；8、色温6500K | 59.63 | 优先采购节能产品、优先采购环境标志产品 |
| 1238 | LED筒灯 | 个 | 1、(产品开口尺寸Φ150MM；2、产品功率12W；3、光通量1200Lm；4、系统效率80lm/W；5、显色指数Ra80；6、功率因数0.75；7、色容差4)±3%；8、色温6500K | 70.38 | 优先采购节能产品、优先采购环境标志产品 |
| 1239 | LED筒灯 | 个 | 1(、产品开口尺寸Φ175MM；2、产品功率18W；3、光通量1500Lm；4、系统效率80lm/W；5、显色指数Ra80；6、功率因数0.75；7、色容差4)±3%；8、色温6500K | 92.86 | 优先采购节能产品、优先采购环境标志产品 |
| 1240 | LED筒灯 | 个 | 1、(产品开口尺寸Φ200MM；2、产品功率23W；3、光通量2000Lm；4、系统效率85Lm/W；5、显色指数R80；6、功率因数0.75；7、色容差4)±3%；8、色温6500K | 115.35 | 优先采购节能产品、优先采购环境标志产品 |
| 1241 | LED吸顶灯 | 个 | 1、灯具规格Φ600mm；2、产品功率63W；3、色温6500K | 195.50 | 优先采购环境标志产品 |
| 1242 | LED吸顶灯 | 个 | 1、灯具规格Φ400mm；2、产品功率25W；3、色温6500K | 122.19 | 优先采购环境标志产品 |
| 1243 | LED吸顶灯 | 个 | 1、灯具规格Φ320mm；2、产品功率17W；3、色温6500K | 112.41 | 优先采购环境标志产品 |
| 1244 | LED吸顶灯 | 个 | 1、灯具规格：Φ390mm±3%；2、产品功率24W±3%；3、色温6500K | 132.94 | 优先采购环境标志产品 |
| 1245 | LED一体化支架灯 | 套 | 阻燃级PC端盖，冷轧镀锌钢板灯体，光学级PC透光罩，光源LED，0.9m/24w | 79.18 |  |
| 1246 | LED一体化支架灯 | 套 | 阻燃级PC端盖，冷轧镀锌钢板灯体，光学级PC透光罩，光源LED，0.6m/16w | 73.31 |  |
| 1247 | LED一体化支架灯 | 套 | 阻燃级PC端盖，冷轧镀锌钢板灯体，光学级PC透光罩，光源LED，1.2m/32w | 88.95 |  |
| 1248 | 插头 | 个 | 10A转16A | 34.21 |  |
| 1249 | 插头 | 个 | 三角插头，10A | 9.78 |  |
| 1250 | 插线板 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，6位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线3米 | 84.07 |  |
| 1251 | 磁性LED灯珠模组 | 个 | 材质：LED芯片加铝基板，外观尺寸：22cm，18W | 33.24 |  |
| 1252 | 磁性LED灯珠模组 | 个 | 材质：LED芯片加铝基板，外观尺寸：17cm，12W | 27.37 |  |
| 1253 | 错位五孔插板 | 个 | 面板材质：阻燃PC，厚度≥1.5MM 10A | 31.28 |  |
| 1254 | 防爆灯 | 个 | 400型，材质：钢化玻璃+铝合金。杆子长度≥65CM，灯杆材质；304不锈钢管口径≥DN20mm\*2.0mm.含光源 | 369.50 |  |
| 1255 | 防爆灯 | 个 | 400型，材质：钢化玻璃+铝合金。杆子长度≥140CM，灯杆材质：304不锈钢管口径DN20mm\*2.0mm.含光源 | 434.99 |  |
| 1256 | 防爆灯 | 个 | 400型，材质：钢化玻璃+铝合金。杆子长度≥230CM。灯杆材质：304不锈钢管口径DN20mm\*2.0mm.含光源 | 474.09 |  |
| 1257 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距插头，带墙壁置挂孔，5位5孔，独立开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线5米 | 109.02 |  |
| 1258 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距插头不打架，带墙壁置挂孔，5位5孔，每位带独立开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线3米 | 92.58 |  |
| 1259 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，6位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线1.8米 | 89.93 |  |
| 1260 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，6位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线3米 | 95.80 |  |
| 1261 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距插头，带墙壁置挂孔，6位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线5米 | 109.48 |  |
| 1262 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距插头，带墙壁置挂孔，6位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源线10米 | 195.50 |  |
| 1263 | 多功能插座 | 个 | 采用阻燃工程材料，750度高温不燃烧，铜镍合金插销耐插拔防生锈，带安全防护门，大孔间距，带墙壁置挂孔，10位5孔，总开关，5000次正常插拔不松动，2500W功率。加粗电源5米线 | 139.78 |  |
| 1264 | 防溅盒 | 个 | IP55防护等级，防水防尘，86型，规格尺寸≥154\*102\*70mm | 26.39 |  |
| 1265 | 开关面板 | 个 | 双开面板为PVC阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，双位双控带指示灯开关10A，250V | 26.39 |  |
| 1266 | 开关面板 | 个 | 三开双开面板为PVC阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，双位双控带指示灯开关10A，250V | 34.21 |  |
| 1267 | 开关面板 | 个 | 四开双开面板为PVC阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，双位双控带指示灯开关10A，250V | 57.67 |  |
| 1268 | 明装盒 | 个 | 型号：86HM40，材质：UPVC，外形尺寸：≥86\*86\*40MM，厚度≥4MM | 6.84 |  |
| 1269 | 明装插座 | 个 | 86型，5孔，带明装盒 | 25.42 |  |
| 1270 | 螺口灯头 | 个 | 高温陶瓷带铜L勾 | 3.91 |  |
| 1271 | 陶瓷灯头 | 个 | 外观尺寸：65\*48(MM) | 3.91 |  |
| 1272 | 悬吊式螺口灯座 | 个 | 材质：耐高温陶瓷，可用瓦数≤300W，外观尺寸高47MM\*直径47MM | 4.89 |  |
| 1273 | 五孔插座 | 个 | 面板为PVC阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，16A，250V | 25.42 |  |
| 1274 | 紫外线灯管 | 支 | 材质：石英管40W，紫外线＋臭氧双重杀菌，灯管长度≥121cm，消毒面积25-352，紫外线强度117uw/cm2 | 84.07 |  |
| 1275 | 紫外线灯管 | 支 | 材质：石英管30W，紫外线＋臭氧双重杀菌，灯管长度≥121cm，消毒面积20-302，紫外线强度117uw/cm2， | 76.25 |  |
| 1276 | 紫外线灯管 | 支 | 材质：石英管20W，紫外线＋臭氧双重杀菌，灯管长度≥60cm，消毒面积18-302，紫外线强度117uw/cm2 | 68.43 |  |
| 1277 | 紫外线灯管 | 支 | 材质：石英管8-10W，紫外线＋臭氧双重杀菌，灯管长度≥33.1cm，消毒面积16-26m2，紫外线强度117uw/cm2，无臭氧 | 43.01 |  |
| 1278 | 紫外线灯管支架 | 支 | 30W，支架材质铝合金，304不锈钢支架衔接配件，304吊链2米，PC材质防滑角 | 67.45 |  |
| 1279 | 紫外线灯管支架 | 套 | 40W，支架材质铝合金，304不锈钢支架衔接配件，304吊链2米，PC材质防滑角 | 72.34 |  |
| 1280 | 紫外线灯管支架 | 套 | 20W，支架材质铝合金，304不锈钢支架衔接配件，304吊链3米，PC材质防滑角 | 63.54 |  |
| 1281 | 三孔面板插座 | 个 | 16A | 26.39 |  |
| 1282 | LED投光灯 | 个 | 200W，6500K，防尘防水等级IP65，流明17000LM±3%尺寸≥395\*308\*59(MM) | 1124.13 |  |
| 1283 | LED投光灯 | 个 | 100W，6500K，防尘防水等级IP65，流明17000LM±3%尺寸≥200MM\*150MM | 298.14 |  |
| 1284 | 地插 | 支 | 材质：精铜，IP44防护密闭防水，带阻尼匀速缓弹，55mm纤薄面板，10A，铜制五孔 | 282.50 |  |
| 1285 | 磨砂球泡 | 个 | 球形灯泡，E27灯口，高度≥100mm | 7.82 |  |
| 1286 | 日光灯管 | 个 | 18W三基色冷白光6500K/840 | 9.78 |  |
| 1287 | 日光灯管 | 个 | 36W三基色冷白光6500K/840 | 9.78 |  |
| 1288 | led声光控开关 | 个 | LED | 67.03 |  |
| 1289 | LED声光控吸顶灯盘 | 个 | DN320 | 104.73 |  |
| 1290 | LED声光控吸顶灯盘 | 个 | 12W | 164.78 |  |
| 1291 | LED双头应急灯 | 个 | 带强启 | 90.77 |  |
| 1292 | LED应急灯盘 | 个 | 15W | 118.69 |  |
| 1293 | 插线板 | 个 | 5位总控全长3米 | 103.34 |  |
| 1294 | 插线板 | 个 | 4位总控全长1.2米 | 54.46 |  |
| 1295 | 插线板 | 个 | 8位总控全长3米 | 103.34 |  |
| 1296 | 插线板 | 个 | 6位组合/3米 | 66.33 |  |
| 1297 | 电工胶布 | 卷 | 长度：卷长10米 | 3.91 |  |
| 1298 | 高压绝缘防水胶布 | 卷 | 耐压等级：1~6KV | 12.57 |  |
| 1299 | 黑色波纹管 | 根 | 25mm | 2.79 |  |
| 1300 | 集中电源应急灯 | 个 | 50hz/4寸 | 108.92 |  |
| 1301 | 消防安全指示灯 | 个 | 320\*135mm | 108.92 |  |
| 1302 | 304不锈钢承插弯头 | 个 | 材质：304不锈钢 连接方式：承插式口径DN80MM耐压25KG | 265.88 |  |
| 1303 | 304不锈钢承插直接 | 个 | 材质：304不锈钢 连接方式：承插式口径DN50MM耐压25KG | 44.97 |  |
| 1304 | 304不锈钢承插弯头 | 个 | 材质：304不锈钢 连接方式：承插式口径DN50MM耐压25KG | 72.34 |  |
| 1305 | 304不锈钢沟槽抱箍 | 个 | 材质：304不锈钢 Φ160 | 295.21 |  |
| 1306 | 304不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢 Φ25\*2.5 | 31.28 |  |
| 1307 | 304不锈钢钢管装饰盖板 | 个 | 材质：不锈钢，直径Φ38mm | 4.89 |  |
| 1308 | 304不锈钢钢管装饰盖板 | 个 | 材质：不锈钢，直径Φ51mm | 6.84 |  |
| 1309 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀DN20MM | 2.93 |  |
| 1310 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀DN25MM | 4.89 |  |
| 1311 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀DN32MM | 6.84 |  |
| 1312 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀DN40MM | 7.82 |  |
| 1313 | 补芯 | 个 | 材质：玛钢热镀DN50MM | 11.73 |  |
| 1314 | 不锈钢板 | KG | 材质：304不锈钢(含开零切割费，上下车费,运费) | 38.12 |  |
| 1315 | 不锈钢棒 | 根 | 材质：304不锈钢尺寸≥12\*1000MM | 12.71 |  |
| 1316 | 不锈钢扁铁 | KG | 材质：304不锈钢，宽度20MM-80MM(含开零切割，上下车费，运费) | 42.03 |  |
| 1317 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN65\*250MM\*25KG | 687.18 |  |
| 1318 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN80\*260MM\*25KG | 893.44 |  |
| 1319 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN100\*2800MM\*25KG | 1096.76 |  |
| 1320 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN50\*250MM\*25KG | 566.95 |  |
| 1321 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN125\*300MM\*25KG | 1032.24 |  |
| 1322 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN150\*320MM\*25KG | 1306.92 |  |
| 1323 | 不锈钢补偿器 | 个 | 材质：304不锈钢 DN200\*250MM\*25KG | 1906.13 |  |
| 1324 | 不锈钢法兰补偿器 | 个 | 公称通径DN25mm，材质304不锈钢，工作压力2.5mpa，工作温度-30℃—400℃ | 190.61 |  |
| 1325 | 不锈钢法兰补偿器 | 个 | 公称通径DN32mm，材质304不锈钢，工作压力2.5mpa，工作温度-30℃—400℃ | 205.28 |  |
| 1326 | 不锈钢法兰补偿器 | 个 | 公称通径DN40mm，材质304不锈钢，工作压力2.5mpa，工作温度-30℃—400℃ | 250.24 |  |
| 1327 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN15MM\*25KG国标无下差。 | 37.64 |  |
| 1328 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN20MM\*25KG国标，无下差 | 46.92 |  |
| 1329 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN25MM\*25KG国标，无下差 | 53.76 |  |
| 1330 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN32MM\*25KG国标，无下差 | 70.38 |  |
| 1331 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN40MM\*25KG国标，无下差 | 83.09 |  |
| 1332 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN50MM\*25KG国标，无下差 | 102.64 |  |
| 1333 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN65MM\*25KG国标，无下差 | 129.03 |  |
| 1334 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN80MM\*25KG国标，无下差 | 152.49 |  |
| 1335 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN100MM\*25KG国标，无下差 | 190.61 |  |
| 1336 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN125MM\*25KG国标，无下差 | 246.33 |  |
| 1337 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN150MM\*25KG国标，无下差 | 318.67 |  |
| 1338 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN200MM\*25KG国标，无下差 | 359.72 |  |
| 1339 | 不锈钢法兰盘 | 片 | 材质：304不锈钢，DN250MM\*25KG国标，无下差 | 513.19 |  |
| 1340 | 不锈钢法兰盘 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN150MM，公称压力：2.5Mpa | 359.72 |  |
| 1341 | 不锈钢法兰盘 | 个 | 材质：304不锈钢，口径DN65MM，公称压力2.5Mpa | 157.38 |  |
| 1342 | 不锈钢法兰盘 | 个 | 材质：304不锈钢，口径DN80MM，公称压力2.6Mpa | 169.11 |  |
| 1343 | 不锈钢法兰盘 | 个 | 材质：304不锈钢，口径DN100MM，公称压力2.7Mpa | 203.32 |  |
| 1344 | 不锈钢方钢 | 根 | 尺寸≥4CM\*4CM\*2.0MM | 232.65 |  |
| 1345 | 不锈钢方管 | 米 | 材质：304不锈钢，口径20mm\*20mm厚度≥2.0mm | 27.37 |  |
| 1346 | 不锈钢方管 | 米 | 材质：304不锈钢，口径32mm\*32mm,厚度≥2.2MM | 37.15 |  |
| 1347 | 不锈钢方管 | 米 | 材质：304不锈钢，口径16MM\*16MM，厚度≥2.0MM | 11.73 |  |
| 1348 | 不锈钢方管 | 米 | 材质：304不锈钢，口径25\*25mm，厚度≥2.0MM | 23.46 |  |
| 1349 | 不锈钢方管 | 米 | 材质304，口径25\*25MM，厚度≥2.0mm | 34.21 |  |
| 1350 | 不锈钢方管 | 米 | 材质304，口径38\*38MM，厚度≥2.5mm | 65.49 |  |
| 1351 | 不锈钢方管 | 米 | 材质304，口径40\*40MM，厚度≥2.5mm | 46.92 |  |
| 1352 | 不锈钢方管 | 米 | 材质304，口径30\*30mm，厚度≥2.0mm | 43.99 |  |
| 1353 | 不锈钢方管 | 米 | 材质304，口径50\*50mm，厚度≥2.9mm | 91.89 |  |
| 1354 | 不锈钢方管 | KG | 材质：304不锈钢，6米/根(含上下车费，运费，开零费)型号(MM)20\*20,25\*25,40\*40,50\*50，65\*65,75\*75,80\*80,90\*90,100\*100 | 29.33 |  |
| 1355 | 不锈钢矩管 | 米 | 材质304，DN25\*13厚度≥2.0mm | 25.42 |  |
| 1356 | 不锈钢矩管 | 米 | 材质304，DN20\*10厚度≥2.0mm | 22.48 |  |
| 1357 | 不锈钢矩管 | 米 | 材质304，DN50\*25厚度≥2.9mm | 57.67 |  |
| 1358 | 不锈钢矩管 | 米 | 材质304，DN50\*15厚度≥2.9mm | 55.72 |  |
| 1359 | 不锈钢矩管 | 米 | 材质304，DN40\*20厚度≥2.5mm | 49.85 |  |
| 1360 | 不锈钢矩管 | KG | 材质：304不锈钢，6米/根(含上下车费，运费，开零费)型号(MM)20\*15，25\*13,30\*15,50\*25,75\*45,100\*50，厚度≥2.9MM | 29.33 |  |
| 1361 | 不锈钢管箍 | 个 | 材质：304不锈钢，口径200mm | 71.36 |  |
| 1362 | 不锈钢管箍 | 个 | 材质：304不锈钢，口径250mm | 135.87 |  |
| 1363 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质304不锈钢，厚度≥2.0mm，直径20mm-32mm | 13.69 |  |
| 1364 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质304不锈钢，厚度2.0mm，直径40mm-60mm | 22.48 |  |
| 1365 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质304不锈钢，厚度2.0mm，直径70mm-90mm | 34.21 |  |
| 1366 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质：304不锈钢，20-32MM | 13.69 |  |
| 1367 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质：304不锈钢40-60MM | 22.48 |  |
| 1368 | 不锈钢管卡 | 个 | 材质：304不锈钢70-90MM | 34.21 |  |
| 1369 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：25-40材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 4.40 |  |
| 1370 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：35-50材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 4.50 |  |
| 1371 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：40-60材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 4.69 |  |
| 1372 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：8-12材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm | 3.52 |  |
| 1373 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：10-16材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 3.71 |  |
| 1374 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：12-20材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 3.82 |  |
| 1375 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：12-22材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 3.91 |  |
| 1376 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：16-27材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 3.91 |  |
| 1377 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：20-32材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚0.6mm. | 4.11 |  |
| 1378 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：50-70材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚06mm | 4.80 |  |
| 1379 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：80-100材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚06mm | 6.65 |  |
| 1380 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：30-45材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚06mm | 3.91 |  |
| 1381 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：60-80材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚06mm | 5.47 |  |
| 1382 | 不锈钢卡箍 | 个 | 规格：70-90材质304不锈钢，表面抛光处理，一字型锁头，表面抛光处理，通孔钢带，带宽9mm带厚06mm | 5.67 |  |
| 1383 | 不锈钢卡套三通 | 个 | 材质：304不锈钢，外观尺寸≥8CM\*8cmDN14mm | 75.27 |  |
| 1384 | 不锈钢卡套三通 | 个 | 材质：304不锈钢，外观尺寸：≥8.5cm\*8.5cm，DN16mm | 86.02 |  |
| 1385 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：15(MM) | 18.57 |  |
| 1386 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：20(MM) | 26.39 |  |
| 1387 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：25(MM) | 38.12 |  |
| 1388 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：32(MM) | 42.53 |  |
| 1389 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：38(MM) | 53.76 |  |
| 1390 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：48(MM) | 66.96 |  |
| 1391 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：57(MM) | 122.19 |  |
| 1392 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：76(MM) | 154.45 |  |
| 1393 | 不锈钢三通 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：89(MM) | 193.55 |  |
| 1394 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，DN20MM | 12.71 |  |
| 1395 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢,DN15MM | 10.75 |  |
| 1396 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢,DN25mm | 36.17 |  |
| 1397 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：32(MM) | 19.07 |  |
| 1398 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：38(MM) | 24.44 |  |
| 1399 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：48(MM) | 43.99 |  |
| 1400 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：57(MM) | 70.38 |  |
| 1401 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：76(MM) | 83.09 |  |
| 1402 | 不锈钢弯头 | 个 | 材质：304不锈钢，口径：89(MM) | 154.45 |  |
| 1403 | 不锈钢元条 | 米 | 材质304不锈钢，Φ6MM | 14.66 |  |
| 1404 | 不锈钢元条 | 米 | 材质304不锈钢，Φ4MM | 7.82 |  |
| 1405 | 不锈钢元条 | KG | 材质：304不锈钢。(含运费，上下车费，开零费) | 29.33 |  |
| 1406 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，51\*2.9MM | 53.76 |  |
| 1407 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，38\*2.0MM | 43.01 |  |
| 1408 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，32\*2.0MM | 39.10 |  |
| 1409 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，25\*1.8MM | 24.44 |  |
| 1410 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，19\*1.5MM | 12.71 |  |
| 1411 | 不锈钢圆管 | 米 | 材质304不锈钢，22\*1.8MM | 15.64 |  |
| 1412 | 不锈钢圆管 | KG | 材质：304不锈钢，6米/根(含上下车费，运费，开零费)型号：DN20，DN25，DN32，Dn40,DN50，DN65，DN80单位：(MM) | 29.33 |  |
| 1413 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：15(MM) | 12.71 |  |
| 1414 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：20(MM) | 15.64 |  |
| 1415 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：25(MM) | 22.48 |  |
| 1416 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：32(MM) | 31.28 |  |
| 1417 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：40(MM) | 37.15 |  |
| 1418 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：50(MM) | 43.99 |  |
| 1419 | 不锈钢直接 | 个 | 材质：304不锈钢.口径：65(MM) | 93.84 |  |
| 1420 | 槽钢 | KG | 材质：Q345B8#-20#(含切割，开零，运费，上下车费) | 12.71 |  |
| 1421 | 镀锌堵头 | 个 | 材质：铸铁，直径Φ15mm | 2.93 |  |
| 1422 | 镀锌堵头 | 个 | 材质：铸铁，直径Φ20mm | 3.91 |  |
| 1423 | 镀锌钢板 | KG | 材质：镀锌钢板，热镀锌，1米\*2米含开零切割费，运费上下车费 | 14.66 |  |
| 1424 | 镀锌方管 | 根 | 40\*20 | 108.92 |  |
| 1425 | 镀锌矩管 | 根 | 30/6米一根 | 100.54 |  |
| 1426 | 镀锌矩管 | 根 | 40\*40\*2 | 117.30 |  |
| 1427 | 镀锌快速接头 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，口径DN50mm | 91.89 |  |
| 1428 | 镀锌快速接头 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，口径DN25MM | 44.97 |  |
| 1429 | 镀锌快速接头 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，口径DN32MM | 55.72 |  |
| 1430 | 镀锌快速接头 | 个 | 材质：热镀质玛钢，口径DN40 | 79.18 |  |
| 1431 | 法兰胶垫 | 个 | 材质：硅胶，DN100mm | 6.84 |  |
| 1432 | 法兰胶垫 | 片 | 材质：硅胶，DN200mm | 8.80 |  |
| 1433 | 法兰胶垫 | 片 | 材质：硅胶，DN150MM | 8.80 |  |
| 1434 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN15\*25KG，厚度16MM | 17.60 |  |
| 1435 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN20\*25KG，厚度18MM | 24.44 |  |
| 1436 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN25\*25KG，厚度18MM | 27.37 |  |
| 1437 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN32\*25KG，厚度20MM | 29.33 |  |
| 1438 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN40\*25KG，厚度22MM | 31.28 |  |
| 1439 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN50\*25KG，厚度24MM | 38.12 |  |
| 1440 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN65\*25KG，厚度24MM | 56.70 |  |
| 1441 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN80\*25KG，厚度26MM | 58.65 |  |
| 1442 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN100\*25KG，厚度28MM | 84.07 |  |
| 1443 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN125\*25KG，厚度30MM | 122.19 |  |
| 1444 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN150\*25KG，厚度30MM | 180.84 |  |
| 1445 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN200\*25KG，厚度32MM | 219.94 |  |
| 1446 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN250\*25KG，厚度32MM | 259.04 |  |
| 1447 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN300\*25KG，厚度34MM | 229.71 |  |
| 1448 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN400\*25KG，厚度34MM | 288.36 |  |
| 1449 | 法兰盘 | 片 | 材质碳钢：口径DN450\*25KG，厚度42MM | 298.14 |  |
| 1450 | 钢变径外丝接头 | 个 | / | 48.88 |  |
| 1451 | 高温垫片 | 个 | DN80 | 22.34 |  |
| 1452 | 高温垫片 | 个 | DN100 | 25.14 |  |
| 1453 | 高温垫片 | 个 | DN65 | 19.55 |  |
| 1454 | 高温垫片 | 个 | DN50 | 16.76 |  |
| 1455 | 工字钢 | KG | 材质：Q235B，内外热镀锌(含开零，切割费，运费，上下车费) | 12.71 |  |
| 1456 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径15MM-25MM\*9MM | 9.78 |  |
| 1457 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径20MM-32MM/9MM | 9.78 |  |
| 1458 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径25MM-40MM/9MM | 10.75 |  |
| 1459 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径32MM-50MM/9MM | 10.75 |  |
| 1460 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径10MM-16MM/9MM | 9.78 |  |
| 1461 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径8MM-12MM/9MM | 8.80 |  |
| 1462 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径16MM-27MM/9MM | 11.73 |  |
| 1463 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径50MM-70MM/9MM | 12.71 |  |
| 1464 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径70MM-90MM/9mm | 12.71 |  |
| 1465 | 管卡 | 个 | 材质304不锈钢，直径80MM-100MM/9mm | 15.64 |  |
| 1466 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径57\*48MM国标无下差 | 12.36 |  |
| 1467 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径76\*48MM国标无下差 | 18.09 |  |
| 1468 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径76\*57MM国标无下差 | 18.09 |  |
| 1469 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径89\*76MM国标无下差 | 20.04 |  |
| 1470 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径89\*57MM国标无下差 | 22.00 |  |
| 1471 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径108\*89MM国标无下差 | 25.91 |  |
| 1472 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径108\*76MM国标无下差 | 28.84 |  |
| 1473 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径133\*108MM国标无下差 | 27.86 |  |
| 1474 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径133\*89MM国标无下差 | 29.33 |  |
| 1475 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径159\*133MM国标无下差 | 53.76 |  |
| 1476 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径159\*108MM国标无下差 | 60.61 |  |
| 1477 | 国标大小头 | 个 | 材质：Q345 直径219\*125MM国标无下差 | 141.74 |  |
| 1478 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径25MM国标无下差 | 4.11 |  |
| 1479 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径32MM国标无下差 | 6.45 |  |
| 1480 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径38MM国标无下差 | 9.78 |  |
| 1481 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径48MM国标无下差 | 13.20 |  |
| 1482 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径57MM国标无下差 | 16.13 |  |
| 1483 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径76MM国标无下差 | 28.84 |  |
| 1484 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径89MM国标无下差 | 38.62 |  |
| 1485 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径108MM国标无下差 | 66.47 |  |
| 1486 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径133MM国标无下差 | 92.86 |  |
| 1487 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径159MM国标无下差 | 124.14 |  |
| 1488 | 焊接弯头 | 个 | 材质：Q345 直径219MM国标无下差 | 229.71 |  |
| 1489 | 花纹钢板 | KG | 材质：热板花纹，1.26米\*6米/张含开零 | 7.82 |  |
| 1490 | 热镀锌角钢 | KG | 表面热镀锌处理，6米/根(含运费，上下车费，开零费)型号包括：L20,L25,L30，L40，L50，L60,L70,L80,L100单位：MM | 13.69 |  |
| 1491 | 矩管 | KG | 材质：内外热镀锌处理，6米/根(含运费，上下车费，开零费)规格尺寸(MM)40\*50，30\*40，40\*60，50\*70，40\*80，60\*80，50\*100，60\*120，60\*100，800\*100含开零，切割费，上下车费，运费 | 13.69 |  |
| 1492 | 矩管 | KG | 材质：Q195-235，单位(MM)40\*50，30\*60，40\*60，50\*70，40\*80，60\*80，50\*100，60\*120，60\*100，800\*100，80\*120，80\*160，100\*150，含开零，切割费，上下车费，运费 | 11.73 |  |
| 1493 | 矩管 | KG | 单位(MM)20\*20，25\*25，30\*30，20\*30，20\*40，25\*50，30\*40，30\*50含开零，切割费，上下车费，运费 | 11.73 |  |
| 1494 | 卡压式不锈钢法兰转换接头 | 个 | 公称通径DN25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—200℃，适用介质：水，气，油，弱腐蚀性等。 | 113.39 |  |
| 1495 | 卡压式不锈钢法兰转换接头 | 个 | 公称通径DN32mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—200℃，适用介质：水，气，油，弱腐蚀性等。 | 180.84 |  |
| 1496 | 卡压式不锈钢法兰转换接头 | 个 | 公称通径DN40mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—200℃，适用介质：水，气，油，弱腐蚀性等。 | 200.39 |  |
| 1497 | 卡压式不锈钢法兰转换接头 | 个 | 公称通径DN50mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—200℃，适用介质：水，气，油，弱腐蚀性等。 | 95.80 |  |
| 1498 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 15.64 |  |
| 1499 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 22.48 |  |
| 1500 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 27.37 |  |
| 1501 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN32mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 41.06 |  |
| 1502 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN40mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 54.74 |  |
| 1503 | 卡压式不锈钢管 | 个 | 公称通径DN50mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力2.0mpa，工作温度-20℃—110℃ | 66.47 |  |
| 1504 | 卡压式不锈钢内丝弯头 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1505 | 卡压式不锈钢内丝直接 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1506 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1507 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 43.99 |  |
| 1508 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 54.74 |  |
| 1509 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN32mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 66.47 |  |
| 1510 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN40mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 83.09 |  |
| 1511 | 卡压式不锈钢正三通 | 个 | 公称通径DN50mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 95.80 |  |
| 1512 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1513 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 43.50 |  |
| 1514 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 56.21 |  |
| 1515 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN32mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 66.47 |  |
| 1516 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN40mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 84.07 |  |
| 1517 | 卡压式不锈钢弯头 | 个 | 公称通径DN50mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 95.80 |  |
| 1518 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1519 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 43.99 |  |
| 1520 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 54.74 |  |
| 1521 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN32mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 66.47 |  |
| 1522 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN40mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 83.09 |  |
| 1523 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN50mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 95.80 |  |
| 1524 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN50x20mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 29.33 |  |
| 1525 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN50x25mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1526 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN50x32mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 31.28 |  |
| 1527 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN50x40mm，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 34.21 |  |
| 1528 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN40x20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 24.44 |  |
| 1529 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN40x25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 25.42 |  |
| 1530 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN40x32mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 25.42 |  |
| 1531 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN32x20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 15.64 |  |
| 1532 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN32x25mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 15.64 |  |
| 1533 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN25x20mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 8.80 |  |
| 1534 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN25x15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 8.80 |  |
| 1535 | 卡压式不锈钢直接 | 个 | 公称通径DN20x15mm，壁厚1.2mm，材质304不锈钢，工作压力1.6mpa，工作温度-20℃—110℃ | 6.84 |  |
| 1536 | 快速接头 | 个 | 口径DN50mm材质304不锈钢 | 43.01 |  |
| 1537 | 快速接头 | 个 | 材质：铜镀镍，DN20mm | 15.64 |  |
| 1538 | 螺纹钢筋 | KG | 材质：HRB355Φ12mm，Φ14mm，Φ16mm，Φ18mm，Φ22mm，Φ25mm，含开零切割费，运费，上下车费 | 12.71 |  |
| 1539 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN28\*30(MM) | 4.89 |  |
| 1540 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN32\*30(MM) | 5.87 |  |
| 1541 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN38\*30(MM) | 5.87 |  |
| 1542 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN48\*30(MM) | 5.87 |  |
| 1543 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN57\*30(MM) | 7.82 |  |
| 1544 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN76\*30(MM) | 7.82 |  |
| 1545 | 木托 | 付 | 带镀锌防锈铁卡，柳木制作，防震，防腐，保温，拆卸方便，DN89\*30(MM) | 8.80 |  |
| 1546 | 抢修接头 | 个 | 材质：球墨铸铁，天然橡胶。外形尺寸≥150MM\*1000MM | 534.69 |  |
| 1547 | 抢修接头 | 个 | 材质：球墨铸铁，天然橡胶。外形尺寸≥100MM\*1000MM | 434.99 |  |
| 1548 | 抢修接头 | 个 | 材质：球墨铸铁，天然橡胶。外形尺寸≥200MM\*1000MM | 822.08 |  |
| 1549 | 热镀锌扁铁 | KG | 表面热镀锌处理，6米/根(含运费，上下车费，开零费)规格15MM-100MM | 14.66 |  |
| 1550 | 热镀锌变径三通 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN50\*20(MM) | 32.26 |  |
| 1551 | 热镀锌变径三通 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN40\*20(MM) | 21.51 |  |
| 1552 | 热镀锌变径三通 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN50\*32(MM) | 32.26 |  |
| 1553 | 热镀锌变径三通 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN25\*20(MM) | 11.73 |  |
| 1554 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN40\*32(MM) | 11.73 |  |
| 1555 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN32\*25(MM) | 9.78 |  |
| 1556 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN25\*20(MM) | 6.84 |  |
| 1557 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN50\*20(MM) | 17.60 |  |
| 1558 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN50\*40(MM) | 17.60 |  |
| 1559 | 热镀锌大小头 | 个 | 材质：玛钢，内外热镀锌DN50\*32(MM) | 17.60 |  |
| 1560 | 热镀锌堵头 | 个 | 材质：钢镀锌，DN15 | 2.93 |  |
| 1561 | 热镀锌钢管 | KG | 材质：Q235B，(Φ15mm-Φ250mm)内外热镀锌(含开零，切割费，运费，上下车费) | 13.69 |  |
| 1562 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ15mm | 15.64 |  |
| 1563 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ20mm | 21.51 |  |
| 1564 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ25mm | 29.33 |  |
| 1565 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ32mm | 40.08 |  |
| 1566 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ40mm | 53.76 |  |
| 1567 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ50mm | 72.34 |  |
| 1568 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ65mm | 37.15 |  |
| 1569 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ80mm | 57.67 |  |
| 1570 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ85mm | 54.74 |  |
| 1571 | 热镀锌活接 | 个 | 材质：热镀锌玛钢，公称通径φ100mm | 96.77 |  |
| 1572 | 热镀锌外丝堵头 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN15mm | 2.93 |  |
| 1573 | 热镀锌外丝堵头 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN20mm | 2.93 |  |
| 1574 | 热镀锌外丝堵头 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN25mm | 3.91 |  |
| 1575 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN15mm | 3.91 |  |
| 1576 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN20mm | 4.89 |  |
| 1577 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN25mm | 7.82 |  |
| 1578 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN32mm | 9.78 |  |
| 1579 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN40mm | 12.71 |  |
| 1580 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN50mm | 20.53 |  |
| 1581 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN65mm | 27.37 |  |
| 1582 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN80mm | 37.15 |  |
| 1583 | 热镀锌外丝直接 | 个 | 材质玛钢，内外热镀锌，DN100mm | 46.92 |  |
| 1584 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN50MM | 4.89 |  |
| 1585 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN20MM | 5.87 |  |
| 1586 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN25MM | 6.84 |  |
| 1587 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN32MM | 10.75 |  |
| 1588 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN40MM | 14.66 |  |
| 1589 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN50MM | 20.53 |  |
| 1590 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN65MM | 25.42 |  |
| 1591 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN80MM | 37.15 |  |
| 1592 | 热镀锌弯头 | 个 | 材质：玛钢热镀DN100MM | 60.61 |  |
| 1593 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN15MM | 3.91 |  |
| 1594 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN20MM | 4.89 |  |
| 1595 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN25MM | 6.84 |  |
| 1596 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN32MM | 8.80 |  |
| 1597 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN40MM | 9.78 |  |
| 1598 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN50MM | 16.62 |  |
| 1599 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN65MM | 17.60 |  |
| 1600 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN80MM | 23.46 |  |
| 1601 | 热镀锌直接(含内丝，外丝) | 个 | 材质：玛钢热镀，公称通径：DN100MM | 34.21 |  |
| 1602 | 铁安型卡 | 个 | 材质：钢镀锌DN160\*3MM | 8.80 |  |
| 1603 | 铁安型卡 | 个 | 材质：钢镀锌DN110\*3MM | 6.84 |  |
| 1604 | 铜内丝直接 | 个 | 材质：精铜，DN15MM | 14.66 |  |
| 1605 | 铜内丝直接 | 个 | 材质：精铜，DN20mm | 29.33 |  |
| 1606 | 铜外丝直接 | 个 | 材质：精铜，DN15MM | 15.64 |  |
| 1607 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN15mm | 33.24 |  |
| 1608 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN25MM | 32.26 |  |
| 1609 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN20MM | 51.81 |  |
| 1610 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN32MM | 69.40 |  |
| 1611 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN40MM | 116.32 |  |
| 1612 | 铜三通 | 个 | 材质：精铜，口径：DN50MM | 201.37 |  |
| 1613 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN15MM | 32.26 |  |
| 1614 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN20MM | 42.03 |  |
| 1615 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN25MM | 73.31 |  |
| 1616 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN32MM | 79.18 |  |
| 1617 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN40MM | 91.89 |  |
| 1618 | 铜弯头 | 个 | 材质：精铜，口径：DN50MM | 134.90 |  |
| 1619 | 无缝大小头 | 个 | 材质：碳钢，DN159\*89 | 76.25 |  |
| 1620 | 无缝单头丝 | 个 | 材质：碳钢，公称通径DN50MM | 22.48 |  |
| 1621 | 无缝单头丝 | 个 | 材质：碳钢，公称通径DN40MM | 18.57 |  |
| 1622 | 无缝焊管 | KG | 材质：碳钢，直径89mm\*D3.5mm国标无下差 | 11.73 |  |
| 1623 | 无缝焊管 | KG | 材质：碳钢，直径57mm\*D3.5mm国标无下差。 | 11.73 |  |
| 1624 | 无缝焊管 | KG | 材质：碳钢，直径48mm\*D3mm国标无下差。 | 11.73 |  |
| 1625 | 无缝三通 | 个 | 材质：碳钢，公称通径DN50MM\*40MM国标无下差。 | 22.48 |  |
| 1626 | 无缝三通 | 个 | 材质：碳钢，公称通径DN65MM\*40MM国标无下差。 | 84.07 |  |
| 1627 | 无缝三通 | 个 | 材质：碳钢，公称通径：DN150MM国标无下差。 | 282.50 |  |
| 1628 | 无缝弯头 | 个 | 材质：碳钢，公称通径108mm国标无下差。 | 48.88 |  |
| 1629 | 无缝弯头 | 个 | 材质：碳钢，公称通径159mm国标无下差。 | 152.49 |  |
| 1630 | 圆钢 | KG | 热镀锌圆钢Q345，直径10MM，含运费，上下车费及人工搬运上架费。 ▲符合GB/T706-2016标准要求，提供第三方检测报告 | 10.35 |  |
| 1631 | 圆条不锈钢 | 米 | 材质：304不锈钢，Φ8mm | 14.66 |  |
| 1632 | PPR管 | 米 | 材质PPR，规格型号：DN75MM | 80.16 | 优先采购环境标志产品 |
| 1633 | PPR管 | 米 | 材质PPR，规格型号：DN63MM | 60.61 | 优先采购环境标志产品 |
| 1634 | PPR管 | 米 | 材质PPR，规格型号：DN50MM | 58.65 | 优先采购环境标志产品 |
| 1635 | PPR管 | 米 | 1.材质PPR，规格型号：DN20mm  ▲2.静液压强度（20℃，1小时，静液压应力16.0MPa）无破裂、无渗漏。纵向回缩率（（135±2）℃，1h）≤2%。（提供第三方检测报告） | 13.69 | 优先采购环境标志产品 |
| 1636 | PPR管 | 米 | 材质PPR，规格型号：DN25mm | 15.64 | 优先采购环境标志产品 |
| 1637 | PPR冷水管 | 米 | 材质：PPR，口径:DN63MM壁厚:≥7.1MM介质：冷水承载压力≥16KG | 59.63 | 优先采购环境标志产品 |
| 1638 | PPR冷水管 | 米 | 材质：PPR口径：DN75MM壁厚：≥8.4MM介质：冷水承载压力≥16KG | 59.63 | 优先采购环境标志产品 |
| 1639 | PPR冷水管 | 米 | 材质：PPR口径：DN90MM壁厚≥10.1MM介质：冷水，承载压力≥16KG | 74.29 | 优先采购环境标志产品 |
| 1640 | PPR冷水管 | 米 | 材质：PPR，直径：DN20MM\*25KG介质：冷水 | 9.78 | 优先采购环境标志产品 |
| 1641 | PPR热水管 | 米 | 材质：PPR口径：DN63MM壁厚：≥10.5MM介质：热水承载压力≥20KG | 72.34 | 优先采购环境标志产品 |
| 1642 | PPR热水管 | 米 | 材质：PPR口径：DN75MM壁厚：≥8.4MM介质：冷水承载压力≥16KG壁厚：≥12.5介质：热水承载压力≥20KG | 72.34 | 优先采购环境标志产品 |
| 1643 | PPR热水管 | 米 | 材质：PPR口径：DN110MM壁厚≥12.23MM介质：热水承载压力≥20KG | 111.44 | 优先采购环境标志产品 |
| 1644 | PPR热水管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ25mm | 15.64 | 优先采购环境标志产品 |
| 1645 | PPR热水管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm | 13.69 | 优先采购环境标志产品 |
| 1646 | PPR大小头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ25\*20mm | 1.96 |  |
| 1647 | PPR大小头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN25\*20(MM) | 0.98 |  |
| 1648 | PPR堵头 | 个 | 材质PPR，直径：DN15(MM) | 0.98 |  |
| 1649 | PPR法兰头 | 个 | 材质PPR，规格型号：63mm，公称压力2.5mpa | 26.39 |  |
| 1650 | PPR法兰头 | 个 | 材质PPR，规格型号：75mm，公称压力2.5mpa | 12.71 |  |
| 1651 | PPR法兰头 | 个 | 材质PPR，规格型号：90mm，公称压力2.5mpa | 16.62 |  |
| 1652 | PPR法兰头 | 个 | 材质PPR，规格型号：110mm，公称压力2.5mpa | 21.51 |  |
| 1653 | PPR过桥弯 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ32MM | 7.82 |  |
| 1654 | PPR过桥弯 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25MM | 4.89 |  |
| 1655 | PPR截止阀 | 个 | 材质：PP-R专用料阀芯材质：镀镍精铜耐压20KG口径D32MM | 67.45 |  |
| 1656 | PPR截止阀 | 个 | 材质：PP-R专用料阀芯材质：镀镍精铜耐压20KG口径DN40MM耐压20KG口径DN40MM | 71.36 |  |
| 1657 | PPR截止阀 | 个 | 材质：PP-R专用料阀芯材质：镀镍精铜耐压20KG口径DN50MM | 125.12 |  |
| 1658 | PPR截止阀 | 个 | 材质：PP-R专用料阀芯材质：镀镍精铜耐压20KG口径DN63MM | 149.56 |  |
| 1659 | PPR截止阀 | 个 | 材质：食品级PP-R专用料阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压20KG公称通径φ25MM | 51.81 |  |
| 1660 | PPR截止阀 | 个 | 材质：PP-R专用料阀芯材质：高品质镀镍精铜耐压20KGDN20mm | 31.28 |  |
| 1661 | PPR截止阀阀芯 | 个 | 材质：PP-R专用料，阀芯材质精铜，DN20mm | 27.37 |  |
| 1662 | PPR快速接头 | 个 | 材质PPR阻燃，直径：DN50mm | 43.01 |  |
| 1663 | PPR内丝90度异径弯头 | 个 | 公称通径Φ25mm\*20\*2.5MPA | 2.93 |  |
| 1664 | PPR内丝弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25MM\*DN15MM | 11.73 |  |
| 1665 | PPR内丝弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm | 9.78 |  |
| 1666 | PPR内丝弯头 | 个 | 质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度DN25\*15(MM) | 11.73 |  |
| 1667 | PPR内丝弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN20mm | 7.82 |  |
| 1668 | PPR内丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25MM\*DN15MM | 11.73 |  |
| 1669 | PPR内丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm | 8.80 |  |
| 1670 | PPR内丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ40mm | 32.26 |  |
| 1671 | PPR切止阀 | 个 | 材质：阻燃PPR，铜芯，DN20mm | 29.33 |  |
| 1672 | PPR切止阀 | 个 | 材质：阻燃PPR，铜芯25mm | 47.90 |  |
| 1673 | PPR切止阀阀芯 | 个 | 材质：精铜镀DN20mm | 27.37 |  |
| 1674 | PPR切止阀阀芯 | 个 | 材质：精铜镀铬DN50mm | 110.46 |  |
| 1675 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ32MM，公称压力2.5mpa | 5.87 |  |
| 1676 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25，公称压力2.5mpa | 4.89 |  |
| 1677 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm\*2.5MPA | 1.96 |  |
| 1678 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ40mm\*2.5MPA | 7.82 |  |
| 1679 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN50mm | 12.71 |  |
| 1680 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN63mm | 19.55 |  |
| 1681 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ75\*50mm | 25.42 |  |
| 1682 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 5.87 |  |
| 1683 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32\*25mm | 4.89 |  |
| 1684 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN75mm | 39.10 |  |
| 1685 | PPR三通 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN90mm | 40.08 |  |
| 1686 | PPR三通 | 个 | 材质PPR，规格型号：110mm，公称压力2.5mpa | 48.88 |  |
| 1687 | PPR双活接球阀 | 个 | 主体材质：59A铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端PP-R专用材料。口径DN20MM | 58.65 |  |
| 1688 | PPR双活接球阀 | 个 | 主体材质：59A铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端PP-R专用材料。口径DN25MM | 84.07 |  |
| 1689 | PPR双活接球阀 | 个 | 主体材质：59A铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端PP-R专用材料。口径DN32MM | 127.08 |  |
| 1690 | PPR铜内螺纹弯头 | 个 | 材质PPR，(铜内螺纹弯头)内螺口材质：精铜，Φ25\*15\*2.5MPA | 11.73 |  |
| 1691 | PPR铜内螺纹弯头 | 个 | 材质PPR，(铜内螺纹弯头)内螺口材质：精铜，Φ20\*15\*2.5MPA | 9.78 |  |
| 1692 | PPR铜外螺纹直接 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，规格型号32\*25mm公称压力2.5mpa | 21.51 |  |
| 1693 | PPR铜外螺纹直接 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，规格型号25\*20mm公称压力2.5mpa | 13.69 |  |
| 1694 | PPR铜外螺纹直接 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，规格型号50\*40mm公称压力2.5mpa | 53.76 |  |
| 1695 | PPR铜外螺纹直接 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，规格型号63\*50mm公称压力2.5mpa | 66.47 |  |
| 1696 | PPR铜外螺纹直接 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，规格型号40\*32mm公称压力2.5mpa | 47.90 |  |
| 1697 | PPR铜外螺纹直接头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，公称通径Φ20mm\*15mm\*2.5MPA | 9.78 |  |
| 1698 | PPR铜外螺纹直接头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，公称通径Φ25mm\*15mm\*2.5MPA | 11.73 |  |
| 1699 | PPR铜外螺纹直接头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，公称通径Φ32mm\*20mm\*2.5MPA | 23.46 |  |
| 1700 | PPR铜外螺纹直接头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹直接)螺口材质：精铜，公称通径Φ40mm\*32mm\*2.5MPA | 45.94 |  |
| 1701 | PPR外螺纹弯头 | 个 | 口径Φ40mm\*32mm\*2.5MPA | 74.29 |  |
| 1702 | PPR外螺纹弯头 | 个 | 口径Φ32mm\*20mm\*2.5MPA | 26.39 |  |
| 1703 | PPR外丝堵头 | 个 | 材质PPR，规格型号：20\*15mm，公称压力2.5mpa | 0.98 |  |
| 1704 | PPR外丝堵头 | 个 | 材质PPR，规格型号：25\*20mm，公称压力2.5mpa | 0.98 |  |
| 1705 | PPR外丝堵头 | 个 | 材质PPR，规格型号：32\*25mm，公称压力2.5mpa | 1.96 |  |
| 1706 | PPR外丝活接头 | 个 | 公称通径Φ20mm\*2.5MPA | 15.64 |  |
| 1707 | PPR外丝活接头 | 个 | 公称通径Φ32mm\*2.5MPA | 45.94 |  |
| 1708 | PPR外丝活接头 | 个 | 公称通径Φ25mm\*2.5MPA | 23.46 |  |
| 1709 | PPR外丝活接头 | 个 | 公称通径Φ40mm\*2.5MPA | 69.40 |  |
| 1710 | PPR外丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm | 12.71 |  |
| 1711 | PPR外丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ25mm | 13.69 |  |
| 1712 | PPR外丝直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN25mm | 11.73 |  |
| 1713 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ32mm | 3.91 |  |
| 1714 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25MM | 2.93 |  |
| 1715 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ40mm\*2.5MPA\*90° | 4.89 |  |
| 1716 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ50mm\*2.5MPA\*90° | 9.78 |  |
| 1717 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ63mm\*25MPA\*90° | 16.62 |  |
| 1718 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN20mm | 1.96 |  |
| 1719 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN75mm | 21.51 |  |
| 1720 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ90mm | 32.26 |  |
| 1721 | PPR弯头 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，直径Φ110mm | 55.72 |  |
| 1722 | PPR弯头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹弯头)螺口材质：精铜，规格型号25\*20mm，公称压力25mpa | 9.78 |  |
| 1723 | PPR弯头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹弯头)螺口材质：精铜，规格型号32\*20mm公称压力2.5mpa | 11.73 |  |
| 1724 | PPR弯头 | 个 | 材质PPR，(铜外螺纹弯头)螺口材质：精铜，规格型号32\*25mm公称压力2.5mpa | 17.60 |  |
| 1725 | PPR弯头45° | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ32MM，公称压力25mpa | 3.91 |  |
| 1726 | PPR弯头45° | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径φ25MM | 2.93 |  |
| 1727 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径DN20mm\*2.8mm | 13.69 |  |
| 1728 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径DN32mm\*4.4mm | 24.44 |  |
| 1729 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径DN25mm\*3.5mm | 15.64 |  |
| 1730 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ75\*12.5mm | 144.67 |  |
| 1731 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ63\*10.5mm | 91.89 |  |
| 1732 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ50\*8.3mm | 56.70 |  |
| 1733 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ40\*6.7mm | 50.83 |  |
| 1734 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径Φ90\*123mm公称压力25mpa | 127.08 |  |
| 1735 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径Φ110\*15.1mm公称压力2.5mpa | 133.92 |  |
| 1736 | PPR直管 | 米 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，公称通径Φ160\*21.9mm公称压力2.5mpa | 167.15 |  |
| 1737 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ20mm\*2.5MPA | 1.96 |  |
| 1738 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ32mm\*25MPA | 3.91 |  |
| 1739 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ25mm\*2.5MPA | 1.96 |  |
| 1740 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN50mm | 8.80 |  |
| 1741 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，热水DN40mm | 4.89 |  |
| 1742 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ63mm | 16.62 |  |
| 1743 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ75mm | 19.55 |  |
| 1744 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ90mm | 22.48 |  |
| 1745 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ63mm\*40mm | 16.62 |  |
| 1746 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，Φ110mm | 37.15 |  |
| 1747 | PPR直接 | 个 | 材质PPR，适用温度：95°至-30度，直径：DN25(MM) | 1.96 |  |
| 1748 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32mm | 3.91 |  |
| 1749 | PPR直接 | 个 | 材质：食品级PPR，适用温度：95°至-30度，DN32\*25(mm) | 1.96 |  |
| 1750 | PVC-U直管 | 米 | 材质：阻燃PVC-U，口径:DN50MM壁厚≥2.8MM | 11.73 | 优先采购环境标志产品 |
| 1751 | PVC-U直管 | 米 | 材质:阻燃PVC-U，口径:DN55.9MM壁厚≥2.8MM | 19.55 | 优先采购环境标志产品 |
| 1752 | PVC-U直管 | 米 | 材质：阻燃PVC-U，口径：DN75MM壁厚≥2.3MM | 19.55 | 优先采购环境标志产品 |
| 1753 | PVC-U直管 | 米 | 材质：阻燃PVC-U，口径:82.6MM壁厚≥4.5MM | 28.35 | 优先采购环境标志产品 |
| 1754 | PVC-U直管 | 米 | 材质:阻燃PVC-U，口径:DN110MM壁厚≥4.7MM | 39.10 | 优先采购环境标志产品 |
| 1755 | PVC-U直管 | 米 | 材质:阻燃PVC-U，口径:DN160MM壁厚≥4.7MM | 79.18 | 优先采购环境标志产品 |
| 1756 | PVC-U直管 | 米 | 材质:阻燃PVC-U，口径:DN200MM壁厚≥8.0MM | 102.64 | 优先采购环境标志产品 |
| 1757 | PVC-U直管 | 米 | 材质:阻燃PVC-U，口径:DN250MM壁厚≥9.6MM | 178.88 | 优先采购环境标志产品 |
| 1758 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ20\*2.0mm，公称压力≥1.6mpa | 4.89 | 优先采购环境标志产品 |
| 1759 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ25\*2.0mm公称压力≥1.6mpa | 5.87 | 优先采购环境标志产品 |
| 1760 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ32\*2.4mm公称压力≥1.6mpa | 9.78 | 优先采购环境标志产品 |
| 1761 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ40\*3.2mm公称压力≥1.6mpa | 17.60 | 优先采购环境标志产品 |
| 1762 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ50\*3.7mm公称压力≥1.6mpa | 24.44 | 优先采购环境标志产品 |
| 1763 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ63\*4.7mm公称压力≥1.6mpa | 38.12 | 优先采购环境标志产品 |
| 1764 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ75\*5.6mm公称压力≥1.6mpa | 58.65 | 优先采购环境标志产品 |
| 1765 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ90\*6.7mm公称压力≥1.6mpa | 70.38 | 优先采购环境标志产品 |
| 1766 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ110\*6.6mm公称压力≥1.6mpa | 85.04 | 优先采购环境标志产品 |
| 1767 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ160\*9.5mm公称压力≥1.6mpa | 176.93 | 优先采购环境标志产品 |
| 1768 | PVC给水管 | 米 | 材质PVC，规格型号Φ200\*11.9mm公称压力≥1.6mpa | 280.54 | 优先采购环境标志产品 |
| 1769 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20mm公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1770 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25mm公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1771 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32mm公称压力≥1.0mpa | 2.93 |  |
| 1772 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40mm公称压力≥1.0mpa | 4.89 |  |
| 1773 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50mm公称压力≥1.0mpa | 7.82 |  |
| 1774 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63mm公称压力≥1.0mpa | 17.60 |  |
| 1775 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ75mm公称压力≥1.0mpa | 19.55 |  |
| 1776 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ90mm公称压力≥1.0mpa | 32.26 |  |
| 1777 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ110mm公称压力≥1.0mpa | 71.36 |  |
| 1778 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ160mm公称压力≥1.0mpa | 182.79 |  |
| 1779 | PVC给水三通 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ200mm公称压力≥1.0mpa | 380.25 |  |
| 1780 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 0.98 |  |
| 1781 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1782 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 2.93 |  |
| 1783 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 3.91 |  |
| 1784 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 6.84 |  |
| 1785 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 13.69 |  |
| 1786 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ75mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 22.48 |  |
| 1787 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ90mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 28.35 |  |
| 1788 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ110mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 45.94 |  |
| 1789 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ160mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 120.23 |  |
| 1790 | PVC给水弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ200mm\*90°公称压力≥1.0mpa | 265.88 |  |
| 1791 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20mm公称压力≥1.0mpa | 0.98 |  |
| 1792 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25mm公称压力≥10mpa | 0.98 |  |
| 1793 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32mm公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1794 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40mm公称压力≥1.0mpa | 2.93 |  |
| 1795 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50mm公称压力≥1.0mpa | 3.91 |  |
| 1796 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63mm公称压力≥1.0mpa | 6.84 |  |
| 1797 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ75mm公称压力≥1.0mpa | 11.73 |  |
| 1798 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ90mm公称压力≥1.0mpa | 15.64 |  |
| 1799 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ110mm公称压力≥1.0mpa | 32.26 |  |
| 1800 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ160mm公称压力≥1.0mpa | 81.13 |  |
| 1801 | PVC给水直接 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ200mm公称压力≥1.0mpa | 195.50 |  |
| 1802 | PVC弹簧弯管器 | 根 | DN16MM | 29.33 |  |
| 1803 | PVC弹簧弯管器 | 根 | DN20MM | 37.15 |  |
| 1804 | PVC弹簧弯管器 | 根 | DN25MM | 44.97 |  |
| 1805 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，口径φ160mm\*125mm | 18.57 |  |
| 1806 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，口径φ125mm\*110mm | 11.73 |  |
| 1807 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，口径φ75mm\*50mm | 9.78 |  |
| 1808 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，口径φ110mm\*50mm | 10.75 |  |
| 1809 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，规格：Φ110\*Φ75MM | 12.71 |  |
| 1810 | PVC补芯 | 个 | 材质：阻燃PVC，规格：160mm\*110mm | 12.71 |  |
| 1811 | PVC存水弯 | 个 | 材质：PVC，阻燃防腐，规格：Φ50mm | 7.82 |  |
| 1812 | PVC存水弯 | 个 | 材质：PVC，阻燃防腐，规格：75mm | 16.62 |  |
| 1813 | PVC存水弯 | 个 | 材质：PVC，阻燃防腐，规格：Φ110mm | 26.39 |  |
| 1814 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20mm | 2.93 |  |
| 1815 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25mm | 2.93 |  |
| 1816 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32mm | 2.93 |  |
| 1817 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40mm | 2.93 |  |
| 1818 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50mm | 3.91 |  |
| 1819 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63mm | 3.91 |  |
| 1820 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ75mm | 8.80 |  |
| 1821 | PVC吊卡 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ110mm | 12.71 |  |
| 1822 | PVC胶水 | 瓶 | 700g/瓶 | 38.12 |  |
| 1823 | PVC胶水 | 瓶 | 500g/瓶 | 30.30 |  |
| 1824 | PVC90°内螺纹弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20\*15mm公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1825 | PVC90°内螺纹弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25\*20mm公称压力≥1.0mpa | 2.93 |  |
| 1826 | PVC90°内螺纹弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32\*25mm公称压力≥1.0mpa | 4.89 |  |
| 1827 | PVC90°内螺纹弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40\*32mm公称压力≥1.0mpa | 7.82 |  |
| 1828 | PVC90°内螺纹弯头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50\*40mm公称压力≥1.0mpa | 14.66 |  |
| 1829 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20\*15mm公称压力≥1.0mpa | 1.96 |  |
| 1830 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25\*20mm公称压力≥1.0mpa | 2.93 |  |
| 1831 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32\*25mm公称压力≥1.0mpa | 3.91 |  |
| 1832 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40\*32mm公称压力≥1.0mpa | 6.84 |  |
| 1833 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50\*40mm公称压力≥1.0mpa | 9.78 |  |
| 1834 | PVC内螺纹直接头 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63\*50mm公称压力≥1.0mpa | 18.57 |  |
| 1835 | PVC地漏 | 个 | 材质PVC，口径φ50mm | 12.71 |  |
| 1836 | PVC地漏 | 个 | 材质PVC，口径φ75mm | 18.57 |  |
| 1837 | PVC地漏 | 个 | 材质PVC，口径φ110mm | 48.88 |  |
| 1838 | PVC方型雨水斗 | 个 | 材质PVC，口径φ75mm | 10.75 |  |
| 1839 | PVC方型雨水斗 | 个 | 材质PVC，口径φ110mm | 30.30 |  |
| 1840 | PVC降噪器 | 个 | 材质PVC，口径φ110mm | 10.75 |  |
| 1841 | PVC降噪器 | 个 | 材质PVC，口径φ160mm | 18.57 |  |
| 1842 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ20\*15mm | 8.80 |  |
| 1843 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ25\*20mm | 14.66 |  |
| 1844 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ32\*25mm | 22.48 |  |
| 1845 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ40\*32mm | 32.26 |  |
| 1846 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ50\*40mm | 41.06 |  |
| 1847 | PVC球阀 | 个 | 材质PVC，规格型号Φ63\*50mm | 62.56 |  |
| 1848 | PVC三通检查口 | 个 | 材质PVC，口径φ110mm | 25.42 |  |
| 1849 | PVC四通 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，口径DN50mm\*50mm | 2.93 |  |
| 1850 | PVC四通 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，口径DN75mm\*75mm | 8.80 |  |
| 1851 | HDPE双壁波纹管 | 米 | 材质：PE，SN8A国标DN110mm | 30.30 |  |
| 1852 | HDPE双壁波纹管 | 米 | 材质：PE，SN8A国标DN160mm | 53.76 |  |
| 1853 | HDPE双壁波纹管 | 米 | 材质：PE，SN8A国标DN200mm | 86.02 |  |
| 1854 | 明杆闸阀 | 台 | 材质：铸钢，DN100重型，压力25KG | 1906.13 |  |
| 1855 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN150MM，公称压力：1.6Mpa | 1921.77 |  |
| 1856 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN65MM，公称压力：1.6Mpa | 708.69 |  |
| 1857 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN80MM，公称压力：1.6Mpa | 910.05 |  |
| 1858 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 材质：304不锈钢。口径：DN100MM，公称压力：1.6Mpa | 1215.03 |  |
| 1859 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN15MM，材质：精铜 | 50.83 |  |
| 1860 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN20MM，材质：精铜 | 56.21 |  |
| 1861 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN25MM，材质：精铜 | 95.80 |  |
| 1862 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN32MM，材质：精铜 | 131.96 |  |
| 1863 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN40MM，材质：精铜 | 161.29 |  |
| 1864 | 黄铜过滤器 | 个 | 口径：DN50MM，材质：精铜 | 317.69 |  |
| 1865 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力，DN20MM，国标无下差 | 112.41 |  |
| 1866 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN25MM，国标无下差 | 141.74 |  |
| 1867 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN32MM，国标无下差 | 210.16 |  |
| 1868 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN40MM，国标无下差 | 249.26 |  |
| 1869 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN50MM，国标无下差 | 273.70 |  |
| 1870 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN65MM，国标无下差 | 415.44 |  |
| 1871 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN80MM，国标无下差 | 766.36 |  |
| 1872 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力DN100MM，国标无下差 | 973.59 |  |
| 1873 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力，DN125MM，国标无下差 | 1319.63 |  |
| 1874 | 截止阀 | 个 | 材质：304不锈钢，16KG压力，DN150MM，国标无下差 | 1710.63 |  |
| 1875 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN15MM | 298.14 |  |
| 1876 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN20MM | 344.08 |  |
| 1877 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN25MM | 366.56 |  |
| 1878 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN32MM | 434.99 |  |
| 1879 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN40MM | 618.76 |  |
| 1880 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN50MM | 916.90 |  |
| 1881 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN80 | 1317.67 |  |
| 1882 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN65MM | 1124.13 |  |
| 1883 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN125MM | 1886.58 |  |
| 1884 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN150MM | 2187.65 |  |
| 1885 | 截止阀 | 个 | 重型动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN200MM | 2916.86 |  |
| 1886 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L48mmB10mmH64mmD55mm，DN15mm | 59.63 |  |
| 1887 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L54mmB13mmH70mmD20，DN20mm | 68.43 |  |
| 1888 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L64mmB18mmH79mmD72mm，DN25mm | 99.71 |  |
| 1889 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L73mmB23mmH91mmD72mm，DN32mm | 165.20 |  |
| 1890 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L80mmB30mmH105D80mm，DN40mm | 206.25 |  |
| 1891 | 铜截止阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，尺寸≥L100mmB38mmH123mmD100mm，DN50mm | 252.20 |  |
| 1892 | 不锈钢闸阀 | 个 | 材质：304不锈钢，Z41H-16/25C国标无下差重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16-25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN15MM | 278.59 |  |
| 1893 | 不锈钢闸阀 | 个 | 材质：304不锈钢，Z41H-16/25C国标无下差重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16-25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN20MM | 347.01 |  |
| 1894 | 不锈钢闸阀 | 个 | 材质：304不锈钢，Z41H-16/25C国标无下差重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16-25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN25MM | 434.99 |  |
| 1895 | 不锈钢闸阀 | 个 | 材质：304不锈钢，Z41H-16/25C国标无下差重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16-25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN32MM | 664.70 |  |
| 1896 | 不锈钢闸阀 | 个 | 材质：304不锈钢，Z41H-16/25C国标无下差重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16-25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN40MM | 718.46 |  |
| 1897 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN50MM | 1026.38 |  |
| 1898 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN65MM | 1279.55 |  |
| 1899 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN80MM | 1544.45 |  |
| 1900 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN100mm | 1808.38 |  |
| 1901 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN125mm | 2233.59 |  |
| 1902 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN150mm | 2883.63 |  |
| 1903 | 不锈钢闸阀 | 个 | Z41H-16/25C重型，动作范围0-90°环境温度-10°至425°密封材料公称压力16/25KG，13Cr/STL/WCB介质：水油气等，公称通径DN200MM | 3861.13 |  |
| 1904 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN15mm | 63.54 |  |
| 1905 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN20mm | 68.43 |  |
| 1906 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN25mm | 93.84 |  |
| 1907 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN32mm | 131.96 |  |
| 1908 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN40mm | 190.61 |  |
| 1909 | 铜闸阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN50mm | 219.94 |  |
| 1910 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力1.6MPA，介质：水，油DN50mm | 389.05 |  |
| 1911 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力16MPA，介质：水，油DN65mm | 434.99 |  |
| 1912 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力16MPA，介质：水，油DN80mm | 496.57 |  |
| 1913 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力1.6MPA，介质：水，油DN100mm | 664.70 |  |
| 1914 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力1.6MPA，介质：水，油DN125mm | 893.44 |  |
| 1915 | 蝶阀 | 个 | 材质：不锈钢，手柄密封，工作温度≤85°，压力1.6MPA，介质：水，油DN150mm | 985.32 |  |
| 1916 | 浮球阀 | 个 | DN15MM，材质304不锈钢 | 67.45 |  |
| 1917 | 浮球阀 | 个 | DN20MM，材质304不锈钢 | 95.80 |  |
| 1918 | 浮球阀 | 个 | DN25MM，材质304不锈钢 | 148.58 |  |
| 1919 | 浮球阀 | 个 | DN32MM，材质304不锈钢 | 180.84 |  |
| 1920 | 浮球阀 | 个 | DN40MM，材质304不锈钢 | 283.48 |  |
| 1921 | 浮球阀 | 个 | DN50MM，材质304不锈钢 | 271.75 |  |
| 1922 | 铜排气阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN15mm | 89.93 |  |
| 1923 | 铜排气阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN20mm | 100.68 |  |
| 1924 | 铜排气阀 | 个 | 材质：精铜，公称压力20KG，介质：水，液体：蒸汽，工作温度：-20°至180°C，DN25mm | 124.14 |  |
| 1925 | 铜球阀 | 个 | DN15型号：277黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20至110度，工作介质：水，空气，规格尺寸外观尺寸≥71.5\*38.5\*91\*14mm | 59.63 |  |
| 1926 | 铜球阀 | 个 | DN20MM，型号：277黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20至110度，工作介质：水，空气，规格尺寸外观尺寸≥86\*43\*91\*18mm | 83.09 |  |
| 1927 | 铜球阀 | 个 | DN25型号：277黄铜球阀，公称压力：2.0Mpa，材质：黄铜，加长把手，工作温度：-20至110度，工作介质：水，空气，规格尺寸：≥102.5\*57\*101\*24mm | 92.86 |  |
| 1928 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN25mm | 7.82 |  |
| 1929 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN32mmm | 9.78 |  |
| 1930 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN40mm | 11.73 |  |
| 1931 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN50mm | 12.71 |  |
| 1932 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN65mm | 16.62 |  |
| 1933 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN80mm | 22.48 |  |
| 1934 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN100mm | 34.21 |  |
| 1935 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN125mm | 39.10 |  |
| 1936 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN150mm | 43.99 |  |
| 1937 | 聚四氟乙烯法兰垫 | 个 | 全新聚四氟乙烯料，使用工作温度300度，低至-196度保持5%伸长率，耐强酸碱水和有机溶剂，耐老化DN200mm | 57.67 |  |
| 1938 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径D50MM | 283.48 |  |
| 1939 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN65MM | 377.32 |  |
| 1940 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN80MM | 458.45 |  |
| 1941 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN100MM | 462.36 |  |
| 1942 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN125MM | 718.46 |  |
| 1943 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304碳钢不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN150MM | 957.95 |  |
| 1944 | 柔性橡胶接头 | 个 | 材质：天然橡胶，法兰片为304碳钢不锈钢，适用介质：水，油，公称压力≥16KG，口径DN200MM | 1319.63 |  |
| 1945 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN125mm | 27.37 |  |
| 1946 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN100mm | 22.48 |  |
| 1947 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN80mm | 19.55 |  |
| 1948 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN65mm | 14.66 |  |
| 1949 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN50mm | 11.73 |  |
| 1950 | 石墨缠绕钢垫 | 个 | 材质：304不锈钢，中间层：石墨缠绕垫口径：DN40mm | 9.78 |  |
| 1951 | 液位浮球阀 | 套 | 材质：304不锈钢，三层防水，高柔性硅橡胶线缆，工作温度：-20°到80°。接点零件为水银开关。镀锡铜线3\*0.75，防腐蚀。浮球尺寸70MM\*135MM。配CCC橡导线缆15米 | 252.20 |  |
| 1952 | 潜水排污泵 | 台 | 口径DN65mm，流量：45m3/h，扬程：32M，电机功率：7.5KW | 7722.25 |  |
| 1953 | 潜水排污泵 | 台 | 口径DN65mm，流量：35m3/h，扬程：25M，电机功率：5.5KW | 7392.83 |  |
| 1954 | 潜水排污泵 | 台 | 口径DN80mm，流量：40m3/h，扬程：26M；电机功率5.5KW | 7311.70 |  |
| 1955 | 轻型立式多级离心泵 | 个 | 流量3m3/h,扬程：35M，功率：0.55KW，转速2900R/min,重量≥27KG，材质：304不锈钢口径：DN32MM\*25KG，尺寸：≥487\*250MM | 2785.88 |  |
| 1956 | 轻型立式多级离心泵 | 个 | 流量5m3/h,扬程：37M，功率：1.1KW，转速2900R/min,重量≥28KG.DN32\*25KG，材质：304不锈钢。尺寸：≥644MM\*250MM | 3675.40 |  |
| 1957 | 机油 | 桶 | 型号15W-40，净含量18L，机油级别CF-4，矿物质机油 | 282.50 |  |
| 1958 | 机油 | 桶 | 粘度：0W-40，质量等级：APISN，4L/桶 | 282.50 |  |
| 1959 | 轴承 | 个 | 材质：轴承钢，耐高200°-800°温，橡胶密封，42MM\*30MM\*6MM | 421.30 |  |
| 1960 | 轴承 | 个 | 材质：轴承钢，耐高200°-800°温，钢密封，72MM\*30MM\*19MM | 84.07 |  |
| 1961 | 轴承 | 个 | 材质：轴承钢，耐高温200°-800°，橡胶密封，62MM\*30MM\*16MM | 533.72 |  |
| 1962 | 免漆板 | 张 | ≥2440mm\*1220mm\*16mm，环保等级EO级及以上 | 389.05 |  |
| 1963 | 白水泥 | 袋 | 25KG/袋抗折强度：7.8MPA，抗压强度：46MPA，细度：80UM%≤0.4%，凝固时间180分钟，白度≥87 | 114.37 |  |
| 1964 | 标砖 | 匹 | 尺寸≥240\*115\*53MM | 1.96 |  |
| 1965 | 丙纶防水卷材 | 平方 | 材质：聚乙烯丙纶，，延申率300%抗裂性能号，400克。 | 4.69 |  |
| 1966 | 玻璃胶 | 支 | 防霉，300毫升/支 | 39.10 |  |
| 1967 | 玻璃胶 | 支 | 防霉，300毫升/支 | 95.80 |  |
| 1968 | 软袋玻璃胶 | 袋 | 590毫升 | 68.43 |  |
| 1969 | 不锈钢纱窗网 | 卷 | 材质：304不锈钢≥70CM\*30M | 290.32 |  |
| 1970 | 不锈钢纱窗网 | 卷 | 材质：304不锈钢≥80CM\*30M | 305.96 |  |
| 1971 | 不锈钢纱窗网 | 卷 | 材质：304不锈钢≥90CM\*30M | 320.62 |  |
| 1972 | 槽铝 | 米 | 材质：铝材外形尺寸：50MM\*6米,厚度：5MM±3% | 23.46 |  |
| 1973 | 槽铝 | 米 | 材质：铝材外形尺寸：75MM\*6米，厚度：5MM±3% | 30.30 |  |
| 1974 | 除胶剂 | 瓶 | 128L/瓶 | 28.35 |  |
| 1975 | 磁碰门帘 | 平方 | 材质：无味PU材料，厚度2.0MM | 193.55 |  |
| 1976 | 豆石 | 立方 | 足方量，直径DN2.5CM—2.8CM之间 | 387.09 |  |
| 1977 | 多层板 | 张 | 材质：柳桉木芯1.22M\*2.44M，E0级。厚度5MM | 120.23 | 优先采购环境标志产品 |
| 1978 | 多层板 | 张 | 材质：柳桉木芯1.22M\*2.44M，E0级。厚度9MM | 201.37 | 优先采购环境标志产品 |
| 1979 | 多层板 | 张 | 材质：柳桉木芯1.22M\*2.44M，E0级。厚度12MM | 214.07 | 优先采购环境标志产品 |
| 1980 | 多层板 | 张 | 材质：柳桉木芯1.22M\*2.44M，E0级。厚度15MM | 259.04 | 优先采购环境标志产品 |
| 1981 | 多层板 | 张 | 材质：柳桉木芯122M\*244M，E0级。厚度18MM | 287.39 | 优先采购环境标志产品 |
| 1982 | 发泡剂 | 瓶 | 790ML | 53.76 |  |
| 1983 | 防火岩棉彩钢瓦 | 平方 | 外层：镀锌铁板喷塑，厚度≥1.2MM，内层：防火岩棉。绒重≥80G，厚度50CM，含运费，上下车费 | 161.29 |  |
| 1984 | 防火岩棉彩钢瓦 | 平方 | 外层：镀锌铁板喷塑，厚度≥1.2MM，内层：防火岩棉。绒重≥80G，厚度70CM，含运费，上下车费 | 195.50 |  |
| 1985 | 工地盖土绿网 | 米 | 材质：聚丙乙烯，密度：≥10针，6米\*20米/卷 | 0.91 |  |
| 1986 | 勾缝剂 | 袋 | 25KG/袋，防水型。抗裂，坚硬不掉粉，防霉。 | 131.96 |  |
| 1987 | 河沙 | m3 | 黄沙 | 455.52 |  |
| 1988 | 结构胶 | 瓶 | 590ML | 39.10 |  |
| 1989 | 净化板 | 平方 | 材质：外层彩钢板喷塑厚度1MM，内层硅岩板，厚度5CM±1% | 195.50 |  |
| 1990 | 聚氨酯防水涂料 | 桶 | 外观：均匀粘稠体，无凝胶，结块。固体含量94.2%，表干时间：3H，实干时间4H，拉伸强度2.24MPA，断裂伸长率672%撕裂强度19N/MM,低温弯折性：无裂纹，不透水性：不透水，加热伸缩率：-1.7%粘结强度1.5MPA，吸水率2.5%，定伸时老化，无裂纹及变形。19L | 488.75 |  |
| 1991 | 矿棉板 | 平方 | 加强层工艺：增加板材强度，低容重配方：重量控制200-260KG/平方，高矿棉配方：板材强度高，A2级防火，防潮RH95以上，无下陷，降噪系数0.5-0.9.600MM\*600MM\*19MM平口，NRC≥0.5 | 95.80 |  |
| 1992 | 冷补沥青 | 袋 | A级，无需重复修补，25KG/袋 | 73.31 |  |
| 1993 | 路沿石 | 米 | 1000\*300\*150mm，材质：白麻 | 69.40 |  |
| 1994 | 铝塑板 | 张 | 1.22米\*2.44米厚度3mm，30丝 | 185.73 |  |
| 1995 | 木工板 | 张 | 材质：香杉，环保等级E0级，实际厚度≥1.8CM，尺寸≥1.22M\*2.44M，机拼无缝 | 347.99 | 优先采购环境标志产品 |
| 1996 | 木工板 | 张 | 材质：香杉，环保等级E0级，实际厚度≥1.5CM，尺寸≥1.22M\*2.44M，机拼无缝 | 323.55 | 优先采购环境标志产品 |
| 1997 | 木工板 | 张 | 材质：香杉，环保等级E0级，实际厚度≥1.2CM，尺寸≥1.22M\*2.44M，机拼无缝 | 228.74 | 优先采购环境标志产品 |
| 1998 | 幕墙专用密封胶 | 瓶 | 硅酮结构胶，592ML/支，测试0.5公分直径，胶条可打18M±3% | 63.54 |  |
| 1999 | 内墙干粉 | 袋 | 50KG/袋 | 75.27 |  |
| 2000 | 石膏板 | 张 | 面密度(KG/平方)7.0，断裂荷载(N)纵向374横向150，硬度(N)棱边106端头112，尺寸≥1.2米\*2.4米\*12MM | 120.23 | 优先采购环境标志产品 |
| 2001 | 树脂脊瓦 | 米 | 材质：新料树脂。厚度≥5.0MM | 53.76 |  |
| 2002 | 水泥 | KG | 材质：PC.425R 含二次转运费，人工背运200米入库费 | 1.08 | 优先采购环境标志产品 |
| 2003 | 水性原子灰 | KG | 5KG/桶 | 12.71 |  |
| 2004 | 外墙干粉 | 袋 | 25KG/袋 | 75.27 |  |
| 2005 | 盐酸钙板 | 张 | 外观尺寸≥1220mm\*2440mm\*10mm材质：盐酸钙 | 126.10 |  |
| 2006 | 中纤板 | 张 | 密度：720加密尺寸≥122CM\*244CM\*18CM | 193.55 | 优先采购环境标志产品 |
| 2007 | I型铝材 | 根 | 50mm | 22.34 |  |
| 2008 | T型铝材 | 米 | 50mm | 8.38 |  |
| 2009 | U型铝材 | 米 | 50mm | 22.34 |  |
| 2010 | 防腐木方 | 个 | 110\*110mm | 75.41 |  |
| 2011 | 防腐木方 | 根 | 6\*14、4米/根 | 60.04 |  |
| 2012 | 护角条 | 根 | pvc，2400/白色 | 90.77 |  |
| 2013 | 加厚天地槽铝 | 米 | 50mm | 25.14 |  |
| 2014 | 加厚圆弧转角铝材 | 米 | 50mm | 67.03 |  |
| 2015 | 铝合金门槛扣条 | 根 | 3.7米/根、木纹 | 78.20 |  |
| 2016 | 铝合金门槛扣条 | 根 | 2.7米/根 | 20.94 |  |
| 2017 | 铝合金收口条 | 根 | 6米/根 | 20.94 |  |
| 2018 | 砂纸 | 张 | 1000目 | 1.96 |  |
| 2019 | 砂纸 | 张 | 1200目 | 2.09 |  |
| 2020 | 石膏线条 | 米 | 50/含粘合剂 | 13.96 |  |
| 2021 | 预埋板 | 个 | 镀锌钢，100\*100\*6 | 11.17 |  |
| 2022 | 时控开关 | 个 | 上进上出/装置式，电压：AC220/380V，控制时间：1min≤t≤168H，电流30A，开关时间可按天/周循环，外观尺寸：≥111mm\*77mm\*50mm，功耗≤3W | 282.50 |  |
| 2023 | 水流开关 | 个 | DN25、15bar、220V、8A | 347.01 |  |
| 2024 | PVC电工套管 | 米 | 材质：阻燃PVC，口径DN25MM，A型 | 6.84 |  |
| 2025 | PVC电工套管 | 米 | 材质：阻燃PVC，口径DN32MM，A型 | 8.80 |  |
| 2026 | PVC电工套管 | 米 | 材质：阻燃PVC，口径DN40MM，A型 | 9.78 |  |
| 2027 | PVC电工套管 | 米 | 材质：阻燃PVC，口径DN50MM，A型 | 13.69 |  |
| 2028 | PVC绝缘胶带 | 圈 | 40米/圈 | 12.71 |  |
| 2029 | PVC明线盒四通 | 个 | 材质：阻燃PVC，规格型号DN15MM，DN40MM，A型 | 6.84 |  |
| 2030 | PVC明线盒四通 | 个 | 材质：阻燃PVC，规格型号DN65/25MM，A型 | 7.82 |  |
| 2031 | PVC线槽封头 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥39\*19mm | 1.96 |  |
| 2032 | PVC线槽封头 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥24\*14mm | 0.98 |  |
| 2033 | PVC线槽平弯 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥20\*10mm | 0.98 |  |
| 2034 | PVC线槽平弯 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥24\*14mm | 0.98 |  |
| 2035 | PVC线槽平弯 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥39\*19mm | 1.96 |  |
| 2036 | PVC线槽三通 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥20\*10mm | 0.98 |  |
| 2037 | PVC线槽三通 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥24\*14mm | 0.98 |  |
| 2038 | PVC线槽三通 | 个 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥39\*19mm | 1.96 |  |
| 2039 | PVC线管 | 米 | 材质：阻燃PVC，国标，口径：Φ16MM | 3.91 |  |
| 2040 | PVC线管 | 米 | 材质：PVC，阻燃防腐，规格：20mm | 3.91 |  |
| 2041 | PVC线管弯头 | 个 | 材质：阻燃PVC，国标，DN20MM | 1.96 |  |
| 2042 | PVC线管弯头 | 个 | 材质：PVC，阻燃防腐，规格：20mm | 0.98 |  |
| 2043 | PVC圆三通接线盒 | 个 | 材质：阻燃PVC，规格型号DN16MM，A型 | 0.98 |  |
| 2044 | PVC圆三通接线盒 | 个 | 材质：阻燃PVC，DN20MM | 6.84 |  |
| 2045 | PVC圆三通接线盒 | 个 | 材质：阻燃PVC，DN25MM | 7.82 |  |
| 2046 | PVC阻燃防腐线槽 | 米 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥20\*10mm | 6.84 |  |
| 2047 | PVC阻燃防腐线槽 | 米 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥24\*14mm | 7.82 |  |
| 2048 | PVC阻燃防腐线槽 | 米 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥30\*15mm | 7.82 |  |
| 2049 | PVC阻燃防腐线槽 | 米 | 材质：阻燃PVC，尺寸≥39\*19mm | 7.82 |  |
| 2050 | 地排 | 根 | 双排黄铜，外形尺寸14cm\*18mm-20P | 38.12 |  |
| 2051 | 电话线 | 卷 | 材质：无氧铜芯，绝缘层采用阻燃环保PP材质，四股，200M/圈,4\*0.75 | 251.36 |  |
| 2052 | 电缆 | 米 | KVVRP7芯\*0.75平方毫米(含开零) | 11.73 |  |
| 2053 | 电缆 | 米 | KVVRP7芯\*2.5平方毫米(含开零) | 30.30 |  |
| 2054 | 电缆 | 米 | KVVRP7芯\*0.5平方毫米(含开零) | 8.80 |  |
| 2055 | 电缆 | 米 | 3芯\*4平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 21.51 |  |
| 2056 | 电缆 | 米 | 5芯\*10平方毫米，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 51.81 |  |
| 2057 | 电缆 | 米 | 3芯\*2.5MM，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 13.69 |  |
| 2058 | 电缆 | 米 | 5芯\*4MM，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为999%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 33.24 |  |
| 2059 | 电缆 | 米 | 5芯\*6MM，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃， | 49.85 |  |
| 2060 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN15MM厚度2.0MM | 7.82 |  |
| 2061 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN20MM厚度2.0MM | 11.73 |  |
| 2062 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN25MM厚度2.0MM | 13.69 |  |
| 2063 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN32MM厚度2.0MM | 17.60 |  |
| 2064 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN40MM厚度2.0MM | 15.64 |  |
| 2065 | 镀锌穿线管 | 米 | 材质：镀锌管口径DN50MM厚度2.5MM | 17.60 |  |
| 2066 | 镀锌穿线管锁扣 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN16MM | 0.98 |  |
| 2067 | 镀锌穿线管锁扣 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN20MM | 1.96 |  |
| 2068 | 镀锌穿线管锁扣 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN25MM | 2.93 |  |
| 2069 | 镀锌穿线管直接 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN16MM | 0.98 |  |
| 2070 | 镀锌穿线管直接 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN20MM | 1.96 |  |
| 2071 | 镀锌穿线管直接 | 个 | 材质：Q235，表面镀锌处理，口径DN25MM | 2.93 |  |
| 2072 | 防火板 | 张 | A2级1220mm\*2440mm\*18mm | 278.59 |  |
| 2073 | 防火堵泥 | 件 | 产品性能：阻燃，耐油，耐热度高于90°，不流淌，不起泡，耐低温-50°不变化可塑；可耐50kpa的水压不滴水，配32%混合氩气做传爆实验，不传爆。20KG/件 | 278.59 |  |
| 2074 | 国标电线电缆 | 米 | 5芯\*25平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃。 | 124.14 |  |
| 2075 | 国标电线电缆 | 米 | 3芯\*16平方毫米+1芯\*10平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 74.29 |  |
| 2076 | 国标电线电缆 | 米 | 4芯\*16平方毫米+1芯\*10平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 80.65 |  |
| 2077 | 国标双色铜芯线 | 米 | 国标双色1.5铜芯软线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 2.93 |  |
| 2078 | 国标双色铜芯线 | 米 | 国标双色2.5平方毫米铜芯软线标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 6.84 |  |
| 2079 | 国标双色铜芯线 | 米 | 国标双色4平方毫米铜芯软线标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.11%的金属铜. | 7.82 |  |
| 2080 | 国标双色铜芯线 | 米 | 国标双色6平方毫米铜芯软线标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.12%的金属铜。 | 10.75 |  |
| 2081 | 国标双色铜芯线 | 米 | 国标双色10平方毫米铜芯软线标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.13%的金属铜。 | 11.73 |  |
| 2082 | 国标铜芯电缆 | 米 | 5芯\*10平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 60.61 |  |
| 2083 | 国标铜芯电缆 | 米 | 5芯\*16平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 83.09 |  |
| 2084 | 国标铜芯电缆 | 米 | 3芯\*6平方毫米+1芯\*4平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃 | 38.12 |  |
| 2085 | 国标铜芯电缆 | 米 | 3\*10+1\*6铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 57.67 |  |
| 2086 | 国标铜芯电缆 | 米 | 4芯\*25平方毫米+1芯\*16平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 120.23 |  |
| 2087 | 国标铜芯电缆 | 米 | 符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。铜芯低烟无卤阻燃3芯\*16平方毫米+1芯\*6平方毫米 | 56.70 |  |
| 2088 | 国标铜芯电缆 | 米 | 4芯\*25平方毫米+1芯\*10平方毫米铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 109.48 |  |
| 2089 | 国标铜芯线 | 米 | 国标1.5平方毫米铜芯软线，铜芯标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 2.93 |  |
| 2090 | 国标铜芯线 | 米 | 国标2.5平方毫米铜芯软线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 4.89 |  |
| 2091 | 国标铜芯线 | 米 | 国标4平方毫米铜芯软线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。 | 7.82 |  |
| 2092 | 国标铜芯线 | 米 | 国标6平方毫米铜芯软线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.10%的金属铜。 | 10.75 |  |
| 2093 | 话筒线 | 米 | 精铜芯，PVC外皮，铝箔屏蔽层，信号损耗低，镀锡铜屏蔽网层，高保真抗干扰 | 8.80 |  |
| 2094 | 黄腊管 | 个 | 口径DN18mm | 5.87 |  |
| 2095 | 铝合金接线槽 | 米 | 材质：铝合金，工艺：挤压，35\*10(MM) | 18.57 |  |
| 2096 | 铝合金接线槽 | 米 | 材质：铝合金，工艺：挤压，50\*15(MM) | 22.48 |  |
| 2097 | 铝合金接线槽 | 米 | 材质：铝合金，工艺：挤压，70\*20(MM) | 29.33 |  |
| 2098 | 水晶接线头 | 个 | 6类屏蔽水晶头，触电镀金，表面镀镍，碳片强化180°耐弯折，4孔，尺寸≥22.4\*11.6\*8mm | 0.98 |  |
| 2099 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-10外形尺寸≥(18MM\*63MM\*9MM，厚度2.5MM) | 5.38 |  |
| 2100 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-16外形尺寸≥(18MM\*69MM\*10MM，厚度2.8MM) | 5.87 |  |
| 2101 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-25外形尺寸≥(19MM\*71MM\*11MM，厚度3.0MM) | 6.84 |  |
| 2102 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-35外形尺寸≥(19MM\*71MM\*11MM，厚度30MM) | 8.60 |  |
| 2103 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-50外形尺寸≥(25MM\*88MM\*14MM，厚度3.5MM) | 14.18 |  |
| 2104 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-70外形尺寸≥(28MM\*95MM\*16MM，厚度4.0MM) | 17.11 |  |
| 2105 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-95外形尺寸≥(30MM\*105MM\*18MM，厚度45MM) | 25.91 |  |
| 2106 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-120外形尺寸≥(32MM\*115MM\*20MM，厚度5.0MM) | 26.89 |  |
| 2107 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-150外形尺寸≥(36MM\*120MM\*22MM，厚度5.5MM) | 36.66 |  |
| 2108 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-185外形尺寸≥(38MM\*128MM\*25MM，厚度6.2MM) | 53.76 |  |
| 2109 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-240外形尺寸≥(42MM\*138MM\*28MM，厚度6.5MM) | 61.58 |  |
| 2110 | 铜鼻子 | 支 | 材质：紫铜，国标A级。DT-300外形尺寸≥(50MM\*150MM\*30MM，厚度86MM) | 78.69 |  |
| 2111 | 铜芯护导线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，3芯\*2.5平方 | 20.53 |  |
| 2112 | 铜芯护导线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，3芯\*4平方 | 22.48 |  |
| 2113 | 铜芯护导线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，3芯\*6平方 | 34.21 |  |
| 2114 | 铜芯护导线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，2芯\*1.5平方 | 9.78 |  |
| 2115 | 铜芯护导线 | 米 | 标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜，铜芯软线，2芯\*2.5平方 | 14.66 |  |
| 2116 | 铜芯软护套线 | 米 | 国标3\*0.75铜芯软线，标准：符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜 | 10.75 |  |
| 2117 | 线卡 | 盒 | Φ6-Φ12，100颗/盒，A级尼龙材质 | 9.78 |  |
| 2118 | 橡套软电缆 | 米 | ▲国标 YZ 3芯\*4平方毫米无氧纯铜芯软电缆，符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。一体铜芯，护套与绝缘层均用国标绝缘橡胶，硫化，防火阻燃。足米足方。出示国家强制性产品认证试验报告。 | 21.85 |  |
| 2119 | 橡套软电缆 | 米 | ▲YZ 3芯\*6平方毫米铜芯无氧纯铜芯软电缆，符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。一体铜芯，护套与绝缘层均用国标绝缘橡胶，硫化，防火阻燃。足米足方。出示国家强制性产品认证试验报告。 | 24.15 |  |
| 2120 | 橡套软电缆 | 米 | ▲YC 3芯\*16平方毫米+1芯\*10平方毫米铜芯无氧纯铜芯软电缆，符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。一体铜芯，护套与绝缘层均用国标绝缘橡胶，硫化，防火阻燃。足米足方。出示国家强制性产品认证试验报告。 | 83.95 |  |
| 2121 | 橡套软电缆 | 米 | ▲YC 3芯\*2.5平方毫米+1芯\*1.5平方毫米铜芯无氧纯铜芯软电缆，符合国家标准GB/T467-2010的无氧铜，纯度为99.9%的金属铜。一体铜芯，护套与绝缘层均用国标绝缘橡胶，硫化，防火阻燃。足米足方。出示国家强制性产品认证试验报告。 | 12.65 |  |
| 2122 | 音频线 | 米 | 线径：3.5mm，含双莲花连接头，金属外壳 | 24.44 |  |
| 2123 | 按钮开关 | 支 | 高温阻燃PC材质，一体化后座，220V，50HZ，外型尺寸86\*86MM | 38.12 |  |
| 2124 | 电源适配器 | 个 | 输入电压：100-240V50-60HZ，输出电流：12V，过充保护，智能供电，过流，过压，恒温，短路保护，外观尺寸：≥20\*50\*115mm | 95.80 |  |
| 2125 | 高压接地线+接地棒 | 套 | 16平方线，带4根接地棒，每根线15M，共4根线 | 930.58 |  |
| 2126 | 高压接地线+接地棒 | 套 | 25平方线，带4根接地棒，每根线15M，共四根线 | 963.82 |  |
| 2127 | 高压绝缘手套 | 双 | 天然橡胶20KV绝缘手套，带吸汗手套。最大泄露电流(MA)：≤21 | 102.64 |  |
| 2128 | 高压绝缘手套 | 双 | 天然橡胶，35KV绝缘手套，带吸汗手套。最大泄露电流(MA)：≤21 | 130.01 |  |
| 2129 | 高压绝缘靴 | 双 | 天然橡胶，高度380mm，35KV | 190.61 |  |
| 2130 | 隔离开关 | 个 | 绝缘电压：800V，介电强度：6200V，操作力：30-100N，机械寿命：12000次，额定电流100A，极数4P，外观尺寸≥123mm\*98mm | 198.43 |  |
| 2131 | 隔离开关 | 个 | 绝缘电压：800V，介电强度：6200V，操作力：30-100N，机械寿命：12000次，额定电流125A，极数4P，外观尺寸≥170mm\*135mm | 203.32 |  |
| 2132 | 隔离开关 | 个 | 绝缘电压：800V，介电强度：6200V，操作力：30-100N，机械寿命：12000次，额定电流200A，极数4P，外观尺寸≥180mm\*170mm | 304.98 |  |
| 2133 | 隔离开关 | 个 | 绝缘电压：800V，介电强度：6200V，操作力：30-100N，机械寿命：12000次，额定电流315A，极数4P，外观尺寸≥230mm\*240mm | 408.60 |  |
| 2134 | 隔离开关 | 个 | 绝缘电压：800V，介电强度：6200V，操作力：30-100N，机械寿命：12000次，额定电流400A，极数4P，外观尺寸≥290mm\*240mm | 422.28 |  |
| 2135 | 互感器 | 个 | BH-0.6630IB100/5A0.5级 | 53.76 |  |
| 2136 | 互感器 | 个 | BH-0.6640IB250/5A0.5级 | 50.83 |  |
| 2137 | 互感器 | 个 | BH-0.6640IB400/5A0.5级 | 53.76 |  |
| 2138 | 交流接触器 | 个 | CJ20型，工作电流25A，220V，1200次/小时操作频率：1200次/小时，选用熔断器RT16-50，绝缘电压690V，银合金触电，铜芯线圈。 | 76.25 |  |
| 2139 | 交流接触器 | 个 | CJ20型，工作电流40A，220V，1200次/小时操作频率：1200次/小时，选用熔断器RT16-50，绝缘电压690V，银合金触电，铜芯线圈。 | 113.39 |  |
| 2140 | 交流接触器 | 个 | CJ20型，工作电流63A，220V，1200次/小时操作频率：1200次/小时，选用熔断器RT16-50，绝缘电压690V，银合金触电，铜芯线圈。 | 225.80 |  |
| 2141 | 交流接触器 | 个 | CJ20型，工作电流100A，220V，1200次/小时操作频率：1200次/小时，选用熔断器RT16-50，绝缘电压690V，银合金触电，铜芯线圈。 | 321.60 |  |
| 2142 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型额定电压:220V-380V产品极数:1P+N额定电流:1A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，1A，1P | 278.59 |  |
| 2143 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型额定电压:220V-380V产品极数:1P+N额定电流:2A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，2A，1P | 259.04 |  |
| 2144 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:3A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，3A，1P | 239.49 |  |
| 2145 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P/1P+N/2P/3P/4P额定电流:1A~63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，4A，1P | 232.65 |  |
| 2146 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:6A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，6A，1P | 215.05 |  |
| 2147 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:10A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，10A，1P | 219.94 |  |
| 2148 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:16A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171，16A1P | 219.94 |  |
| 2149 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:20A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量≥：0.171KG，20A，1P | 232.65 |  |
| 2150 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:25A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171KG，25A，1P | 239.49 |  |
| 2151 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.171，32A，1P | 259.04 |  |
| 2152 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:40A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.172KG，40A，1P | 278.59 |  |
| 2153 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:50A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.185KG，50A，1P | 293.25 |  |
| 2154 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P+N额定电流:63A，进线方式:上下均可，63A，1P | 317.69 |  |
| 2155 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:1A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，1A,2P | 293.25 |  |
| 2156 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:2A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，2A,2p | 288.36 |  |
| 2157 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:3A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，3A,2P | 283.48 |  |
| 2158 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:4A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，4A,2P | 278.59 |  |
| 2159 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P/1P+N/2P/3P/4P额定电流:1A~63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，6A,2P | 271.75 |  |
| 2160 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:10A，进线方式:上下均可，外观尺寸≥：70mm\*69mm，重量≥：0.374KG，10A，2P | 249.26 |  |
| 2161 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:16A，进线方式:上下均可，外观尺寸≥70mm\*69mm，重量≥0.374KG，16A,2P | 232.65 |  |
| 2162 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:20A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，20A,2P | 239.49 |  |
| 2163 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:25A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.374KG，25A,2P | 281.52 |  |
| 2164 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.394KG，32A,2P | 307.91 |  |
| 2165 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:40A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.394KG，40A,2P | 327.46 |  |
| 2166 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:50A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.394KG，50A,2P | 351.90 |  |
| 2167 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.394KG，63A,2P | 376.34 |  |
| 2168 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:2P额定电流:1A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，1A，3P | 571.84 |  |
| 2169 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:2A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，2A，3P | 552.29 |  |
| 2170 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:3A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，3A，3P | 503.41 |  |
| 2171 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:4A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，4A，3P | 474.09 |  |
| 2172 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:6A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，6A，3P | 454.54 |  |
| 2173 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P/1P+N/2P/3P/4P额定电流:1A~63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，10A，3P | 434.99 |  |
| 2174 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:1P/1P+N/2P/3P/4P额定电流:1A~63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，16A，3P | 454.54 |  |
| 2175 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:20A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，20A，3P | 474.09 |  |
| 2176 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:25A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，25A，3P | 503.41 |  |
| 2177 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，32A，3P | 552.29 |  |
| 2178 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:40A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.479KG，40A，3P | 571.84 |  |
| 2179 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:50A，进线方式:上下均可，外观尺寸≥70mm\*69mm，重量：≥0.59KG，50A，3P | 586.50 |  |
| 2180 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:3P额定电流:63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥70mm\*69mm，重量：≥0.59KG，63A，3P | 604.10 |  |
| 2181 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:1A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，1A，4P | 723.35 |  |
| 2182 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:2A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，2A，4P | 708.69 |  |
| 2183 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:3A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，3A，4P | 652.97 |  |
| 2184 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:4A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，4A，4P | 635.38 |  |
| 2185 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:6A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，6A，4P | 623.65 |  |
| 2186 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:10A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，10A，4P | 522.96 |  |
| 2187 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:16A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，16A，4P | 549.36 |  |
| 2188 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:20A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，20A，4P | 571.84 |  |
| 2189 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:25A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，25A，4P | 620.71 |  |
| 2190 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 产品功能:短路、过载保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:32A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，32A，4P | 630.49 |  |
| 2191 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:40A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，40A，4P | 708.69 |  |
| 2192 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:50A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.74KG，50A，4P | 750.72 |  |
| 2193 | 空开带漏电(一体化) | 个 | 面板材质：PC，功能：漏电/过载/短路保护，脱扣类型:磁脱扣C型/D型，额定电压:220V-380V，产品极数:4P额定电流:63A，进线方式:上下均可，外观尺寸：≥125mm\*89mm，重量：≥0.604KG，63A，4P | 794.71 |  |
| 2194 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V1A,1P | 73.31 |  |
| 2195 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V2A，1P | 68.43 |  |
| 2196 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V3A，1P | 61.58 |  |
| 2197 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V4A，1P | 54.74 |  |
| 2198 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V6A，1P | 48.88 |  |
| 2199 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V10A，1P | 39.10 |  |
| 2200 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V16A，1P | 41.06 |  |
| 2201 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V20A，1P， | 53.76 |  |
| 2202 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V25A，1P | 56.70 |  |
| 2203 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V32A，1P | 63.54 |  |
| 2204 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V40A，1P | 76.25 |  |
| 2205 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V50A，1P | 87.98 |  |
| 2206 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V63A，1P， | 92.86 |  |
| 2207 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V1A，2P | 141.74 |  |
| 2208 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V2A，2P | 117.30 |  |
| 2209 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V3A，2P | 112.41 |  |
| 2210 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V4A，2P | 102.64 |  |
| 2211 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V6A，2P | 97.75 |  |
| 2212 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V10A，2P | 112.41 |  |
| 2213 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V16A，2P | 122.19 |  |
| 2214 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V20A，2P | 141.74 |  |
| 2215 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V25A，2P | 151.51 |  |
| 2216 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V32A，2P | 166.18 |  |
| 2217 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V40A，2P | 175.95 |  |
| 2218 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V50A，2P | 185.73 |  |
| 2219 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V63A，2P | 193.55 |  |
| 2220 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V1A，3P | 215.05 |  |
| 2221 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V2A，3P | 219.94 |  |
| 2222 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V3A，3P | 222.87 |  |
| 2223 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V4A，3P | 224.83 |  |
| 2224 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V6A，3P | 229.71 |  |
| 2225 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V10A，3P | 193.55 |  |
| 2226 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V16A，3P | 201.37 |  |
| 2227 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V20A，3P | 210.16 |  |
| 2228 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V25A，3P | 232.65 |  |
| 2229 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V32A，3P | 239.49 |  |
| 2230 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V40A，3P | 259.04 |  |
| 2231 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V50A，3P | 278.59 |  |
| 2232 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V63A，3P | 327.46 |  |
| 2233 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V1A,4P | 358.74 |  |
| 2234 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V2A，4P | 332.35 |  |
| 2235 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V3A，4P | 316.71 |  |
| 2236 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V4A，4P | 304.98 |  |
| 2237 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V6A，4P | 278.59 |  |
| 2238 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V10A，4P | 304.98 |  |
| 2239 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V16A,4P | 316.71 |  |
| 2240 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V20A,4P | 332.35 |  |
| 2241 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V25A,4P | 358.74 |  |
| 2242 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V32A,4P | 389.05 |  |
| 2243 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V40A,4P | 405.66 |  |
| 2244 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V50A,4P | 437.92 |  |
| 2245 | 空气开关 | 个 | 电击防护等级：2级(CLASS2)，耐污染等级：3级(CLASS3)，绝缘电压：500V63A,4P | 454.54 |  |
| 2246 | 零排 | 根 | 双排黄铜，外形尺寸：12cm\*18mm-20P | 38.12 |  |
| 2247 | 配电箱 | 个 | 400\*300\*20MM材质：不锈钢板，厚度2.0。 | 435.97 |  |
| 2248 | 配电箱 | 个 | 500\*400\*230MM±3%材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm。 | 497.55 |  |
| 2249 | 配电箱 | 个 | 800\*600\*230MM±3%材质：304不锈钢，厚度≥2.0MM。 | 1046.90 |  |
| 2250 | 配电箱 | 个 | 1000\*800\*300MM±3%材质：304不锈钢，厚度≥2.0MM。 | 1361.66 |  |
| 2251 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0MM，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥256\*230\*12mm，箱体尺寸：≥231\*210\*90MM(明装，暗装) | 103.62 |  |
| 2252 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥328\*230\*12mm，箱体尺寸：≥303\*210\*90MM(明装，暗装) | 127.08 |  |
| 2253 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥382\*230\*12mm，箱体尺寸：≥357\*210\*90MM(明装，暗装) | 149.56 |  |
| 2254 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0MM，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥436\*230\*12mm，箱体尺寸：≥411\*210\*90MM(明装，暗装) | 174.00 |  |
| 2255 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0mm，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥472\*230\*12mm，箱体尺寸：≥447\*210\*90MM | 187.68 |  |
| 2256 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥328\*415\*12mm，箱体尺寸：≥303\*395\*90MM | 279.57 |  |
| 2257 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥382\*415\*12mm，箱体尺寸：≥357\*395\*90MM | 326.49 |  |
| 2258 | 配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢板喷塑，厚度≥2.0，盖板材质：塑料材质，箱体尺寸：面板尺寸：≥436\*415\*12mm，箱体尺寸：≥411\*395\*90MM | 418.37 |  |
| 2259 | 热过载保护器 | 支 | (95-120A) | 358.74 |  |
| 2260 | 熔断器芯子 | 个 | HBLRTO60A | 13.69 |  |
| 2261 | 熔断器芯子 | 个 | HBLRTO100A | 13.69 |  |
| 2262 | 熔断器座子 | 个 | 60A | 16.62 |  |
| 2263 | 熔断器座子 | 个 | 100A | 16.62 |  |
| 2264 | 三眼插头 | 个 | 16A，尺寸：≥5.5cm\*4.1cm\*2.2cm，重量≥0.1KG，电流16A电压250V功率4000W，防摔型 | 11.73 |  |
| 2265 | 三眼插头 | 个 | 25A，尺寸：≥7.2cm\*6.7cm\*3.0cm，重量≥0.1KG，电流25A电压440V功率11000W，防摔型 | 47.90 |  |
| 2266 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：16A，极数：2P | 28.35 |  |
| 2267 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：20A，极数：2P | 28.35 |  |
| 2268 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：25A，极数：2P | 28.35 |  |
| 2269 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：10A，极数：4P | 391.00 |  |
| 2270 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：20A，极数：4P | 391.00 |  |
| 2271 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 额定电流：16A，极数：4P | 391.00 |  |
| 2272 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 380V，额定电流：25A，极数：4P | 503.41 |  |
| 2273 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 380V，额定电流：32A，极数：4P | 512.21 |  |
| 2274 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 380V，额定电流：40A，极数：4P | 517.10 |  |
| 2275 | 剩余电流动作断路器 | 个 | 380V，额定电流：50A，极数：4P | 646.13 |  |
| 2276 | 塑壳断路器(完整断路器) | 只 | 绝缘电流：690V，额定电流250A，极数：3P，外形尺寸105mm\*161mm\*86mm(±3%)，产品重量：≥2.4kg，保护极说明：3t，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，使用类别：AC类，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，脱扣器保护功能：LI，控制类型：手柄 | 2647.07 |  |
| 2277 | 塑壳断路器(完整断路器) | 只 | 绝缘电流：690V，额定电流125A，极数：3P，外形尺寸≥105mm\*161mm\*86mm，产品重量：≥2.2kg，保护极说明：3t，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，使用类别：AC类，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，脱扣器保护功能：LI，控制类型：手柄 | 1555.20 |  |
| 2278 | 塑壳断路器(完整断路器) | 只 | 绝缘电流：690V，额定电流80A，极数：3P外形尺寸≥105mm\*161mm\*86mm，产品重量≥2.05kg，保护极说明：3t，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，使用类别：AC类，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，脱扣器保护功能：LI，控制类型：手柄 | 1173.00 |  |
| 2279 | 塑壳式断路器 | 个 | 极数：4P，绝缘电压：690V，电流：80A，断路器型号：E，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，保护类型：过载保护(热保护)/短路保护(磁保护)，长延时电流整定类型：固定式，长延时电流整定值[Ir]：1In，瞬时保护电流整定类型：固定式，高度：130mm(±3%)，宽度：100mm(±3%)，深度：60mm(±3%)，产品重量≥：1kg | 601.16 |  |
| 2280 | 塑壳式断路器 | 个 | 极数：4P，绝缘电压：690V，电流：100A，断路器型号：E，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，保护类型：过载保护(热保护)/短路保护(磁保护)，长延时电流整定类型：固定式，长延时电流整定值[Ir]：1In，瞬时保护电流整定类型：固定式，高度：130mm(±3%)，宽度：100mm(±3%)，深度：60mm(±3%)，产品重量≥：1kg | 604.10 |  |
| 2281 | 塑壳式断路器 | 个 | 极数：4P，绝缘电压：690V，电流：125A，断路器型号：E，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，保护类型：过载保护(热保护)/短路保护(磁保护)，长延时电流整定类型：固定式，长延时电流整定值[Ir]：1In，瞬时保护电流整定类型：固定式，高度：130mm(±3%)，宽度：100mm(±3%)，深度：60mm(±3%)，产品重量≥：1kg | 874.86 |  |
| 2282 | 塑壳式断路器 | 个 | 极数：4P，绝缘电压：690V，电流：200A，断路器型号：E，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，保护类型：过载保护(热保护)/短路保护(磁保护)，长延时电流整定类型：固定式，长延时电流整定值[Ir]：1In，瞬时保护电流整定类型：固定式，高度：130mm(±3%)，宽度：100mm(±3%)，深度：60mm(±3%)，产品重量≥：1kg | 1207.21 |  |
| 2283 | 塑壳式断路器 | 个 | 极数：4P，绝缘电压：690V，电流：250A，断路器型号：E，网络类型：AC，网络频率：50/60Hz，脱扣器名称：TM-D，脱扣器类型：热磁式，保护类型：过载保护(热保护)/短路保护(磁保护)，长延时电流整定类型：固定式，长延时电流整定值[Ir]：1In，瞬时保护电流整定类型：固定式，高度：130mm(±3%)，宽度：100mm(±3%)，深度：60mm(±3%)，产品重量≥：1kg | 1238.49 |  |
| 2284 | 中间继电器 | 个 | 52/22,380V | 288.36 |  |
| 2285 | 自动转换开关 | 个 | 40-125/4SZ | 1906.13 |  |
| 2286 | 自动转换开关 | 个 | 40-160/4SZ | 1906.13 |  |
| 2287 | 自动转换开关 | 个 | 40-63/4SZ | 1026.38 |  |
| 2288 | 安全阀(含检测) | 个 | A44Y-16P公称通径DN40MM阀体材质：外体CF8，内部阀芯304不锈钢，使用温度≤200° | 2400.74 |  |
| 2289 | 安全阀(含检测) | 个 | A44Y-16P公称通径DN50MM阀体材质：外体CF8，内部阀芯304不锈钢，使用温度≤200° | 2790.76 |  |
| 2290 | 安全阀(含检测) | 个 | A44Y-16P公称通径DN65MM阀体材质：外体CF8，内部阀芯304不锈钢，使用温度≤200° | 4218.89 |  |
| 2291 | 安全阀(含检测) | 个 | A44Y-16P公称通径DN80MM阀体材质：外体CF8，内部阀芯304不锈钢，使用温度≤200° | 4347.92 |  |
| 2292 | 弹簧式安全阀 | 支 | 公称压力：1MPA，直径20mm，适用温度≤200℃，阀体材料：铸钢 | 181.82 |  |
| 2293 | 弹簧式安全阀 | 支 | 公称压力：1MPA，直径15mm，适用温度≤200℃，阀体材料：铸钢 | 161.29 |  |
| 2294 | 弹簧式安全阀 | 支 | 公称压力：1MPA，直径25mm，适用温度≤200℃，阀体材料：铸钢 | 229.71 |  |
| 2295 | 弹簧式安全阀 | 支 | 公称压力：1MPA，直径32mm，适用温度≤200℃，阀体材料：铸钢 | 259.04 |  |
| 2296 | 氧气瓶推车 | 个 | 拉杆材质：不锈钢，底座材质：铸铁加厚，国定圈材质：铸铁，轮子：塑料带轴承轮子。适用于5L-20L钢瓶 | 190.61 |  |
| 2297 | 水表 | 个 | DN15MM接头材质：精铜卧式安装，直读式 | 37.15 |  |
| 2298 | 水表 | 个 | DN20MM接头材质：精铜卧式安装，直读式 | 43.99 |  |
| 2299 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN34\*50MM | 21.51 |  |
| 2300 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN43\*50MM | 23.46 |  |
| 2301 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN48\*50MM | 25.42 |  |
| 2302 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN60\*50MM | 29.33 |  |
| 2303 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，高达98%，耐温范围120°-400°防火阻燃。，吸音降噪。DN76\*50MM | 34.21 |  |
| 2304 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，高达98%，耐温范围120°-400°防火阻燃。，吸音降噪。DN89\*50MM | 37.15 |  |
| 2305 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，温范围120°-400°防火阻燃，吸音降噪。DN108\*50MM | 43.01 |  |
| 2306 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN219\*50MM | 73.31 |  |
| 2307 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN159\*50MM | 67.45 |  |
| 2308 | 保温棉管 | 米 | 产品材质：玻璃棉，铝箔。产品等级A级，工作温度410°环保等级EO级，PH值保持在7-8之间。防水，耐温范围120°-400°防火阻燃。吸音降噪。DN133\*50MM | 55.72 |  |
| 2309 | 翅片清洗剂 | 瓶 | 规格500ml，含天然桉树精油 | 53.76 |  |
| 2310 | 窗式换气扇 | 个 | 400CM风轮直径190MM风量330m3/H,功率37W，静压120PA，噪音≤39DB | 288.36 |  |
| 2311 | 窗式换气扇 | 个 | 300CM风轮直径155MM风量210m/h,功率26W,静压100MPA，噪音≤41DB | 260.02 |  |
| 2312 | 工业电风扇 | 个 | 落地式，铜芯电机，风量290立方/MIN,机身材质：金属，扇叶材质：铸铝，三档调节，左右摆头，重量13.5KG，220V/50HZ,外观尺寸：800MM\*150MM | 389.05 |  |
| 2313 | 工业风扇 | 台 | 壁挂式750mm，380W | 555.22 |  |
| 2314 | 空调不锈钢套温度计 | 个 | 外丝DN20MM，壳体材质：304不锈钢 | 116.32 |  |
| 2315 | 空调接水盘 | 个 | 材质：PP5材质，尺寸≥915\*450\*25MM | 73.31 |  |
| 2316 | 空调接水盘 | 个 | 材质：PP5材质，尺寸≥330\*815\*25MM | 43.99 |  |
| 2317 | 空调遥控器 | 个 | 屏幕背光，兼容性强，远距离遥控 | 34.21 |  |
| 2318 | 离心式管道风机 | 台 | 外观尺寸：≥720\*380\*270MM，电压220V(风轮直径250MM，风量1150M3/H，功率189W静压536(PA),噪音(DBA)75)±3% | 767.34 |  |
| 2319 | 离心式管道风机 | 台 | 外观尺寸：≥830\*420\*310(MM)，电压220V(风轮直径315MM，风量1600M3/H，功率185W静压498(PA),噪音(DBA)75)±3% | 859.22 |  |
| 2320 | 铝箔粘胶带 | 圈 | 材质：以纯铝箔为基材，表面PEM膜，防锈防腐蚀，防雨防紫外线。采用丙烯酸压敏胶，耐高温，干燥速度快，耐久性强。尺寸≥100MM宽\*30米\*0.1MM厚 | 84.07 |  |
| 2321 | 铝箔粘胶带 | 圈 | 材质：以纯铝箔为基材，表面PEM膜，防锈防腐蚀，防雨防紫外线。采用丙烯酸压敏胶，耐高温，干燥速度快，耐久性强。尺寸≥60MM宽\*30米\*0.2MM厚 | 43.01 |  |
| 2322 | 铝合金检查口 | 个 | 材质铝合金,厚度1.2MM，500MM\*500MM | 190.61 |  |
| 2323 | 伸缩排风管 | 根 | DN180\*200CM | 84.07 |  |
| 2324 | 伸缩排风管 | 根 | DN160\*200CM | 68.43 |  |
| 2325 | 铜波纹管 | 根 | 材质：紫铜，DN20mm\*200mm | 112.41 |  |
| 2326 | 铜波纹管 | 根 | 材质：紫铜，DN20mm\*300mm | 122.19 |  |
| 2327 | 铜管 | kg | 材质：紫管直径5mm-65MM | 152.49 |  |
| 2328 | 橡塑保温板 | 件 | 材质：橡塑B1\*2CM阻燃12平方/件 | 543.49 |  |
| 2329 | 橡塑保温板 | 件 | 材质：橡塑B1\*3CM阻燃12平方/件 | 561.09 |  |
| 2330 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN15\*3CM2米/根 | 9.78 |  |
| 2331 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN20\*3CM2米/根 | 10.75 |  |
| 2332 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN25\*3CM2米/根 | 21.51 |  |
| 2333 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN34\*3CM2米/根 | 26.39 |  |
| 2334 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN43\*3CM2米/根 | 30.30 |  |
| 2335 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN48\*3CM2米/根 | 32.26 |  |
| 2336 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN60\*3CM2米/根 | 38.12 |  |
| 2337 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN76\*3CM2米/根 | 44.97 |  |
| 2338 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN89\*3CM2米/根 | 48.88 |  |
| 2339 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑B1级DN108\*3CM2米/根 | 59.63 |  |
| 2340 | 橡塑保温管 | 米 | 材质：橡塑，DN25\*2CM，B1级 | 20.53 |  |
| 2341 | 烟道风帽 | 个 | 公称通径DN110MM材质：镀锌铁皮，厚度1.2MM | 42.03 |  |
| 2342 | 烟道三通 | 个 | 公称通径DN110MM材质：镀锌铁皮，厚度1.2MM | 71.36 |  |
| 2343 | 烟道弯头 | 个 | 公称通径DN110MM\*90°材质：镀锌铁皮，厚度1.2MM | 44.97 |  |
| 2344 | ABS出风口 | 个 | 200\*160/方转圆 | 80.99 |  |
| 2345 | ABS出风口 | 个 | 300\*260/方转圆 | 94.96 |  |
| 2346 | ABS进风口 | 个 | DN160 | 39.10 |  |
| 2347 | ABS进风口 | 个 | DN260 | 50.27 |  |
| 2348 | 空调制冷剂 | 罐 | 适用于大金4100/10KG | 1173.33 |  |
| 2349 | 空调制冷剂 | 罐 | R22/13.6KG | 1148.19 |  |
| 2350 | 空调制冷剂 | 罐 | 134a/13.6kg | 883.20 |  |
| 2351 | 黄黑条纹贴 | 卷 | 材质：粘性胶带，≥60MM\*10M | 28.35 |  |
| 2352 | 高分子井盖 | 套 | 材质：纯高分子复合树脂，不含沙砾。承重70-80吨。直径760MM。含加厚圈座 | 733.13 |  |
| 2353 | 高分子井盖井圈 | 套 | 材质：高分子复合树脂，重型承重50-60吨带座子DN700MM | 546.42 |  |
| 2354 | 高分子井盖井圈 | 套 | 材质：高分子复合树脂，重型承重50-80吨带座子DN700 | 664.70 |  |
| 2355 | 高分子水篦子 | 个 | A型。材质：高分子复合树脂，长≥40CM，宽≥50CM,厚≥5CM，承重：20-23KG | 46.92 |  |
| 2356 | 高分子水篦子 | 个 | A型材质：高分子复合树脂，长≥40CM，宽≥60CM,厚≥5CM，承重：20-23KG | 53.76 |  |
| 2357 | 高分子水篦子 | 个 | A型材质：高分子复合树脂，长≥60CM，宽≥60CM,厚≥5CM，承重：15-20吨 | 87.98 |  |
| 2358 | 铸铁井盖井圈 | 套 | 型号：D400,座高100MM，材质:球墨铸铁900\*700MM，承重≥80T清水 | 714.55 |  |
| 2359 | 铸铁雨篦子 | 套 | 材质：球墨铸铁。450\*750承重40吨 | 434.99 |  |
| 2360 | 铸铁方雨水斗 | 个 | 规格型号：≥400mm\*350mm\*250mm | 93.84 |  |
| 2361 | 铸铁水篦子 | 套 | 材质球墨铸铁，外观尺寸≥500\*300\*5MM承重≥10吨 | 79.18 |  |
| 2362 | PAC复合滤芯 | 个 | 适用于MRC18980 | 402.17 |  |
| 2363 | PO膜高位滤芯 | 个 | 适用于汇通/3012 | 344.92 |  |
| 2364 | PP棉滤芯 | 个 | 适用于美的F40加长 | 280.68 |  |
| 2365 | IC卡钥匙扣 | 个 | pvc塑料水滴型 | 1.39 |  |
| 2366 | 抽纸 | 包 | 长度：从常见的 180mm 到 235mm。 宽度：抽纸常见的宽度在 120mm 到 130mm 之间 数量：大于或等于100抽 层数：抽纸的层数为两层 | 6.21 |  |
| 2367 | 反渗透陶氏模 | 套 | 适用于美的/F40 | 1114.35 |  |
| 2368 | 后置活性炭 | 个 | 适用于美的F40 | 388.21 |  |
| 2369 | 后置活性炭 | 个 | 适用于美的/F40加长型1752s-ro | 441.27 |  |
| 2370 | 前置活性炭 | 个 | 适用于美的/F40加长型1752s-ro | 409.16 |  |
| 2371 | 净水器滤芯套装 | 个 | 适用于VL-10L/威可利、共5级 | 773.62 |  |
| 2372 | 净水器滤芯套装 | 个 | 适用于VL-60L/威可利、共5级 | 946.78 |  |
| 2373 | 净水器滤芯套装 | 个 | 适用于VL-10L/威可利复合、共5级 | 1050.11 |  |
| 2374 | 大卷纸 | 卷 | 卷≧240米 | 24.44 |  |
| 2375 | 抗菌洗手液 | 瓶 | 瓶≧480ml | 21.85 |  |
| 2376 | 新生儿胎帽 | 顶 | 纯棉 | 25.93 |  |
| 2377 | 一次性床罩 | 套 | 120X230mm | 6.98 |  |
| 2378 | 一次性奶瓶 | 个 | 100ml/八角/PP | 3.38 |  |
| 2379 | 拔帽中性笔（2） | 支 | 1、 0.5mm黑，外壳：塑料；笔芯：油墨； 2、▲干燥性小于20秒、耐光性大于72小时、渗透性大于24H。（提供第三方检测报告） | 1.73 |  |
| 2380 | 按动中性笔芯（1） | 支 | 1、0.5mm黑、油墨； 2、▲干燥性小于20秒、耐光性大于72小时、渗透性大于24H。（提供第三方检测报告） | 1.73 |  |
| 2381 | 小双头记号笔（1） | 支 | 1、黑，笔头材质：纤维； 2、▲笔头滑缩力≥5.9N，耐光性≥24h,干燥性≤1min无墨迹。（提供第三方检测报告） | 3.45 |  |
| 2382 | 资料册（3） | 本 | 1、规格：A4；内页数量：≥40页/本； 2、▲PP材质，转折处的耐折次数：经20000次耐折后，转折部位未见损坏；耐温性：厚度大于0.3mm，经检测后，封面未见变形、未见脆化、未见开裂；装订性能：内页袋热合位热合牢度：＞8N/5mm；内页袋与封面间的热合牢度大于16N/组。（提供第三方检测报告） | 13.80 |  |
| 2383 | 抽杆夹 | 个 | 1、规格：A4；抽杆侧宽：10mm（±5%）； 2、▲塑面厚度：0.16mm（±5%）；PP材质在-15℃~45℃环境下无变形、无脆化、无开裂。 | 2.07 |  |
| 2384 | 扣式透明文件袋 | 个 | 1、规格：A4；PP材质； 2、▲按扣抗疲劳次数至少600次，按扣与板材结合处无破裂、脱落。（提供第三方检测报告） | 1.73 |  |
| 2385 | 档案盒 | 个 | 1、规格：A4；颜色：蓝色；背宽：55mm（±5%）； 2、▲PP材质塑料板片翻折线抗疲劳次数至少5000次。（提供第三方检测报告） | 20.70 |  |
| 2386 | 订书机 | 个 | 1、装订厚度：≥20张80g复印纸；装订页数：20页；机身：金属； 2、▲漆膜层耐附着力达到2级；金属零件金属镀层耐腐蚀性能达到9级。（提供第三方检测报告） | 12.65 |  |
| 2387 | 订书针（1） | 盒 | 1、适配订书机型号：24/6；≥100粒/盒。 2、▲所含元素可溶性砷≤2.5mg/kg。（提供第三方检测报告） | 6.33 |  |
| 2388 | 长尾票夹（3） | 个 | 1、规格：32mm； 2、▲金属镀层耐腐蚀性：对漆膜层作防锈实验4小时，涂层未出现起泡及软化现象。 | 1.38 |  |
| 2389 | 美工刀 | 把 | 1、规格：160mm（±5%） 2、▲刀片硬度大于等于HV839，刀片具有防锈处理，其他有金属涂层的零部件进行中性盐雾试验后，符合QB/T3832-1999中6级规定，涂层无明显起皱脱落。（提供第三方检测报告） | 3.45 |  |
| 2390 | 拉链袋 | 个 | 1、规格：A4； 2、▲拉链拉次至少达到200次，在-15°情况下，不出现变形、脆化、开裂。 | 11.50 |  |
| 2391 | 平板车 | 台 | 1、规格：47cm\*68cm（±5%）；承重：≥300斤；脚轮材质：TPR； 2、▲外观：漆膜附着力应符合GB/T9286中规定的2级质量要求；附着力测试：符合漆膜附着力应符合GB/T9286中规定的2级质量要求；使用性能：手柄握杆直径应为 22 mm~35 mm。（提供第三方检测报告） | 230.00 |  |
| 2392 | 信笺纸 | 本 | 1、规格：16K； 2、▲可溶性砷AS≤5mg/kg,可溶性铅pb≤10mg/kg。（提供第三方检测报告） | 3.45 |  |
| 2393 | 304不锈钢挡板（430\*1000） | 个 | 材质：304不锈钢；尺寸：430mm\*1000mm） | 570.40 |  |
| 2394 | 304不锈钢挡板（430\*1250） | 个 | 材质：304不锈钢；尺寸：430mm\*1250mm） | 570.40 |  |
| 2395 | 304不锈钢棉球缸（80、hq） | 个 | 材质：304不锈钢；尺寸：80mm | 18.40 |  |
| 2396 | 304不锈钢通用挂锁（40MM） | 个 | 材质：304不锈钢；尺寸：40mm | 55.20 |  |
| 2397 | 吸水除尘地垫 | 平方米 | 0.35kg/平方米 | 431.25 |  |
| 2398 | 4层塑料架 | 个 | 材质：塑料；尺寸：4层 | 63.25 |  |
| 2399 | 粗铁丝 | 米 | 6mm | 8.05 |  |
| 2400 | 84消毒液 | 件 | 500g\*20瓶 | 112.70 |  |
| 2401 | 909风扇塑封电机 | 台 | 电压220v 功率40w | 1069.50 |  |
| 2402 | led节能灯 | 个 | 球泡，40W | 17.25 |  |
| 2403 | LED梨砂泡（13W/暖光） | 个 | LED球泡 功率13W | 36.80 |  |
| 2404 | LED落地灯（7w） | 个 | 7w | 333.50 |  |
| 2405 | LED平板灯 | 个 | 白光，外观尺寸300mm\*600mm | 101.20 |  |
| 2406 | PE截止阀 | 个 | DN63 | 253.00 |  |
| 2407 | PE净水器管 | 米 | 2分 | 32.20 |  |
| 2408 | PE净水器管 | 米 | 3分 | 36.80 |  |
| 2409 | PE抢修节（DN90） | 个 | DN90 | 105.80 |  |
| 2410 | PPR带丝直接（32-25） | 个 | 32-25 | 27.60 |  |
| 2411 | PPR管帽（DN25、） | 个 | DN25 | 1.15 |  |
| 2412 | PPR活结球阀 | 个 | 主体材质：59A铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端PP-R专用材料。口径DN50MM | 109.25 |  |
| 2413 | PPR冷水管 | 根 | 材质：PPR，口径:DN25MM | 67.62 |  |
| 2414 | PU温度传感器（威乐） | 台 | 水温传感器 | 325.45 |  |
| 2415 | V型卡 | 袋 | 不锈钢 | 20.70 |  |
| 2416 | Y型过滤器 | 个 | 材质：全铜。口径：DN50MM | 155.25 |  |
| 2417 | 安全工具柜 | 个 | 2000\*800\*450 | 1587.00 |  |
| 2418 | 办公家用不锈钢挂钩 | 个 | 强力无痕粘 | 2.88 |  |
| 2419 | 包塑钢丝绳 | 米 | 0.8-10mm | 6.90 |  |
| 2420 | 保鲜盒 | 个 | 材质PP5,700ml | 25.30 |  |
| 2421 | 保鲜盒 | 个 | 材质PP5,900ml | 28.75 |  |
| 2422 | 保鲜盒 | 个 | 材质PP5,1000ml | 40.25 |  |
| 2423 | 保险端子（4A/含底座） | 只 | 材质：铜件/阻燃外壳 | 40.25 |  |
| 2424 | 保险绳 | 根 | 长30米，直径12mm | 138.00 |  |
| 2425 | 杯梳 | 个 | DN40 | 3.45 |  |
| 2426 | 风扇 | 个 | 壁挂式 | 396.75 |  |
| 2427 | 噪音计 | 个 | 壁挂式 | 460.00 |  |
| 2428 | 壁式纸盒 | 个 | 不锈钢 | 86.25 |  |
| 2429 | 编织袋 | 根 | 60\*45\*21cm | 8.63 |  |
| 2430 | 变频电机散热风机 | 个 | 380V/80W | 439.30 |  |
| 2431 | 便携式工具包 | 把 | 材质：牛津布 | 57.50 |  |
| 2432 | 便携式手提灯 | 个 | 功率5W，充电式 | 63.25 |  |
| 2433 | 标准型边条 | 米 |  | 32.20 |  |
| 2434 | 冰箱 | 台 | 118升 | 1132.75 | 优先采购节能产品 |
| 2435 | 波纹进水管（1.5米） | 根 | 不锈钢 | 25.30 |  |
| 2436 | 玻璃开孔器 | 个 | 材质：精选精钢砂 | 11.50 |  |
| 2437 | 玻璃门地弹簧（皇冠） | 套 | 适用门宽≤1200mm | 250.70 |  |
| 2438 | 剥线钳 | 套 | 剥线范围0.5-6.0mm | 63.25 |  |
| 2439 | 哺乳巾 | 条 | 材质：棉 | 18.40 |  |
| 2440 | 不锈钢份数盒 | 个 | 32\*26\*10 | 80.50 |  |
| 2441 | 不锈钢份数盒 | 个 | 32\*26\*15 | 80.50 |  |
| 2442 | 不锈钢碗 | 个 | 16cm | 24.15 |  |
| 2443 | 不锈钢围栏 | 个 | 2米\*1.2米 | 264.50 |  |
| 2444 | 不锈钢休息椅支架 | 套 | 双眼 | 259.90 |  |
| 2445 | 不锈钢折叠陪伴椅 | 个 | 1950\*590\*400 | 1667.50 |  |
| 2446 | 布帘 | 付 | 3.2米\*2.5米 | 787.75 |  |
| 2447 | 彩钢螺丝 | 盒 | 不锈钢，50只/盒 | 69.00 |  |
| 2448 | 层板 | 张 | 2400\*1200\*0.3mm | 115.00 |  |
| 2449 | 叉板（14-17、） | 个 | 材质：塑料 | 17.25 |  |
| 2450 | 插销 | 个 | 不锈钢，14寸 | 26.45 |  |
| 2451 | 插销 | 个 | 不锈钢，10寸 | 19.55 |  |
| 2452 | 插座警示贴 | 张 | PVC | 0.58 |  |
| 2453 | 充电池 | 对 | 2000毫安 | 55.20 |  |
| 2454 | 充电式电动手钻 | 把 | 双电\48V | 345.00 |  |
| 2455 | 充气青蛙 | 个 | 塑料 | 6.90 |  |
| 2456 | 抽水泵 | 套 | 370W | 552.00 |  |
| 2457 | 抽水泵1 | 台 | 2.2kw | 1483.50 |  |
| 2458 | 除湿机1 | 台 | 26L/D | 2300.00 |  |
| 2459 | 除湿机2 | 台 | 158L/D | 4370.00 |  |
| 2460 | 传递窗锁 | 个 | 锌合金 | 63.25 |  |
| 2461 | 窗轨 | 米 | 铝合金 | 32.20 |  |
| 2462 | 窗户限位卡 | 个 | 黑色 | 1.73 |  |
| 2463 | 窗户遮光膜 | 米 | 磨砂、材质PVC 宽度≧90 | 30.48 |  |
| 2464 | 窗口钢化玻璃 | 个 | 1250\*40 | 128.80 |  |
| 2465 | 窗帘轨道 | 米 | 铝合金 | 74.75 |  |
| 2466 | 床边伴侣桌 | 个 | 80\*40cm | 172.50 |  |
| 2467 | 床头夜灯 | 个 | 3W | 86.25 |  |
| 2468 | 瓷砖切割片（DN110、） | 片 | DN110 | 25.30 |  |
| 2469 | 磁控器 | 个 | 适用于格兰仕微波炉 | 155.25 |  |
| 2470 | 磁力锁支架 | 套 | 280KG，三件套 | 81.65 |  |
| 2471 | 锉刀套装 | 套 | 5件套 | 23.00 |  |
| 2472 | 大改刀 | 个 | 十字 | 17.25 |  |
| 2473 | 空调面板 | 个 | 适用于大金中央空调 | 483.00 |  |
| 2474 | 氟利昂 | 罐 | 适用于大金中央空调，410a | 1143.10 |  |
| 2475 | 大人浴袍 | 套 | 纯棉 | 207.00 |  |
| 2476 | 单柄奶锅 | 个 | 不锈钢 | 304.75 |  |
| 2477 | 球形锁 | 套 | 单柱 | 60.95 |  |
| 2478 | 刀型断溶器(飞灵/63A） | 个 | 熔断器NT00 gG63A | 18.40 |  |
| 2479 | 倒置膨胀螺栓（国标） | 个 | 国标 | 0.92 |  |
| 2480 | 地刮 | 套 | 硅胶地刮55CM | 69.00 |  |
| 2481 | 低压接地挂钩 | 套 | 0.4kv 0.5米棒4根25方4\*1+7米配包 | 598.00 |  |
| 2482 | 电话水晶头 | 盒 | 100/盒 | 66.70 |  |
| 2483 | 电极PP加湿桶 | 个 | 45kg/3头电极 | 994.75 |  |
| 2484 | 电流互感器 | 只 | 150/5 | 28.75 |  |
| 2485 | 电脑音响 | 对 | 有线 | 113.85 |  |
| 2486 | 电视机挂架 | 个 | 不锈钢 | 132.25 |  |
| 2487 | 电视机万能遥控器 | 个 | 万能遥控器 | 39.10 |  |
| 2488 | 豆浆杯+杯盖 | 件 | 1000只/件 | 224.25 |  |
| 2489 | 镀锌铁丝 | 斤 | 1mm | 6.90 |  |
| 2490 | 镀锌铁丝 | 斤 | 2.2mm | 9.20 |  |
| 2491 | 对讲机电池 | 个 | PMNN4476 | 368.00 |  |
| 2492 | 炖盅 | 个 | 陶瓷 | 16.10 |  |
| 2493 | 多功能电子显示仪表 | 只 | 120\*120 | 792.35 |  |
| 2494 | 多功能反体锁(乐居） | 套 | 不锈钢锁体 | 319.70 |  |
| 2495 | 多功能激光笔 | 支 | 电池款 | 34.50 |  |
| 2496 | 多功能清洁刷 | 套 | 塑料 | 34.50 |  |
| 2497 | 儿童服装 | 套 | 纯棉 | 161.00 |  |
| 2498 | 二角插头 | 个 | 10A | 4.37 |  |
| 2499 | 二角插头1 | 个 | 16A | 5.75 |  |
| 2500 | 二疏化钼锂润滑脂 | 桶 | 15kg | 304.75 |  |
| 2501 | 阀控式UPS电池 | 支 | 12V | 227.70 |  |
| 2502 | 法兰蝶阀 | 个 | DN108 | 163.30 |  |
| 2503 | 法兰蝶阀 | 个 | DN133 | 189.75 |  |
| 2504 | 法兰螺杆 | 平方米 | M16\*65 | 2.88 |  |
| 2505 | 反光警示带 | 卷 | 黄黑斜杠/50\*40 | 57.50 |  |
| 2506 | 饭勺 | 把 | 不锈钢304 | 8.05 |  |
| 2507 | 方块地垫 | 张 | 材质：PP泡沫垫600\*600 | 17.25 |  |
| 2508 | 方线槽 | 根 | 20\*40 | 16.68 |  |
| 2509 | 方形井盖 | 套 | 500\*500/含外圈 | 135.70 |  |
| 2510 | 方形井盖 | 张 | 700\*700\*50 | 396.75 |  |
| 2511 | 方形井盖 | 套 | 1200\*600 | 276.00 |  |
| 2512 | 防爆镜子 | 张 | 40\*60cm | 74.75 |  |
| 2513 | 防臭地漏 | 个 | 防臭、隔气体外溢 | 63.83 |  |
| 2514 | 防盗报警器 | 个 | 4G+wifi全网通 | 395.60 |  |
| 2515 | 防化服 | 套 | 连体式 | 534.75 |  |
| 2516 | 防化手套 | 双 | 橡胶，大/中/小号 | 56.35 |  |
| 2517 | 防化鞋 | 双 | 橡胶 均码 | 101.20 |  |
| 2518 | 防火净化板 | 张 | 1000\*2000\*8 | 197.80 |  |
| 2519 | 防火门插销 | 个 | 不锈钢 | 20.70 |  |
| 2520 | 防火门通用锁芯 | 个 | 合金 | 10.35 |  |
| 2521 | 防火门指纹锁 | 套 | 合金 | 603.75 |  |
| 2522 | 防火泥 | 公斤 | 常规 | 7.48 |  |
| 2523 | 防火锁 | 套 | 200\*25mm | 86.25 |  |
| 2524 | 防霉专用胶 | 支 | 100ml | 39.10 |  |
| 2525 | 防水乳液 | 瓶 | 5KG | 155.25 |  |
| 2526 | 防烫布手套 | 双 | 帆布 | 9.20 |  |
| 2527 | 防雨开关电源 | 个 | 86型 | 92.00 |  |
| 2528 | 防雨绕线盘 | 个 | 50米/3芯2.5 | 990.15 |  |
| 2529 | 放水电磁阀 | 个 | 24V | 62.10 |  |
| 2530 | 风机 | 台 | 0.32kw | 1144.25 |  |
| 2531 | 风机皮带 | 根 | B4900，黑色 | 55.20 |  |
| 2532 | 风幕机 | 台 | 1.8m\*3m | 1495.00 |  |
| 2533 | 风扇 | 台 | 落地 | 339.25 |  |
| 2534 | 扶手椅 | 把 | 办公椅 | 638.25 |  |
| 2535 | 盖土绿网 | 平方米 | 6米\*20米/卷 | 0.75 |  |
| 2536 | 感应门按钮 | 套 | 表面防水，红外感应手掌式不锈钢，约：115\*70 | 109.25 |  |
| 2537 | 感应门皮带 | 套 | S8M通用 | 552.00 |  |
| 2538 | 钢板1 | 张 | 1200\*300\*15.5mm | 434.70 |  |
| 2539 | 钢板2 | 件 | 1200\*300\*5mm/折弯加工 | 224.25 |  |
| 2540 | 钢板3 | 张 | 1200\*350\*15.5mm | 508.30 |  |
| 2541 | 钢板4 | 张 | 1200\*500\*8mm | 368.00 |  |
| 2542 | 钢板5 | 件 | 1800\*1200\*12mm | 1658.30 |  |
| 2543 | 钢管 | 根 | DN20/6米 | 143.75 |  |
| 2544 | 钢化筛 | 个 | 40目。直径30CM | 32.20 |  |
| 2545 | 钢钎 | 根 | 22\*1500 | 109.25 |  |
| 2546 | 钢丝绳头 | 米 | 材质：钢丝 | 4.60 |  |
| 2547 | 高分断微型断路器 | 只 | 32A | 49.45 |  |
| 2548 | 高级执把锁 | 把 | 锁体：约125MM-锁舌约48MM | 57.50 |  |
| 2549 | 高速轴承（带双减震/6204） | 个 | 材质：轴承钢 | 52.90 |  |
| 2550 | 高压冲水箱 | 个 | 排水冲量3L/6L | 135.70 |  |
| 2551 | 高压气管 | 根 | pu10\*6.5） | 112.70 |  |
| 2552 | 隔板钉 | 个 | 一体式螺丝 | 5.18 |  |
| 2553 | 隔断门合页 | 个 | 塑料。40\*40 | 16.68 |  |
| 2554 | 隔断门锁 | 个 | 圆形 | 36.80 |  |
| 2555 | 工兵铲 | 把 | 长120-150CM | 32.20 |  |
| 2556 | 公仔玩具 | 个 | 约：15MM | 10.01 |  |
| 2557 | 地毯 | 平方 | 红色，宽幅≧1.0米 厚≧1mm | 23.00 |  |
| 2558 | 管钉卡 | 袋 | DN25、50颗/袋 | 17.25 |  |
| 2559 | 广场砖 | 张 | 300\*300\*30/白色 | 36.80 |  |
| 2560 | 广场砖1 | 张 | 300\*600\*40/白色 | 55.20 |  |
| 2561 | 广式方筛1 | 个 | 28\*20 | 13.80 |  |
| 2562 | 硅胶垫 | 个 | 材质：全新料硅胶板 | 17.25 |  |
| 2563 | 硅胶四头带 | 个 | 材质：硅胶 | 32.20 |  |
| 2564 | 硅油纸 | 件 | 60\*45、500张 | 304.75 |  |
| 2565 | 柜门磁吸 | 个 | 中号、大号（50-90CM) | 26.45 |  |
| 2566 | 过滤式呼吸面罩（唐能） | 个 | 唐能 | 55.20 |  |
| 2567 | 海德曼门铃 | 个 | 1按键，1响铃 | 155.25 |  |
| 2568 | 海绵擦（hq） | 个 | 10\*8\*5（厚） | 1.84 |  |
| 2569 | 含钴螺旋槽阶梯钻（M35/4-32） | 把 | M35/4-32 | 148.35 |  |
| 2570 | 喊话器 | 个 | 27CM.USB接口 | 86.25 |  |
| 2571 | 焊接钢大小头（133-108） | 个 | 108-133 | 59.80 |  |
| 2572 | 焊接钢三通（DN108） | 个 | DN108 | 102.35 |  |
| 2573 | 焊接钢弯头（DN133) | 个 | DN133 | 72.45 |  |
| 2574 | 焊条（2.5\*350 3.2\*350） | 把 | 2.5\*300 3.2\*350 | 92.00 |  |
| 2575 | 焊条（金桥/3.2） | 件 | 金桥/3.2 | 112.70 |  |
| 2576 | 焊锡丝（0.8mm、） | 盒 | 0.8mm | 48.30 |  |
| 2577 | 航空插头（3芯32a） | 个 | 3芯32a | 32.78 |  |
| 2578 | 合页 | 个 | 不锈钢1-2寸 | 18.40 |  |
| 2579 | 盒装安全警示带（上虎/100米） | 个 | 100米 | 48.30 |  |
| 2580 | 黑色印台 | 个 | 黑色，长方形 | 17.25 |  |
| 2581 | 红旗灯笼挂饰 | 套 | 直径100CM.带灯，无字通用 | 97.75 |  |
| 2582 | 候诊椅螺杆（半丝、6\*10） | 根 | 半丝、6\*10 | 8.63 |  |
| 2583 | 呼叫提示器 | 个 | 中文主机+5个天关分机 | 454.25 |  |
| 2584 | 呼吸提示器（狮图） | 个 | 狮图 | 626.75 |  |
| 2585 | 蝴蝶钩 | 个 | 材质：不锈钢 | 6.33 |  |
| 2586 | 蝴蝶合页 | 副 | 不锈钢 | 34.50 |  |
| 2587 | 户外音箱（、后勤） | 个 | 14寸组合喇叭+无线话筒 | 658.95 |  |
| 2588 | 护角 | 个 | 材质：防撞海绵角 | 2.30 |  |
| 2589 | 护理躺椅 | 个 | 可躺可座 不锈钢 | 1817.00 |  |
| 2590 | 护目镜2023 | 个 | 功能：防体液飞溅 | 43.70 |  |
| 2591 | 花篮螺栓 | 个 | 伸缩尺寸=39MM | 6.90 |  |
| 2592 | 花露水 | 瓶 | 195ML玻璃瓶装 | 31.05 |  |
| 2593 | 花纹板（1200\*210\*5mm） | 件 | 1200\*210\*5mm | 82.80 |  |
| 2594 | 花纹板（1410\*1200\*5mm） | 件 | 1410\*1200\*5mm | 637.10 |  |
| 2595 | 花纹板（1500\*1000\*5mm） | 件 | 1500\*1000\*5mm | 457.70 |  |
| 2596 | 花纹板（1500\*200\*5mm） | 件 | 1500\*200\*5mm | 112.70 |  |
| 2597 | 花纹板（1650\*1200\*5mm） | 件 | 1650\*1200\*5mm | 623.30 |  |
| 2598 | 花纹板（1650\*1200\*5mm、含折弯） | 件 | 1650\*1200\*5mm、含折弯 | 672.75 |  |
| 2599 | 滑撑（45cm） | 个 | 45cm | 63.25 |  |
| 2600 | 换鞋凳 | 个 | 方凳30\*30\*30cm | 149.50 |  |
| 2601 | 黄腊管 | 根 | 2MM-10MM | 2.30 |  |
| 2602 | 灰刀3寸，4寸 | 把 |  | 5.75 |  |
| 2603 | 会计凭证盒 | 个 | A4 医院的格式打版订制， | 9.78 |  |
| 2604 | 混合阀 | 个 | 口向上 | 66.70 |  |
| 2605 | 活动扳手（12寸） | 把 | 12寸 | 40.25 |  |
| 2606 | 火钳 | 把 | 48CM | 48.30 |  |
| 2607 | 火砖 | 个 | 尺寸≥240\*115\*53MM | 1.73 |  |
| 2608 | 货架立柱 | 套 | 宽50\*1.8高。2片/套 | 454.25 |  |
| 2609 | 机械密封（DN35/博格曼） | 套 | DN35/博格曼 | 281.75 |  |
| 2610 | 机械密封（博格曼） | 套 | 博格曼/M7N/50 | 977.50 |  |
| 2611 | 集成吊顶照明排气一体机（300\*600） | 个 | 300\*600 | 414.00 |  |
| 2612 | 集中电源应急灯（50hz/4寸） | 个 | 50hz/4寸 | 89.70 |  |
| 2613 | 计算器 | 个 | 太阳能电池双电源 | 17.25 |  |
| 2614 | 继电器（220V） | 个 | 220V | 29.90 |  |
| 2615 | 继电器（DC24) | 个 | DC24 | 25.30 |  |
| 2616 | 继电器（欧母龙/24V） | 个 | 欧母龙/24V | 13.80 |  |
| 2617 | 加厚方盆 | 个 | 塑料中号：25-32CM | 37.95 |  |
| 2618 | 加厚风扇电机（自带电容） | 个 | 自带电容 | 66.70 |  |
| 2619 | 加厚货架（1200\*2000\*60、300kg/层） | 个 | 1200\*2000\*60、300kg/层 | 1199.45 |  |
| 2620 | 加厚货架（1500\*2000\*60、300kg/层） | 个 | 1500\*2000\*60、300kg/层 | 1299.50 |  |
| 2621 | 加厚货架（1500\*2000\*60、5层） | 个 | 1500\*2000\*60、5层 | 1592.75 |  |
| 2622 | 加厚铝槽（50） | 米 | 50\*20，不带边 | 25.30 |  |
| 2623 | 加厚牛津布（4.5m\*7m/张） | 平方米 | 4.5m\*7m/张 | 20.70 |  |
| 2624 | 加厚篷布 | 平方米 | 1\*1米 | 28.75 |  |
| 2625 | 加厚转角置物架（双层） | 套 | 双层 | 73.60 |  |
| 2626 | 加湿排水阀（380v/带排水座） | 个 | 380v/带排水座 | 385.25 |  |
| 2627 | 加湿器1 | 个 | 4L容量 | 212.75 |  |
| 2628 | 加湿器2 | 个 | 12L容量，落地式 | 373.75 |  |
| 2629 | 佳能RP-108专用相纸 | 个 | 佳能RP-108专用相纸 | 276.00 |  |
| 2630 | 家用太阳膜（5000\*100/黑钻银) | 米 | 5000\*100/黑钻银 | 32.20 |  |
| 2631 | 尖剪刀（HQ） | 把 | 长14CM | 5.75 |  |
| 2632 | 检修口（450\*450） | 个 | 450\*450 | 72.45 |  |
| 2633 | 检修口（600\*400） | 个 | 600\*400 | 78.20 |  |
| 2634 | 减压阀（etzz） | 个 | etzz | 862.50 |  |
| 2635 | 简易书柜 | 个 | 材质：实木 | 483.00 |  |
| 2636 | 键盘膜 | 个 | 透明款 | 40.25 |  |
| 2637 | 讲台花 | 平方米 | 挂壁花卉 | 223.10 |  |
| 2638 | 奖牌（木质奖牌） | 个 | 木质奖牌 | 86.25 |  |
| 2639 | 交换机8口（带供电） | 个 | 8口带供电 | 563.50 |  |
| 2640 | 交流接触器（SC-EIP/富士） | 个 | SC-EIP/富士 | 209.30 |  |
| 2641 | 交流接触器（正泰/64A2P） | 个 | 正泰/64A2P | 256.45 |  |
| 2642 | 胶棒 | 支 | 固体胶，21g | 1.38 |  |
| 2643 | 胶带切割器 | 个 | 适用胶带宽小于18MM | 14.95 |  |
| 2644 | 胶条（产房） | 根 |  | 17.25 |  |
| 2645 | 角阀（九牧DN15、） | 个 | DN15 | 24.04 |  |
| 2646 | 角钢（40\*40\*4mm、） | 米 | 40\*40\*4mm、 | 19.55 |  |
| 2647 | 角钢6米 | 根 | 材质：钢铸 | 151.80 |  |
| 2648 | 角磨机切割片（50片/盒/金钻） | 盒 | 50片/盒 | 69.00 |  |
| 2649 | 铰链（长度2cm） | 个 | 长度2cm | 25.30 |  |
| 2650 | 接驳 | 米 |  | 40.25 |  |
| 2651 | 洁厕王（500ml、） | 件 | 500ml、 | 69.00 |  |
| 2652 | 洁净工作鞋 | 双 | 35-38 | 89.70 |  |
| 2653 | 界面漆（18kg） | 桶 | 18kg | 207.00 |  |
| 2654 | 金标铸钢闸阀（DN80） | 套 | DN80 | 304.75 |  |
| 2655 | 金刚钻头（DN83） | 个 | DN83 | 155.25 |  |
| 2656 | 门锁 | 把 |  | 216.20 |  |
| 2657 | 金属插头（m25） | 个 | m25 | 29.90 |  |
| 2658 | 金属软管（1.2米） | 根 | 1.2米 | 13.80 |  |
| 2659 | 筋膜枪（小枪） | 个 | 小枪 | 345.00 |  |
| 2660 | 精美台历 | 个 | 显示品类齐全，有备忘录功能 | 103.50 |  |
| 2661 | 精密电子秤 | 个 | 分度值：0.1G,量程：1G-6KG | 368.00 |  |
| 2662 | 精密电子清洁剂 | 瓶 | 550ML | 34.50 |  |
| 2663 | 精密水银温度计（0-100） | 个 | 0-100度，精度1度。30CM | 21.28 |  |
| 2664 | 精装门锁（万胜） | 套 | 万胜 | 216.20 |  |
| 2665 | 颈椎按摩仪 | 个 | 控制方式：按键式 | 373.75 |  |
| 2666 | 警示线条带（黄黑、） | 卷 | 黄黑。50米/卷 | 32.20 |  |
| 2667 | 净水器弯头（3分） | 个 | 3分 | 3.45 |  |
| 2668 | 静音闭门器 2022 | 个 | 承重45-65kg，液压 | 74.29 |  |
| 2669 | 镜粘胶 | 支 | 300ML | 36.80 |  |
| 2670 | 镜子 500\*1500 | 张 | 尺寸：500\*1500 | 400.20 |  |
| 2671 | 镜子1 | 张 | 尺寸：长≧1200mm\*宽≧1000mm\*≧5mm | 262.20 |  |
| 2672 | 镜子2 | 张 | 尺寸：长≧1400mm\*宽≧600mm | 281.75 |  |
| 2673 | 镜子3 | 张 | 尺寸：长≧1800\*宽≧1200mm\*≧5mm | 384.10 |  |
| 2674 | 镜子4 | 张 | 尺寸：宽≧500\*长≧1600mm | 327.75 |  |
| 2675 | 镜子5 | 张 | 尺寸：宽≧600\*长≧1000mm\*≧5mm | 128.80 |  |
| 2676 | 镜子6 | 张 | 尺寸：860\*宽≧400mm\*≧5mm | 96.60 |  |
| 2677 | 镜子 7 | 张 | 尺寸：长≧600\*宽≧800（横款） | 124.20 |  |
| 2678 | 镜子 8 | 张 | 尺寸：长≧950\*宽≧500mm\*≧5mm | 112.70 |  |
| 2679 | 酒精湿巾 | 片 | 独立装。75%酒精 | 1.15 |  |
| 2680 | 救援三脚架（1200磅20米大头+20米防坠器） | 套 | 1200磅20米大头+20米防坠器 | 2032.05 |  |
| 2681 | 聚氨酯防水涂料（19L） | 桶 | 19L | 402.50 |  |
| 2682 | 聚合氯化铝25Kg | 袋 | 25KG | 143.75 |  |
| 2683 | 卷尺 | 个 | ≧3米 | 23.00 |  |
| 2684 | 卷帘（1.8\*2m） | 付 | 1.8\*2m | 483.00 |  |
| 2685 | 绝缘操作杆（3节3米） | 套 | 3节3米 | 143.75 |  |
| 2686 | 绝缘胶带 | 卷 | 25MM/卷,17MM宽 | 3.22 |  |
| 2687 | 绝缘手套（10kv） | 双 | 10kv | 95.45 |  |
| 2688 | 绝缘靴（20kv） | 双 | 20kv | 89.70 |  |
| 2689 | 卡箍（DN160） | 个 | DN160 | 5.75 |  |
| 2690 | 卡箍（DN200） | 个 | DN200 | 7.48 |  |
| 2691 | 卡箍（DN260） | 个 | DN260 | 5.75 |  |
| 2692 | 开槽切割片（107mm、） | 片 | 107mm、 | 20.70 |  |
| 2693 | 开孔器（DN40） | 个 | DN40 | 28.75 |  |
| 2694 | 开水龙头（20） | 个 | DN20 | 36.80 |  |
| 2695 | 开水器按钮 | 个 | 电磁阀按钮 | 49.45 |  |
| 2696 | 开水器按钮保护套（威科利） | 套 | 威科利 | 333.50 |  |
| 2697 | 开水器电磁阀 | 个 | 适配龙珠/12V | 172.50 |  |
| 2698 | 开水器电源 | 个 | 24v | 86.25 |  |
| 2699 | 开水器滤芯 | 个 | PP棉 | 284.05 |  |
| 2700 | 开水器水泵（美的） | 个 | 美的 | 271.40 |  |
| 2701 | 开水器童锁按钮（美的、jd1752s-ro） | 个 | 美的、jd1752s-ro | 379.50 |  |
| 2702 | 开水器稳压器 | 个 | 适配VL-10/60L | 264.50 |  |
| 2703 | 抗菌屏风 | 套 | 三折 | 920.00 |  |
| 2704 | 抗菌阻燃屏风 | 条 | 适用三折、四折不锈钢架子 | 345.00 |  |
| 2705 | 烤火器（美的、hq） | 个 | 美的、hq | 322.00 |  |
| 2706 | 可伸缩电视机架 | 套 | 材质：不锈钢 | 166.75 |  |
| 2707 | 空调出风口飘带（100条/卷） | 卷 | 100条/卷 | 36.80 |  |
| 2708 | 空调电机 | 个 | 220v-240v 50Hz | 258.75 |  |
| 2709 | 空调柜内机底座盘 | 个 |  | 489.90 |  |
| 2710 | 空调冷触媒（410a/10KG/大金） | 罐 | 410a/10KG/大金 | 828.00 |  |
| 2711 | 空调螺纹连接管（DN20\*30) | 根 | DN20\*30 | 56.35 |  |
| 2712 | 空调清洗剂 | 瓶 | 500ml | 51.75 |  |
| 2713 | 空调清洗剂（涤尘/5L） | 桶 | 涤尘/5L | 78.20 |  |
| 2714 | 空调铜纳子（12管） | 个 | 12管 | 13.80 |  |
| 2715 | 空调外机风扇（P4856） | 个 | P4856 | 205.85 |  |
| 2716 | 空调外机机架（1.5p） | 套 | 1.5p | 51.75 |  |
| 2717 | 空调外机接触器（QL-32/2P） | 个 | QL-32/2P | 143.75 |  |
| 2718 | 空调组装吊栏架（3P） | 套 | 3P | 155.25 |  |
| 2719 | 控制保护继电开关（K130/3A） | 个 | K130/3A | 327.75 |  |
| 2720 | 口哨（不锈钢） | 个 | 不锈钢 | 4.60 |  |
| 2721 | 库房物品标识牌（带磁铁） | 个 | 带磁铁 | 2.30 |  |
| 2722 | 快干型云石胶（18kg/桶） | 桶 | 18kg/桶 | 189.75 |  |
| 2723 | 筷子（合金、） | 双 | 合金、 | 1.15 |  |
| 2724 | 矿棉板600\*600 | 张 | 600\*600 | 16.10 |  |
| 2725 | 扩音器（索爱、后勤） | 个 | 索爱、后勤 | 396.75 |  |
| 2726 | 垃圾桶 | 个 | 不锈钢二分类 | 557.75 |  |
| 2727 | 拉杆夹 | 支 | A4 | 1.73 |  |
| 2728 | 拉杆箱 | 个 | 18-20寸 | 442.75 |  |
| 2729 | 拉铆钉（浙江/5.2\*16） | 盒 | 5.2\*16 | 24.15 |  |
| 2730 | 拉闸门锁 | 个 | 通用型 | 43.70 |  |
| 2731 | 蜡笔（24色） | 个 | 24色 | 32.20 |  |
| 2732 | 缆线（4\*6+1、硬芯线） | 米 | 4\*6+1、硬芯线 | 37.95 |  |
| 2733 | 榔头 | 把 | 250G,长度280MM | 23.00 |  |
| 2734 | 雷达感应灯（LED/18W/三雄极光） | 套 | LED/18W/ | 52.90 |  |
| 2735 | 冷藏保温箱 | 个 | 45L,六面PU | 615.25 |  |
| 2736 | 冷冻分隔收纳盒 | 个 | 5.5L | 48.30 |  |
| 2737 | 冷冻液（雄威/1.8L） |  | 1.8L | 69.00 |  |
| 2738 | 冷水机空调面板（麦克维尔、含电源） | 套 | 麦克维尔、含电源 | 667.00 |  |
| 2739 | 离心风机 | 台 | 外观尺寸：≥720\*380\*270MM，电压220V、风轮直径250MM | 2045.85 |  |
| 2740 | 礼品袋 | 个 | 手提袋礼品袋定制 | 26.45 |  |
| 2741 | 理线管 | 米 | DN:8MM | 8.05 |  |
| 2742 | 连接角 | 个 | 加厚长120MM.宽36MM | 2.88 |  |
| 2743 | 链子锁（120cm） | 把 | 120cm | 51.75 |  |
| 2744 | 凉菜防尘罩（63\*44、） | 个 | 63\*44 | 69.00 |  |
| 2745 | 菱形减速带（370\*490） | 米 | 370\*490 | 181.70 |  |
| 2746 | 留样盒 | 个 | 材质：塑料 | 4.60 |  |
| 2747 | 楼道开孔(DN160） | 个 | DN160 | 224.25 |  |
| 2748 | 漏面勺（22cm、） | 个 | 22cm、 | 28.75 |  |
| 2749 | 录音笔（科大讯飞） | 个 | 科大讯飞 | 891.25 |  |
| 2750 | 轮胎轴（20L、） | 个 | 20L、 | 74.75 |  |
| 2751 | 螺杆（6\*20、配螺帽） | 套 | 6\*20、配螺帽 | 1.15 |  |
| 2752 | 螺栓松动剂 | 瓶 | 100ML | 13.80 |  |
| 2753 | 螺丝刀套装（一字/十字/微型、） | 套 | 一字/十字/微型 | 46.00 |  |
| 2754 | 螺纹钢（12#） | 米 | 12# | 8.05 |  |
| 2755 | 螺纹管（DN16） | 根 | DN16 | 51.75 |  |
| 2756 | 落地扇 | 个 | 三档调速、风扇可调角度、摇头 | 276.00 |  |
| 2757 | 落地式柜体（600\*1200\*400、含辅材背条等） | 台 | 600\*1200\*400、含辅材背条等 | 1490.40 |  |
| 2758 | 铝风管 | 米 | 规格 DN160 | 9.20 |  |
| 2759 | 铝风管 | 个 | 规格 DN260 | 10.35 |  |
| 2760 | 铝合金进风口 | 个 | 规格 590\*250/可开带网 | 80.50 |  |
| 2761 | 铝合金进风口 | 个 | 规格 可开带网/1090\*240 | 201.25 |  |
| 2762 | 铝合金双内出风口 | 个 | 规格 300\*300 | 74.75 |  |
| 2763 | 铝合金线槽 | 根 | 材质铝合金 规格 50mm | 55.20 |  |
| 2764 | 铝片 | 片 | 规格 1公分厚\*12公分宽\*2米长 | 138.00 |  |
| 2765 | 盲板 | 个 | 不锈钢 | 5.75 |  |
| 2766 | 毛拖鞋（后勤） | 双 | 规格：均码 | 43.70 |  |
| 2767 | 毛细管组件 | 套 | 适配：格力 | 920.00 |  |
| 2768 | 美缝剂 | 支 | 350G | 63.25 |  |
| 2769 | 美纹纸胶带 | 卷 | 宽2CM | 4.60 |  |
| 2770 | 门禁开关 | 个 | 适配：优利美 | 9.20 |  |
| 2771 | 门禁开关电源 | 套 | 指纹开锁，密码开锁，刷卡开锁。手机/电脑考勤管理 | 299.00 |  |
| 2772 | 门禁开关电源（5A） | 个 | 5A | 117.30 |  |
| 2773 | 门禁系统主机 | 套 | 感应卡(IC/ID/射频卡)式 | 216.20 |  |
| 2774 | 门禁一体机 | 套 | 含电源、锁、指纹开锁，密码开锁，刷卡开锁。手机/电脑考勤管理 | 492.20 |  |
| 2775 | 门框铝料（50） | 米 | 50，本色 | 13.80 |  |
| 2776 | 门铃 | 套 | 一个按键一个响铃 | 109.25 |  |
| 2777 | 门铃 | 个 | 适配各类门 | 276.00 |  |
| 2778 | 门铃一拖二 | 个 | 适配各类门 | 166.75 |  |
| 2779 | 门碰 | 个 | 材质：不锈钢 | 5.75 |  |
| 2780 | 米尺 | 把 | 一米黄木尺 | 2.19 |  |
| 2781 | 密封袋加厚 | 包 | 规格 28\*40 | 74.75 |  |
| 2782 | 棉絮 | 床 | 尺寸规格：2000mm\*1500mm，2斤 | 113.85 |  |
| 2783 | 免洗消毒液架子 | 个 | 颜色：蓝色 | 14.38 |  |
| 2784 | 面盆脚踏阀 2022 | 套 | 大号，全铜铸造多层电镀 | 125.58 |  |
| 2785 | 面盆脚踏阀 | 只 | 材质：黄铜 | 155.25 |  |
| 2786 | 名字贴 | 个 | 长≧5cm，宽≧2cm | 3.45 |  |
| 2787 | 明杆闸阀 | 个 | 规格 DN80适配上嘉 | 368.00 |  |
| 2788 | 明盒 | 个 | 无边角毛刺、孔无堵塞 | 1.61 |  |
| 2789 | 明装灯 | 套 | 功率≧18w | 27.60 |  |
| 2790 | 明装回路箱 | 个 | 规格 ≧4位 | 40.25 |  |
| 2791 | 明装配电箱 | 个 | 材质：冷轧钢 | 52.90 |  |
| 2792 | 磨砂玻璃 | 张 | 规格300mm\*400mm\*10mm | 253.00 |  |
| 2793 | 木材开孔器 | 个 | 开孔口径6cm、 | 24.15 |  |
| 2794 | 木柜把手 | 个 | 材质：实木 | 8.05 |  |
| 2795 | 木门锁芯 | 个 | 特畅恒 纯铜 | 43.70 |  |
| 2796 | 木排拖 | 个 | 木柄棉线排拖 | 51.75 |  |
| 2797 | 木条 | 米 | 规格3cm\*4cm | 4.83 |  |
| 2798 | 木头开孔器 | 个 | 材质：双金属 | 11.50 |  |
| 2799 | 木衣架 | 个 | 材质：实木 | 2.30 |  |
| 2800 | 沐浴防爆管 | 根 | 长≧2米 | 20.70 |  |
| 2801 | 沐浴房 | 个 | 材质钢化玻璃，规格90cm\*90cm | 2282.75 |  |
| 2802 | 沐浴软垫 | 个 | 材质：pvc 60X90 | 345.00 |  |
| 2803 | 奶瓶消毒烘干机 | 个 | 紫外线杀菌，烘干方式：热风烘干 | 457.70 |  |
| 2804 | 内墙腻子膏 | 袋 | 20kg/袋 | 40.25 |  |
| 2805 | 尼龙安全网（8mm） | 平方米 | 8mm | 65.55 |  |
| 2806 | 尼龙麻绳 | 米 | 材质：尼龙 | 2.30 |  |
| 2807 | 镊子 | 把 | 防静电尖头 | 46.00 |  |
| 2808 | 镊子 | 把 | 防静电平头 | 46.00 |  |
| 2809 | 牛筋加厚手套 | 付 | 短 | 8.17 |  |
| 2810 | 牛皮纸档案袋 | 个 | 材质：牛皮纸 | 4.03 |  |
| 2811 | 纽扣电池 2450 | 个 | 尺寸：直径24mm厚度5.0mm | 5.75 |  |
| 2812 | 暖风机 | 台 | 机械式陶瓷加热 | 276.00 |  |
| 2813 | 暖宫贴 | 包 | 发热时间：10小时 ≧2/包 | 34.50 |  |
| 2814 | 暖奶器 | 个 | 可双重控温，恒温调奶，高温消毒，温和解冻，可快速解奶 | 109.25 |  |
| 2815 | 暖身贴 | 包 | 适用部位：全身，平均温度53度 | 28.75 |  |
| 2816 | 排钩 | 个 | 材质 铝合金 | 29.90 |  |
| 2817 | 排钩 | 个 | 材质：太空铝， 7钩 | 37.95 |  |
| 2818 | 排气阀 | 个 | 材质：铜 DN25 | 40.25 |  |
| 2819 | 排气扇 | 个 | 规格：350\*350， 安装方式：墙排，额定电压220v | 170.20 |  |
| 2820 | 排气扇 | 个 | 规格：380\*380 额定电压220v | 207.00 |  |
| 2821 | 排气扇 | 个 | 功率：40w 额定电压220v | 201.25 |  |
| 2822 | 排水管 | 根 | 口径：20mm | 16.91 |  |
| 2823 | 刨笔刀 | 个 | 材质：塑料 刀身材质：不锈钢 | 2.07 |  |
| 2824 | 泡酒瓶 | 个 | 容量：19L | 97.75 |  |
| 2825 | 陪伴床螺杆 | 套 | 配螺帽垫圈 | 0.46 |  |
| 2826 | 配比桶 | 个 | 容量≧10L、 | 43.70 |  |
| 2827 | 配电柜锁 | 把 | 材质：合金材质 | 39.10 |  |
| 2828 | 配钥匙 | 把 | 通用门钥匙 | 115.00 |  |
| 2829 | 喷瓶 | 个 | 容量：10-20ml | 3.45 |  |
| 2830 | 喷雾器 | 个 | 材质：pp 容量;16L | 166.75 |  |
| 2831 | 喷香机香氛剂 | 瓶 | 300ML/瓶 | 26.45 |  |
| 2832 | 膨胀钩 | 个 | 规格：15\*14 | 9.20 |  |
| 2833 | 批头十字6\*120 | 根 | 6\*120\*4MM 十字 | 5.75 |  |
| 2834 | 皮碗 | 个 | 上直径约88mm，底部直径约80mm | 11.50 |  |
| 2835 | 皮围裙 | 个 | 材质：皮面 防水 | 28.18 |  |
| 2836 | 皮鞋 | 双 | 鞋底：橡胶 37-46码 | 172.50 |  |
| 2837 | 片碱 | 包 | ≧20kg/包 | 331.20 |  |
| 2838 | 拼图 | 个 | 尺寸：15X15cm | 5.75 |  |
| 2839 | 平脚执手 | 个 | 灰色 | 13.80 |  |
| 2840 | 普通玻璃 | 张 | 28cm\*29.5cm\*2mm | 24.15 |  |
| 2841 | 普通玻璃 | 张 | 44cm\*61cm\*2mm | 48.30 |  |
| 2842 | 普通玻璃 | 张 | 64.8cm\*28.4cm\*3mm厚 | 63.25 |  |
| 2843 | 强力吹干机 | 个 | 1000w | 856.75 |  |
| 2844 | 墙砖 | 张 | 600\*600 | 82.80 |  |
| 2845 | 墙砖 | 张 | 800\*800 | 143.75 |  |
| 2846 | 青蛙人偶服 | 套 | 材质：优质水晶超柔 | 391.00 |  |
| 2847 | 晴雨伞 | 把 | 8骨架 | 89.70 |  |
| 2848 | 全身式安全带 | 套 | 主副双大钩1.8米+缓冲包 | 186.30 |  |
| 2849 | 燃气压力表 | 个 | 0-10、1.5kpa | 450.80 |  |
| 2850 | 热敏标签纸 | 卷 | 70\*30 | 16.10 |  |
| 2851 | 热敏收银纸 | 箱 | 50X80型 小芯 ≧20卷/箱 | 97.75 |  |
| 2852 | 热循环泵 | 台 | 200E | 1075.25 |  |
| 2853 | 泡沫洗手液 | 桶 | ≧3.0kg/桶 | 113.28 |  |
| 2854 | 三号刀柄 | 个 | 不锈钢刀柄 | 10.35 |  |
| 2855 | 三角钢架（定做） | 个 | 定做1.0米\*1.0米\*23、 | 664.70 |  |
| 2856 | 三角钢架 | 个 | 定做/1.2米\*1.0米\*16、 | 887.80 |  |
| 2857 | 三角钢架 | 个 | 定做/1.8米\*1.6米\*30、 | 1712.35 |  |
| 2858 | 三角上翻钢架 | 个 | 定做1.7米\*1.6米\*21、 | 1250.05 |  |
| 2859 | 三脚架 | 套 |  | 207.00 |  |
| 2860 | 三脚架 | 套 | 尺寸;12\*16 | 80.50 |  |
| 2861 | 三相电表 | 个 | 外壳阻燃材质 电压：220v/380v | 455.40 |  |
| 2862 | 三相电表 | 个 | 外壳阻燃材质 电压：220v/380v | 511.75 |  |
| 2863 | 三相异步电机 | 台 | 灵得/ydw-0.45-4 | 994.75 |  |
| 2864 | 杀蟑气雾剂 | 瓶 | 净含量：600ml 无味 | 57.50 |  |
| 2865 | 砂轮片 | 盒 | 100/盒、 | 172.50 |  |
| 2866 | 身体保湿乳 | 瓶 | 净含量：220g 含乳木果油精华 | 40.25 |  |
| 2867 | B1橡塑板 | 卷 | 1.5米\*8米\*2cm | 414.00 |  |
| 2868 | 声控楼道灯 | 个 | 12W/白光 | 32.20 |  |
| 2869 | 十字批头 | 只 | 工具钢-65mm方头、 | 5.75 |  |
| 2870 | 石粉砂 | 立方 | 无杂质 | 437.00 |  |
| 2871 | 洗手台 | 个 | 2000\*60 | 4370.00 |  |
| 2872 | 石子 | 袋 | 米石含袋装、运输 ≧10斤/袋 | 18.40 |  |
| 2873 | 石子 | 袋 | 矿石 2.5 | 368.00 |  |
| 2874 | 时控器 | 个 | 8开8关、时控最大660w | 51.75 |  |
| 2875 | 实木多层板 | 张 | 2400\*1200\*2.0 | 412.85 |  |
| 2876 | 试剂瓶 | 个 | 白/60ML、hq | 9.20 |  |
| 2877 | 试剂瓶1 | 个 | 棕/60ML、hq | 11.50 |  |
| 2878 | 收银机 | 套 | 一体机、 | 2501.25 |  |
| 2879 | 手术拖鞋 | 双 | 安诺 | 101.20 |  |
| 2880 | 手提探照灯 | 个 | 材质：工程塑料 功率5w | 101.20 |  |
| 2881 | 书柜式整理箱 | 个 | 带抽屉,防火,透明,玻璃门 | 414.00 |  |
| 2882 | 疏散引导箱 | 个 | 尺寸：840x600 厚度0.88mm | 342.70 |  |
| 2883 | 输液杆 | 根 | 铁柱底座 3钩，高90cm-160cm | 86.25 |  |
| 2884 | 数字贴纸 | 包 | pvc膜（即时贴）数字贴，厚度0.1mm | 59.80 |  |
| 2885 | 双弹合页 | 个 | 8寸，材质：不锈钢 厚度1mm | 138.00 |  |
| 2886 | 双电源切换开关 | 只 | 材质：阻燃pc 漏电保护类型4p，160A，自动切换 | 3761.65 |  |
| 2887 | 双绞线 | 卷 | 纯铜ZR-RVS 2X0.75 | 215.05 |  |
| 2888 | 双控遥控器 | 套 | 使用时灵敏、快捷、反应快 | 86.25 |  |
| 2889 | 双向扩音机 | 个 | 大功率窗口双向对讲机 | 782.00 |  |
| 2890 | 矿泉水 | 瓶 | 瓶装 净含量：500ml | 3.45 |  |
| 2891 | 水彩笔 | 个 | 提手加双扣 规格：188x165mm，24色 | 28.75 |  |
| 2892 | 四孔活页夹 | 个 | 材质：pp 规格;A4 D型孔夹 | 21.28 |  |
| 2893 | 四芯屏蔽线 | 米 | 4芯1.0铜芯铜网RVVP，4\*1.0，100米/圈 | 7.48 |  |
| 2894 | 四芯屏蔽线 | 米 | 4芯1.0铜芯铜网RVVP | 7.48 |  |
| 2895 | 速差自控器 | 套 | 工业级 150kg 5米、3.2mm，合金钢钩 阻燃挂绳 | 181.70 |  |
| 2896 | 塑钢窗传动器 | 套 | 材质：锌合金 1.2米 | 74.75 |  |
| 2897 | 塑钢窗限位器 | 个 | 材质：不锈钢，能限制窗开口≦15cm | 28.75 |  |
| 2898 | 塑料方框 | 个 | 尺寸：325x230x80mm | 25.30 |  |
| 2899 | 塑料锁扣 | 包 | 材质：塑料 | 45.43 |  |
| 2900 | 塑料箱 | 个 | 规格70\*20 | 19.55 |  |
| 2901 | 碎药器 | 个 | 材质：ABS,刀片，不锈钢 | 29.90 |  |
| 2902 | 锁体 | 把 | 材质：不锈钢，双快方舌锁体，尺寸：≥240mm\*90mm | 63.25 |  |
| 2903 | 台钳 | 个 | 360度旋转底盘，高碳钢钳口 | 115.00 |  |
| 2904 | 台式机键盘膜 | 个 | 尺寸约45x13cm | 10.35 |  |
| 2905 | 太空铝毛巾杆 | 套 | 材质：铝合金，太空铝，长度60cm | 37.95 |  |
| 2906 | 毯型模块地垫（EVA） | 平方米 | 材质：进口EVA原料 | 690.00 |  |
| 2907 | 碳钢焊条 | 包 | 口径φ3.2mm\*长度350mm碳钢材质 | 75.90 |  |
| 2908 | 碳钢货架 | 套 | 碳钢材质;4层，长1.2m\*宽40cm | 442.75 |  |
| 2909 | 碳钢闸道门 | 套 | 材质：铝合金 | 1133.90 |  |
| 2910 | 套筒组件 | 套 | 52件套 | 517.50 |  |
| 2911 | 铁变径转接头 | 个 | 80-65 | 48.30 |  |
| 2912 | 铁垫片 | 袋 | 材质：铁 6\*18 | 32.20 |  |
| 2913 | 铁尖攒 | 个 | 材质：铁 | 6.90 |  |
| 2914 | 铁三通 | 个 | DN15 | 4.83 |  |
| 2915 | 铁锁扣 | 个 | DN20 | 0.58 |  |
| 2916 | 铁外丝 | 个 | 15mm | 2.88 |  |
| 2917 | 通用空调遥控板 | 个 | 夜光大屏，超大按键 | 17.25 |  |
| 2918 | 通用稀释剂 | 桶 | 10kg，环保型 | 598.00 |  |
| 2919 | 铜帽 | 个 | 材质：黄铜 DN10 | 11.50 |  |
| 2920 | 铜帽 | 个 | 材质：黄铜 DN16 | 13.80 |  |
| 2921 | 透明文具盒 | 个 | 塑料 | 10.35 |  |
| 2922 | 碗型钢丝轮 | 个 | 钢丝，加厚 | 3.45 |  |
| 2923 | 万向推车轮子 | 个 | 4寸 | 63.25 |  |
| 2924 | 微波炉支架 | 个 | 材质：不锈钢 产品工艺：无灰烤漆 | 143.75 |  |
| 2925 | 围帘 | 付 | 2.7\*2.6 | 195.50 |  |
| 2926 | 围帘滚珠 | 袋 | 不锈钢，18个/袋 | 39.10 |  |
| 2927 | 围墙灯罩 | 个 | 亚克力，直径50cm | 82.80 |  |
| 2928 | 卫生间百叶窗 | 个 | 500\*350\*40/白色 | 97.75 |  |
| 2929 | 卫生间手机托 | 个 | 不锈钢18\*10cm | 28.75 |  |
| 2930 | 温控器） | 平方米 | 工作原理：电子式温控器 ，30\*12v | 27.60 |  |
| 2931 | 文件包 | 个 | 材质:牛津纺 | 51.75 |  |
| 2932 | 文件柜锁 | 把 | DN19 | 10.93 |  |
| 2933 | 单舌锁头 | 套 | 室内门，25mm | 32.20 |  |
| 2934 | 无缝钢管 | 米 | 材质：钢材 DN114，国标 | 149.50 |  |
| 2935 | 无缝钢管 | 米 | 材质：钢材 DN125 国标 | 129.95 |  |
| 2936 | 无缝钢管 | 米 | 材质：钢材 DN50 | 46.00 |  |
| 2937 | 无绳电话 | 部 | 一拖二 | 684.25 |  |
| 2938 | 无线对讲耳麦 | 台 | 耳挂+领夹 | 161.00 |  |
| 2939 | 五件套战斗服 | 套 | 97消防服五件套 | 552.00 |  |
| 2940 | 吸水膨胀袋 | 个 | 40\*60cm | 10.93 |  |
| 2941 | 吸引器 | 个 | 7A-23D电动吸引器 | 32.20 |  |
| 2942 | 吸引瓶 | 个 | 2500毫升裸瓶 | 37.95 |  |
| 2943 | 洗洁精1 | 桶 | 表面活性剂，专用餐具洗涤剂助剂，抑菌剂，≧20kg/桶 | 155.25 |  |
| 2944 | 洗漱套装 | 套 | 八件套，牙刷、洗发水、毛巾、香皂、梳子、沐浴露、牙膏、袋子 | 55.20 |  |
| 2945 | 线盘插座 | 个 | 220V | 155.25 |  |
| 2946 | 橡塑粘结胶 | 桶 | 12L | 207.00 |  |
| 2947 | 消防铲 | 个 | ≥100cm | 25.30 |  |
| 2948 | 消防斧 | 把 | 35cm | 63.25 |  |
| 2949 | 消防沙池 | 个 | 1000\*1000\*1000cm | 917.70 |  |
| 2950 | 消防沙桶 | 个 | 8L | 20.70 |  |
| 2951 | 小滚筒 | 个 | 2寸 4寸 8寸滚芯 | 4.37 |  |
| 2952 | 小篮球 | 个 | 5号 | 82.80 |  |
| 2953 | 小蜜蜂 | 个 | 定制 | 262.20 |  |
| 2954 | 小书包 | 个 | 21\*10\*29 | 195.50 |  |
| 2955 | 小推车 | 个 | 定制 | 207.00 |  |
| 2956 | 小玩具 | 个 | 定制 | 136.85 |  |
| 2957 | 小熊人偶服 | 套 | 包含人偶服、头套、手套、棉鞋。 | 195.50 |  |
| 2958 | 斜口钳 | 个 | 5寸 | 34.50 |  |
| 2959 | 斜式脚踩开关 | 个 | 黄铜 | 144.90 |  |
| 2960 | 行程开关 | 个 | 接触电阻：≤15mΩ，电压220V | 112.70 |  |
| 2961 | 旋钮转换开关 | 个 | 三档 | 25.30 |  |
| 2962 | 旋转鞋架 | 个 | 360度旋转，加粗铁艺框架 | 136.85 |  |
| 2963 | 压缩机1 | 个 | 1.5P | 601.45 |  |
| 2964 | 压缩机2 | 台 | 3P | 1380.00 |  |
| 2965 | 哑铃+瑜伽垫 | 个 | 哑铃：1kg\*2个，瑜伽垫：80\*185cm | 115.00 |  |
| 2966 | 亚克力手套架 | 个 | 三格 | 258.75 |  |
| 2967 | 烟道（1300\*820） | 平方米 | 材质;镀锌，不锈钢 | 317.40 |  |
| 2968 | 氧浓度监测仪探头（单点壁挂式） | 个 | 检测原理:半导体，检测量程：0-1000ppm | 1092.50 |  |
| 2969 | 氧浓度监测仪主机 | 个 | 四合一气体检测仪可燃氧气硫化氢臭氧有毒有害浓度 | 538.20 |  |
| 2970 | 一次性氧气软管 | 根 | 头套式双鼻塞通用型，2m | 322.00 |  |
| 2971 | 氧桥 | 个 | 接头尺寸：G5/8 GGA870 | 57.50 |  |
| 2972 | 一次性袖套 | 包 | 100只/包 | 41.40 |  |
| 2973 | 一管三锁（DN18) | 把 | 联动锁头 抽屉锁一管三长尾锁芯 | 8.05 |  |
| 2974 | 移动收纳柜 | 个 | 材质：食品级安全材质 | 195.50 |  |
| 2975 | 椅子轮子 | 个 | 材质：塑料,橡胶 | 10.35 |  |
| 2976 | 异形玻璃隔断定做 | 平方米 | 做工：定制， 2.8\*3 | 592.25 |  |
| 2977 | 应急背包 | 个 | 含应急背包一个及防疫物品和应急工具 | 632.50 |  |
| 2978 | 应急服装 | 套 | 面料：防静电纱卡 | 2300.00 |  |
| 2979 | 婴儿抱被 | 床 | 90\*90cm，A类，纯棉，520g | 155.25 |  |
| 2980 | 荧光指挥棒 | 根 | 交通指挥棒带电池，54cm | 40.25 |  |
| 2981 | 有线麦克风 | 个 | 线长：3米 频率响应50Hz-15KHz | 17.25 |  |
| 2982 | 雨棚 | 个 | 材质：牛津布 支架：钢 | 1794.00 |  |
| 2983 | 浴霸灯泡 | 个 | 275w | 23.00 |  |
| 2984 | 圆形贴纸 | 包 | 5cm | 172.50 |  |
| 2985 | 远程控制保护开关 | 个 | 规格KB0-220V/100-63A | 664.70 |  |
| 2986 | 运动手环 | 个 | 功能：心率监测、睡眠监测、 计步、 防水、 血氧检测 | 230.00 |  |
| 2987 | 增压泵 | 台 | 200A | 327.75 |  |
| 2988 | 闸门电机 | 套 | 60w无刷电机，含磁力锁 | 1075.25 |  |
| 2989 | 闸门控制主板 | 套 | 供电电源 直流24v，含遥控 | 1010.85 |  |
| 2990 | 展示架 | 个 | 铁皮底座加铁皮管 画面：pp海报加pvc | 112.70 |  |
| 2991 | 帐篷 | 个 | 材质：牛津布 支架：铁，1.5m\*1.5m | 569.25 |  |
| 2992 | 折叠门 | 套 | 材质：pvc | 258.75 |  |
| 2993 | 针线盒 | 个 | 工具收纳盒含10色缝纫线 | 14.95 |  |
| 2994 | 正压式空气呼吸器 | 套 | RHZK5/30钢瓶 | 1304.10 |  |
| 2995 | 证件卡夹子 | 个 | 塑料 | 1.50 |  |
| 2996 | 脂胶调和漆 | 桶 | 防锈，涂料光泽;高光 | 267.61 |  |
| 2997 | 执法记录仪 | 个 | 高清普通版，10小时续航 | 1322.50 |  |
| 2998 | 止回阀 | 个 | 不锈钢法兰止回阀DN100，DN100、含垫圈 | 457.70 |  |
| 2999 | 智能恒温龙头 | 套 | 主体黄铜材质，加厚ABS防烫塑料 | 782.00 |  |
| 3000 | 智能手机 | 部 | 128G | 1092.50 |  |
| 3001 | 中国居民平衡膳食餐盘 | 个 | 密胺，25\*25\*3cm | 23.00 |  |
| 3002 | 重型货架1 | 个 | 材质：碳钢，颜色：灰色，尺寸:120\*60\*250cm | 1357.00 |  |
| 3003 | 重型货架2 | 个 | 材质：碳钢，颜色：灰色，尺寸:150\*60\*250cm | 1437.50 |  |
| 3004 | 主机托架 | 个 | 400\*200mm，带刹车轮 | 28.75 |  |
| 3005 | 主控板 | 个 | 主板，电源板 | 759.00 |  |
| 3006 | 抱箍式分水节 | 个 | 铸铁，抱箍式分水节DN110/50 | 112.70 |  |
| 3007 | 哈夫三通 | 个 | 铸铁，DN110-50 | 270.25 |  |
| 3008 | 抢修节 | 个 | 材质：球墨铸铁，天然橡胶。外形尺寸≥90\*400MM | 253.00 |  |
| 3009 | 雨篦子 | 张 | 铸铁，300\*500\*2mm | 209.30 |  |
| 3010 | 专用风道三通 | 个 | DN160 | 55.20 |  |
| 3011 | 子母防盗门 | 套 | 材质：钢 工艺：烤漆 | 2932.50 |  |
| 3012 | 打印纸两联 | 盒 | 241\*279mm，1000页/盒 | 86.25 |  |
| 3013 | 打印纸三联 | 盒 | 241\*279mm，1000页/盒 | 101.20 |  |
| 3014 | 打印纸四联 | 盒 | 241\*279mm，1000页/盒 | 109.25 |  |
| 3015 | 自动喷香机 | 个 | 电池，90\*85\*230mm | 112.70 |  |
| 3016 | 感应器 | 套 |  | 241.50 |  |
| 3017 | 氧压力表 | 个 | YO-100T 1.6级 0-25Mpa | 203.55 |  |
| 3018 | 氧压力表 | 个 | YO-100T 1.6级 0-2.5MPa | 203.55 |  |
| 3019 | 氧压力表 | 个 | YO-100ZT 1.6级 0-2.5MPa | 203.55 |  |
| 3020 | 氧压力表 | 个 | YO-100ZT 1.6级 0-1.6MPa | 203.55 |  |
| 3021 | 不锈钢氧压力表 | 个 | YO-100 1.6级 0-1.6MPa | 398.48 |  |
| 3022 | 全铜混水阀 | 个 | 材质：铜 单把双控 | 163.88 |  |
| 3023 | 异径哈佛接 | 个 | 90\*32 | 362.25 |  |
| 3024 | 围挡 | 米 | 高2.5m | 179.40 |  |
| 3025 | 立柱 | 根 | 根 | 124.20 |  |
| 3026 | 踢脚线 | 张 | 张 | 60.38 |  |
| 3027 | 单门电磁锁 | 套 | 材质：铝合金外壳 | 203.55 |  |
| 3028 | 不锈钢喉箍 | 个 | 材质：不锈钢，50 | 3.45 |  |
| 3029 | 不锈钢喉箍 | 个 | 材质：不锈钢，75 | 5.18 |  |
| 3030 | 水银温度计 | 根 | 玻璃体温计 | 23.29 |  |
| 3031 | 钨针 | 只 | 材质：钨 | 2.24 |  |
| 3032 | 长条连排椅配件 | 对 | 脚，一对 | 138.00 |  |
| 3033 | 小水泵 | 个 | 扬程15米 | 41.40 |  |
| 3034 | 分体锁 | 个 | 通用型 | 146.63 |  |
| 3035 | 空调外机接水盘 | 个 | 通用挂机 | 55.20 |  |
| 3036 | 医用透明刻度桶 | 个 | 5升/个 | 31.05 |  |
| 3037 | 多层抽屉收纳箱 | 个 | 材质：塑料，5层抽屉，宽60X厚30 | 189.75 |  |
| 3038 | 转椅轮子万向轮 | 个 | 10MM | 51.75 |  |
| 3039 | 手消架 | 个 | 挂式 | 17.25 |  |
| 3040 | 马桶水箱进水阀 | 个 | 通用型 | 22.43 |  |
| 3041 | 手消架墙架 | 个 | 材质：塑料 | 11.21 |  |
| 3042 | 检修口装饰盖 | 个 | 400\*400 | 34.50 |  |
| 3043 | 危化柜 | 个 | 12加仑 | 974.63 |  |
| 3044 | 不锈钢门禁开关 | 个 | 材质：不锈钢 | 20.70 |  |
| 3045 | 地插保护盖 | 个 | 材质;ABS材质 | 31.05 |  |
| 3046 | 防冻手套 | 双 | 45CM | 91.43 |  |
| 3047 | 婴儿沐浴液贝亲柚子 | 瓶 | 500ML | 114.43 |  |
| 3048 | 自封袋/标本袋大 |  | 材质：pp塑料，长24\*宽35cm | 22.43 |  |
| 3049 | 自封袋/标本袋小 |  | 材质：pp塑料，长24\*宽35cm | 20.70 |  |
| 3050 | 尿素40KG | 包 | 重量：40kg | 207.00 |  |
| 3051 | 拉花 | 米 | 材质：纸质 | 25.88 |  |
| 3052 | 脚感应控制器 | 个 | 自动门，双光束 | 776.25 |  |
| 3053 | 开水器龙头 | 个 | 材质：不锈钢，胶柄 | 34.50 |  |
| 3054 | 鲜花 | 套 | 材质：鲜切花 | 1552.50 |  |
| 3055 | 潜水污水泵 | 个 | 功率：5500w，扬程：22米 口径80mm | 5324.50 |  |
| 3056 | 300型防爆排风扇 | 个 | 材质：碳钢 | 747.50 |  |
| 3057 | 3\*4铜芯护套线 | 圈 | 3x4护套线，≧90米/圈 | 1863.00 |  |
| 3058 | 不锈钢插销 | 个 | 材质：不锈钢 | 8.63 |  |
| 3059 | 铜内丝弯头 | 个 | 材质：铜制 | 8.63 |  |
| 3060 | 20切止阀 | 个 | 个 | 48.30 |  |
| 3061 | 明装线盒 | 个 | 200x300明装 | 46.58 |  |
| 3062 | PUD铝合金插线板 | 个 | 10位总控1.8米 | 276.00 |  |
| 3063 | PVC50半圆卡 | 个 | 材质：pvc | 1.21 |  |
| 3064 | 50铁U型卡 | 个 | 材质:铁 | 2.07 |  |
| 3065 | 75防盗门锁芯 | 把 | 75型 | 31.05 |  |
| 3066 | 大胶水 | 个 | 液体胶水 | 12.08 |  |
| 3067 | 6\*80铁膨胀 | 颗 | 材质：铁 | 0.69 |  |
| 3068 | 10\*100内膨胀 | 颗 | 颗 | 1.38 |  |
| 3069 | 450墙排 | 个 | 450墙排 | 141.45 |  |
| 3070 | 外墙涂料20KG | 个 | 重量20kg | 250.13 |  |
| 3071 | 16平方单芯线黄色的 | 米 | 16平方单芯线 | 32.20 |  |
| 3072 | 订制石材 | 米 | 米 | 379.50 |  |
| 3073 | 热水泵 | 套 | MHF5A | 730.25 |  |
| 3074 | 儿童绘画涂色本 | 个 | 小，可手绘涂色，绘画 | 40.25 |  |
| 3075 | 油性马克笔 | 盒 | 24色，食品级 | 63.25 |  |
| 3076 | 漫画书 | 套 | 小 | 46.00 |  |
| 3077 | 书包 | 个 | 材质：耐磨牛津布 | 193.20 |  |
| 3078 | 摸高跳神器 | 10 | 小 | 60.95 |  |
| 3079 | 笔记本 | 个 | 软面抄 | 17.25 |  |
| 3080 | 卡通贴纸sticker | 套 | 小，图案定制，≧400贴 | 11.50 |  |
| 3081 | 氧气瓶保护罩 | 个 | 40L | #VALUE! |  |
| 3082 | 全自动增压泵 | 台 | 循环泵-PUN-201EH | 1983.75 |  |
| 3083 | 防护装备 | 套 | 耐酸碱化学防护报（防护服、护目镜、防毒、半防毒面具+手套+靴子） | 687.70 |  |
| 3084 | 亚克力展示板柜 | 套 | 1列4层 (30cm) | 62.10 |  |
| 3085 | 文件柜 | 平方 | 订制 材质：铁皮 | 747.50 |  |
| 3086 | 枕头布 | 米 | 棉 | 92.00 |  |
| 3087 | 泡沫地垫 | 张 | 30\*30CM | 113.51 |  |
| 3088 | 贴纸 | 张 | 15\*10CM | 44.68 |  |
| 3089 | 积木 | 桶 | 88颗 | 86.25 |  |
| 3090 | 卡纸 | 张 | 30\*20 | 15.53 |  |
| 3091 | 气球桌顠 | 个 | 高25CM以上 | 56.93 |  |
| 3092 | 字母气球 | 个 | 金属亮色 | 15.53 |  |
| 3093 | 金粉气球 | 包 | 50个/包 | 51.75 |  |
| 3094 | 婴儿抚摸球 | 个 | 婴儿用品 | 71.30 |  |
| 3095 | 布书 | 本 | 婴幼儿用品 | 60.38 |  |
| 3096 | 牙胶 | 套 | 3件套 | 69.00 |  |
| 3097 | 文具礼品 | 套 | 套装 | 34.50 |  |
| 3098 | 床褥 | 床 | 180\*200 | 205.85 |  |
| 3099 | 靠枕 | 个 | 82\*42 | 224.25 |  |
| 3100 | 危化物品柜 | 个 | 旺震4加仑 | 538.20 |  |
| 3101 | 感应水龙头 | 个 | 交流电/冷热水 | 632.50 |  |
| 3102 | 绝缘胶垫 | 平方 | 3MM | 69.00 |  |
| 3103 | 挡鼠板 | 米 | 高50CM. | 37.95 |  |
| 3104 | 真空表 | 个 | YZ-100 1.6级 -0.1-0MPa | 655.50 |  |
| 3105 | 安全阀 | 只 | A22W-16P DN40，空气 | 3450.00 |  |
| 3106 | 安全阀 | 只 | DA22F-40P DN25 氧气 | 2415.00 |  |
| 3107 | 安全阀 | 只 | DA22F-40P DN10 氧气 | 1638.75 |  |
| 3108 | 减压阀 | 只 | G5/8R φ8软管 | 776.25 |  |
| 3109 | 镇流器 | 个 | 适用灯具：平板灯，面板灯 | 80.50 |  |
| 3110 | 玉米灯 | 个 | 材质：PC+导热绝缘灯体 | 13.80 |  |
| 3111 | 绝缘手套 | 双 | 20KV/双安 | 215.63 |  |
| 3112 | 绝缘靴 | 双 | 35KV/双安 | 319.13 |  |
| 3113 | 角磨片 | 盒 | 材质：增强树脂砂轮片 | 77.63 |  |
| 3114 | 7\*0.75护套线 | 圈 | 7x0.75护套线 | 898.73 |  |
| 3115 | 小厨宝 | 个 | 规格：6L。防水等级为IPX4 | 1782.50 | 提供国家强制性产品认证证书（3C认证） |
| 3116 | PP熔喷滤芯 | 个 | 40"-5μm，适配1#保安过滤器 | 342.70 |  |
| 3117 | PP熔喷滤芯 | 支 | 40"-5μm，适配2#保安过滤器 | 342.70 |  |
| 3118 | PP熔喷滤芯 | 支 | 20"-5μm，浓水回收过滤装置滤芯 | 316.25 |  |
| 3119 | 折叠滤芯 | 支 | 40"-0.22μm，清洗用水微孔过滤 | 1546.75 |  |
| 3120 | 折叠滤芯 | 支 | 40"-0.22μm，二级清洗用水微孔过滤 | 1546.75 |  |
| 3121 | 折叠滤芯 | 支 | 20"-0.22μm，检验科用水微孔过滤器 | 1473.15 |  |

2.备品备件：投标人针对本项目配备相应的备品备件。

★（三）商务要求

1.交货期及地点

1.1服务期限：合同签订之日起1年

1.2交货时间：每批次收到采购人采购订单后24小时之内完成配送。

1.3交货地点: 四川省妇幼保健院（武侯区晋阳路沙堰村西二街290号）

四川省妇幼保健院天府院区（成都市双流区岐黄二路1515号）

1.4所配送的产品生产日期不得超过6个月。

2. 付款方法和条件：按采购人实际需要交货，并按单价实际结算价（单价实际结算价＝单价最高限价×折扣百分比）和实际成交量结算，年度最终结算价不超过采购预算。每月采购人收到中标人开具等额有效的发票后，采购人60天内付款。

3.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4.质保期：

4.1 ≥ 1 年。质保期内出现任何质量问题，一律包退包换。

5.售后服务要求：在接到采购人提出产品质量问题时，供应商应2小时内电话响应，2个工作日内解决，产品有瑕疵供应商负责更换，不再另行收取费用。

6.履约验收：

6.1履约验收主体：四川省妇幼保健院

6.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

6.3验收组织方式：自行验收

6.4履约验收程序：分期验收

6.5技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中“技术、服务要求”及成交人投标文件进行验收。

6.6商务履约验收内容：按照本项目磋商文件中“商务要求”及成交人投标文件进行验收。

6.7履约验收标准：验收标准以磋商文件技术参数及要求和相关行业标准为准；成交供应商与采购人应严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

7. 若配送产品中若属于农药，农药应具备“三证”（农药登记证、农药生产批准证书或农药生产许可证、农药标准证），送货时提供相关证书。

8. 若配送产品中属于涉水产品，配送时提供投标产品有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

9.供应商提供的产品，满足3C、入网许可、生产许可、环保等国家或行业主管部门对产品的强制性要求和规定，供应商提供相关证明文件。