附件1

采购项目配置需求

危险化学品存放柜

1.设备名称：危险化学品存放柜、双氧气瓶存放柜

2.数量：9套

3.用途：根据《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型号、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的的危险化学品的性质和用途相适应。取得许可证的企业生产的危险化学品的包装物、容器经国务院质量监督检验检疫部门认得检验机构检验合格的产品，所以我院应该统一采购专业合格的危险化学品存放柜，用于存放危险化学品；

4.技术参数要求：

一、危化品存放柜（1090\*460\*1650），采购数量3个

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积： | 45加仑 | | | | |
| 型号 | 规格（高\*宽\*深）mm | 加仑/升 | 门类型 | 层板 | 颜色（可选） |
|  | H1650\*W1090\*D460 | 45/170 | 双门 | 2 | 黄色、红色、蓝色 |
| 出货配件： | 2把钥匙，1根接地导线，说明书、合格证、保修卡各一份【欧盟CE认证，ROHS认证，第三方检测认证】一套。 | | | | |
| 备注： | 1、层板是自由活动层板，可以随意上下调节（可根据需求增加层板）  2、双锁及自动排风 | | | | |

1. 柜体：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板。采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制，具永久性，厚度8mm ，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
2. 涂层：磷配钝化处理，环氧树脂烤漆。
3. 铰炼/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
4. 调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。
5. 证书：获得欧盟CE认证/ISO9001质量管理体系认证。

**产品描述**

1.无毒、无味，密度小,可在100℃左右环境下使用；其良好的化学性能，以及几乎不吸水的材质，与绝大多数化学药品不反应本质，是实验室存放化学药品的理想选择。

2.采用厚度为8MM（PP）材料，经无缝焊接，经久耐用。

3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可自由取出，便于清洁。

4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识

5.为提高操作安全度，化学品柜还可以选配双锁，实现“双人双锁”管理的要求。

6. 内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢，柜体底部有防刮脚垫。

**产品详细介绍**：  
强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。

**强碱强酸强碱柜特色：**   
1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。  
2.降低环境污染，维护使用者的健康。  
3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀 冷缩而引起的变形。

二、危化品存放柜（590\*460\*1650） 采购数量5个

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积： | 22加仑 | | | | |
| 型号 | 规格（高\*宽\*深）mm | 加仑/升 | 门类型 | 层板 | 颜色（可选） |
|  | H1650\*W590\*D460 | 22/84 | 单门 | 2 | 黄色、红色、蓝色 |
| 出货配件： | 2把钥匙，1根接地导线，说明书、合格证、保修卡各一份【欧盟CE认证，ROHS认证，第三方检测认证】一套。 | | | | |
| 备注： | 1、层板是自由活动层板，可以随意上下调节（可根据需求增加层板）   1. 双锁及自动排风 | | | | |

1、柜体：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板。采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制，具永久性，厚度8mm ，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。

1. 涂层：磷配钝化处理，环氧树脂烤漆。
2. 铰炼/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
3. 调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。
4. 证书：获得欧盟CE认证/ISO9001质量管理体系认证。

**产品描述**

1.无毒、无味，密度小,可在100℃左右环境下使用；其良好的化学性能，以及几乎不吸水的材质，与绝大多数化学药品不反应本质，是实验室存放化学药品的理想选择。

2.采用厚度为8MM（PP）材料，经无缝焊接，经久耐用。

3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可自由取出，便于清洁。

4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识

5.为提高操作安全度，化学品柜还可以选配双锁，实现“双人双锁”管理的要求。

6. 内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢，柜体底部有防刮脚垫。

**产品详细介绍**：  
强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。

**强碱强酸强碱柜特色：**   
1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。  
2.降低环境污染，维护使用者的健康。  
3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀 冷缩而引起的变形。

三、双瓶气瓶存放柜（900\*450\*1900） 采购数量1个

尺寸：双瓶（900\*450\*1900）

颜色：黄色

材质：用1.0mm优质优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热

表面：环氧树脂烤漆

容量：可储存2只气瓶

控制系统：分为小时键，分钟键，功能键与定时键四个按键。

**当设备接通电源后，显示器开通。时间显示器开始工作**

1、 小时键：小时键用来调节小时数字，当按下小时键时，时间显示器开始闪烁，这时表示小时开始进入设定状态，按住小时键，显示器小时设定从零到二十四可做任意调节设定。

2、 分钟键：分钟键用来调节分钟数字，在显示器闪烁的情况下当按下分钟键时，时间显示器开始闪烁，这时表示分钟开始进入设定状态，按住分钟键，显示器分钟设定从零到五十九可做任意调节设定。

3、 功能键：功能键主要可做三种设定。1、是报警时风扇开启时间的设定。（0—59分钟） 2、定时每天开启风扇的运行时间设定（0—59分钟）。

①. 自动报警排风时间设定

当按一下功能键时，时间显示器小时部分为1时，进入报警时风扇设定状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟）任意设定。

②. 每日自动排风时间设定

当再按一下功能键时，时间显示器小时部分显示为2时，进入每天定时开启风扇运行时间调节状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟任意设定）。

③. 强制排风设定

当按住定时键5—6秒钟，风扇自动开启。自动30分钟后关闭此为风扇强制执行功能。

4、 定时键：定时键是为设定风扇每天开启时间。

当按下定时键时，时间显示器开始闪烁，定时指示灯开启，此时可通过小时与分钟键来设定每天风扇运行时间。再次按下定时键时，定时指示灯熄灭，定时功能解除。

5、消警键:当设备出现警情时用来消除报警键

当设备出现警情时,按任何按键都可用来做为消除警报按键,警报声停止.但风扇继续运行.运行时间为用户自设时间为准.

附件2

四川省妇幼保健院危险化学品柜专用存放柜报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。