附件1

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**节能、安全类管理标识制作及安装项目方案**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院节能、安全类管理标识制作及安装

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

**二、标识类别和制作安装要求**

（一）标识类别和制作安装要求（详见附件）

1.标识制作及安装单位进场后，需与我院重新核实确定附件的具体数量、材质及工艺要求，所有内容需要我院签字确认后才能进行制作。

2.附件中的标识样式仅作为比选参考，标识制作及安装单位进场后，须对所有标识的制作样式进行深化设计，标识样式经院方签字确认后才能进行制作。

3.标识制作及安装单位实施安装，必须结合图纸，按照设施的现场实际位置进行安装，由院方派工作人员监督及配合实施，如有疑问须立即报告，经我院确认后方榀实施安装。

4.项目实施完成，须由施工单位提供所有标识的安装定位图纸。

（二）本服务项目为标识制作及现场安装包干报价进行比选，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（三）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.近一年有设计与制作及安装医院标识（总价50万元）经验的单位优先考虑。

附件：四川省妇幼保健院节能、安全类管理类标识制作及安装清单

| **序号** | **标识类别** | **项目** | **楼宇** | **数量** | **主要材质及工艺要求** | **规格（mm）** | | **参考样式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降耗节能类标识 | 中央空调开关清单 | 1号楼 | 175 | 5mm亚克力板机具切割，打磨抛光，丝网印刷图文，面饰3mm透明亚克力盒子，贴墙安装 | 100x150 | |  |
| 5号楼 | 538 |
| 照明开关清单 | 1号楼 | 219 |  |
| 2号楼 | 101 |
| 3号楼 | 63 |
| 4号楼 | 77 |
| 5号楼 | 847 |
| 配电柜计量表 | 1号楼 | 24 | 5mm亚克力板机具切割，打磨抛光，丝网印刷图文，面饰3mm有名亚克力盒子，贴墙安装 | 300x150 | |  |
| 5号楼 | 36 |
| 洗手盆节水标识 | | 200 | 5mm亚克力板雕刻成型，UV喷印画面+保护膜，贴墙安装 | 200x120 | |  |
| 插座标识 | 1号楼 | 646 | 奥玛板雕刻图文，贴墙安装，贴墙安装 | 90x90 | |  |
| 5号楼 | 2730 |
| 2 | 安全类管理标识 | 地下室集水坑标识 | 1号楼 | 3 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板，贴墙安装 | 300x150 | |  |
| 5号楼 | 10 |
| 总平类标识 | 雨水井 | 60 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化，粘贴 | 200x150 | |  |
| 污水井 | 94 |
| 废水井 | 22 |
| 自来水阀门井 | 17 |
| 楼宇内各类竖井、机房标识 | 1号楼 | 194 | 5mm亚克力板机具切割，打磨抛光，丝网印刷图文，面饰3mm有名亚克力盒子，贴墙安装 | 300x150 | |  |
| 2号楼 | 4 |
| 3号楼 | 2 |
| 4号楼 | 4 |
| 5号楼 | 316 |
| 安全温馨提示类标识 | 一批 | 100 | 5mm亚克力板雕刻成型，UV喷印画面+保护膜 | 400x250 | |  |
| 3 | 设备设施安全标识 | 阀门标识 | | 26 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化 | 80x50 | |  |
| 阀门状态标识 | | 54 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化 | 75x40 | |  |
| 配电设施名称标识 | | 25 | 奥玛板雕刻图文，贴面安装 |  | |  |
| 亚克力资料盒 | | 35 | 5mm透明亚克力板机具切割，粘接成型 | 220x310 | |  |
| 低压配电柜熔断开关编号标识 | | 160 | 奥玛板雕刻图文，贴墙安装 | 40x40 | |  |
| 生活水泵房挡水装置 | | 1项 | 不锈钢方管焊接框架，20mm透明亚克力板切割+热弯，螺栓固定 | 正面：1680x1550 顶面展开：1680x1050 | |  |
| 设施状况展板 | | 1套 | 8+8mm亚克力展板 | 600x800 | |  |
| 安全提示标识 | | 12 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板，贴墙安装 | 320x260 | |  |
| 4 | 消防安全类标识 | 排烟、排风机清单 | 1号楼 | 38 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化，贴墙安装 | 100x150 | |  |
| 5号楼 | 36 |
| 消防排烟口标识 | 1号楼 | 56 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板，贴墙安装 | 300x200 | |  |
| 5号楼 | 37 |
| 正压送风口 | 1号楼 | 0 |
| 5号楼 | 98 |
| 室外消火栓与水泵结合器 | 室外 | 17 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化，不锈钢吊件吊装 | 150x100 | |  |
| 室内消火栓（带灭火器）使用方法标识 （消火栓与灭火器一体箱） | 1号楼 | 93 | 奥玛板UV喷印图文，5mmPVC背板，贴面安装 | 300x220 | |  |
| 2号楼 | 10 |
| 3号楼 | 6 |
| 4号楼 | 9 |
| 5号楼 | 228 |
| 室内灭火器使用方法标识 （灭火器单独小箱子） | 1号楼 | 48 | 375x175 | |  |
| 2号楼 | 15 |
| 3号楼 | 7 |
| 4号楼 | 5 |
| 5号楼 | 56 |
| 防火卷帘黄黑斜纹线 | | 450米 | 高清户外车贴+斜纹地贴膜 | | |  |
| 防火卷帘控制开关标识 | | 100 | 奥玛板雕刻图文，贴墙安装 | | 70x125 |  |
| 火灾声光报警器 | | 204 | 90x90 |  |
| 手动火灾报警按钮 （含使用方法） | | 58 | 90x200 |  |
| 手动火灾报警按钮（带电话插孔） （含使用方法） | | 118 | 90x200 |  |
| 消防监控室制度十上墙 | | 10 | 高清室内写真画面+5mmPVC背板+灰色高分子边条，贴墙安装 | | 500x750 |  |