附件1

“四川省妇幼保健院卫生间改造项目”要求

**1. 总体要求**

1.1改造卫生间区域：门诊楼检验科公共区域卫生间、放射科公共区域卫生间、急诊科公共区域卫生间、产科门诊公共区域卫生间、儿保科公共区域卫生间、儿科门诊公共区域卫生间、住院楼公共区域卫生间。

1.2针对以上改造区域，中标单位须先深化完成改造平面方案以及相应的大样图纸，经采购方书面确定后才能实施。

**2.资质要求**

须具有《企业独立法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上。

**3.技术要求**

|  |
| --- |
| **四川省妇幼保健院卫生间改造项目清单** |
| **序号** | **项目** | **价格** |
| 一 | 门诊楼（1号楼）一层放射科公共区域卫生间 |  |
| 二 | 门诊楼（1号楼）一层儿保科公共区域卫生间 |  |
| 三 | 门诊楼（1号楼）一层儿科门诊公共区域卫生间 |  |
| 四 | 门诊楼（1号楼）一层急诊科公共区域卫生间 |  |
| 五 | 门诊楼（1号楼）二层产科门诊公共区域卫生间 |  |
| 六 | 门诊楼（1号楼）二层检验科公共区域卫生间 |  |
| 七 | 住院楼（5号楼）一层公共区域卫生间 |  |
| 八 | 其它费用 |  |
| **总计** |  |
| **一、门诊楼（1号楼）一层放射科公共区域卫生间** |
| **初步规划：1、现有的男、女卫生间格局不变：**需在女卫生间增设内、外区域的拖布池；**2、将现有的残疾人厕所改为家庭化卫生间，**需改扩建项目有：修补墙面、地面及顶子（考虑增设有医院特色的彩绘瓷砖），增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台；**3、改造现有3个卫生间：**洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。 |
| **（一）基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。3.面层材料品种、规格 铝扣板 600\*600（成品含油漆）4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 | 　 | 3.5 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 2 | 拆除原有墙面瓷砖 | 　 | 　 | 22.6 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 3 | 拆除地面包含基层及地砖 | 　 | 　 | 3.5 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 4 | 拆装现有成人马桶 | 　 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |  |
| 5 | 拆除回填层 | 　 | 　 | 1.1 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 6 | 新做双层防水层 | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 | 　 | 12 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 7 | 新做回填层 | 　 | 　 | 2.36 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 8 | 新做基层 | 1:2.5水泥砂浆找坡兼面层,表面提浆赶光,找坡1%（最薄15厚） | 　 | 2.36 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 9 | 新做墙面瓷砖 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.墙砖300\*600，专用勾缝剂擦缝 | 　 | 22.6 | ㎡ | 　 | 　 | 有医院特色的彩绘瓷砖 |
| 10 | 新做地砖 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.10厚防滑地砖300\*300，专用勾缝剂擦缝 | 　 | 2.36 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 11 | 给水管道改造 | 1.安装部位(室内、外)：室内2.输送介质：给水3.材质：PP-R塑料给水管（冷水）4.型号、规格： DN255.连接方式：热熔连接6.管道冲洗、消毒、试压7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵8.室内外及管道间各部位综合考虑9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 　 | 22 | m | 　 | 　 |  |
| 12 | 排水管道改造 | 1.安装部位：室内2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN1105.连接形式：粘接6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 　 | 15 | m | 　 | 　 |  |
| 13 | 电源线路改造 | 1.名称：电气配管及配线2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线3.规格：SC20、ZRBV2.54.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵7.各类套管（含防水套管）制作、安装8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" | 　 | 50 | m | 　 | 　 |  |
| 14 | 排风口加百叶窗 | 1.类型：铝合金百叶2.颜色综合3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算4.其他：满足设计和规范要求 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |  |
| 15 | 墙面开孔  | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |  |
| 16 | 大理石开孔 | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |  |
| 17 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 | 　 | 30 | m | 　 | 　 |  |
| 18 | 更换照明设施 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |  |
| 19 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 | 　 | 5 | 台 | 　 | 　 | 每小时8立方 |
| **小计** |  |
| **（二）新增设施部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 在卫生间门外钢楼梯处加装拖布池 | 　 |  | 2 | 套 |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 折叠式儿童尿布台 | 包含安装及全部配件 |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 成人、儿童ABS扶手 | 1.栏杆高度：综合2.具体做法详见国标12J003 2A/B193.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 |  | 2 | 套 |  |  | 定制 |
| 4 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  | 3 | 套 |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 5 | 儿童安全座椅 | 包含安装及全部配件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 |  | 4 | 套 |  |  |
| 7 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 |  | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 |  | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 |  | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 安装旧电热水器 |  |  | 1 | 台 |  |  | 现有热水器调配安装 |
| **小计** |  |
| **合计** |  |
| **二、门诊楼（1号楼）一层儿保科公共区域卫生间** |
| **初步规划：增加设施有通风设施、小便器下水盖板，皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器。** |
| **（一）基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 安装折叠式儿童尿布台 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 张 | 　 | 　 | 　成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 儿童安全座椅 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |
| 3 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 4 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 5 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 6 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 7 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 | 　 | 8 | m | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 排风口加百叶窗 | 1.窗类型：铝合金空调百叶2.颜色综合3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算4.其他：满足设计和规范要求 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 墙面开孔 | 根据现场确定尺寸 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 大理石开孔 | 根据现场确定尺寸 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 |  |  | 　 |
| 12 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 |  |  | 　 |
| 13 | 小便器下水盖板 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 |  |  | 　 |
| 14 | 安装旧电热水器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 台 |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 15 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 台 |  |  | 每小时8立方 |
| **小计** |  |
| **三、门诊楼（1号楼）一层儿科门诊公共区域卫生间** |
| **初步规划：增加设施有小便器下水盖板，皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸、热水器** |
| **（一）基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 套 |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 安装旧电热水器 | 包含安装及全部配件 |  | 1 | 台 |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 8 | 小便器下水盖板 | 包含安装及全部配件 |  | 2 | 个 |  |  | 　 |
| **小计** |  |
| **四、门诊楼（1号楼）一层急诊科公共区域卫生间** |
| **初步规划：1、把两男、两女卫生间合并为男、女卫生间各一个：拆除中间隔墙及所有设施，拆除地、墙面及顶子，重新布局。****2、将现有的卫生间改造为：残疾人专用卫生间、病人、儿童卫生间及工作人员卫生淋浴间。增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台。****3、改造3个卫生间及1个淋浴间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。** |
| **（一）基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。3.面层材料品种、规格 铝扣板 600\*600（成品含油漆）4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 | 　 | 34.8 | ㎡ | 　 | 　 |  |
| 2 | 拆除地面包含基层及地砖 | 　 | 　 | 34.8 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 拆除原有墙面瓷砖 | 　 | 　 | 72 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 拆除回填层 | 　 | 　 | 11 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 拆除卫生间蹲便隔断 | 　 | 　 | 8 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 拆除洗手台面 | 　 | 　 | 4 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 拆除小便器 | 　 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 新做双层防水层 | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 | 　 | 118 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 新做墙裙 | 　 | 　 | 35.5 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 电源线路改造 | 1.名称：电气配管及配线2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线3.规格：SC20、ZRBV2.54.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵7.各类套管（含防水套管）制作、安装8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" | 　 | 36 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 墙裙抹灰（双面） | 　 | 　 | 71.6 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 新做墙地砖 | 1.块料类型 墙砖2.安装方式 湿挂法3.面层材料品种、规格、颜色 300\*600 墙砖 | 　 | 168 | ㎡ | 　 | 　 | 有医院特色的彩绘瓷砖 |
| 13 | 新做蹲位基础、回填层 | 　 | 　 | 10.7 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 新做双池洗手台面 | 1.洗漱台：人造石面板2.支架、挡水条等全部费用包含在综合单价里3.满足规范要求 | 　 | 2.6 | m | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 新做卫生间隔断 | 1.部位：倍特板成品隔断(含配件)2.隔断材质：满足规范、技术要求3.隔断材料：倍特板4.隔板高度：2200MM5.隔板的具体做法：02J915 1/40 1/41 | 　 | 10 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 下水管道改造 | 1.安装部位：室内2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN1105.连接形式：粘接6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 　 | 35 | m | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 给水管道改造 | 1.安装部位(室内、外)：室内2.输送介质：给水3.材质：PP-R塑料给水管（冷水）4.型号、规格： DN255.连接方式：热熔连接6.管道冲洗、消毒、试压7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵8.室内外及管道间各部位综合考虑9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 　 | 68.4 | m | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 排水管道改造 | 1.安装部位：室内2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN1105.连接形式：粘接6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 　 | 46 | m | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 | 　 | 30 | m | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 更换照明设施 | 包含安装及全部配件 | 　 | 12 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 墙面开孔  | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 大理石开孔 | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 排风口加百叶窗 | 1.窗类型：铝合金百叶2.颜色综合3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算4.其他：满足设计和规范要求 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 | 　 | 6 | 台 | 　 | 　 | 每小时8立方 |
| **小计** |  |
| **（二)新增设施部分** |
| 25 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：自带存水弯，含感应式自闭式冲洗阀4.包括角阀、软管等全部辅材5.其他满足设计要求 | 　 | 9 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 残疾人马桶 | 1.材质 :陶瓷2.水箱冲洗式坐式大便器3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材4.其他满足功能要求 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 加装拖布池（安装于男卫生间） | 1.名称：成品拖布池2.材质：陶瓷3.型号、规格：带配件 |  | 3 | 个 | 　 | 　 | 成品样式最终通过选样确定 |
| 29 | 儿童马桶 | 1.材质 :陶瓷2.水箱冲洗式坐式大便器3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材4.其他满足功能要求 | 　 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 儿童带红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |
| 31 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 儿童带红外线水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 成人、儿童ABS扶手 | 1.栏杆高度：综合2.具体做法详见国标12J003 2A/B193.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 | 定制 |
| 34 | 儿童安全座椅 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 | 　成品样式最终通过选样确定 |
| 35 | 折叠式儿童尿布台 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 张 | 　 | 　 |
| 36 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 |
| 37 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 台 | 　 | 　 |
| 38 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |
| 39 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |
| 40 | 安装旧电热水器 | 　 | 　 | 2 | 台 | 　 | 　 | 调剂现有热水器 |
| **小计** |  |
| **合计** |  |
| **五、门诊楼（1号楼）二层产科门诊公共区域卫生间** |
| **初步规划：1、把产科门诊的男、女卫生间改造：增加设施有通风设施、皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器、拖布池。** |
| **(一)基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 4 | 套 | 　 | 　 | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 4 | 套 | 　 | 　 |
| 3 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 4 | 套 | 　 | 　 |
| 4 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 | 　 | 30 | m | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 排风口加百叶窗 | 1.窗类型：铝合金百叶2.颜色综合3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算4.其他：满足设计和规范要求 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 墙面开孔 | 　根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 大理石开孔 | 　根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 4 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 安装旧电热水器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 台 | 　 | 　 | 现有热水器调配安装 |
| 11 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 | 　 | 4 | 台 | 　 | 　 | 每小时8立方 |
| 12 | 新装拖布池 | 1.名称：成品拖布池2.材质：陶瓷3.型号、规格：带配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| **小计** |  |
| **六、门诊楼（1号楼）二层检验科公共区域卫生间** |
| **初步规划：1、现有的男、女卫生间格局不变，需在女卫生间增设内、外区域的拖布池；2、将现有的残疾人厕所改为家庭化卫生间，需改扩建项目有：修补墙面、地面及顶子（考虑增设有医院特色的彩绘瓷砖），改变现有马桶方位，增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台；3、改造现3个卫生间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。** |
| **（一）基础设施拆除及改造部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征描述** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。3.面层材料品种、规格 铝扣板 600\*600（成品含油漆）4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 | 　 | 15 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 拆除原有墙面瓷砖 | 　 | 　 | 32.6 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 拆除地面包含基层及地砖 | 　 | 　 | 5.8 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 拆装现有成人马桶 | 　 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 拆除回填层 | 　 | 　 | 2.85 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 新做双层防水层 | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 | 　 | 15.4 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 新做回填层 | 炉渣回填 | 　 | 2.85 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 新做基层 | 1:2.5水泥砂浆找坡兼面层,表面提浆赶光,找坡1%（最薄15厚） | 　 | 5.8 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 新做墙面瓷砖 | 1.块料类型 墙砖2.安装方式 湿挂法3.面层材料品种、规格、颜色 300\*600 墙砖 | 　 | 32.6 | ㎡ | 　 | 　 | 有医院特色的彩绘瓷砖 |
| 10 | 新做地砖 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.10厚防滑地砖300\*300，专用勾缝剂擦缝 | 　 | 5.8 | ㎡ | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 给水管道改造 | 1.安装部位(室内、外)：室内2.输送介质：给水3.材质：PP-R塑料给水管（冷水）4.型号、规格： DN255.连接方式：热熔连接6.管道冲洗、消毒、试压7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵8.室内外及管道间各部位综合考虑9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 　 | 35 | m | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 排水管道改造 | 1.安装部位：室内2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN1105.连接形式：粘接6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 　 | 15 | m | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 电源线路改造 | "1.名称：电气配管及配线2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线3.规格：SC20、ZRBV2.54.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵7.各类套管（含防水套管）制作、安装8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" | 　 | 50 | m | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 排风口加百叶窗 | 1.类型：铝合金百叶2.颜色综合3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算4.其他：满足设计和规范要求 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 墙面开孔  | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 根据现场确定尺寸 |
| 16 | 大理石开孔 | 根据实际情况确定尺寸 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 根据现场确定尺寸 |
| 17 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 | 　 | 30 | m | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 更换照明设施 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 | 　 | 5 | 个 | 　 | 　 | 每小时8立方 |
| **小计**　 | 　　 |
| **（二）新增设施部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征描述** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 20 | 女卫生间新装拖布池 | 1.名称：成品拖布池2.材质：陶瓷3.型号、规格：带配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 成品最终通过选样确定 |
| 21 | 儿童马桶 | 1.材质 :陶瓷2.水箱冲洗式坐式大便器3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材4.其他满足甲方功能要求 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |
| 22 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 |
| 23 | 儿童洗手池（带感应式水龙头） | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |
| 24 | 成人、儿童ABS扶手 | 1.栏杆高度：综合2.具体做法详见国标12J003 2A/B193.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 25 | 儿童安全座椅 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 套 | 　 | 　 |
| 26 | 折叠式儿童尿布台 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 张 | 　 | 　 |
| 27 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 |
| 28 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 |
| 29 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 套 | 　 | 　 |
| 30 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 |
| 31 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 安装旧电热水器 | 　 | 　 | 1 | 台 | 　 | 　 | 现有热水器调配安装 |
| 　**小计** | 　 |
| **七、住院楼（5号楼）一层公共区域卫生间** |
| **初步规划：增加设施有小便器下水盖板、皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸、热水器。** |
| **（一）基础设施不变添加设施部分** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 7 | 套 | 　 | 　 | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 3 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |
| 4 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 6 | 套 | 　 | 　 |
| 5 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 |
| 6 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 |
| 7 | 安装旧电热水器 | 包含安装及全部配件 | 　 | 1 | 台 | 　 | 　 | 现有热水器调配安装 |
| 8 | 小便器下水盖板 | 包含安装及全部配件 | 　 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 　**小计** |  |
| **八、其它费用** |
| **序号** | **项目** | **项目特征** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **（一标识等** |
| 　 | 温馨提示（健康宣传） | 　 | 　 | 120 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| **(二）建渣清运费等** |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　建渣清运费等 | 　 | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 | 　 |
| **小计** |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、须具有《企业独立法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、**或三证合一营业执照（副本）；**建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上）

9、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、设计规范或标准

14、售后服务承诺书

16、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**业 绩 情 况 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

 2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

附件4

**反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）