**院内（抚琴院区）采购公告**

我院将召开抚琴院区停车场、培训会议室改造工程采购比选会议，会议由医院后勤保障科组织，党群办负责全程监督。届时，请各参会单位准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

1. 会议时间：2014年2月13日上午10：30

2、会议地点：四川省妇幼保健院晋阳院区综合楼会议室

3、会议内容：停车场、培训会议室改造工程院内采购。本次采购采取院内比选方式，比选小组成员由后勤保障科、基建办、财务科.保健部、院办相关人员组成。

项目概况：本工程为四川省妇幼保健院（抚琴院区）停车场、培训会议室装修改造工程。改造范围包括原检验科、妇科、食堂改造为停车场，原来儿保区域改为培训会议室及示教室，改造面积约为1800平方米。改造内容包括更换屋面彩钢瓦、·更换室内吊顶石膏板、灯具、现有室内隔墙的拆除及相应的部分零星维修详细见（改造内容见项目清单）。

4、参会单位的要求：

4.1须具有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》

4.2须具有建筑承包三级或室内装饰企业丙级及以上资质

4.3须具有承接类似工程并具体负责组织设计和施工的业绩，相当的技术经验和相应的技术经济实力及良好的信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、会前要求：

5.1拟参会单位需于2014年2月13日前领取改造公告，并进行现场勘察。

5.2拟参会单位需于2014年 2月13日 10：30前向我院提供以下资料（复印件加盖鲜章），进行资格初审：

5.2.1公司资质（第4条要求的资料）、参会人员的授权书及身份证复印件；

六、会议安排：

 1. 2014 年2月13日，各参会单位必须携带5.2条要求的资料的复印件（加盖公章）等资料交党群办；报价单（密封）一式三份交后勤保障科。

 2.党群办负责组织参会单位的资格审查，并填写《院内采购资格审查表》。

 3.党群办组织参加比选的单位发言顺序的抽签仪式。

 4.各参会单位进入会场，党群办通报资格审查情况，宣布参加比选的单位名单和发言顺序。

 5.资质审查合格的单位介绍自己的实力、施工方案、进度、工期、第一次报价、售后服务等情况。

 6.小组成员集中与供应商分别进行谈判，供应商在10分钟内填写《二次报价函》，进行最后书面报价。

 7.谈判小组根据谈判情况进行综合评比、投票。

 8.现场唱票、统票、监票。

 9.根据谈判小组成员投票表决，票数最多且超过半数的公司为确定的候选单位，推荐成交候选单位并排列顺序。后勤保障科长填写《采购评审报告》，小组成员签字确认，逐级上报。

后勤保障科

 2104年1月20日

`

|  |
| --- |
| 抚琴院区停车坪改造工作量 |
| 项目名称 | 单位 | 工作量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 地砖拆除 | ㎡ | 592 | 　 | 　 | （地砖及粘贴层至混凝土基础层拆除）拆除人工工时 |
| 砖基础拆除 | m | 136 | 　 | 　 | （原墙体基础）拆除人工工时 |
| 基础槽修补 | m | 160 | 　 | 　 | 材料及人工工时 |
| 拆除地砖地面修补 | ㎡ | 592 | 　 | 　 | 拆除地面坑洼  |
| 地台拆除 | ㎡ | 25 | 　 | 　 | 拆除人工及建渣搬运至原妇科门诊与供应室路面处 |
| 场地平整 | ㎡ | 365 | 　 | 　 | 人工平整场地 |
| 场地处理（人工） | 个 | 8 | 　 | 　 | 场地边缘破损处拆除及修补 |
| 混凝土地面 | ㎡ | 343.15 | 　 | 　 | C35混凝土100mm路面（荷载以小型载客汽车计算） |
| 水沟清理 | m | 75 | 　 | 　 | 水沟清理人工并复原 |
| 雨水井 | 套 | 2 | 　 | 　 | 砖砌雨水井（井深1.5米）、10吨级铸铁雨水井及安装人工 |
| 围墙墙砖拆除 | ㎡ | 85 | 　 | 　 | 拆除及建渣清运人工工时 |
| 墙面抹灰 | ㎡ | 85 | 　 | 　 | 墙面一般抹灰 |
| 围墙24砖柱加高 | m | 15 | 　 | 　 | 砖砌砖柱及一般抹灰 |
| 墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 98 | 　 | 　 | 人工工时 |
| 墙面打毛 | ㎡ | 98 | 　 | 　 | 人工工时 |
| 墙面抹灰 | ㎡ | 98 | 　 | 　 | 墙面一般抹灰 |
| 建渣转运 | 项 | 1 | 　 | 　 | 拆除建渣转运至需增高处（原食堂区域） |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明： |
| 1.对改造区域内高于地面砖基础进行拆除及修补，同时对区域内地原基础拆除部分进行修补。 |
| 2.对原检验科与食堂交接处泥土地面进行混凝土硬化。 |
| 3.对原食堂与供应商消毒间基础高差为进行填高并设置混凝土坡道。 |
| 4.对原妇科门诊地台进行拆除，地面进行硬化。妇科门诊与供应室过道填平并硬化处理。 |
| 5.区域边缘破损处进行修补。 |
| 6.围墙原粘贴墙砖拆除，乳胶漆墙面抹灰铲除，高度未到顶砖柱加高至顶端，统一墙面抹灰。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四川省妇幼保健院、后勤保障科 |
|  |  |  |  |  | 2014年1月7日 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 抚琴院区培训会议室改造工作量 |
| 项目名称 | 单位 | 工作量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 拆除项目 |
| 单层彩钢瓦拆除 | ㎡ | 582.6 | 　 | 　 | 拆除人工工时（区域内彩钢瓦屋面） |
| 彩钢瓦残值 | ㎡ | -582.6 | 　 | 　 | 彩钢瓦处置（残值） |
| 石膏顶拆除 | ㎡ | 509.4 | 　 | 　 | 拆除人工工时（含阳光俱乐部） |
| 木夹玻隔断拆除 | ㎡ | 196.5 | 　 | 　 | 拆除人工工时 |
| 铝合金拆除 | ㎡ | 23.15 | 　 | 　 | 拆除人工工时 |
| 地砖拆除 | ㎡ | 19.25 | 　 | 　 | 拆除人工工时（拆除至基层） |
| 灯具拆除 | 套 | 60 | 　 | 　 | 拆除人工工时（磨砂格栅灯具精拆需二次利用） |
| 建渣清运 | 项 | 1 | 　 | 　 | 拆除木隔断及吊顶矿棉板清运及处置 |
| 水池拆除 | 套 | 10 | 　 | 　 | 水池拆除及水管终端封堵， |
| 新增项目 |
| 新修地台 | ㎡ | 33 | 　 | 　 | 砌砖地台表面粘贴地砖（高30公分） |
| 地砖粘贴 | ㎡ | 19.25 | 　 | 　 | 与相邻地砖相近（材料及人工） |
| 彩钢屋顶 | ㎡ | 582.6 | 　 | 　 | 双面0.5\*75夹芯岩棉瓦楞板 |
| 不锈钢沟维修 | m | 22 | 　 | 　 | 水沟变形及接口焊接修补 |
| 排气扇 | 个 | 18 | 　 | 　 | 正野280管道排气扇 |
| 夹丝波纹管 | m | 100 | 　 | 　 | Ø160夹丝空调软管 |
| 石膏顶（600\*600） | ㎡ | 456.4 | 　 | 　 | 材料、人工工时（包含阳光俱乐部） |
| 木夹玻隔断 | ㎡ | 10.2 | 　 | 　 | 材料、人工工时（大样同原隔断） |
| 音响线铺设 | m | 200 | 　 | 　 | 材料、人工工时 |
| 格栅灯 | 套 | 15 | 　 | 　 | 材料、人工工时（1200\*300磨砂格栅灯） |
| 格栅灯 | 套 | 24 | 　 | 　 | 材料、人工工时（600\*600）磨砂格栅灯） |
| 更换破损电源线 | m | 80 | 　 | 　 | 更换破损及更改线路增加电源线 |
| 空调线 | m | 60 | 　 | 　 | Ø6平方\*5芯川缆铜芯线，川路线管 |
| 空调线 | m | 80 | 　 | 　 | Ø6平方\*4芯川缆铜芯线，川路线管 |
| 玻璃门维修 | 樘 | 4 | 　 | 　 | 双扇玻璃门（更换损坏五金及增加应有五金） |
| 涂刷乳胶漆 | ㎡ | 70 | 　 | 　 | 区域内墙面涂刷乳胶漆 |
| 门窗维修 | 项 | 1 | 　 | 　 | 区域内铝合金及塑钢门窗 |
| 地面修补 | 项 | 1 | 　 | 　 | 项目区域内地面破损维修 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 1.拆除区域内图纸标示拆除部分木隔断，及部分地砖拆除，并按要求增加部分隔断，形成新的教学区。 |
| 2.拆除原单层彩钢屋顶，更换夹芯彩钢屋顶，并对变形屋架调校、修补。 |
| 3.更换区域内吊顶石膏板，更换部分老旧灯具,原电源线保留，增加部分电源线。 |
| 4.对拆除部分所损坏墙面、地面进行相应修补，乳胶漆墙面进行翻新。 |
|  |  |  |  |  |  |