**附件1：**

功能影像科超声自助打印系统建设供应商要求、技术参数及评分办法

**一、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：**

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**二、供应商资格要求**

1. 在中华人民共和国境内注册，具有法人资格，具备有统一社会信用代码的营业执照。
2. 经营范围须具备：信息系统集成服务。
3. 财务及信誉要求：近三年内无亏损，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间（提供书面说明或财务审计报告）。
4. 供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。提供承诺函盖供应商鲜章。
5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。提供查询原件或复印件盖供应商鲜章。
6. 参加本项目的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。提供查询原件或复印件盖供应商鲜章。

7.参与本项目投标人须具备本地化服务能力及服务团队。

8.本项目不接受联合体投标。

**三、建设背景**

四川省妇幼保健院为国家三级甲等妇幼保健机构。医院现有业务用房建筑面积共计6.3万㎡，编制床位600张。现医院门诊就诊患者众多，患者获取超声报告需奔走不同诊室等待报告结果，导致患者多次往返，大大延长患者的等待时间。根据医院现状分析医院的实际业务流程，针对目前医院存在的就诊流程优化，各医技科室的报告核对分发工作繁重，打印机维护耗费大量人力、物力、时间，通过自助医疗、移动医疗和智慧医疗的建设思想，统筹规划，快速建设利民、便民、惠民的全院自助打印服务系统，提高医院的患者满意度，提升病人的就医体验，缩短就诊等待时间，实现超声报告一体自助打印、自助取报告等功能，提高医院公共资源的利用率，为人民提供安全、有效、方便的基本医疗服务。

**四、建设内容**

总体目标：

1.将超声自助打印系统上线，打通超声pacs系统，实现患者只要通过简单的刷卡或扫码等方式，就可以方便快捷自主打印超声图文报告，患者按需打印、时间自由，既保护了医院的临床检验的信息安全，又很好的保护了患者的隐私，从而全面提升医院人性化服务。

2.建设一套具有妇幼保健特色超声自助打印服务系统，能实现所有输出资料的一站式管理，实现影像科室的图文报告、文件集中处理，所有图文资料统一通过业务服务器存储、匹配、打印、分发，有效缩短患者的就诊等待时间，提升病人的就医体验，提高医院打印公共资源的利用率，提供安全、有效、方便的基本医疗服务。

（1）供应商免费提供整套自助打印系统，应包含数据存储、应用服务器、自助系统软件、自助打印终端一体机等；

（2）自助打印终端一体机不少于4台，根据医院发展需要应增加台量；

（3）与医院PACS系统所有接口内容及费用由中标公司自行协商与承担；

（4）终端一体机中文显示界面、语音引导、极简操作、无需培训，可快速上手、快速应用。

#### 4.1自助系统设计

根据上述需求，本方案采用搭建独立应用服务器1套，数据存储1套，终端部署3套超声自助打印一体机。

1.

#### 4.2自助系统流程

1.患者缴费并持申请单到科室做检查，医师在工作站系统上录入患者信息；

2.患者检查完成后，检查数据在本机上存储，患者在大厅等待报告完成；

3.医师在报告工作站上调看患者检查图像，书写诊断报告，审核完成后点击打印，发送打印任务（虚拟打印），将电子报告内容发送到自助服务器存储；自助服务器自动识别患者报告并在大厅告知屏显示可取报告病人姓名；

4.患者在告知屏看到自己名字后在自助打印机上刷卡；

5.自助打印机通过扫用户就诊卡识别系统获取患者ID；

6.自助打印机利用获得的患者ID向自助服务器查询患者信息；

7.自助报告打印机从自助服务器上提取诊断报告信息，推送至自助打印机上的报告机打印；

8.自助打印机客户端将显示患者姓名，报告编号，报告打印数量及类型。打印过程中无需人工干预；

9.患者获得诊断报告后，自行离院；不受医院上下班影响，自主的领取胶片及报告；

4.3自助打印系统应具备功能：

1. 自动叫号；
2. 智能提示；
3. 大屏显示
4. 刷卡打印
5. 快速响应

4.4项目需求明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备** | **数量** | **功能配置要求** |
| 自助终端设备 | 4台 | 自助设备具有双屏显示，广告屏分辨率分辨率≧1920\*1080dpi、显示屏尺寸≧32寸；高清触摸显示屏尺寸≧17寸，单点触摸≥5000万次，免维护，操作屏具有触摸液晶操作（防尘、防爆、防水）；全中文图形化界面与语音提示患者操作；刷 卡 器自动识别ISO、IBM格式，适75BPI/210BPI密度，磁头寿命：大于50万次，划卡速度： 10cm/s-160cm/s；工作功耗：200-300W，待机功耗，120-180W,温度：5-45度；外观结构金属材质，金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀 |
| 工控主机 | 4台 | ≧四核3.4GHZ,内存≧DDR4 16G，硬盘≧256G SSD，1TB机械，≧8个USB，≧2个USB3.0/1个1000M自适应RJ45以太网口，≧1个VGA端口；电源≧350w |
| 自助打印系统应用服务器 | 1套 | 硬盘位≧8\*3.5/处理器≧8核 1.7GHz\*2/内存≧16GBDDR4硬盘≧2TSATA7.2K\*3/千兆网卡/RAID5 /≧495W冗电/ 静态导轨/2U机架式 |
| 自助打印系统数据存储 | 1套 | 1.8TB SAS 10K\*7/1485W冗电/机架导轨/2米12Gb外置SAS线 |
| 自助系统软件 | 1套 | 符合项目应用技术参数要求 |
| 内置打印设备 | 4台 | 激光彩色打印机/≧600\*600DPI/彩色打印速度≧34页ppm/黑白打印速度≧36ppm |
| **配套要求说明** |
| 数据接口 | 1套 | 整套自助系统与医院PACS系统无缝对接匹配，涉及接口内容及费用，供应商自行协商承担。 |

4.5项目合作方式

1. 整套自助打印系统供应商根据文件要求向采购人免费提供，采购人不承担任何费用；
2. 接口内容及费用中标公司自行协商与承担；
3. 采购人根据报告种类按张计费，每月支付。

**五、技术参数要求**

**说明：**

**带★号参数为必须满足指标要求，不能有负偏离。**

**带▲号参数为重要优选指标要求，负偏离响应将导致大幅扣分；其他为普通指标要求，负偏离响应会导致扣分。**

**所有硬件设备需提供原厂3C认证资料。**

#### 5.1自助终端设备技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 显示屏 | **▲**自助设备具有双屏显示，广告屏分辨率分辨率≧1920\*1080dpi、显示屏尺寸≧32寸 |
| 2 | **▲**高清触摸显示屏尺寸≧17寸，单点触摸≥5000万次，免维护，操作屏具有触摸液晶操作（防尘、防爆、防水） |
| 3 | 输入模块 | 自动识别ISO、IBM格式，适应75BPI/210BPI及以上密度，磁头寿命：≧50万次，划卡速度： ≧10cm/s-160cm/ |
| 4 | 语音模块 | 功放≧2个，8Ω/5w |
| 5 | 监控模块 | 摄像头≧50w像素 |
| 6 | 电源 | 机柜电源12/24V |
| 7 | 机柜电源排插带空气开关、漏电保护。 |
| 7 | 外观结构 | 金属材质，金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀，统一标识 |

#### 5.2工控主机技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 处理器 | ≧四核3.4GHZ |
| 2 | 内存 | ≧DDR4 16G |
| 3 | 硬盘 | ≧256G SSD/机械1TB |
| 4 | 接口 | ≧8个USB，≧2个USB3.0 |
| 5 | 网口 | ≧1个1000M自适应RJ45以太网口 |

#### 5.3自助打印系统应用服务器技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 外形 | 2U 及以上机架式服务器 |
| 2 | 处理器 | **★**≧1颗英特尔® 至强®≧ 8核CPU、主频 ≧1.70GHZ /L3缓存20MB每核心2.5 MB；核心数量选项：6、8、10、12、16、18/ GPU支持  |
| 3 | CPU支持 | 支持≥2个内部CPU  |
| 4 | 内存容量 | **★**≧16GB最大可扩展容量 、可配≥1.5T（≥24 个DIMM 插槽） |
| 5 | 硬盘 | ▲3个2T 7.2Krpm 3.5 SATA热插拨硬盘，最大支持硬盘数量和型号 ≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘 |
| 6 | 磁盘阵列 | RAID卡 RAID支持 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 |
| 7 | 网口I/O PCI插槽 | 可选集成4个千兆以太网卡，可支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. |
| 8 | ▲≥7个PCIe第3代插槽  |
| 9 | SD卡 | ▲数量≧2 可组成RAID的级别。能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 |
| 10 | 电源 配置 | 1+1冗余热插拔铂金级能效电源 |
| 11 | 管理 | 前面板上配备液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如系统发生故障，液晶屏上可显示关于故障的具体信息 |
| 12 | 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6 |
| 13 | 其它特性 | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。能够免光盘安装服务器。 |

#### 5.4自助系统数据存储技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 基本架构 | **★**配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障 |
| 2 | **★**包含不少于4 GB 电池后备高速缓存，支持扩展到8GB缓存配置FC主机端口，每控制器要求提供16G FC端口数量≥4, SAS 12Gb端口≥2；双控制器可提供16G FC端口数≥8, SAS 12Gb端口≥4 |
| 3 | 控制器接口方式 | 双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存 |
| 4 | 通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护 |
| 5 | 不少于8个16GB FC接口和4个12Gb SAS接口 |
| 6 | 每控制器，不少于2个专用远程管理网口，不少于一个MiniUSB 、RS232口 |
| 7 | 支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6 |
| 8 | 储存要求 | ≧1.8T SAS 10K硬盘7块 |
| 9 | 支持固态硬盘(SSD) |
| 10 | ▲支持固态硬盘作为读缓存(SSD Cache)  |
| 11 | 支持2.5和3.5寸硬盘 |
| 12 | 支持不同转速的硬盘：15K、10K、7.2K |
| 13 | 支持不同容量的硬盘：600GB,900GB,1.2T,1.8TB,1TB,2TB,4TB |
| 14 | 应用管理 | 支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作 |
| 15 | 支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式 |
| 16 | ▲支持自我加密驱动器：可加密写入到驱动器的一切数据，并解密从驱动器读取的一切数据。可“锁定”数据状态，未经授权的人员将无法读取  |
|  |  |

#### 5.5自助系统软件技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 报告采集 | 通过接口实施超声报告的数据采集并与患者信息进行关联，在自助服务器存储。 |
| 2 | 报告分流 | 支持按院区、病区、门诊与住院、临床科室等条件进行报告分流，以满足各类定制需求。 |
| 3 | 按终端统计印量 | 支持按日期、机型、终端、打印机、文件类型、尺寸、介质等自定义组合条件进行印量统计。 |
| 4 | 印量明细查询 | 支持按日期、特种纸张/报告类别等条件查询报告明细，包括报告类别、颜色、打印终端、介质、尺寸、打印时间等信息。 |
| 5 | 补打功能 | 对打印未成功、或者打印质量出问题等报告进行补打。 |
| 6 | 查询打印信息 | 通过打印状态、识别状态、接收时间段、患者姓名、取片凭证等信息查询打印作业，并支持按需选择指定打印机进行批量报告打印。 |
| 7 | 直接输出功能 | 支持医生站发送的报告，无需刷卡，直接选择指定打印机打印出来。 |
| 8 | 判断报告重复功能 | 支持在一定时间内发送第二份报告可以覆盖前一份报告。 |
| 9 | 按需直打功能 | 支持根据病患条码/卡号，直接选择相应的打印机打印报告。 |
| 10 | 打印机状态及剩余墨量监控功能 | 接收打印终端上报的打印机状态，方便管理员监控各终端运行状态。 |
| 11 | 支持多种途径获取报告 | 支持院内条码/院内就诊卡等。 |
| 12 | 患者姓名匿名化 | ★支持终端患者姓名隐藏规则配置。 |
| 13 | 报告水印嵌入 | ★支持在报告上按科室自定义添加水印、引导语等信息。 |
| 14 | 权限管理 | 根据不同用户角色对查询系统进行权限配置。 |

#### 5.6超声自助打印系统内置打印机技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 产品类型 | 激光彩色打印机 |
| 2 | 分辨率 | ≧600\*600DPI |
| 3 | 打印速度 | ▲黑白打印速度≧36ppm |
| 4 | ▲彩色打印速度≧34页ppm |
| 5 | 成像技术 | ▲采用LED/激光一次性成像 |
| 5 | 文图处理技术 | ▲通过图像增强模式，高清晰墨粉应用，保证高品质、专业的打印输出效果 |
| 8 | 纸盒容量 | ▲≧750页 |
| 9 | 纸盒供纸厚度 | ▲≧200gsm |

### 5.7超声自助打印系统PET特种纸张技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 产品规格 | A4 |
| 2 | 环保标准 | GB/T24001 ISO14001 |
| 3 | 质量标准 | GB/T 19001 ISO9001 |

### 六、服务要求

### 安全保密要求

### 投标人必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

### 服务及技术支持要求

本次招标要求投标人能够提供从系统验收之日起终生免费技术支持服务。

### 七、评分标准

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标价格30% | 30分 | 供应商的价格得分 =（评标基准价/响应报价）×30评标基准价为满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价 | / |
| 技术要求40% | 40分 | 投标产品商务、技术参数完全符合招标文件第五条要求没有负偏离得满分；技术要求低于▲要求（负偏离），一项扣4分，扣完为止。 | 投标人虚假响应取消资格且3年内不得参与本院相关项目投标 |
| 项目运维15% | 15分 | 1、项目负责人要求：应取得主要投标系统及设备原厂技术培训证书，且具有高级职称，工作年限3年以上，提供原件查验，复印件留存。（满足得2分，不满足不得分）2、技术服务人员：应取得主要投标系统及设备原厂技术培训证书，服务团人数不得少于5人，提供原件查验，复印件留存。（满足得2分，不满足不得分）3、针对本项目投标人提供至少1名技术服务人员驻场服务，服务时间（春节假期除外）早上8:00-下午17:30的所有时段。非工作时段现场响应服务不大于2小时,提供7\*24小时的服务响应，随时进行电话应答。（满足得5分，不满足不得分）4、项目运维方案，针对本项目投标人提供运维方案可行性高得3分、一般得1分、不提供不得分。5、参与本项目投标人须具备本地化服务能力及服务团队（满足得3分，不满足不得分） | 需提供客观评审证明材料 |
| 资质授权 | 10分 | 涉及本项目的投标产品，应提供生产厂家或总代理授权。每提供一份得2分，最高得10分。 | 授权或代理证书 |
| 业绩3% | 3分 | 提供厂家或投标人类似项目（三甲医院）业绩，一个得1分，最高得3分 | 提供合同与银行转款凭证 |
| 投标文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / |

附件2：

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、售后服务承诺书

13、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

14、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

15、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

16、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

17、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：主要表格格式**

**附件3-1：报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、 培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

 2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

 3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

**附件3-2：**

**规格型号、配置及偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件3-3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

##

## 附件3-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4： 反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）