**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名    称** | **配置及技术性能基本要求** |
| **1** | 纤维结肠镜 | 用于检查结肠内疑有息肉、肿瘤、溃疡、炎症、不明原因出血灶等病变。 |
| **2** | 肠镜清洗池 | 用于清洗、消毒纤维肠镜。 |
| **3** | 心电图机 | 用于冠心病、心血管病等，心脏疾病的临床诊断和病情评估 |
| **4** | 牙种植机 | 用于牙科种植手术，要求：马达转速可调，扭矩可调,具备扭矩过载保护，冷却水泵可调，液晶显示屏，脚踏开关可完成各种选择，配备可高温高压灭菌的马达线、马达和手机，带灯光。 |
| **5** | 口腔综合治疗台 | 用于口腔治疗，要求：低噪音电动牙科椅，可折叠式头枕，左扶手，内置式地箱，机椅互锁，冷光灯可调亮度，下挂式医生器械盘、标配三用枪，气控四孔手机、高速手机、低速马达、直机、弯机、洁牙机等。 |
| **6** | 国产超声刀头及接头匹配器 | 用于各种外科手术中，除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，与医院现有超声刀（强生）主机匹配使用。 |
| **7** | 血液灌流机 | 用于清除血液中的外源性和内源性毒物将血液进行净化的透析仪器设备，要求：具有气泡探测器，独立控制的肝素自动推注装置，血液保温装置，动静脉压报警功能，具有配套的适于不同体重的多种规格的一次性活性炭血液灌流器和血液管路。 |
| **8** | 小儿膀胱镜及配套异物钳 | 用于小儿泌尿外科手术，观察清晰镜头采用国际标准卡口，能适配院内现有冷光源和摄像系统。 |
| **9** | 神经外科头戴式光源 | 用于神经外科手术照明，要求：照明光斑和亮度均连续可调。充电式锂电池供电，佩戴舒适，轻巧便携。 |
| **10** | 小儿泌尿尿道下裂专用手术器械 | 小儿泌尿尿道下裂手术专用 |
| **11** | 头戴便携式全高清摄像系统 | 用于外科手术高清摄像 |
| **12** | 外科手术放大镜 | 用于外科手术 |
| **13** | 裂隙灯 | 用于检查眼前部组织的各种生理、病理变化。 |
| **14** | 身高体重测量仪 | 1、便携式称量系统：具儿童、成人体重秤量功能，便携式、自动产生体质指数、自动保持、自动关机；伸缩式量高尺，手动头部档板。2、立柱式身高体重工作站：具备母婴体质指数及体重值测量功能（含预设除皮、自动保持、自动计算等功能），有移动脚轮，手动头部档板测量高度，量高尺带测量值显示屏，数字自动显示。 |
| **15** | 成年人体适能健康评估仪 | 用于心肺功能测试、人体成份测试、肌耐心测试、柔韧度测试、平衡性测试、反应时测试等；测试年龄范围：3-99周岁；具备自动生成体适能报告分析、亚健康状况分析、关联慢病分析、运动方案建议及个性化运动处方等功能。  |
| **16** | 酶标仪 | 用于生殖保健，波长200-1000nm；精确度SD <0.003 Abs或CV <1.0% |
| **17** | 电泳仪 | 用于对不同物质进行定性或定量分析 |
| **18** | 凝胶成像系统 | 用于分子量计算、密度扫描、密度定量、PCR定量等研究，分辨率≥130万像素；蓝光 |
| **19** | 电子天平 | 用于称量物体质量，精确度≥0.0001g |
| **20** | 核酸蛋白测定仪 | 用于快速、可靠的检测双链/单链DNA ,RNA ,寡核苷酸,蛋白质和细菌细胞密度/混浊度，DNA浓度0.01ng/µL;蛋白质浓度12.5µg/mL |
| **21** | 鼻腔冲洗器 | 用于鼻腔冲洗，要求冲洗器表面应光滑、色泽均匀，各连接部位应紧密，运动部件使用旋转灵活可靠。 |
| **22** | 便携式头灯 | 用于耳鼻喉科手术，外表不会对患者和操作者造成伤害，光斑亮度均匀、显色性高等。 |
| **23** | 儿童抢救床 | 用于儿童重症病人的病床、电动型 |
| **24** | 手持式血氧脉搏仪 | 用于测量人体血氧值、脉率值等生理参数 |
| **25** | 车载负压吸引器 | 用于满足救护车车载负压吸引需求 |
| **26** | 纤维喉镜 | 用于治疗声带息肉、小结、囊肿、喉脱垂及喉部良性肿瘤等咽喉疾病 |
| **27** | 转运暖箱 | 适用于车载婴儿转运 |
| **28** | 单孔水浴锅 | 满足实验室工作需要，国产、控温恒温 |
| **29** | 新生儿脉氧仪 | 双相功能，方便携带 |
| **30** | 洗板机 | 用于清洗酶标板检测后的一些残留物质，残留量小于0.7ul,不用拍板；每分钟清洗两块板；可任意板、孔进行清洗，不足一条无需补孔；具微孔板浸泡和震荡混匀功能； 微孔板悬空清洗技术，避免板底污染。 |
| **31** | 纯高频呼吸机（国产） | 可用于新生儿的纯高频呼吸机 |
| **32** | 过氧化氢浓度监测仪 | 用于过氧化氢等离子灭菌器运行时的气体残留监测 |
| **33** | 视动性眼震仪 | 用于新生婴儿视力定性检测 |
| **34** | 弱势综合训练仪 | 用于治疗弱视   |
| **35** | 感统教具、ASD训练器材 | 用于感统综合训练，包括万象组合、平衡训练组套、ASD训练教具、S-S语言测评工具、定制ASD教具、语言训练、构音训练教具、前庭平衡系列、挤压感统系列、运动万象组合等。 |
| **36** | 麻醉监护仪 | 用于麻醉监护 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 配送企业名称 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。