附件1

#### 四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

#### 净饮机采购项目招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院净饮机采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）、成都市金牛区抚琴西路338号（抚琴院区）。

二、项目要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2. 法定代表人身份授权书（原件，见附件）,法定代表人和经办人身份证复印件；

3.投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等；

2.本项目的招标清单做为本次的报价比选的重要依据，但不限于清单的内容，还包括图纸范围内工程量。要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术参数要求”调整，中标价格将不接受调整。本项目招标控制价为人民币：200000.00元，超过控制价的做无效报价处理。

3.报价方式：固定总价。

4.采购数量及其它：规格1为28台，规格2为6台；并提供1年的维保服务。

#### 5.支付方式：按中标金额的30%作预付款，验收完成后支付合同尾款。

三、技术参数要求

（一）、产品一技术参数（规格1）

1.电源:220V/50Hz ≤900W

2.水箱容量：8L

3.加热罐容量：4L

4.供水量：开水≥8L/H，温开水≥20L/H

5.过滤配置：四级反渗透过滤

6.使用环境温度:5-40度、湿度:10%-80%

7.净水流量：≥7L/h

8.总净水流量：≥2000L

9.外形尺寸：400\*360\*1350mm ±2%

**技术要求**

1.前操作面板采用镀膜钢化玻璃，厚度不低于3mm，且需要清楚标识出水配置。

★2.LED显示屏，能够显示工作状态、开水温度、时间、各级滤芯寿命，并具有寿命提醒功能，提供投标产品工作状态的图片证明。

3.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费，提供国家级权威部门出具的认证证书扫描件加盖公章。

★4.整机采用密封和蒸汽冷凝技术，保证无蒸汽排放，提供国家级权威机构证明文件及同机构出具的技术说明文件。

★5.采用热交换加热技术，温开水必须为沸腾后经过热交换器冷却后的温开水，绝不采用阴阳混合水，省电80%，提供产品整机外观及内部结构彩色照片与产品画册截图。

6.全自动电脑式(LED显示)，可实时显示水温及设备运行状态。

7.采用阻燃PU保温技术，具有焊接防漏水技术。

8.防漏电、防干烧、防火、防开盖四防安全设计。

9.采用触摸式轻触开关，开水带童锁功能，出水开关具有自动关闭功能。

★10.具备中国质量认证中心出具的3C认证证书，证书内电压、功率参数需与所投型号一致，提供扫描件加盖制造商公章。

11.经过多级过滤后，保证出水水质符合GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》、CJ94-2005《饮用净水水质标准》,提供通过CMA认证第三方检测机构出具的出水检测报告。

12.投标产品与涉水卫生许可批件过滤等级与技术要求一致，提供涉水批件扫描件。

★13.具有设置定时开关机功能。

（二）、产品二技术参数（规格2）

1.电源:220V/50Hz ≤3KW

2.热罐容量：≥35L

3.供水量：开水≥50L/H，纯水≥60L/H

4.过滤配置：四级反渗透过滤

5.使用环境温度:5-40度、湿度:10%-80%

6.净水流量：≥60L/h

7.总净水流量：≥6000L

8.外形尺寸：615\*425\*1760mm ±2%

**技术要求**

1.采用阻燃PU保温技术，具有焊接防漏水技术。

2.具有智能水控系统，无需人工值守。

3.电器部分控制线路为24V安全电压微电脑控制。

4.防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护。

★5.液位电极检测控制器采用微电压防腐蚀技术，杜绝对水质释放有害物质，提供国家级权威机构证明文件扫描件。

6.开水器采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水。进水要有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。

★7.蒸汽热能回收冷凝系统，省电50%以上；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手（提供节能检测报告）；单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达10升以上。水箱六面体发泡保温，节能省电。

★8.设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警、滤芯防伪无线识别技术、寿命提醒功能，提供国家级权威机构出具的滤芯防伪识别技术证明文件扫描件（滤芯更换提醒功能需能显示每级独立对应的消耗进度）。

★9.为保证产品品质及出水安全卫生，防止使用劣质耗材，所投产品需与所采用耗材为同一品牌（PP棉、活性炭、反渗透膜、整机），涉水卫生许可批件过滤须投标产品过滤要求一致，提供耗材实物照片及涉水卫生许可批件扫描件。

10.产品具有CQC认证证书，证书内型号与功率、电压必须一致。

★11.经过多级过滤后，保证出水水质符合GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》、CJ94-2005《饮用净水水质标准》，提供2020年通过CMA认证标识的整机出水检测报告。

★12.开水龙头可按需添加智能感应锁，并配有红外遥控器，后期可根据实际情况自行一键取消或启动开水锁功能，提供遥控器及智能开水锁卡片产品样品佐证。

★13.具有设置定时开关机功能。

## 评标细则及标准

本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

综合评分明细表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 | / |
| 2 | 技术指标 | 25分 | 根据各投标人所投货物的质量、性能、技术参数等评分：  1．投标人所投货物的质量、性能、技术参数等完全符合招标文件技术要求且没有负偏离的得25分。  2.带“★”符号的技术参数有一项负偏离(不满足招标文件要求)或没有响应的，扣3分；  3.其他技术参数有一项负偏离(不满足招标文件要求)或没有响应的，扣1分；  4.本项25分扣完为止。  注：①针对投标产品的“★”号条款项，投标人应提供支持资料。支持资料应按照招标文件技术要求中该“★”号条款项要求的相关证书或检测报告为准，并提供相关证书或检测报告扫描件。②如果投标产品的某条“★”号条款项没有按照以上要求提供支持资料的或不满足招标文件要求的不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 质量保障 | 15分 | 1、所投产品制造商具有知识产权管理体系认证证书的得3分。  2、所标品牌生产厂家获得企业信用等级证书得2分。  3、投标产品制造厂家获得IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得3分，缺一项扣1分。  4、所投饮水机设备制造商在省级或省级以上政府官网上公开承诺：“净水器确保产品质量安全承诺”，提供网站查询截图的得1分。  5、所投饮水机设备制造商连续三年被政府部门评为“守合同重信用企业”， 得1分。  6、所投饮水机整机与所用的PP棉、活性炭、反渗透膜均为同一品牌，且均有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，得5分。 | / |
| 4 | 节能环保 | 7分 | 1、投标人所投产品中属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得2分；  2、投标人所投产品中属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得2分；  3、投标产品制造厂家获得《节能饮水设备工程技术研究中心》企业证书的得2分。  4、所投品牌生产厂家获得市级及以上相关部门颁发的名牌产品证书，且内容含有“商用节能电热开水器”得1分。  注： ①本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 ②投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），未提供不得分。 | / |
| 5 | 项目实施 | 7分 | 投标人提供完善的项目实施方案（包括但不限于①质量保障措施；②施工进度计划；③安装难点及关键点；④验收方案；⑤培训方案等）进行评审：方案完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等方面进行综合评比：第一名得7分，第二名得5分，第三名得3分，其余的得2分。没有提供方案的不得分。 | / |
| 6 | 售后服务 | 8分 | 1、提供厂家项目售后承诺函的得2分，未提供的本项不得分。  2、投标人提供完善的售后服务方案（内容包括：①售后服务呼叫中心和本地化售后服务网点；②现场服务支持能力；③售后巡检等）进行评审：方案完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等方面进行综合评比：第一名得6分，第二名得4分，第三名得2分，其余的得1分。没有提供方案的不得分。说明：提供证书复印件并加盖投标人公章鲜章。 | / |
| 7 | 业绩 | 6分 | 供应商自2017年至今有类似业绩的（饮水机销售、安装），每提供一项得1分，未提供不得分，满分6分。 | 需提供合作单位的合同复印件（盖章页），原件备查。 |
| 8 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / |

**附件2：采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照（复印件）。

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）。

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）。

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）。

13、产品质量及货源保证书。

14、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

21、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

22、封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：**

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）