**前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。**

1. 采购清单

★ 所报价格不能超过下表中的最高限价。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 最高限价单价（元） | 数量 |
| 1 | 串口服务器（检验科-两口） | 1500 | 25 |
| 2 | 高拍仪 | 3500 | 2 |
| 3 | 激光扫描枪 | 2000 | 34 |
| 4 | 身份证读卡器 | 1600 | 1 |
| 5 | 语音报价器 | 200 | 10 |
| 6 | 单反相机 | 20000 | 2  |
| 7 | 平板电脑 | 4500 | 4 |
| 8 | 卷式热敏打印机 | 1000 | 23 |

二、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| 1 | 串口服务器（两口） | 1.▲2口RS-232/422/485串口设备联网服务器 体积小，易于安装 2.通用的socket操作模式，包括TCP Server，TCP Client和 UDP 3.提供简单易用的Windows安装工具10/100 M以太网接口 4.专利技术的数据流向自动控制功能：2/4线RS-485通信 （ADDC）所有端口提供内嵌的15 KV ESD保护 提供SNMP，MIB-II网络管理功能规格5.以太网：端口数量：1 ，速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX 6.接头：8针RJ45 7.电磁隔离保护：内建1.5 KV 串口 8.端口数量：2 串口类型： NPort® 5210：RS-232 ；NPort® 5230：1 RS-232 port，1 RS-422/485 port ；NPort® 5232/5232I：RS-422/485 ；9.接头： NPort® 5210：RJ45 (8针) ；NPort® 5230/5232/5232I：接线端子（5针/口） 10.串口保护： 全信号15 KV ESD保护 2 KV光电隔离（NPort® 5232I/5232I-T） RS-485数据流向控制：ADDC® (数据流向自动控制功能) 11.串口通讯参数 数据位：5，6，7，8 停止位：1，1.5，2 校验位：None，Even，Odd，Space，Mark 流量控制：RTS/CTS（仅RS-232），DTR/DSR（仅NPort 5210），XON/XOFF 波特率：110 bps ~ 230.4 Kbps 串口信号 12. RS-232： NPort 5210：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND NPort 5230：TxD，RxD，RTS，CTS，GND RS-422：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GND RS-485-4w：Tx+，Tx-，Rx+，Rx-，GND RS-485-2w：Data+，Data-，GND 13. 软件 网络协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DHCP，BOOTP，Telnet， DNS，SNMP V1，HTTP，SMTP，SNTP 配置方式：Web Console，Serial Console (NPort 5210/5230 only)，Telnet Console，Windows Utility Windows Real COM驱动：Windows 95/98/ME/ ；NT/2000，Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64， Embedded CE 5.0/6.0，XP Embedded ；Fixed TTY驱动：SCO Unix，SCO OpenServer，UnixWare 7，UnixWare 2.1，SVR 4.2，QNX 4.25，QNX 6，Solaris 10， FreeBSD，AIX 5.x，HP-UX 11i ；Linux Real TTY驱动：Linux kernel 2.4.x，2.6.x，3.0.x 机械特性 外壳：金属 |
| 2 | 高拍仪 | ▲1.主摄像头：CMOS镜头；1000万像素；分辨率3648x2736。广角镜头，拍摄A3高度可以降低到31cm。辅助摄像头：CMOS镜头；200万像素；分辨率1600x1200；辅助镜头非即插式，稳固大方，不会丢失；水平方向可旋转实现270°可视， 360°视角全覆盖，俯仰角度：≥45°可调；景深范围：0.3米~5米能满足不同应用场景的拍摄要求。2.USB接口供电, 3个USB扩展口；智能补光：带360度广角透镜的1W大功 率LED补光灯，触控开关，智能可调3.底座带伸缩片，A3/A4任意切换，便于柜台摆放；重量轻巧、便于搬移；高拍仪与文稿台装配，采用一插到位设计方式，简便拆装工序；主摄像采用专用的精准定位技术，保证视频图像在底座上居中且无畸变，操作员只需按底座上的提示框放置扫描件即可，简单方便；铝合金材质结实耐用,精巧美观，防静电、防震；功率小、节能（2.5W）；设备须采用USB 2.0连接与供电，设备使用寿命4年。4.伸缩杆标有幅面刻度，精准定位各种尺寸幅面的扫描；▲5.拍摄幅面：A3拍摄幅面工作高度 320mm ; A4拍摄幅面工作高度230mm, 采用自动对焦方式 ，以简便柜员操作，提高处理效率。扫描尺寸：A3、A4、A5、A6、A7、名片、各种类别身份证件。成像要求：摄像头采用自动对焦方式，成像速度1秒。6.高拍仪内置第二代身份阅读器；社保卡读卡器，配套密码键盘。7.图片格式：支持JPEG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等，满足图像质量的前提下，所采集图像文件大小≤300K以满足网络传输需求(可自行设定压缩比例，控制图像存储大小。提供支持任意压缩比例的图像压缩算法SDK)。8.资质认证：制造商提供高新技术企业证书、质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、计算机软件著作权登记证书、全国质量检验稳定合格产品认定证书、“防止补光时反光的高拍仪”实用新型专利证书。9.▲提供由厂家出具针对此项目的售后服务承诺函原件。10.设备兼容四川省社会保障卡管理系统、四川省公共就业创业服务管理信息系统V2.0版。 |
| 3 | 激光扫描枪 | 1. 无线通信：通信距离：100米注（自由空间），无线频段：2.4~2.5GHz 2. 提示方式：手持终端：蜂鸣器、LED指示灯；基座：LED指示灯3. 输入电压：直流5±0.25伏4.▲电 池：大于4000毫安时锂离子电池5. ▲充电时间：5小时6. ▲待机时间：2个月以上7. ▲工作时间：6小时（不间断工作）8. ▲扫描类型：COMS影像式9. 分辨率：大于30W像素10. 扫描角度：±50°、±50°、±360°（左右、前后、转动）11. ▲最小解析度：1D：4mil12. ▲解码能力：国际国内通用一、二维码；温 度：0°C至50°C（工作），0°C至50°C（存储）湿 度：5%至95%（无冷凝）13. 光照等级：0至100,000LUX14. ▲防水防尘密封等级：IP5215. 抗震能力：多次不小于1.5米高度跌落到水泥地面的冲击16. ▲产品资质：提供CE、FCC、ROHS认证证书 |
| 4 | 身份证读卡器 | 1. 设备类型：居民身份证阅读器保密模块内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准
2. 读卡距离：＞5cm；阅读时间：≤1.5S（选配）；平均无故障工作时间：≥5000小时
3. 产品电源：DC 5V（通过USB接口供电），1.5W
4. 产品尺寸：144×110×31.5mm；产品重量：300g；工作环境：工作温度：0-50℃；相对湿度：10%-95%
5. CPU：24M 8bit高性能处理器；存储器：64KB片载Flash，4KB片载RAM
6. 非接触卡：支付符合Type A和Type B规范的非接触卡
 |
| 5 | 语音报价器 | * 支持东华收费系统
 |
| 6 | 单反相机 | 1. ▲高端单反 传感器类型CMOS>

2. 传感器尺寸全画幅（35.9\*24mm） 3. ▲有效像素2620万高像素更多同价位高像素相机>拍摄样张> 4. 影像处理器DIGIC 7 5. 最高分辨率6240×4160 6. 图像分辨率L（大）：约2600万像素（6240×4160）M（中）：约1150万像素（4160×2768）S1（小1）：约650万像素（3120×2080）2（小2）：约380万像素（2400×1600）RAW：约2600万像素（6240×4160）7. M-RAW：约1460万像素（4680×3120）;S-RAW：约650万像素（3120×2080） ;高清摄像全高清（1080）1080P全高清更多全高清相机> 8. ▲镜头说明EF 24-105mm f/4L IS II USM镜头，实际焦距：f=24-105mm 9. 镜头卡口佳能EF卡口> 对焦方式全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦;面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦;手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认） 对焦点数45点对焦点越高对焦面积越广  |
| 7 | 平板电脑 | 1.CPU：≥4425Y 2.内存：≥8G 3.硬盘：≥128G* 4.分辨率：≥1920\*1280dpi

5.系统：windows 6.尺寸：≥10.5寸 |
| 8 | 卷式热敏打印机 | 1. 热敏打印宽度48-80±0.5mm(可通过命令调整）；点密度576点/行或512点/行打印速度300毫米/秒接口类型；USB+网口、USB+串口、USB+串口+BT、USB+串口+WIF；
2. 纸卷宽度支持58/80/83±0.5mm纸卷行间距3.75毫米（可用命令调整行间距）列数80mm 纸 : Font A - 42列或48列/Font B - 56列或64列 / 简、繁体 - 21列或24列字符大小ANK字符，Font A：1.5×3.0mm（12×24点）Font B：1.1×2.1mm（9×17点）；简/繁体：3.0×3.0mm（24×24点）
3. 条码字符扩展字符表PC347（Standard Europe）、Katakana、PC850（Multilingual）、PC860（Portuguese）、PC863（Canadian-French）、PC865（Nordic）、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866（Cyrillic#2）、PC852（Latin2）、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151（1251）一维码UPC-A/UPC-E/JAN13（EAN13）/JAN8（EAN8）/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128二维码

QRCODE/PDF4171. 切刀自动切刀半切缓冲输入缓冲2048k bytesNV Flash256k bytes电源电源适配器输入：AC 100-240V, 50～60Hz电源输出：DC 24V/2.5A钱箱输出DC 24V/1A物理特性重量1.115千克外观尺寸133×126×130毫米 （深×宽×高）环境要求工作环境温度: 0～45℃, 湿度: 10～80%存储环境温度: -10～60℃, 湿度: 10～90%（不结露）寿命切刀寿命200万次打印头寿命150公里
 |

**二、综合评分标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目及分值** | **分值** | **评委****类别** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价评审30% | 30分 | 共同评审因素 | 1、经专家评审，通过资格性和符合性审查，且最后报价最低的供应商的最后报价作为评审基准价。2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数及要求40% | 40分 | 共同评审因素 | 1.投标人完全满足招标文件“技术参数要求”的，得40分；投标人不满足招标文件“技术参数要求”的，则在40分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：①标“★”项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作废标处理。②每有一项不满足招标文件对应包件“技术参数要求”中带“▲”号条款要求的扣2分，共20分③每有一项不满足招标文件对应包件“技术参数要求”中未标注符号“▲”条款要求的扣1.5分，共20分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 3 | 履约能力14% | 14分 | 共同评审因素 | 供应商每提供一份2019年1月1日至递交响应文件截止时间的三甲医院类似本项目的业绩得2分，满分14分。(提供加盖供应商公章（鲜章）合同复印件) | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务15% | 15分 | 共同评审因素 | 投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务流程、②服务改善管理计划、③科室满意度提升方案、④培训方案）内容全面、详细的得10分。售后服务方案具有漏项或者方案与实际有偏差或者相关内容需优化后才能满足项目需求或者方案描述存在不清晰不合理的，一项扣1分，扣完为止。此外，投标人还能提供其他契合采购人实际发展需要且被评标委员会认可的其他针对售后服务方案的合理化建议的，一条加2.5分，最多加5分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 共同评审因素 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

**附件2：**

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

10、产品质量及货源保证书

11、售后服务承诺书

12、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

13、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3：

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

 2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

 3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外三级医院单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内三级医院用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）