**附件:**

四川省妇幼保健院晋阳院区污水排放外包调研明细

医院已建医疗污水设计处理能力为350 m³/d的污水处理站一座。为了确保污水处理站的正常运行，需委托专业公司对污水处理站进行运行专业管理，管理公司要按照国家环保法及环保部门对污水处理系统（含污水处理站废气）的有关法律法规规定、规范要求及排污许可证相关规定，对医院污水处理站进行运营管理（包括但不限于：为污水处理站配置合格的操作、维修、管理人员，提供设备维修、设备保养、设备更换的全部技术和一切运营材料等）。保证污水处理设施的正常运行和污水处理系统（含污水处理站废气）达标排放，达到国家、地方环保及卫生行业的规定和要求。具体要求如下：

（一）污水处理站运行正常、排放达标，污水水质排放达到《医疗机构水污染物排放标准》最新标准，污水处理站废气排放达到《排污许可证》规定，满足国家、地方环保及卫生行业的规定和要求等一切医院污水处理运营相关工作。运营期内，国家、地方环保及卫生行业对污水处理系统（含污水处理站废气）有新的标准或规定，须遵照新标准或规定执行。配合完成各级环保相关部门及医院上级主管部门相关检查工作。制定运营管理服务计划并实施，按计划建立台账，归档移交医院管理部门。每月提供运行报告提交医院管理部门，包括对污水处理站的设备设施运行、维修保养及更换状况，污水出水水质状况等情况。

（二）污水站的污水设备设施运行维护：包含污水站设备设施的驻场运行维护，所有材料及设备更换、维修，及设备日常巡检，供应商运维期间需遵守医院污水处理站外包缺陷管理考核办法及医院各项管理制度。每月定期进行污水池内栅渣清掏，负责所有设备修理、更换，并承担设备设施进行检查大修、维护保养。

（三）在线监测设备维护保养服务：包括营运期间所有损坏的在线监测设备的更换、维修，及在线设备的日常巡检、自动校正、监测比对、药剂费、材料费、年检费。

（四）自控设备维护保养服务：含柜内元件巡检、维修、更换，及软件系统故障处理、恢复。

（五）技术培训服务：按国家最新环保要求提供相应技术资料和技术支撑，包括但不限于应急预案、排污许可平台执行报告的填写等。

（六）每年1-2次清掏处置污泥以及在线监测设备废液。

（七）出现相关环保问题由运营单位承担相应的经济责任。

**二、资质要求：**

（一）营业执照（经有效年检，副本复印件）、税务证（国、地税副本复印件）、组织机构代码证（经有效年检，副本复印件）或提供三证合一的营业执照（经有效年检，副本复印件）；业务范围应包含本项目相关。

（二）授权委托书（原件）,法定代表人与经办人身份证复印件；

（三）近三年内，参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函原件）；

（四）参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函原件）。