**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**发热门诊PCR实验室净化空调和新风系统维保项目市场调研公告**

一、采购服务名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院发热门诊PCR实验室净化空调和新风系统维保项目

二、本项目的市场调研公告在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商查阅。

三、市场调研期限：2022年7月18日-2022年7月20日。

市场调研期间，请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院发热门诊PCR实验室净化空调维保项目（具体内容详见附件）。

五、潜在供应商资格要求

1.公司注册地应为成都市，或在成都市区有办事处；

2.公司近期有医院手术室净化、检验科PCR相关维保合同，有相关专业工程师团队；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、公司提供驻场服务、疫情防控要求，需要按照医院要求每2天做一次核酸检测

5、本项目不接受联合体投标；

六、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、公司营业执照（副本，复印件）、税务登记证（副本，复印件）、组织机构代码证（副本，复印件）或三证合一营业执照（副本，复印件）

3、企业法人授权委托书，法人、委托代理人身份证复印件。

4、质量保证书

5、售后服务承诺书

6、封底

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第六条的装订顺序编制市场调研书。

2、提供的所有资料须加盖鲜章。

3、特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

八、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：赵老师           电  话：028-65978223

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2022年7月16日

附件：

**四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院**

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院发热门诊PCR实验室净化空调和发热门诊新风系统维保项目**

一、概况：

（一）项目名称：四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院发热门诊PCR实验室净化空调和新风系统维保项目。

（二）项目地点：四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院（四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号）

（三）项目内容和要求：

1.维保的设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 初效过滤器 | 2个 | 595\*595\*46 | 约克 板式G4 |
|  | 2个 | 290\*595\*46 | 约克 板式G4 |
| 中效过滤器 | 2个 | 592\*592\*381 | 约克袋式F7 |
|  | 2个 | 287\*592\*381 | 约克袋式F7 |
| 亚高效过滤器 | 个 |  |  |
| 高效过滤器 | 2个 | 592\*592\*292 | 约克密褶式E11 |
|  | 2个 | 287\*592\*292 | 约克密褶式E11 |
|  | 4个 | 320\*320\*92 | 约克密褶式H14 |
|  | 3个 | 484\*484\*92 | 约克密褶式H14 |
|  | 1个 | 610\*610\*92 | 约克密褶式H14 |
|  | 3个 | 330\*580\*92 | 约克密褶式H14 |
|  | 3个 | 630\*630\*92 | 约克密褶式H14 |
|  | 1个 | 730\*680\*93 | 约克密褶式H14 |
| 自动门 | 扇 |  |  |
| 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
| 膨胀水箱 | 套 | 1 |  |

2.初、中、高效过滤器清单见下表（表中数据须由维保单位进场后根据现场重新核实，核实后编制准确的清单报院方备案）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |  |
| 初效过滤器板式G4 | 595\*595\*46 | 4 | 个 |  |
| 290\*595\*46 | 6 | 个 |  |
| 493\*595\*46 | 1 | 个 |  |
| 中效过滤器袋式F7 | 592\*592\*381 | 4 | 个 |  |
|  | 287\*592\*381 | 6 | 个 |  |
| 490\*592\*381 | 1 | 个 |  |
| 高效过滤器密褶式E11 | 592\*592\*292 | 4 | 个 |  |
| 287\*592\*292 | 4 | 个 |  |