**四川省妇幼保健院**

**零星维修改造市场调研公告**

一、采购服务名称：四川省妇幼保健院 零星维修改造市场调研项目

二、本项目的市场调研公告在四川妇幼保健院官网(http:www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商查阅。

三、市场调研期限：2022年10月20日-2022年10月24日。市场调研期间，请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、四川省妇幼保健院 零星改造项目改造清单

（具体内容详见附件）；

五、潜在供应商资格要求:

1、供应商营业执照范围内须具有装饰专修或相关资质。（提供营业执照副本复印件）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、本项目不接受联合体投标；

六、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、公司营业执照（副本，复印件）、税务登记证（副本，复印件）、组织机构代码证（副本，复印件）或三证合一营业执照（副本，复印件）

3、企业法人授权委托书，法人、委托代理人身份证复印件。

4、质量保证书

5、售后服务承诺书

6、封底

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第六条的装订顺序编制市场调研书。

2、提供的所有资料须加盖鲜章。

3、特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

八、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：四川省成都市沙堰西二街290号

联系人：赵老师    电  话：028-65978223

后勤保障部

2022年10月 19日

**附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五楼会议室改招标室改造项目 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| 拆除工程 | | | | |  |
| 1 | 原乳胶漆基础层铲除 | 1.基层腻子、石膏层铲除。 2.墙面清洁。 | ㎡ | 191 |  |
| 2 | 德高墙面墙固渗透界面剂涂刷 | 1.墙面清洁1遍。2.墙面涂刷墙固界面剂2遍。 | ㎡ | 191 |  |
| 3 | 乳胶漆 | 1.刮腻子两遍。2刷乳胶漆 | ㎡ | 191 |  |
| 隔断工程 | | | | |  |
| 1 | 原吊顶切除40cm | 安装轨道 | ㎡ | 3.28 |  |
| 2 | 吸音板隔断 |  | ㎡ | 24.6 |  |
| 3 | 吊顶恢复 |  | ㎡ | 3.28 |  |
| 强弱电工程 | | | | |  |
| 1 | 四个摄像头头 | 1.360度无死角。2.内存1个月。3网线，带录音功能 | 项 |  |  |
| 2 | 灯修复 | 1.筒灯更换。2.更换LED灯管。 | 项 |  |  |
| 3 | 建渣清运 | 1.清运及处置 2.运距20KM内。 | 车 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室养兔房改造项目 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| 拆除工程 | | | | |  |
| 1 | 原男女厕所门隔断 | 拆除及搬运 | 项 | 1 |  |
| 2 | 原厕所地砖 | 拆除及搬运 | ㎡ | 17.08 |  |
| 3 | 原吊顶 | 拆除及搬运 | ㎡ | 17.08 |  |
| 4 | 墙体拆除 | 拆除及搬运 | ㎡ | 13.53 |  |
| 装饰工程 | | | | |  |
| 5 | 贴地砖 | 1.(600\*600)玻化地砖、河沙、水泥、嵌缝剂、人工 | 项 | 17.08 |  |
| 6 | 原墙砖修复 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 水电改造 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 17.08 |  |
| 9 | 换气扇 | 350\*350正野 | 个 | 2 |  |
| 10 | 实验台 |  | m | 3.5 |  |
| 11 | 不锈钢防道栏 |  | ㎡ | 3 |  |
| 12 | 铝合金窗 |  | ㎡ | 2.25 |  |
| 13 | 防道门定制 | 1.套装成品门（1200\*2100）2.安装辅料。 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 建渣清运 | 清运及处置、运距20km内 | 车 | 1 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |