附件1

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**发热门诊中心供氧、负压系统设备带安装工程市场调研**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院发热门诊中心供氧、负压系统设备带安装工程市场调研。

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号 。

**二、本工程要求**

（一）本项目为包干价工程。

|  |
| --- |
| **四川省妇幼保健院** |
| **发热病区中心供氧、负压系统设备带安装** |
| **预 算 清 单** |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| **发热病区（一、二楼）** |
| 1 | 氧气二级减压箱 | ETJ | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氧气流量仪 | LZR-200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 区域压力监测报警箱 | JC-2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无缝不锈钢管¢25 | ¢25\*2 | m | 165 |  |  |  |
| 5 | 无缝不锈钢管¢16 | ¢16\*1.5 | m | 165 |  |  |  |
| 6 | 无缝不锈钢管¢10 | ¢10\*1 | m | 80 |  |  |  |
| 7 | 无缝不锈钢管¢8 | ¢8\*1 | m | 60 |  |  |  |
| 8 | 氧气截止阀 | ¢16 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 负压截止阀 | ¢25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 氧气维修开关 | ¢8 | 个 | 13 |  |  |  |
| 11 | 豪华型氧气终端 | 德式双密封 | 个 | 18 |  |  |  |
| 12 | 豪华型吸引终端 | 德式双密封 | 个 | 26 |  |  |  |
| 13 | 电源插座 | 220V、10A | 个 | 18 |  |  |  |
| 14 | 漏电保护器 | 20A | 个 | 13 |  |  |  |
| 15 | 床头灯开关 | 220V 10A | 个 | 17 |  |  |  |
| 16 | 床头节能灯管 | LED-T5 | 支 | 17 |  |  |  |
| 17 | 电源线 | BV-2.5mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 装饰罩 | 60×40 | m | 21 |  |  |  |
| 19 | 装饰罩固定底板 | 60×40 | m | 21 |  |  |  |
| 20 | 豪华铝合金设备带 | 200×60 | m | 36 |  |  |  |
| 21 | 豪华设备带固定底板 | 200×60 | m | 36 |  |  |  |
| 22 | 设备带封头 | 适配 | 个 | 16 |  |  |  |
| 23 | 安装辅料（管件、焊料等） | 国标 | 批 | 1 |  |  |  |
| 24 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 发热病区小计 |  |  |
| **候诊区抢救室（一楼）** |
| 26 | 无缝不锈钢管¢10 | ¢10\*1 | m | 45 |  |  |  |
| 27 | 无缝不锈钢管¢8 | ¢8\*1 | m | 45 |  |  |  |
| 28 | 豪华型氧气终端 | 德式双密封 | 个 | 3 |  |  |  |
| 29 | 豪华型吸引终端 | 德式双密封 | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 氧气维修开关 | ¢8\*1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电源插座 | 220V、10A | 个 | 6 |  |  |  |
| 32 | 漏电保护器 | 20A | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电源线 | BV-2.5mm2 | m | 20 |  |  |  |
| 34 | 装饰罩 | 60×40 | m | 3 |  |  |  |
| 35 | 装饰罩固定底板 | 60×40 | m | 3 |  |  |  |
| 36 | 豪华铝合金设备带 | 200×60 | m | 5 |  |  |  |
| 37 | 豪华设备带固定底板 | 200×60 | m | 5 |  |  |  |
| 38 | 设备带封头 | 适配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 39 | 安装辅料（管件、焊料等） |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 40 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 候诊区抢救室小计 |  |  |
| **预算总价** |  |  |

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、施工图设计费、企业管理费、利润，规费，税金及等综合费用；

2.本项目的招标清单做为本次的报价比选的重要依据，但不限于清单的内容，还包括图纸范围内工程量。要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第四、质量要求”调整，中标价格将不接受调整。

**三、样品的提供与封存及其它**

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

2.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）纸质版本、电子版本各一套，装订成册，交由院方存档。

**四、质量要求**

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2017

《工程建设标准强制性条文》

《综合医疗建筑标准》

《城市道路和建筑无障碍设计规范》

《公共建筑节能设计标准》

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格

**五、计划施工工期**

本项目施工工期为发出开工通知之日起30个日历天。

**六、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。