附件：

防汛物资（发电机、抽水泵）市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：防汛物资（发电机、抽水泵）

2.项目位置：四川妇幼保健院天府院区

二、参数要求

**1.柴油发电机1台**

额定功率：10KW

额定电压：220V单相/380V三相

额定电流：34A-41A/20A-24A

噪 音：73db/80db

排 量：498CC

动力类型：单缸立直直喷四冲程

油 耗：每小时1.1L-1.5L

油箱容量：16L

机油容量：1.65L

启动方式：手拉启动/电启动

机组重量：154KG/119KG

**2.柴油抽水泵1台**

口 径：2.5寸/65MM

流 量：55(M3/H)

最大扬程：100M

最大吸程：7M

马 力：15P

油箱容量：5.5L

尺 寸：60\*52\*58CM

机组重量：91KG

三、项目要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、型号等。

附件2:

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：