附件1

防火防盗门、防火门采购项目市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：防火防盗门、防火门

2.项目位置：四川妇幼保健院晋阳本部

二、参数要求

（一）防火防盗门1个

1.防盗基本要求：带天地锁、带指纹及密码锁

2.防火防盗等级需求：甲级门

3.防盗门的洞口尺寸大概为：2119mm\*1160mm

4.防火防盗门需双开外开，门框不用下门坎，边框材质厚度2.0毫米以上，门面板材质厚度需在1.5毫米以上；

5.需到现场实地复核尺寸，颜色为：银灰色；

6.需拆除原有的门及后期恢复、新门安装。

（二）PICU分区防火门1个

1.防火门防火等级：甲级门；

2.防火门洞口尺寸大概为：2080mm\*1470mm

3.防火门需双开外开，门框不用下门坎；

4.防火门需要加固，边框材质厚度2.0毫米以上，门面板材质厚度保够1.5毫米。

5.需到现场实地复核尺寸，颜色与住院门一致；6.需拆除原有的门及后期恢复，新门安装。

 三、项目要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、型号等。

附件2

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |   |   |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：