附件1：

防汛挡板项目市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：防汛挡板采购项目

2.项目位置：四川省妇幼保健院天府院区（双流区岐黄二路1515号）

二、参数要求

1.产品材质：铝合金；挡板厚度：40mm；挡板高度：20cm的倍数；挡板壁厚：2mm；立柱长度：90mm；立柱壁厚：4mm；立柱宽度：60mm。边柱上端设有一体成型盖压板衔接紧密。挡水板表面电泳处理，每片挡水板之间设有承受卡头可结合，设有EPDM防水胶条。测压紧缩装置采用铝合金U型顶板槽，顶槽与单元板接触面设有三元乙丙阶梯式橡胶槽条。

2.尺寸：长度7米，高度0.8米

3.数量：2个

三、其他要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、型号等。

附件2:

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |   |   |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：