附件1

**四川省妇幼保健院**

**消防灭火器材及设备采购要求**

一、概况

1.项目名称：消防灭火器材及应急设施采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）、抚琴西路338号（抚琴院区）

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.由供货方提供的产品和相关配套设备需具备生产厂商的授权，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.所有灭火器产品必须经由当地公安消防局批准。

二、消防灭火器材的设备名称、型号规格和放置位置。（详见附表）

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求

（1）中华人民共和国消防法

（2） GBJ16-1997  建筑设计防火规范

（3） GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

（4） GB 4351-1997 手提式灭火器通用技术条件

（5） GB 8109-87 推车式灭火器性能要求和试验方法

（6） GB 13532-92 干粉灭火剂通用技术条件

（7）GB 12515-90 手提贮压式干粉灭火器

（8） CNCA—09C—044：2001   消防产品类强制性认证实施规则

（9） 强制性产品认证管理规定  （3C认证）

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单；

3.灭火器产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.3C认证相关文件；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.保证期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.供货单位具有独立法人资格，营业执照范围包含消防器材；；

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

附表2

**消防灭火器材及应急设施采购清单及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目特征** | **单 位** | **数 量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 微型消防站 | 柜体规格：1800mmx1200mmx400mm柜体采用1.2mm冷扎钢板，外表采用静电喷涂，180度直开式钢化玻璃门,柜体270度设计夜光警示贴和反光警示贴。 | 个 | 2 |  |  |
| 分水器 | 铝质 | 个 | 2 |  |  |
| 消防应急柜 | 柜体规格：800mmx600mmx210mm柜体采用1.2mm冷扎钢板，外表采用静电喷涂，180度直开式钢化玻璃门，柜体270度设计夜光警示贴和反光警示贴。 | 个 | 40 |  |  |
| 消防战斗服 | 分体式，阻燃,热防护能力TPP值不应小于28cal/cm2，四层结构, 设有反光标志带，能在其360度方位均能看见穿着舒适耐磨,抗化学品,不会爆裂. | 套 | 10 |  |  |
| 消防头盔 | 具备防尖锐物品冲击、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘、轻便等性能，头盔内可佩戴空气呼吸器和无线通讯系统，有明显的反光标志。 | 个 | 10 |  |  |
| 灭火防护靴 | 优质抗老化橡胶成型，多层结构，靴头带钢头防砸，钢头两侧带绝缘橡胶层，靴底有钢中底防刺穿，靴底为特殊防滑设计，耐高温，隔热性能小于2.5℃. | 双 | 10 |  |  |
| 灭火毯 | 规格1500\*1500mm，阻燃玻璃纤维加绝缘材料，耐热度大于600度，四边锁边，配置手抓绳。 | 张 | 2 |  |  |
| 消防斧 | 不锈钢材质 | 把 | 10 |  |  |
| 消防铁锹 | 规格695mm\*105mm,钢铁 | 把 | 4 |  |  |
| 消防桶 | 柜体材质为1.0 mm镀锌铁皮 | 个 | 4 |  |  |
| 消防扳手 | 材质为铸铁，长度100/150cm | 把 | 4 |  |  |
| 强光电筒 | 塑壳电子板 | 把 | 50 |  |  |
| 断线钳 | 铁质,42寸可剪切16mm以下铁线和硬度不大于HRC30的钢筋 | 把 | 4 |  |  |
| 逃生面具 | 防烟防毒面具能有效的滤除CO（一氧化碳）、HCN（氢化氰）和其它燃烧时所产生的有害气体和烟雾，并有阴烯隔热功能，能保护使用者不受伤害和死亡，时间不少于30分钟 | 个 | 50 |  |  |
| 喊话器 | 功能：扩音、警报、哨音、录音/放音，照明，电池充电两用。材质：ABS757（抗摔抗撞击），外观需印有应急字样。 | 个 | 32 |  |  |
| 方位灯 | 塑壳电子板 | 个 | 2 |  |  |
| 20M荧光救援绳 | 绳芯为3.5mm军用航空钢丝，绳直径8.0mm，长度20米的消防安全绳，符合GA94标准，两端均带安全扣。此绳为消防火灾安全绳，阻燃绳，可预防火烧，无弹性，承重力500KG以上。 | 根 | 50 |  |  |
| DN65-8-25消防水带 | 尼龙衬胶水带，承受压力0.8MPa，直径和长度按国家标准配置 | 根 | 8 |  |  |
| ABC干粉4公斤灭火器 | 材质为优质合金钢，手提式磷酸铵盐干粉灭火器，型号为MF/ABC4 | 具 | 300 |  |  |
| ABC干粉4公斤灭火器箱 | 箱体材质为1.0 mm镀锌铁板 | 个 | 150 |  |  |
| 二氧化碳3公斤灭火器 | 材质为优质合金钢，手提式，型号为MT/3 | 具 | 40 |  |  |
| 二氧化碳3公斤灭火器箱 | 箱体材质为1.0 mm镀锌铁板 | 个 | 20 |  |  |
| **总计** |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有独立法人资格，供货单位营业执照范围包含消防器材；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

四川省妇幼保健院消防灭火器材及应急设施采购项目报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）