附件1

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**生殖医学中心实验室UPS维修服务招标采购方案要求**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院生殖中心实验室UPS维修服务采购项目

2.医院位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

**二、UPS维修要求**

1、30KVA的UPS,3年续保服务费用，维保期内包括跟换零配件费用

2、跟换32个，松下12-38AH电池或麒通QT38-12或山特12V38AH。

3、跟换充电显示245V主板

4、本项目为包干价工程、附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏自行考虑

**三、UPS维保要求：**

1、确保更换配件为该台UPS原厂同批次配件，不存在兼容问题

2、维修后的UPS需要售后服务时，UPS厂家技术人员必须在1小时内赶到现场

3、UPS的输入与输出零线必须共零排

4、电池组与输入输出必须电气隔离

5、必要时可以实现并机扩容

**四、单位要求**

1、具有安全生产许可证

2、具有承装（修、试）电力设施业务，二级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上

3、具有医院大型UPS维修经验优先

4、参与投标的投标人必须具有独立法人资格。