附件1

四川省妇幼保健院住院医技综合楼建设项目

环保竣工验收监测报告编制服务要求

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院住院医技综合楼建设项目环保竣工验收监测报告编制服务

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

**二、工作内容和要求**

（一）监测报告编制概况

四川省妇幼保健院住院医技综合楼建设项目于2012年4月经省发改委批准立项（川发改社会[2012]355号），总建筑面积34330，地下2层、地上13层。主要业务劝能包括住院病房、重症监护室和医技科室等。2012年4月，该项目由四川省环境保护科学研究院进行了环境评价，省环保厅批复同意建设。该项目于2013年4月开工建设。建设历时30个月，项目与配套的环境保护设施均已完工，并于2015年9月顺利通过成都市质监站的竣工验收。竣工后，2016年12月16日通过了成都市环保局与武侯区环保局现场检查，按照市环保局对建设项目的环保竣工验收流程，12月19日市环保局对我院出具了《建设项目竣工环境保护验收监察、监测通知》，因此按该《通知》要求，现需采购住院医技综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告编制服务的编制单位。

（二）监测内容包括但不限于以下内容

1.噪声监测

（1）采样布点：噪声监测点5个，其中四周厂界噪声4个点，备用柴油发电机房外噪声1个点。

（2）监测指标：各测点处的连续等效A声级。

（3）监测周期及频率：厂界噪声连续监测2天，每天昼夜各1次；柴油发电机噪声监测1次。

（4）采样及分析方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，采用符合国家计量规定的声级进行监测。

（5）执行标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

2.废气监测

废气监测包括柴油发电机废气、食堂油烟、污水处理站臭气、锅炉废气等。

柴油发电机废气

（1）采样布点：厂界上风向1个点、下风向3个点

（2）监测指标：总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

（3）监测周期及频率：连续监测2天，每天2次。

（4）采样及分析方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。

（5）执行标准：总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值。

食堂油烟

（1）采样布点：油烟排口

（2）监测指标：油烟

（3）监测周期及频率：连续监测2天，每天2次。

（4）采样及分析方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。

（5）执行标准：油烟，《饮食业油烟排放标准》(试行)GB18483-2001。

污水处理站臭气

（1）采样布点：臭气总排口

（2）监测指标：总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

（3）监测周期及频率：连续监测2天，每天2次。

（4）采样及分析方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。

（5）执行标准：总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值。

锅炉废气

（1）采样布点：锅炉房排气筒

（2）监测指标：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（烟尘）。

（3）监测周期及频率：连续监测2天，每天1次，每次测3组数据。

（4）采样及分析方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。

（5）执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）。

3.废水监测

（1）采样布点：污水处理站排口

（2）监测指标：污水处理站排口： pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯。

（3）监测周期及频率：连续监测2天，每天4次。

（4）采样及分析方法：采样和分析方法：采样环境、采样高度的要求按《地表水和污水监测技术规范》执行，分析方法执行《水环境监测分析方法标准》中规定的方法。

（5）执行标准：污水处理站排口废水《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、总余氯执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

本服务报价为包干报价（包括专家评审等费用），上述监测内容作为本次采购的比选依据，但不限于以上监测内容，如有遗漏请自行考虑。

监测单位进场实施前须按照该项目的《环境影响评估书》及《环境影响报告书批复》的所涉及内容重新制定监测方案，经我院确认同意后方可实施。

本监测报告最终须通过专家评审与成都市环保局的验收。否则由编制服务单位承担因此产生的其他一切费用。

**二、监测单位要求**

本项目通过比选确定施工单位。各参与单位根据“二、工作内容和要求”的内容，各自报价，参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优施工单位进行施工。

1. 取得政府行政部门颁发的计量认证合格证书的检测机构和营业范围中有从事环境检测项目的机构。

2.2013年4月至2016年4月期间完成过同类规模的业绩3个以上（提供用户名称、合同原件）。

**三、其他事项**

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）;

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）;

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）;

在《成都市从事验收监测社会环境监测机构备案表》目录中的监测机构;

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）；

8、四川省妇幼保健院住院医技综合楼建设项目环保竣工验收监测报告编制服务；

9、售后服务承诺书；

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）；

11、封底；

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称： （盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 日期：

主要项目业绩表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）