附件1

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

中央空调、分体式空调维修、保养

服务要求（市场调研）

**一、项目概况**

1. 项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院 中央空调、分体式空调维修、保养市场调研公告
2. 项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号
3. 本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。
4. 如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。
5. 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。
6. 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
7. 所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。
8. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
9. 本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

**二、工作内容和招标要求**

1. 特灵水冷式螺杆机组两台。
2. 门诊楼、5号楼空调系统的风道、机组、风盘、风口及门诊楼中央空调水系统等清洗，军团菌检测。
3. 各品牌挂机、落地机、吸顶机共计172台。
4. 大金FMQ40PG30型VRV机组72台，海信HUR-450XF400/SFAZBP型机组26台。
5. 供应商必须提供详细的维修、保养方案。
6. 单个材料、配件市场价格在人民币1500元以下由中标方自行采购、安装；单个材料、配件在人民币1500元以上由招标人采购，中标方免费安装；或委托中标方按市场价格代采购、免费安装。
7. 技术标准和要求

按国家、地方现行施工及验收规范执行，包括但不限于：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑电器工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《安装工程施工及验收规范》

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》JBJ29-961

《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736－2012）

**三、商家要求：**

1. 工商注册及经营许可要求：投标人应是在工商行政管理部门依法登记注册具有独立法人或其他组织，注册资金在100万元人民币及以上；须提供经年检的合法有效的营业执照[已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，须提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）]、税务登记证、组织机构代码证（已三证合一的可仅提供营业执照，所提供的营业执照上应反映经营范围和注册资本信息，如果没有的需在互联网下载或截图打印并盖章；
2. 资质要求：具有独立法人资格，投标人须具备有效具有机电安装工程专业承包二级资质；或具有建筑工程施工总承包贰级资质或贰级以上资质。
3. 安全生产许可证要求：具备有效期内的安全生产许可证。
4. 企业财务能力要求：良好，并有足够的流动资金；提供企业近一年财务审计报告。
5. 投标人业绩要求：投标人须具备自 2016年以来类似工程项目的建设业绩（应提供合同关键页复印件，如需检查原件，则须在要求时间内提供）
6. 投标人不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在近三年内（2014年1月1日至2017年）有骗取中标或严重违约的。
7. 本次招标不接受联合体投标。

**五、供方应提供技术文件**

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

**五、其他事项**

有意愿参与施工的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978223。