附件1：

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或耗材、试剂名称 | 需求或参数要求 |
| 1 | 麻醉机（要求国产） | 适用范围：成人、儿童、新生儿；无需驱动气体。标配：IPPV、PCV模式；容量模式下潮气量设置值最小20ml;PEEP设置范围：0-20mbar,无自动PEEP；具有新鲜气体隔离技术；具有一体化回路加热功能；流量传感器精度不受水汽影响。 |
| 2 | 小儿外生殖器治疗仪 | 用于治疗儿童阴茎发育不良或者是短小。双通道，可以同时进行两名患儿的治疗。 |
| 3 | 双目视力筛查仪 | 双眼同时进行测量，可对单眼进行测量。等效球镜度数测量范围：-7.50D至+7.50D。柱镜度数测量范围：0至+/-3.00d，眼位偏离：0°-20°。 |
| 4 | 纤维结肠镜 | 170的肠镜 |
| 5 | 纯高频呼吸机（要求国产） | 可用于新生儿的纯高频 |
| 6 | 高频电外科手术系统（要求国产） | 用于进行电外科切割、凝血或者血管[结扎](http://ypk.39.net/search/%E7%BB%93%E6%89%8E/)(组织束闭合)处理的开放手术以及腹腔镜手术。 |
| 7 | 经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪（要求国产）） | 用于新生儿诊治中，弥补血气检测间隔期无法评估患者O2和CO2的空白，以及早发现危急重症患者随时可能出现的病情突变。 |
| 8 | 多导睡眠记录仪（要求国产） | 诊断睡眠呼吸障碍。包含：脑电极≥6导，眼电、下颌肌电、口鼻热敏气流、鼻压力，鼾声、体位、心电、胸腹运动、血氧饱和度等参数。 |
| 9 | 成年人体适能健康评估仪（要求国产） | 1. 测试年龄范围：3-99周岁，2. 可进行心肺功能测试、人体成份测试、肌耐心测试、柔韧度测试、平衡性测试、反应时测试，3. 体适能报告分析、亚健康状况分析、关联慢病分析、运动方案建议及个性化运动处方。 |
| 10 | 无创呼吸机（要求国产） | 同时满足CPAP、经鼻高流量、双水平通气模式。 |
| 11 | 新生儿高级暖箱（要求国产） | 湿化度可设置实际达到95%，适合28周以下超早产儿。 |

附件2：

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格  型号 | 单位 | 报价  （元） | 配送企业名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。