**附件1：**

**超声自助打印胶片耗材服务**

**一、建设内容**

依托具有妇幼保健特色超声自助打印服务系统，实现超声科图文报告自助打印，有效缩短患者的就诊等待时间，提升其就医体验和满意度，进一步推动医院信息化建设。

1.供应商免费提供整套自助打印系统，应包含数据存储、应用服务器、自助系统软件、自助打印终端一体机等；

2.自助打印终端一体机不少于4台，根据医院发展需要可相应增加台量；

3. 终端一体机中文显示界面、语音引导、操作简便、快速应用。

4.自助系统流程

4.1患者缴费并持申请单到科室做检查，医师在工作站系统上录入患者信息；

4.2患者检查完成后，检查数据在本机上存储，患者在大厅等待报告完成；

4.3医师在报告工作站上调看患者检查图像，书写诊断报告，审核完成后点击打印，发送打印任务（虚拟打印），将电子报告内容发送到自助服务器存储；自助服务器自动识别患者报告并在大厅告知屏显示可取报告病人姓名；

4.4患者在告知屏看到自己名字后在自助打印机上刷卡；

4.5自助打印机通过扫描用户就诊卡识别系统获取患者ID；

4.6自助打印机利用获得的患者ID向自助服务器查询患者信息；

4.7自助报告打印机从自助服务器上提取诊断报告信息，推送至自助打印机上的报告机打印；

4.8自助打印机客户端将显示患者姓名，报告编号，报告打印数量及类型，打印过程中无需人工干预；

4.9患者获得诊断报告后，自行离院；不受医院上下班影响，自主的领取胶片及报告。

5.自助打印系统应具备功能：

智能提示；大屏显示；刷卡打印；快速响应.

6.项目合作方式

6.1供应商需承担整套自助打印系统设备、接口及其他费用；

6.2根据报告种类按张计费，每月支付。

**二、胶片技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品名** | **技术参数** | **备注** |
| 规格 | A4 (210mm×297mm) |  |
| 材质 | PET材质（聚对苯二甲酸二醇酯） |  |
| 产品备案号 | ☆提供投标产品的相关资质证明材料 | 需提供证明材料(药监局) |
| 原厂质量保证 | ☆提供投标产品的相关资质证明材料 | 需提供证明材料（生产厂家） |
| 产品检测报告 | ☆提供投标产品的相关资质证明材料 | 需提供证明材料(生产厂家) |
| 厚度 | 胶片厚度：≥125μm | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 基膜厚度：≥115μm | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 涂层牢度及湿牢度 | 涂层划出10×10mm方块，胶带粘揭不脱膜，水流下重力大于280次涂层表面脱落 | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 表观质量、气味 | 产品清洁、平整，片边光洁，涂层均匀，无脱涂、拉丝、条道、沙眼、麻点、黑点、油印、水印、油花、折痕、划痕、刮伤、擦伤，无特殊气味 | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 片基含湿量 | ＜0.5% | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 打印干燥速度 | ＜15S | 出具产品检测报告(生产厂家) |
| 最大透射密度 | 最大透射密度≥3.0D |  |
| 最大反射密度 | 最大反射密度≥2.0D |  |
| 成像方式 | ☆激光/喷墨（打印方式） |  |
| 成像技术 | VDC(可变像素点控制）LED/物理激光一次性成像技术 |  |
| 打印分辨率 | ☆≧600\*1200DPI |  |
| 打印速度 | ☆黑白打印速度≧35页ppm |  |
| ☆彩色打印速度≧30页ppm |  |
| 打印机纸盒容量 | ≧500页 |  |
| 纸盒供纸厚度 | ≧300gsm |  |
| 打印功能需求 | 系统需与医院现有的系统无缝连接 |  |
| 可显示可取胶片、报告病人信息功能；患者打印信息提示 |  |
| 支持后端查询、检索、统计信息等功能 |  |
| 支持条码/磁卡识别系统 |  |
| 提供系统识别异常提示、设备检测异常提示 |  |
| 支持系统手动补打功能;识别修改报告在自助终端延时打印功能，打印任务的周期管理 |  |

备注：☆为必须满足项。

依据上述参数配套功能性需求及流程（提供相关资料或承诺函，否则为无效响应）。

**三、服务要求**

1.安全保密要求：投标人必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

2.服务及技术支持要求：本次招标要求投标人能够提供从系统验收之日起终生免费技术支持服务。

3.服务期限：3年

|  |
| --- |
|  |

**四、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 报价20% | 20分 | 供应商的价格得分 =（评标基准价/响应报价）×20评标基准价为满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价 | / |
| 技术要求57% | 42分 | 投标产品商务、技术参数完全符合招标文件第二、三条要求没有负偏离得42分；  带☆号参数为必须满足指标要求，不能有负偏离，如有负偏离资格被拒； | 投标人虚假响应取消资格且3年内不得参与本院相关项目投标 |
| 15分 | 1.打印机:打印速度黑白打印速度高于35页ppm，彩色打印速度高于30页ppm，加2分；  2.纸盒容量高于500页，加1分；  3.PET胶片:提供质量管理体系，环境管理体系认证证书，（每项加1分）总分2分；  4.自助打印系统应用服务技术要求：  4.1远程管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作，提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新系统等操作；支持SNMP，IPv4，IPv6，加2分；  4.2管理：前面板上配备液晶屏，可显示默认或定制信息，如IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如系统发生故障，液晶屏上可显示关于故障的具体信息，加2分；  5.支持自我加密驱动器：可加密写入到驱动器的一切数据，并解密从驱动器读取的一切数据。可“锁定”数据状态，未经授权的人员将无法读取，加2分；  6.提供云端存储功能，加2分；  7.支持身份证或者居民健康卡识别，加1分；  8.支持数字签名，加1分。 |  |
| 项目运维18% | 18分 | 1、项目负责人要求：应取得主要投标系统及设备原厂技术培训证书，且具有高级职称，提供原件查验，复印件留存。（满足得3分，不满足不得分）  2、技术服务人员：应取得主要投标系统及设备原厂技术培训证书，服务团人数不得少于3人，提供原件查验，复印件留存。（满足得3分，不满足不得分）  3、针对本项目投标人提供至少1名技术服务人员驻场服务，服务时间（春节除外）早上8:00-下午17:30的所有时段。非工作时段现场响应服务不大于2小时,提供7\*24小时的服务响应，随时进行电话应答。（满足得6分，不满足不得分，需提供承诺函）（响应时间越短越好）  4、项目运维方案，针对本项目投标人提供完整的运维方案，可行性高得3分、一般得1分、不提供不得分。  5、售后服务方案，针对本项目提供售后服务、应急方案，最高得3分，一般得1分，不提供不得分。 | 需提供客观评审证明材料 |
| 业绩3% | 3分 | 提供厂家或投标人类似项目（三甲医院）业绩，一个得0.5分，最高得3分 | 提供合同或银行转款凭证 |
| 投标文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / |

附件2：

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：主要表格格式**

**附件3-1：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、 培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

**附件3-2：**

**规格型号、配置及偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件3-3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 附件3-4：

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4：**

**反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）