**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **简易要求** |
| **类别** | **分类** | **材质要求** | **整体要求** |
| 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠 | 底层冠采用钴铬合金制作，不含铍、镍 | 1.表面光滑，有光泽，颜色与设计文件中要求的色号相符，无裂纹、无孔隙2.金属合金铸造冠、桥咬合面厚度≧0.7mm，烤瓷冠、桥底层冠咬合面厚度≧0.3mm3.烤瓷冠金瓷结合强度≧25MPa4.外形符合天然牙解剖形态，邻接关系、咬合关系合适，边缘密合 |
| 纳米烤瓷冠 | 采用进口钴铬合金与纳米瓷粉制作 |
| 氧化锆全瓷冠 | CAD-CAM系统切削氧化锆制作 |
| 钴铬合金金属冠 | 采用钴铬合金制作，不含铍、镍 |
| 纯钛金属冠 | 钛含量≧98% |
| 定制式活动义齿 | 钴铬合金支架 | 采用钴铬合金铸造 | 1.基托颜色均匀，无气孔、无裂纹，组织面无残留石膏，磨光面光滑2.铸造金属部分无砂眼、无裂纹，卡体与卡臂连接处厚度≧1mm，舌杆厚度≧2mm，前腭杆厚度≧1mm，后腭杆厚度1.2mm-2mm，腭板厚度≧0.5mm3.人工牙颜色符合设计文件要求，咬合关系合适 |
| 钛合金支架 | 采用含钛合金铸造 |
| 纯钛支架 | 采用纯钛铸造 |
| 普通胶托 | 采用国产高强度热凝树脂制作 |
| 不碎胶托 | 采用进口不碎胶制作 |
| 隐形胶托 | 进口材料制作，弹性好，不易变形 |
| 普通树脂牙 | 国产品牌树脂牙 |
| 进口树脂牙 | 进口品牌树脂牙 |
| 塑钢牙 | 国产品牌塑钢牙 |
| 金属成品网 | 成品金属网 |
| 间隙保持器 | 　 | 1.表面光滑，无裂纹、无砂眼2.制作精确、佩戴舒适 |
| 上颌颌垫舌簧矫治器 |   | 1. 基托部分采用热凝树脂制作，颜色均匀，有多种颜色选择，无气孔、无裂纹，组织面无残留石膏，磨光面光滑2.舌簧强度好，不发生折断 |
| 螺旋扩弓器 |   | 1.表面光滑，无裂纹、无砂眼2.制作精确、佩戴舒适 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 配送企业名称 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。