**附件1:采购项目要求**

**一、项目概述**

1.服务内容：将位于成都市武侯区沙堰西二街290号院本部的GE 16排螺旋CT搬迁至成都市双流区凤凰路天府院区（距离大约37公里）。

2.服务范围：CT整机，含图形工作站、高压注射器、工作站及水冷机等。

**二、服务要求**

★1.服务期限：接到采购人通知后三日内完成拆机运输。

2.移机、装机工作分两步完成：第一步：拆机，搬迁；第二步：装机，调试，保证设备正常运行。

3.投标人具备齐全的专业工具，并提供工具清单，工具校正证明文件及工具图片。

4.投标人需提前勘察现场，确定移机路线，为医院新机房施工提供技术支持。

5.CT拆机前，双方共同进行设备测试，记录拆机前各主要零部件完好状态、球管曝光次数等数据，确定设备状态。

★6.拆机移机过程中，设备要求无倒伏、无碰撞、配件无损坏、丢失。在安装期间，由投标人责任造成的部件破损、丢失造成的设备性能异常、不能满足医院使用要求，由中标人承担赔偿责任。

★7.投标人需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装。

8.设备移机搬迁安装过程中，对采购人的通道（地面、墙面、电梯等）造成的损害，由投标人负责赔偿。

9.服务完成后，必须填写详细服务记录，交采购人存档。

★10.投标人派遣的工程师至少需要三名为在职员工，提供最近三个月的社保证明。

★11.投标人在国内有专业配件库，提供租房合同、配件仓库图片等相关资料。

**三、商务要求**

1.移机、装机款项分开支付，装机时间待定。移机完成后30日内支付移机服务费。如需装机，装机调试完成后30日内支付装机服务费。

2.投标人在采购人付款前向采购人出具相应付款金额增值税发票，投标人未提供发票前，采购人有权暂缓付款并不承担违约责任，乙方不得以此拒绝履行维保义务。

**附件2：综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 评审依据 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)\*30% | 共同类评分因素 |
| 2 | 服务要求35% | 35分 | 完全满足采购服务要求没有负偏离的得35分；带★符号参数为重要参数，每有一条不满足，扣5分；其他服务要求每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 3 | 类似业绩5% | 5分 | 投标人提供2018年以来CT移机或维保业绩。每提供一个得1分，最多得5分。（提供合同或者成交/中标通知书复印件）。 | 共同类评分因素 |
| 4 | 服务管理方案21% | 21分 | 根据投标人提供的①项目服务流程方案；②项目搬迁进度、时间安排；③项目技术队伍质量优良保障措施；④服务质量保证措施；⑤对项目过程中遇到问题的解决方案；⑥质量安全管理体系；⑦项目应急预案等综合评审，内容完全涵盖以上内容、满足本项目服务要求且全面可行的得21分，每缺一项或每有一项方案不完善的扣3分，直至扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 5 | 履约能力8% | 8分 | 1.投标人获得有效期内的 ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，每提供一项得2分，最多得4分，未提供的不得分（提供证书复印件加盖公章）。2.拟派遣的驻本地的服务工程师持有设备生产厂家的上岗合格证或中国医学装备协会颁发的CT维修证的，每提供一个得1分，本项最多得4分（提供相关证明文件和证书）。 | 技术评分因素 |
| 6 | 响应文件的规范性1% | 1分 | 响应文件制件规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同类评分因素 |

**附件3：**

**投标文件装订顺序**

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.目录（**标记页码**）

3.品目及报价表（格式见附件4）

4.服务要求偏离表（格式见附件4）

5.营业执照（复印件）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件4）

7.提供移机服务实施方案，并且提供工程师数量配置及相关资质证明材料

8.业绩证明文件

9.《反商业贿赂承诺书》

10.封底

**注：请务必按以上顺序封胶装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**品目及报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 拆机移机报价（元） | 安装调试报价（元） | 合计（元） | 备注 |
| GE 16排螺旋CT移机服务 |  |  |  |  |

注：“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**服务要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：

1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出。

2、投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院：

（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（盖章）时才能生效。

**附件5：**

**《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购项目名称：GE 16排螺旋CT移机服务

承诺企业名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：