附件1

晋阳院区应急用电安全检测服务项目采购要求

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院晋阳院区应急用电安全检测服务项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号 。

3.招标需求概况：根据四川省卫生健康委员会办公室关于转发《国家卫生健康委医政医管局关于加强医疗机构应急用电管理保障患者安全的通知》，后勤保障部拟定第三方检测公司对我院电路进行满负荷检测，测试我院实际用电情况，对我院备供电源扩容提出建议，测试备供电缆是否满足供电需求，测试确认是否需要更换，并出具检测报告。其中为进一步提高市电备供电源的稳定性和可靠性，分别对每台变压器的运行及各回路进行满负荷检测，获得实际用电的负荷的真实数据。摸清院区用电的真实情况，进而对院区供电进行系统性、综合性评价，测试高压进线侧满负荷状态下的电流、电压。测试低压出线侧满负荷状态下的电流、电压。提出优化改造方案。

**二、测试依据**

1.《电气设备交接试验标准GB50150-2016》

2.《电气装置工程施工及验收规范》；

3.国家电网公司配电网工程典型设计（2016年版）；

4.电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GBS0171－92）；

5.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169—92）；

6.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168—92）；

7.电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GBSOl50—91）；

8.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJl49—90）；

9.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ147—90）；

10.电气装置安装工程电力变压器、[油浸电抗器](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B9%E6%B5%B8%E7%94%B5%E6%8A%97%E5%99%A8/7537769)、互感器施工及验收规范（GBJl48—90）；

11.国家现行的建筑设计规范以及标准；

**三、本工程要求**

（一）本项目为总价包干服务，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

**（二）单位要求**

1.具有独立法人资格、并具有独立承担民事责任的能力；

2.信誉要求：没有处于投标禁入期内；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.财务要求：近3年无亏损，具有良好的财务能力。比选申请人应提交经会计师事务所或审计机构审计的最近3个年度（2018年、2019年、2020年）的财务审计报告；

4.参加本次比选活动近三年内，经营活动中没有违法记录；

5.具有有效的四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证；

6.具备在本单位购买半年以上社保且具有《高压电工证》或《电工进网作业许可证》的技术人员；

7.本项目不接受联合体参选。

**（三）价格要求**

1.报价组成：人工费、材料费、检测机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等未完成本项目所需的一切费用组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

**四、服务要求**

2.服务周期：本项目服务期不得大于30个日历天，超过本周期要求，比选申请无效。

3.规范要求：本项目电力检测应符合下列要求：

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

4.验收要求：满足比选人要求

**五、其他事项**

有意愿参加比选并符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

附件2主要表格

## 报价一览表

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **名 称** | **报价** | **服务期** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **报价合计：小写： 大写：** |

 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，报价包含所有服务内容包括但不限于包含人工、管理、材料及税收等完成项目的所有费用。

 2. 以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，比选申请人可自行补充。

比选申请人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：