**附件一：**

四川省妇幼保健

排污许可证后期管理及自行监测项目市场调研要求

一、项目内容

（一）环保管家：16个监测项目、排污许可证后期管理工作及环保日常咨询工作，其工作内容包括但不限于以下几点（参与调研的单位可根据专业需求对以上内容做出调整，但应提供相关调整依据。）：

1、填写环境管理台账；

2、填写执行报告信息表（共五份）；

3、编制环保执行报告（含季报、年报，共五份）；

4、自行监测方案系统填报、上传监测数据至四川省污染源监测信息管理与共享平台；

5、核算及申报环保税；

6、编制危险废物申报和转运计划；

7、填报环境统计等环保管理类工作；

8、更新环境突发情况应急预案

（二）排污许可证自行监测方案，检测内容如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物类别 | 检测内容 | 数量 | 频次 |
| 1 | 有组织废气（污水设备废气） | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 1 | 1次/季 |
| 2 | 有组织废气（锅炉废气） | 格林曼黑度、二氧化硫、颗粒物 | 4 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 4 | 1次/月 |
| 3 | 废水 | PH | 1 | 1次/12小时 |
| 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总磷、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物 | 1 | 1次/季 |
| 粪大肠菌 | 1 | 1次/月 |
| 悬浮物、化学需氧量 | 1 | 1次/周 |
| \*在此方案中我院安装有PH、化学需氧量（COD）的自行监测设备，可代替手工监测 |

二、质量保证措施

1、在服务过程中，按照规范做好每一项环保咨询工作，确保我院的环保工作能够按照环保局要求准确、及时的完成。

2、环境检测服务应在我院发出委托的10个工作日内完成，并出具相应报告。

3、环境检测服务应自行来院完成。

附件二：

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类别 | 业务名称 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商应对每项内容进行报价。

附件三：

主要用户清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称及型号 | 合同金额 | 联系人及联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

 证明文件（以提供与该用户的合作合同或协议书或中标通知书为准）