**附件1：招标要求**

一、节水型单位创建服务招标要求

1.1按照《四川省公共机构节水型单位建设标准》，逐项梳理并进行自评；对建设过程中的软件资料进行补充完善，达到规范要求；协助业主收集相关佐证材料并汇编成册。

1.2根据《四川省公共机构节水型单位建设标准》、《全省公共机构能源资源节约和生态环境保护2021年工作计划》（川机管函〔2021〕236号）和《节水型单位建设》川水函〔2020〕285号相关要求，对采购人单位进行水平衡测试，掌握单位用水现状，对单位用水现状进行合理化分析。依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标，找出薄弱环节和节水潜力，制订出切实可行的技术、管理措施和规划，编制水平衡测试报告，包括测试方法、测试程序、历年用水情况和用水器具情况、管网漏水测试、漏失率等。向四川省妇幼保健提交水平衡测试报告一式三份。

1.2.1水平衡测试的内容：

1.2.1.1勘察项目现场：

1.2.1.2开展水平衡测试：汇总测试数据及结果、测试图表；

1.2.1.3水平衡测试成果分析评价 ：测试结果核对、各类用水分析；1.2.1.4节水潜力分析：节水基本思路、节水潜力分析；

1.2.1.5用水合理化分析：节水措施建议；

1.3提供节水宣传资料；

1.4提供节水宣传主题活动专题培训；

1.5提供主要用水场所和器具显著位置节水标识；

1.6根据《四川省公共机构节水型单位建设标准》配置智能远程水表（含安装）：

1.6.1配置水表需符合符合行业标准《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》GB/T778-2007；

1.6.2计量准确度不低于2级

1.6.3发讯部分需采用自保持开关技术，减少水锤等误发信号，信号传输、采集准确；

1.6.4基表和电路部分独立、电路部分采用可拆式，程序升级和维护无需拆装表具，便于维护及技术升级；

1.6.5电路部分采用密封设计，防水等级可达到IP68；

1.6.6应具有监测和计量水量的功能；

1.6.7具有存储功能，通讯线断不影响计量，数据掉电保存，具有故障诊断功能；

1.6.8基表选用符合饮用水标准的环保材质；

1.7配置高效喷灌系统；

附件：水表点位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 区域 | 增加远传水表数量 | 计量类别 |
| 门诊楼前 | 门诊楼前全院总进水 | 1 | 全院用水量 |
| 1号楼-门诊楼 | 门诊楼总进水阀 | 1 | 门诊楼总用水量 |
| 1层总进水阀 | 1 | 门诊楼1层用水量 |
| 2层总进水阀 | 1 | 门诊楼2层用水量 |
| 3层总进水阀 | 1 | 门诊楼3层用水量 |
| 4层总进水阀 | 1 | 门诊楼4层用水量 |
| 2号楼-综合楼 | 综合楼总进水阀 | 1 | 综合楼总用水量 |
| 食堂内部进水阀 | 2 | 食堂总用水量 |
| 1层左侧区域进水阀 | 1 | 综合楼1层左侧区域用水量 |
| 1层右侧区域进水阀 | 1 | 综合楼1右左侧区域用水量 |
| 2层左侧区域进水阀 | 1 | 综合楼2层左侧区域用水量 |
| 2层右侧区域进水阀 | 1 | 综合楼2右左侧区域用水量 |
| 3层左侧区域进水阀 | 1 | 综合楼3层左侧区域用水量 |
| 3层右侧区域进水阀 | 1 | 综合楼3右左侧区域用水量 |
| 4层左侧区域进水阀 | 1 | 综合楼4层左侧区域用水量 |
| 4层右侧区域进水阀 | 1 | 综合楼4右左侧区域用水量 |
| 5层左侧区域进水阀 | 1 | 综合楼5层左侧区域用水量 |
| 5层右侧区域进水阀 | 1 | 综合楼5右左侧区域用水量 |
| 3号楼-新生儿疾病筛查中心 | 新生儿疾病筛查中心总进水阀 | 1 | 新生儿疾病筛查中心总用水量 |
| 新生儿疾病筛查中心分区域供水阀 | 4 | 新生儿疾病筛查中心分区域用水量 |
| 4号楼-生殖医学中心 | 生殖医学中心总进水阀 | 1 | 生殖医学中心总用水量 |
| 生殖医学中心分区域供水阀 | 4 | 生殖医学中心分区域用水量 |
| 5号楼住院楼 | 住院楼总进水阀 | 1 | 住院楼总用水量 |
| 锅炉房 | 1 | 锅炉用水量 |
| 住院楼1-13层（含设备层）冷水阀 | 14 | 住院楼1-13层（含设备层）冷水用量 |
| 住院楼1-13层热水阀 | 26 | 住院楼1-13层热水用量，包括热上水和热回水 |
| 绿化用水 | 根据施工时水路管网的实际情况确定接入点位的位置和数量 | 3 | 绿化用水量 |
| 合计 |  | 74 |  |

**二、商务要求：**

1、服务期限：完成时限2022年8月前。

2、项目质保期：2年。

3、服务地点：四川省妇幼保健院沙堰西二街办公区。

4、付款方式：根据合同要求支付

5、验收方法和标准：

1. 符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。

（2）其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

6、**本项目最高限价为30万元**

1. 评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价10% | 10分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术参数35% | 35分 | 投标产品技术参数及要求全部满足招标文件技术参数要求得35分。技术参数其它要求低于招标文件技术参数要求的（负偏离），参数负偏离一项扣5分，扣完为止。说明：招标文件技术参数要求中有明确规定，则按照规定提供技术参数其他要求的佐证材料。 |  |
| 3 | 实施能力36% | 28分 | 根据供应商提供的技术服务实施方案：包括但不限于高效喷灌、节水型单位验收资料汇编技术服务、水平衡测试、节水宣传与培训。以上内容贴合采购文件要求且内容完整、逻辑清晰，得28分；每有一项存在缺陷的，该项扣2分；每缺少一项或每有一项与项目无关的，该项扣7分；扣完为止。缺陷”是指：存在项目名称等描述错误的内容；描述有歧义或逻辑有漏洞或表述不清；内容不完整；措施方案实际操作中不能运用；存在夸大、不切实际；违反相关法律规定等情形。 |  |
| 8分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案包括①售后服务机构及人员配置；②售后服务保障方案；③售后服务应急预案；④售后服务相关承诺等；以上四项内容全面且清晰合理的得8分，每缺少一项内容或者其中一项内容不能满足实际需求或相关内容阐述简略或与本项目不匹配的扣2分；扣完为止。本项最多得8分。 |  |
| 4 | 业绩15% | 15分 | 类似案例：供应商提供 2019 年 01 月 01 日（含）至今完成的类似项目案例，每提供1.5个得分，最多得 15分；未提供不得分。 | 提供合同或中标通知书复印件 |
| 5 | 人员配置4% | 4分 | 供应商拟投入本项目工作人员中：具有1名高级水平衡测试管理师得4分；提供相关证书复印件，关联社保（提供最近半年内任一个月社保），并加盖供应商鲜章，未提供或未与社保关联不得分。 |  |

**附件2：**

**主要表格格式**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

**业绩表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：不限于咨询设计、项目实施类。

## **法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称）

 （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

附件3

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、招标资质要求；

6、非围标、串标承诺书；本项目不接受联合体投标；

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准（如有）

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

承诺日期： 年 月 日