**附件1:采购项目要求**

## 全院手术器械及电子镜单次维修最高限价及清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 设备型号 | 器械维修等级及维修项目 | 单次维修最高限价 |
| 1 | 腹腔镜10MM | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 13500 |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 3200 |
| 2 | 小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 12000 |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 2800 |
| 3 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 11000 |
| 国产 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 2200 |
| 4 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 10500 |
| 国产 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 1600 |
| 5 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 18500 |
| 6 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 16000 |
| 7 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 13000 |
| 8 | 输尿管硬镜 | 进口 | A级： 1、更换物镜和光学系统； 2. 更换管子总成及像纤； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 22000 |
| 9 | 经皮肾镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜。 | 22000 |
| 10 | 经皮肾镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜； 2、更换损坏镜片； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 18000 |
| 11 | 经皮肾镜 | 进口 | C级： 1、更换物镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜。 | 15000 |
| 12 | 腹腔镜手术器械： 直/弯/钩剪刀 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 800 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 13 | 腹腔镜手术器械：穿刺器、钛夹钳、施夹器、持针钳分离钳、抓钳、取石钳、冲吸器、造影钳、活检钳、撑开器、扇形钳、打结钳、切开刀、气腹针 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 800 |
| B.金属管校正调直+整形钳口 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+整形钳口 | 300 |
| 14 | 腹腔镜手术器械：电钩、电棒、电铲、电针 | 进口 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 800 |
| B.更换导电接头 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 600 |
| B.更换导电接头 | 300 |
| 15 | 腹腔镜手术器械：双极电凝钳/百克钳/百科剪 | 进口 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 4800 |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 2800 |
| C.维修手柄线缆 | 2200 |
| D.激光焊接连接销 | 1000 |
| 国产 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 2300 |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 1500 |
| C.维修手柄线缆 | 1000 |
| D.激光焊接连接销 | 600 |
| 16 | 腹腔镜手术器械：单/双极电凝线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 600 |
| B.更换导电头 | 300 |
| C.维修断裂线缆 | 300 |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 600 |
| B.更换导电头 | 300 |
| C.维修断裂线缆 | 300 |
| 17 | 腹腔镜手术器械：等离子电切线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 800 |
| B.更换导电头 | 600 |
| C.维修断裂线缆 | 600 |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 600 |
| B.更换导电头 | 300 |
| C.维修断裂线缆 | 300 |
| 18 | 宫腔镜镜手术器械：异物钳、剪刀、活检钳、抓钳、宫颈钳/连接器、子宫切除器、 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 800 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 19 | 电切操作手件 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 4000 |
| B.电极绝缘维修+部件加工 | 2800 |
| C.连接螺柱更换 | 1800 |
| D.金属管管校正调直 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2800 |
| B.电极绝缘维修+部件加工 | 1200 |
| C.连接螺柱更换 | 600 |
| D.金属管管校正调直 | 300 |
| 20 | 内/外鞘 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 3500 |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 2200 |
| C.连接螺柱更换 | 1000 |
| D.金属管校正调直 | 400 |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2200 |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 1800 |
| C.连接螺柱更换 | 800 |
| D.金属管校正调直 | 300 |
| 21 | 膀胱镜/输尿管镜手术器械：活检钳、剪刀、异物钳、抓钳、髓核钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 800 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 600 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 22 | 五官科手术器械：组织剪/钳、咬骨钳、异物钳、息肉剪/钳、开放钳、咬切钳、肺叶钳、造影钳、打结钳、扇形钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 800 |
| B.金属管校正调直 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直 | 300 |
| 23 | 导光束 | 进口 | 维修导光束断裂 | 1500 |

## （二）商务要求：“※”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

※1.手术器械维修服务项目年度预算为：300000元/年。

※2．服务期限及服务地点

2.1 服务期限：三年

2.2 服务地点: 采购人指定地点（包含四川省妇幼保健院本部及天府院区）。

※3．付款方法和条件：采购人每季度根据实际维修量进行支付结算，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。

※4．报价方式：采用单项报价，各单项限价为各项最高限价，无报价或超过各单项最高限价的报价为无效报价；本项目维修数量，以采购人实际维修数量结算。

※5．考核要求：

如果采购人对中标人维保工作考核不满意，有权随时终止维保合同（考核标准详见后附件6《四川省妇幼保健院医学装备部考核表（维修服务）》。

## （四）技术服务要求

1.每月进行一次手术器械和内镜常规检查维护，并向科室与设备科提供维护记录（需由科室负责人签字确认）。

2.接到电话报修时，12小时内现场响应。

**\***3.紧急情况下，根据医院手术需求，必须提供备用设备及器械（提供备用清单）。

4.根据设备的使用情况，每年对操作人员进行不低两次的使用及日常保养培训，并提供相应的培训报告给使用科室及设备科（需由接受培训人员及科室负责人签字确认）。

5.常规手术器械维修周期不超过5日。

**\***6.医用内窥镜维修周期不超过15日（提供承诺函）。

**\***7.具备上述所有手术器械与内镜的维修实力，提供承诺书及相关证明（提供相关合同或维修记录单）。

**\***8.保修期限：维修更换的配件及维修工艺在正常规范使用情况下出现的质量问题保修不低于六个月，人为损坏除外（提供承诺函）。

**附件2：综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 维修报价以满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分，统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价金额)×（有效报价单项总数/报价清单总数）×30分-无效报价项目数\*0.2分。 | 无报价或超过最高限价的均属于无效报价 |
| 2 | 技术能力与零件供应  （40%） | 40分 | 根据投标人对技术服务要求的响应情况进行评审，完全响应招标文件要求没有负偏离的得满分40分，非“\*”条款要求不满足招标文件要求有负偏离的，一项扣3分，“\*”条款要求与招标文件要求有负偏离的，一项扣7分；扣完为止。（按照偏离情况表及技术服务要求提供的证明材料进行评审） | 对履约能力“\*”条款的响应须提供加盖公司鲜章承诺函，否则视为不满足此条款。 |
| 3 | 服务方案（8%） | 8分 | 根据投标人针对本项目的服务方案，包括：①服务人员配置方案、②设备定期巡检服务流程及计划、③人员培训计划、④应急服务方案。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或描述简略或有错误的扣1分。直至本项扣完为止。 | 提供的方案应加盖公司鲜章 |
| 4 | 综合实力  12% | 12分 | 1.提供内镜原厂或第三方专业机构认证合格内镜维修工程师，提供一个工程师认证证书（有效期内）得2分，最多得4分。  2.提供用于手术器械维修的专业工具（包含但不限于：激光点焊机、专业拆镜工具套装、专业测漏器等），提供激光电焊机得3分，提供专业拆镜工具套装得3分，提供其他用于手术器械维修的专业工具每种得1分。（提供的手术器械维修的专业工具得分相加最高总分不超过8分，不提供不得分） | 1.提供工程师认证证书复印件并加盖投标人公章  2.提供用于手术器械维修的专业工具采购合同复印件或发票复印件 |
| 5 | 业绩  （10%） | 10分 | 2019年以来以投标人省内三级医疗机构同类设备维保服务客户名单进行评价：每有一个的得2分，最多得10分。 | 提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件及联系方式 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

1．封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2．目录（标记页码）

3．品目及报价表（格式见附件4）

4．偏离表（格式见附件4）

5．营业执照（复印件）

6．法定代表人授权书（原件，格式见附件4）

7．相关资质证明材料

8．业绩证明材料

9．封底

**注：请务必按以上顺序封胶装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**品目及报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 设备型号 | 器械维修等级及维修项目 | 单次维修报价 |
| 1 | 腹腔镜10MM | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 |  |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 |  |
| 2 | 小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 |  |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 |  |
| 3 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 国产 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 4 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 国产 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 5 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 |  |
| 6 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 7 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 |  |
| 8 | 输尿管硬镜 | 进口 | A级： 1、更换物镜和光学系统； 2. 更换管子总成及像纤； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 |  |
| 9 | 经皮肾镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜。 |  |
| 10 | 经皮肾镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜； 2、更换损坏镜片； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 |  |
| 11 | 经皮肾镜 | 进口 | C级： 1、更换物镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜。 |  |
| 12 | 腹腔镜手术器械： 直/弯/钩剪刀 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 13 | 腹腔镜手术器械：穿刺器、钛夹钳、施夹器、持针钳分离钳、抓钳、取石钳、冲吸器、造影钳、活检钳、撑开器、扇形钳、打结钳、切开刀、气腹针 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+整形钳口 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+整形钳口 |  |
| 14 | 腹腔镜手术器械：电钩、电棒、电铲、电针 | 进口 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 |  |
| B.更换导电接头 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 |  |
| B.更换导电接头 |  |
| 15 | 腹腔镜手术器械：双极电凝钳/百克钳/百科剪 | 进口 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 |  |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 |  |
| C.维修手柄线缆 |  |
| D.激光焊接连接销 |  |
| 国产 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 |  |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 |  |
| C.维修手柄线缆 |  |
| D.激光焊接连接销 |  |
| 16 | 腹腔镜手术器械：单/双极电凝线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 |  |
| B.更换导电头 |  |
| C.维修断裂线缆 |  |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 |  |
| B.更换导电头 |  |
| C.维修断裂线缆 |  |
| 17 | 腹腔镜手术器械：等离子电切线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 |  |
| B.更换导电头 |  |
| C.维修断裂线缆 |  |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 |  |
| B.更换导电头 |  |
| C.维修断裂线缆 |  |
| 18 | 宫腔镜镜手术器械：异物钳、剪刀、活检钳、抓钳、宫颈钳/连接器、子宫切除器、 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 19 | 电切操作手件 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 |  |
| B.电极绝缘维修+部件加工 |  |
| C.连接螺柱更换 |  |
| D.金属管管校正调直 |  |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 |  |
| B.电极绝缘维修+部件加工 |  |
| C.连接螺柱更换 |  |
| D.金属管管校正调直 |  |
| 20 | 内/外鞘 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 |  |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 |  |
| C.连接螺柱更换 |  |
| D.金属管校正调直 |  |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 |  |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 |  |
| C.连接螺柱更换 |  |
| D.金属管校正调直 |  |
| 21 | 膀胱镜/输尿管镜手术器械：活检钳、剪刀、异物钳、抓钳、髓核钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直+磨刀口 |  |
| 22 | 五官科手术器械：组织剪/钳、咬骨钳、异物钳、息肉剪/钳、开放钳、咬切钳、肺叶钳、造影钳、打结钳、扇形钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直 |  |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 |  |
| B.金属管校正调直 |  |
| 23 | 导光束 | 进口 | 维修导光束断裂 |  |

注：“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**商务要求、技术要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |

注：投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院：

（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人单位名称：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（盖章）时才能生效。

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内医疗机构 | 用户名称 | 服务期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件5：**

**《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、项目名称：全院设备零配件及基础设备主机配件采购

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件6：**

**四川省妇幼保健院医学装备部考核表（维修服务）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | |
| 项目起止时间 |  | | | | |
| 项目执行公司 |  | | | | |
| 考核项目 | 分值 | 评分细则 | | | 分  数 |
| 巡查及档案管理 | 10 | A、按时巡查、记录完整（得满分）  B、未按时巡查或记录缺失（一次扣 3 分）  C、无人巡查或无巡查记录（本项不得分） | | |  |
| 维护内容 | 20 | A.按维护计划完成全部保养内容（得满分）  B.未按维护计划完成保养内容（少一条扣三分） | | |  |
| 维修响应 | 20 | A、按要求时间到达并及时处理完成（得满分）  B、按要求时间到达但因中标公司人为因素不能按要求时间内处理完成（一次扣 3 分）  C、超过要求时间到达现场（一次扣 6 分）  D、未到达现场（本项不得分） | | |  |
| 备件材料 | 10 | A、备件充足、齐全且规格、品质为原厂全新配件（得满分）  B、备件较为齐全，但不为原厂全新配件（扣 3分）  C、备件种类不齐全（扣 5 分）  D、无备件（本项不得分） | | |  |
| 维修质量 | 40 | 维修质量（优秀 40分/良好 20 分/差 0分） | | |  |
| 最高分 100 分 | 总  分 | 90 分（含 90 分）以下为不合格，90 分（不含 90分）以上即为合格。 | | |  |
| 使用科室签字： |  | | 管理科室签字： |  | |