四川省妇幼保健院试剂架采购市场调研

附件1

（一）参数：

1.钢玻和铝合金结构。铝合金护栏壁厚1.0mm，铝合金立柱壁厚1.0mm；

2.托板1.2mm钢板，层板10mm钢化玻璃；

3.抗酸（除氢氟酸）、抗碱

（二）数量：45个

（三）预算控制价：19125元。

附件2

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |   |   |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：