**附件1**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 简易要求 |
| 1 | 移动铅防护屏风 | 1.三联（高1800×宽（500+1000+500）mm，具体尺寸可定制）。2.铅当量≥2.0mmpb。3.配置静音脚轮，带有刹车功能。4.具有铅玻璃观察窗：使用高铅玻璃，铅玻璃厚度符合中华人民共和国医药行业标准YY/T 0128-2004（医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具） 。 |

**附件2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他三甲医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。