## 附件1：

## 远程会议终端招标参数

说明：

**本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。**

1. **预算及采购货物清单**
2. 最高限价：2.2万
3. 货物清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 远程会议终端 | 套 | 3 | 无 |

1. **技术参数要求**
2. ★ 支持接入医院现有会议系统并统一管理。如需对接测试，相关费用由全部投标人承担。
3. 一体化设计：摄像头、触控显示屏（≥8寸）、全向麦克风（支持≥8米有效拾音距离）、音响集成在一个设备。
4. 高清摄像头：≥80°水平视角，支持1080P或以上分辨率，支持自动对焦；镜头具备物理开关，在私密场景下可关闭摄像头；
5. 内置高性能电池，在无外置供电的情况下，连续会议使用≥3小时；
6. 视频编码：支持H.264 等常用编码格式。
7. 音频编码：支持G.711、G.722、OPUS等常用音频编码。
8. 输入接口：一个3.5mm音频输入接口，≥一个3.5mm音频输出接口。
9. 网络接口：具备RJ-45网络接口，支持2.4G\5G WiFi网络接入；
10. 支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声等会议效果优化技术。
11. 在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏；
12. 支持单位通讯录，支持分组，能够由平台统一推送，自动更新；
13. 支持智能声源定位，根据发言者的位置，屏幕和摄像头自动旋转跟踪发言人；
14. **商务要求**

## 1．★ 项目实施完成期限及地点

1.1 交货期限：合同签订后30日历日内。

1.2 交货地点：四川省妇幼保健院。

**2．付款方法和条件：按照合同签订方式执行**

**3. 质保期：**不少于1年。

## 4. 验收标准：

1）中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2）以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。